רכב מעונוע


[bookmark: _GoBack]אלו הדרישות מהמעבדה אשר מבצעת את בדיקת האבטיפוס לאחר שינוי מבנה:

1. תיק מוצר מסודר הכולל חישובי חוזק וריתום.
2. עיגון וריתום האביזרים וההתקנים השונים ברכב.
3. עיגון וריתום גגון והתקנים בגג הרכב (פאנלים סולאריים) בהתאם לאישור היצרן.
4. שקילות, מידות וחלוקת עומסים
5. תווית מרכב לאחר דיגום כולל הטבעות.- בדיגום ארגז ברכב משא.
6. אישור בדיקת חשמל למערכת החשמל – בודק מוסמך.
7. אישור בודק מוסמך לגז 
8. אישורי מתקין מורשה לכלל ההתקנים ברכב.
9. שמשות עם סימון תקן רלוונטי בהתאם לדרישות של רכב כמפורט בתקנות התעבורה ובדירקטיבה.
10. דלת כניסה בהתאם לדרישות של רכב כמפורט בתקנות התעבורה ובדירקטיבה.
11. מעבר בין התאים מינימום 600 מ"מ.
12. מחיצה תקנית.
13. חומרי פנים המרכב מחומרים מעכבי בעירה בהתאם לתקנה  352 (ב)  או לחילופין מחיצה העומדת בהתאם לתקנה  352 (ב).
14. התאמת הרכב לתקנות התעבורה.
15. רישיון בתוקף.
16. התאמת הרכב מגורים לדירקטיבה - מערכת ישיבה ושולחן, מערכת לינה, מערכת בישול,  ואחסון.
17. דיגום המרכב ע"י מתקין מורשה – קוד עיסוק 668 התקנת התקנים מיוחדים לרכב ייעודי.

