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1. [bookmark: _Toc205719825]נתוני רקע

1. [bookmark: _Toc205719826]נתוני המפעל
המידע יכלול:
1.1. תוכניות מיקום מפעל
1.2. על המפעל לכלול את הפרטים להלן בהגשת סקר שפכים ופרשה טכנית:
	שם העסק
	כתובת העסק
	מהות העסק

	 
	 
	 

	שם בעל העסק
	כתובת דוא"ל
	טלפון

	 
	 
	 

	שם איש קשר
	כתובת דוא"ל 
	טלפון

	 
	 
	 

	מספר עובדים (מנהלה + ייצור)
	שעות עבודה ביום
	ימי עבודה בשבוע

	
	
	

	מספר מזהה ממערכת הגנ"ס
	שם נקודת הזרמת שפכים
	שם תג נקודת הזרמה

	
	
	בהתאם לשם שניתן בתרשים משבצות

	שם נקודת דיגום
	יעד לסילוק שפכים/קולחים
	שם מט"ש קולט

	
	
	

	שם תאגיד המחזיק במערכת ההולכה
	האם קיים צו הרשאה להזרמה לנחל / לבריכת אידוי או צו הזרמה לים
	מתן הקלה בערכי סף (ציון סוג הקלה ותוקפה)

	
	
	


טבלה 1 – פרטי המפעל
2. [bookmark: _Toc205719827]תיאור המפעל
המסמך יכלול תיאור מילולי של המפעל ועיסוקו, כולל מכונות הייצור השונות ושימושיהם.
3. [bookmark: _Toc205719828]מפה מצבית 
המפה תפרט מידע עבור תשתיות השפכים הבאות:
1. שפכים תעשייתיים
2. שפכים סניטריים
3. נגר עילי נקי
4. תמלחות
המפה תציג את מערך ייצור שפכים וצנרת שפכים בקנ"מ של 1:250, 
3.1. שמות תג עבור הצנרת ותעלות באתר.
3.2. מכלי שפכים נייחים ושוחות.
3.3. שמות תג לציוד הטיפול בשפכים (משאבות, מסננים, מפרידים ועוד), מתקנים לטיפול בשפכים, בבוצה, בתמלחת ופסולות נוזליות אחרות.
3.4. נקודות חיבור למערכת הביוב הציבורית.
4. [bookmark: _Toc205719829]נהלי תפעול ותחזוקה
כלל התשתיות והאמצעים לאיסוף וטיפול בשפכי תעשייה (לרבות מתקן קדם טיפול בשפכים) יופעלו ויתוחזקו בהתאם לנהלי תחזוקה של המפעל ובהתאם להוראות יצרן.
נהלי תפעול ותחזוקה של מתקן קדם הטיפול יוגש בהתאם לבקשת הממונה.


2. נתוני ייצור

1. [bookmark: _Toc205719831]תהליכי ייצור
מידע מפורט על תהליכי הייצור, עבור כל תהליך, כולל:
1.1. תיאור מילולי קצר של התהליך
1.2. תרשים משבצות כולל ציון זרמי שפכים בהתאם לסעיף 1.3
1.3. מידע על חומרי גלם, מוצרי ביניים ומוצרים סופיים לרבות התייחסות לאופן אחסונם במפעל
1.4. אופן ההפעלה (תהליך רציף או אצווה/הפעלה בקמפיין)
אופן הצגת תהליכי הייצור במפעל בהתאם ל"הנחיות להגשת מצאי זרמים בשפכי תעשייה" המפורסמות באתר המשרד, אופן הצגת חומרי הגלם המשמשים בתהליכי הייצור במפעל בהתאם לטבלה המופיעה בנספח א'.
2. [bookmark: _Toc205719832]תיאור מתקני ייצור ומיקומם
תיאור מתקני הייצור ומיקומם במפעל. יש לפרט עבור כל מתקן ייצור אילו מערכות הגנה קיימות למניעת זיהום סביבה, קרקע ומי תהום. 
לדוגמא – ציפוי רצפות עמיד לחומרים המשמשים בתהליכי הייצור, צינורות ומיכול משני, מאצרות סביב אולמות הייצור ועוד).
3. [bookmark: _Toc205719833]פירוט מתקני עזר
המסמך יכיל פירוט של מתקני עזר קיימים במפעל כגון:
3.1. מוסך
3.2. עמדת תדלוק לרבות אופן אחסון דלק במפעל 
3.3. עמדות שטיפת כלי רכב
3.4. מתקני קדם טיפול בשפכים לרבות מפרידי שמן ושומן
3.5. מערכות טיפול במים (מחליף יונים ושימוש במלחים, חומצות ובסיסים) לרבות מגדלי קירור ודודי קיטור
3.6. מערכות קירור במגע עקיף של תהליכים תעשייתיים ומסחריים
4. [bookmark: _Toc205719834]צריכת מים במפעל
צריכת מים יומית ממוצעת, חודשית ושנתית והתפלגותה לצרכים סניטריים ולתהליכי הייצור השונים במפעל. צריכת המים תוגש בהתאם לטבלה הבאה:
	צריכת מים במפעל
	אופן מילוי

	מקור המים
	מהם מקורות המים באתר? (מי רשת/ מי תהום שפירים או מליחים הנשאבים ע"י המפעל/ מים מושבים ממקור חיצוני למפעל/ מי בארות שפירים או מליחים)

	צריכת מים יומית [מ"ק] והתפלגותה
	כמות המים הנצרכת ביום, כמות ממוצעת וספיקת שיא

	צריכת מים חודשית [מ"ק] והתפלגותה
	כמות המים הנצרכת לכל חודש בשנה האחרונה

	צריכת מים שנתית [מ"ק] והתפלגותה
	יש לציין את צריכת המים השנתית

	כמות מים נצרכת בתהליך [מ"ק]
	האם כמות המים הנצרכת שווה או עולה על 40 מ"ק לחודש באחד מהחודשים לאורך השנה האחרונה?

	שיטת חישוב
	הצג את שיטת החישוב של כמות המים הנצרכת בתהליך


טבלה 2 – פרטי המפעל
5. [bookmark: _Toc205719835]מצאי זרמי שפכים
[bookmark: _Toc205719836]מצאי הזרמים מהווה כלי מרכזי להבטחת ניהול יעיל ואפקטיבי של זרמי השפכים במפעל. השימוש במצאי מאפשר:
· ניהול ומעקב אחר זרמי השפכים בהתאם לדרישות ההיתר הסביבתי ובכפוף לעקרונות הטכניקה המיטבית הזמינה (BAT).
· בחינה שיטתית של עמידת המפעל בערכי הסף והמגבלות החלים עליו, לרבות עמידה בדרישות יעילות והפחתה של מזהמים.
· חיזוי מושכל של עמידת המפעל בדרישות הרגולציה גם לאחר ביצוע שינויים תפעוליים שעשויים להשפיע על מאפייני השפכים.
· זיהוי נקודות לשיפור וטיוב מערך ניהול השפכים, באופן המאפשר ייעול תהליכים והפחתת העלויות התפעוליות.
באמצעות מצאי הזרמים ניתן לגבש תמונת מצב מלאה של התהליכים, לשפר את הבקרה ולהבטיח עמידה שוטפת בדרישות סביבתיות.
ניתן להיעזר במדריך להכנת מצאי זרמים המפורסם באתר המשרד
6. תמלחות
תיאור תהליכי טיפול במים (שפכים שמקורם בריענון מחליף יונים המשמש לריכוך מים, אוסמוזה הפוכה, תמלחות מזון וכדומה) ושפכים המכילים מלח ממקורות תהליכיים במפעל.
יש לפרט סוג וכמות חודשית של כימיקלים המשמשים בתהליך, צריכת מלח שנתית, כמות תמלחת/ רכז הנוצרים בעסק, אופן האיסוף והסילוק. מעבר לכך יש לפרט אילו אמצעים קיימים למניעה כניסת התמלחת/ רכז למערכת הביוב הציבורית.

3. [bookmark: _Toc205719837]תשתיות למניעת זיהום מים

1. [bookmark: _Toc205719838]תשתיות שפכי תעשייה
המפעל יגיש תוכניות של מערכת הביוב התעשייתי כולל הצגת התשתיות על מפה מצבית (סעיף 1.3) , מערכת הביוב הסניטרי ומערכת הניקוז של המפעל לרבות התייחסות לנושאים הבאים:
1.1. תשתיות לשפכים תעשייתיים – תשתיות וציוד המשמשים לאחסון או הובלה בצנרת עילית או תת קרקעית של שפכי תעשייה. לרבות מתקן קדם טיפול, מכלים, צנרות, בורות ושוחות תת קרקעיות, תוך כדי ציון אטימות ותקינות של הציוד ועמידה של הציוד מבחינה כימית ומכאנית לחומר המזהם המאוחסן או מובל בו.
1.2. פירוט של תשתיות עיליות המכילות שפכים תעשייתיים תוך ציון האזור בו מוצבות, כגון מאצרה או משטח תפעול, המנוקז  למערכת להולכת השפכים.
1.3. הפרדת זרמים – מערכות איסוף וניקוז נפרדות המוצגות גם במפה עבור:
1.4. שפכים סניטריים
1.5. שפכים תעשייתיים , תשטיפים ונגר עילי מזוהם כולל פירוט תתי זרמים שלהלן:
1.5.1. זרמי שפכים המכילים דלקים או שמנים מינרליים
1.5.2. זרמי שפכים המכילים שמנים ושומנים
1.5.3. תמלחות
1.5.4. זרם שירותי תעשייה
1.6. נגר עילי נקי
4. [bookmark: _Toc205719839]צמצום זיהום בתהליך הייצור

1. [bookmark: _Toc205719840]הגשת סקר היתכנות
סקר היתכנות להשבת מזהמים ומים לתהליך הייצור או לצמצום פליטת מזהמים יכלול בחינה שיטתית של טכנולוגיות טיפול והשבה מתקדמות, לרבות מחליפי יונים, טכנולוגיות ממברנליות (כגון אולטרפילטרציה, ננו-פילטרציה, אוסמוזה הפוכה), שיטות סינון מתקדמות, וטיפולים משולבים. הסקר יכלול ניתוח איכות וכמות הקולחים, זיהוי מזהמים עיקריים, הגדרת דרישות איכות מים לשימוש חוזר, והערכת היתכנות כלכלית, סביבתית ותפעולית ליישום הטכנולוגיות. כמו כן, יינתן דגש להיבטים של ניהול מאזן מים, בקרת מזהמים, ניטור רציף והערכת סיכונים. הסקר יתייחס גם לאפשרות שילוב טכנולוגיות שונות במערך טיפול רב-שלבי, לצורך השגת איכות מים מיטבית להשבה או צמצום פליטות מזהמים לסביבה.
2. [bookmark: _Toc205719841]צמצום השימוש במי תהליך	
ריכוז המזהמים במי תהליך תלוי ביכולת ההמסה של זרם התהליך במים, על מנת לעשות שימוש חוזר במי תהליך יש לקחת בחשבון את הצעדים הבאים:
2.1. יש לעשות הפרדה בין מי תהליך למקורות שפכים אחרים ונגר עילי, זאת על מנת לאפשר שימוש חוזר וכן למזער את כמות השפכים שדורשים טיפול. 
2.2. יש להשתמש במי תהליך במצב מחזור ככל שהדבר כלכלי, עם מספר מקסימלי של מחזורים לפני סילוק לשפכים.
2.3. יש לבצע סקירה ביקורתית על הצורך במערכת שטיפה במים, כאשר קיים שימוש במערכת כזו יש לבדוק את פוטנציאל שיקום ומחזור המים.
2.4. יש למזער את זרימת המים במערכות שטיפה (למשל ע"י שטיפה בלחץ גבוה וספיקה נמוכה או שטיפה בזרם נגדי ועוד).
2.5. מחזור ישיר של זרמי שפכים בתהליכים אחרים שאינם מושפעים מהמזהמים הנוכחים בזרם ובכך הפחתה בצריכת מי רשת.
3. [bookmark: _Toc205719842]בחינה טכנוכלכלית
בעקבות סקר התכנות וצמצום השימוש במי תהליך המפעל יבצע בחינה טכנוכלכלית שתכלול:
3.1. בחינת חלופות נבחרות על פי סקר התכנות
3.2. בחירת חלופה
3.3. עלויות השקעה בחלופה הנבחרת
3.4. עלויות תפעול שנתיות עבור החלופה
3.5. תועלת צפויה בעקבות ההקמה
3.6. השפעת cross-media במקרה והיא קיימת מטיפול בפליטות נוספות במפעל
3.7. סיכום עלויות
3.8. ניתוח רגישות
5. [bookmark: _Toc205719843]מתקן קדם טיפול

1. [bookmark: _Toc205719844]דיגום שפכים ועמידה בערכי סף
נקודות חיבור למערכת הציבורית - עבור כל נקודת דיגום שפכים או זרם נבדק אחר בעסק, יפורטו סוגי הניטור והדיגום המבוצעים בנקודה, כולל:
1.1. תדירות
1.2. אופן או סוג הדיגום/נטילה (רציף, חטף, מורכב)
1.3. שיטות הבדיקה הסטנדרטיות במעבדה/בשטח
2. [bookmark: _Toc205719845]מידע בנוגע למתקן קדם הטיפול במפעל
2.1. תרשים זרימה למתקן הטיפול - דיאגרמה המתארת את כל תהליכי הטיפול בשפכים הקיימים כיום בעסק, תוך שיוך נקודתי מדויק של תהליך הטיפול אל מקור השפכים המטופלים.
2.2. הסבר מילולי למתקן הטיפול - יתאר את כל שלבי תהליך הטיפול בשפכים, בכל קו טיפול בשפכים (לדוגמה: טיפול ראשוני – סינון 3 מ"מ > הרחפה באוויר מומס > שיקוע חול פיזי > שיקוע כימי; טיפול שניוני – חימצון אלקטרוכימי > טיפול ביולוגי אנאירובי מהיר קצב; טיפול נוסף – חיטוי בהיפוכלוריט).
2.3. טבלה ופירוט יחידות הטיפול - בכל שלב יתוארו באמצעות טבלה או טבלאות, בכל אחד מתהליכי הטיפול בשפכים, את כל יחידות הטיפול המרכיבות אותו, כמפורט להלן (ככל שרלוונטי):
2.3.1. טכנולוגיה ו/או עיקרון פעולה.
2.3.2. קיבולת, לרבות זמן שהיה במתקני טיפול ביחס לספיקה המקסימלית.
2.3.3. כמויות ריאגנטים מוספות.
2.3.4. יעילות הרחקה בשלב/יחידת הטיפול, של המזהמים המוגדרים בפרק ג', כפי שחושבה על פי מדידות בהתאם לפרק ו'.   
2.3.5. זרמי פסולות וחומרי טיפול משומשים – סוגים, כמויות, ריכוזים, ותדירויות פינוי.
2.3.6. מאזן מסה של כמויות השפכים המגיעות למתקן הטיפול והתפלגותם לקולחים, בוצה, זרמים מפונים, וכד'. 
3. [bookmark: _Toc205719846]איכות הקולחים
איכות הקולחים ביציאה מהמתקן לאחר טיפול קדם (בהתבסס על דיגום ו/ או חישוב(.
4. [bookmark: _Toc205719847]בוצה
אופן הטיפול והסילוק של בוצה או משקעים הנוצרים במתקן קדם הטיפול (או הנוצרים ממתקני טיפול להשבת מים ומזהמים בתהליך הייצור(.
5. [bookmark: _Toc205719848]מערכת בקרה רציפה
מערכות בקרה כגון pH, טמפרטורה, ספיקה ומינון כימיקלים בתהליך הטיפול בשפכים.





[bookmark: _Toc205719849]נספח א'

	שם חומר גלם
	מצב צבירה (אבקה, נוזל, גז)
	שם כימי (CAS)
	ריכוז החומר
	צריכה שנתית
	צריכה חודשית
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