
	המאפיין
	הערות לניקוד

	3.4	ניהול מי נגר עילי וניקוז 
תאריך עדכון: 20/11/2025
	4 נק' – ניקוד מרבי. 
ניקוד זה יחליף את הניקוד במאפיין 3.4 הקיים. 
אם מצטבר ניקוד נוסף מעבר לניקוד המרבי המתאפשר במאפיין הקיים, יילקח הניקוד הנוסף ממאפיין 9.1 בפרק החדשנות.

	מטרה

	לעודד ניהול מקיים של מי נגר, למנוע הצפות ולהשתמש בנגר עילי החוזר כמשאב.



	 
	קריטריונים להערכה
	ניקוד

	1. 
	ניהול נגר עילי
יוכח שפיתוח השטח הנבדק או אמצעים לניהול הנגר אשר ייושמו בשטח הנבדק יאפשרו את ניהול נפח הנגר העילי לכל הפחות בעבור אירוע גשם בהסתברות חזרה של 50 שנים (%2) לאירוע גשם יממתי, על פי דרישות תיקון 8 לתמ"א 1 ומחשבון מנהל התכנון([footnoteRef:1]). [1: () מחשבון יעד נפח נגר לניהול, מנהל התכנון] 

נפח הנגר הנוצר על גבי השטח הנבדק בזמן סופת התכן ינוהל בשטח הנבדק על ידי נקיטת אמצעים לניהול נגר, המוצעים על פי מנהל התכנון([footnoteRef:2]), המאפשרים: [2: ()"מסמך מדיניות ניהול נגר עירוני", מנהל התכנון, אוגוסט 2021.
] 

· חלחול ישיר
· החדרה לתָווך הרווי או הלא רווי 
· השהיה 
· ריסון
· איגום או ויסות 
אפשר לצבור ניקוד לפי אחד מתת הסעיפים 1.4-1.1 שלהלן:
	 

	1.1
	השטח הנבדק קטן או שווה ל-5 דונם
	

	
	· לפחות 50% מנפח הנגר הנוצר על גבי השטח הנבדק
	תנאי סף 1

	
	· לפחות 75% מנפח הנגר הנוצר על גבי השטח הנבדק
	2

	
	· לפחות 95% מנפח הנגר הנוצר על גבי השטח הנבדק
	3

	1.2
	השטח הנבדק גדול מ-5 דונם
	

	
	· לפחות 75% מנפח הנגר הנוצר על גבי השטח הנבדק
	תנאי סף 2

	
	· לפחות 95% מנפח הנגר הנוצר על גבי השטח הנבדק
	3

	
	הערה לתתי סעיף 1.1 ו 1.2:
אפשר להתחבר לאמצעי ניהול נגר קיים אם יוצגו חישובים התומכים בנפח הנדרש וגם במקרים שבהם האמצעי נמצא מחוץ לשטח הנבדק.
	

	1.3
	[bookmark: _Hlk201075646]מגרשים שבהם תקפה תוכנית אשר אושרה טרם תיקון 8 לתמ"א 1 (מתאריך 15.8.2023) נדרשים לעמוד בניהול של 25% מנפח הנגר הנוצר ללא תלות בגודל השטח הנבדק.
	תנאי סף 1

	2
	החדרה לתווך הרווי
ביצוע החדרה לתווך הרווי על פי רישיון החדרה מרשות המים.
הערה:
רלוונטי רק אם מתקיים ניהול לפי תת סעיפים 1.3-1.1.
	1


 
	שיפוץ

	במיזמים במסלול של שיפוץ, יוכח שפיתוח השטח הנבדק ו/או אמצעים לניהול הנגר אשר ייושמו בשטח הנבדק יאפשרו את ניהול נפח הנגר העילי כנדרש במאפיין. אפשר לכלול בהערכה רכיבים קיימים שנשמרו בשטח הנבדק.
אם לצורך עמידה בדרישות המאפיין הובאו בחשבון אמצעים ורכיבים הקיימים בשטח הנבדק, יועץ רלוונטי יוודא ויצהיר על שמישותם ותקינותם.


 


	גרעין ומעטפת

	אין דרישות נוספות.

	
ראיות נדרשות

	שלב מקדמי – בקשה להיתר

	שימו לב: בהתאם למדריך להגשה ולבדיקה של מקרי בוחן, יש להגיש אישור על מילוי המשוב לשלב הנוכחי בקישור הבא.
· תנאי הסף בלבד – הצהרת יזם/מתכנן המפרטים את ההנחיה לעמידה בדרישת הסעיף
· קריטריונים מעבר לתנאי הסף – ראיות לפי שלב א

	שלב א – תכנון הבניין
	שלב ב – התאמה בין הביצוע לתכנון

	שימו לב: בהתאם למדריך להגשה ולבדיקה של מקרי בוחן, יש להגיש אישור על מילוי המשוב לשלב הנוכחי בקישור הבא.

ניהול נגר עילי
1.3-1.1:
· הצגת האסטרטגיה לניהול מי נגר בתכנון
· חישובים המראים את נפח הנגר הצפוי להיווצר בשטח הנבדק ואת אופן הטיפול בו על פי נספח א 
· סיכום ברור לחישוב עמידה בדרישות סעיף זה
1.4:
מסמך הנחיית רשות להפניית נגר מחוץ לשטח הנבדק (שאינו למערכת הניקוז העירונית) 

נספח ניקוז מאושר.

החדרה לתווך הרווי 
· תוכנית החדרה לתווך הרווי 

	שימו לב: בהתאם למדריך להגשה ולבדיקה של מקרי בוחן, יש להגיש אישור על מילוי המשוב לשלב הנוכחי בקישור הבא.

ניהול נגר עילי
· תיעוד התקנת אמצעים לניהול מי נגר העומדים בדרישות הסעיף
· אישור מתכנן לביצוע העומד בדרישות הסעיף







החדרה לתווך הרווי 
· רישיון החדרה מרשות המים 
· אישור מתכנן לביצוע לפי תוכנית ההחדרה





נספח א - אמצעי חישוב והגדרות:
1) נפח הנגר:
כמות הגשם היורדת על השטח הנבדק בזמן סופת תכן ההופכת לזרימה עילית (מ"ק)
2) סופת תכן:
אירוע גשם יממתי בעל הסתברות חזרה (1 ל-50 שנים). על פי אירוע זה נדרש לתכנן את מערך ניהול הנגר בשטח הנבדק.
3) חישוב ספיקות התכן:
[bookmark: _Toc536296809][bookmark: _Toc536734192][bookmark: _Toc35515339][bookmark: _Toc35864719][bookmark: _Toc35864936][bookmark: _Toc43230214]ספיקת התכן הצפויה בשטח הנבדק תחושב באמצעות השיטה הרציונלית (CIA)([footnoteRef:3]), המבוססת על הקשר בין הנגר העילי הנוצר על פני השטח הנבדק לגודל שטחו, לתכונותיו הפיזיות ולעוצמת הגשם. [3:  השיטה הרציונלית משמשת לחישוב ספיקות תכן מאגנים קטנים בעלי מאפייני בינוי ותכסית של בטון ואספלט.] 


[bookmark: _Toc536734193][bookmark: _Toc35515340][bookmark: _Toc35864720][bookmark: _Toc35864937][bookmark: _Toc43230215][bookmark: _Toc536296811]הקשר בין הגורמים השונים מבוטא בנוסחה שלהלן:

כאשר:
 – ספיקת תכן (מ"ק/זמן הריכוז)
 – מקדם נגר עילי
 – עוצמת הגשם (מ'/שעה) – מנורמל לזמן הריכוז
 – שטח אגן ההיקוות (מ"ר)

[bookmark: _Toc536296812]השיטה הרציונלית מבוססת על כמה הנחות יסוד:
1. [bookmark: _Toc536296813][bookmark: _Toc536734194][bookmark: _Toc35515341][bookmark: _Toc35864721][bookmark: _Toc35864938][bookmark: _Toc43230216]עוצמת הגשם אחידה על פני מרחב אגן ההיקוות במשך זמן הריכוז המחושב.
2. [bookmark: _Toc536296814][bookmark: _Toc536734195][bookmark: _Toc35515342][bookmark: _Toc35864722][bookmark: _Toc35864939][bookmark: _Toc43230217]משך הסופה שווה ל־ או גדול מ־ זמן הריכוז.
3. [bookmark: _Toc536296815][bookmark: _Toc536734196][bookmark: _Toc35515343][bookmark: _Toc35864723][bookmark: _Toc35864940][bookmark: _Toc43230218]מקדם הנגר העילי (C) הוא ערך קבוע למשך הסופה, והוא תלוי בסוג הקרקע, בתכסית ובייעודי הקרקע.

4) עוצמות הגשם:
עוצמות הגשם לחישוב ספיקות התכן יילקחו מתוך בסיס נתוני עוצמות הגשם בישראל של חברת נתיבי ישראל משנת 2016([footnoteRef:4]) או נתוני עוצמות הגשם של מנהל התכנון משנת 2022([footnoteRef:5]). [4:  "עדכון בסיס נתוני עוצמות הגשם בישראל וקביעת עוצמת גשם תכן כפרמטר בסיסי לתכנון ניקוז מערכות תחבורה", רפי הלוי ושלמה ארבל עבור חברת נתיבי ישראל, 2016. ]  [5:  בסיס נתוני עוצמות גשם נובמבר 2022, מנהל התכנון] 


5) זמן ריכוז:
[bookmark: _Toc536296820]זמן הריכוז מוגדר – הזמן הנדרש להתנקזות המים מכלל השטח הנבדק לנקודת הריכוז.
[bookmark: _Toc536296821]נקודת הריכוז היא הנקודה הנמוכה ביותר טופוגרפית בכל שטח ההיקוות, ואליה מתנקזים המים.
[bookmark: _Toc536296822]על פי השיטה הרציונלית, שיא זרימת הנגר מתרחש בזמן הריכוז.
[bookmark: _Toc536296823]סופת התכן המיוחסת היא סופה המתרחשת בזמן השווה לזמן הריכוז (TC). 
ברמת השטח הנבדק מדובר על הזמן שלוקח לטיפת הגשם הראשונה שיורדת על המגרש להתנקז אל מערכת התיעול העירונית.

[bookmark: _Toc536296827]זמן הריכוז מחושב לפי נוסחת קירפיך:
[bookmark: _Toc536296828]
[bookmark: _Toc536296829]
כאשר:
[bookmark: _Toc536296830]Tc – זמן ריכוז בדקות
[bookmark: _Toc536296831]L – אורך הנתיב הארוך ביותר באגן (ק"מ)
[bookmark: _Toc536296832]S – שיפוע ממוצע באגן (מ'/מ')


מקדמי הנגר העילי
יש לעשות שימוש במקדמי הנגר העילי מתוך המדריך לבנייה משמרת (נספח 4, טבלה מס' 3, עמ' 130 במדריך)([footnoteRef:6]) [6: () "המדריך לתכנון ובנייה משמרת נגר עילי", אוקטובר 2010. https://www.gov.il/BlobFolder/policy/neger_ili/he/bniya_meshameret_neger_ili_2004.pdf
] 


אמצעים לניהול נגר
[bookmark: _Hlk201075606]אמצעים לניהול נגר מפורטים במסמך מדיניות ניהול נגר עירוני של מנהל התכנון (אוגוסט 2021)([footnoteRef:7]). [7: () "מסמך מדיניות ניהול נגר עירוני", מנהל התכנון, אוגוסט 2021.
https://www.gov.il/he/pages/policy_doc_runoff
] 
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