8 אפריל  2018
כללי השימוש בתדרים בתחומים 2.4 ו- 5 גה"ץ

הודעה לציבור היצרנים / היבואנים 

שרת התקשורת חתמה בסוף שנת 2005 על צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה)(מס' 2)(תיקון), התשס"ו, 2005 (להלן - "הצו"), המאפשר לציבור שימוש חופשי ללא צורך בקבלת רישיון הפעלה מכח פקודת הטלגרף בתחום התדרים 2400 עד 2483.5 מה"ץ ובתחום התדרים 5150 עד 5350 מה"ץ, על פי הקטגוריות והתנאים המפורטים בצו, אותם נסקור בקצרה להלן. בהמשך נוספו תקנים נוספים לציוד המיועד לפעול בתנאים הנ"ל. 
1. תנאי הרישוי של ציוד תקשורת בתחום 2.4 גה"ץ

מכשירים לשימוש בכל מקום  ((Indoor & Outdoor
(1) ציוד Wireless LAN

(1) לפי תקן אירופאי ETSI EN 300-328 או ETSI EN 300-440, לפי החלטה ERC/DEC/(01)07 מיום 12 במרץ 2001, לפי תקן IEEE 802.11b או
802.11g IEEE בכל הערוצים שבפס תדרים זה, כמו באירופה (1 עד 13), או לפי תקן אחר שיאשר המנהל ויפרסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת (להלן - אתר המשרד);
(2) הכוללים משושה מוכללת או משושה חיצונית עם מחבר מיוחד כהגדרתו ב-
47 part 15.203-CFR;
(3) הספקם אינו עולה על 100 מיליוואט.e.i.r.p ;
(2) ציוד Wireless PAN

(1) הפועלים בתוך פס התדרים 2400 - 2483.5 מה"ץ לפי תקן Bluetooth ,
 IEEE 802.15.4   (ZigBee) או לפי תקן אחר שיאשר המנהל ויפרסמו באתר המשרד, הכוללים משושה מוכללת, ואשר הספקם אינו עולה על 100 מיליוואטe.i.r.p ;" 
(2) ציוד הפועל לפי תקן Bluetooth בלבד או גם משמש לקביעת מיקום לפי לוויין בלבד פטור מקבלת אישור.
(3) ציוד הפועל לפי תקן ZigBee מותר ביבוא מסחרי ואישי, באישור פרטני של משרד התקשורת.
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2.  תנאי הרישוי של ציוד תקשורת בתחום 5 גה"ץ

מכשירים לשימוש בתוך מבנה בלבד  ((Indoor only בפס התדרים 5150 עד  5350 מה"ץ בלבד.
(1) ציוד Wireless LAN

(1) לפי תקן אירופאי ETSI EN 301893, לפי החלטה ERC/DEC/(04)08 מיום 12 בנובמבר 2004, IEEE 802.11a, 802.11n Draft 2 IEEE או לפי תקן אחר שיאשר המנהל ויפרסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת (להלן - אתר המשרד);
(2) הכוללים משושה מוכללת או משושה חיצונית עם מחבר מיוחד כהגדרתו ב-
47 part 15.203-CFR;
(3) על אף האמור בתקנים ובהחלטה בפסקת משנה (1) (א), הספקם אינו עולה על הרשום בטבלה שלהלן, בהתאם לקיומם של מנגנוני 
TPC ו/או 
DFS;
	
	הספק  e.i.r.p mW))

	תחום תדר
	מנגנון   DFS
	עם    TPC
	עם DFS

	5150 - 5250 מה"ץ
	DFS אינו נדרש
	23 (200 mW)
	23 (200 mW)

	5250 - 5350 מה"ץ 
	DFS חובה
	23 (200 mW)
	20 (100 mW)


(4) כיוון שקיים ציוד רב המסוגל לפעול בפס המותר וגם בפסים אחרים בתחום ה-5 גה"ץ, חלה על היצרן/יבואן המבקש לקבל אישור התאמה, חובת ההוכחה כי יכולת קביעת התדר על ידי המשתמש הסופי אינה יכולה להביא לידי חריגה מגבולות התדר המותר, להנחת דעתו של משרד התקשורת.
3. מכשירי טלפון Voice over WLAN או  Voice over IP (בתוקף ב 2 באפריל 2012):

(1) השימוש בציוד מסוג זה נמצא בעליה בעולם, אם כמכשיר בודד או בשילוב עם פונקציות סלולאריות או אחרות. הציוד פועל על פי במספר תקנים ופרוטוקולים כגון (SIP, H323, ותקנים קנייניים –Proprietary שונים)ׂוכן כציוד יעודי לרשת נותן שרות מסוים (Skype, Google ועוד). המשרד יאשר ציוד בעיקר לפי קריטריוני ,RF כלומר היבטי הקרינה וממשק האוויר של הציוד.
(2) כאשר ציוד מכיל פונקצית תקשורתVoWLAN  משולבת עם פונקציות תקשורת אלחוטית אחרות (סלולארי, לוויני, WiMax או אחר) יש לפנות למשרד בהתאם ולהגיש המסמכים הדרושים לגבי כל אחת מהפונקציות. 
(3) בנוסף להגדרות לגבי ציוד תקשורת מחשבים והמפורטות במסמך זה, ידרוש המשרד עמידה בתקנים הבאים:
(1)  עמידה בתקן הקרינה המותרת מבחינת סיכוני אנוש (SAR) כמקובל בציוד סלולארי.
(2)  עמידה בתקני בטיחות סוללות כמקובל בציוד סלולארי.
4. ציוד Wi-Fi  בתקן IEEE802.11n  (בתוקף מ 2 אפריל  2012):

כללי: בתקן זה ממומש מנגנון MIMO ומנגנון ערוצים רחבים (רוחב ערוץ 40 מה"ץ), המאפשרים העברת מידע בקצב גבוה מאד.
(1) המשרד מאשר השימוש בציוד  Wi-Fiבתקן IEEE802.11n, בתנאים שלהלן.
(2) הציוד פועל בתחומי התדר 2.4 ו-5 גה"ץ, ועליו לעמוד בכל הדרישות בסעיפים 1 ו-2 במסמך זה בהתאמה.
(3) מוצרים בתקן IEEE802.11n (Draft 2)  שאושרו על ידי המשרד מאז אוגוסט 2008, לתקופה של שנתיים בלבד, שהינה קצרה מהמקובל (5 שנים). הציבור מתבקש לקחת בחשבון אפשרות שהאישור לסוג זה של ציוד לא יוארך ויהיה צורך להפסיק השיווק והשימוש בו. בעלי אישור התאמה המוכרים ציוד מסוג זה, חייבים ליידע את הרוכשים לתוכן סעיף זה.  המשרד יאשר ציוד Wi-Fi בתקן IEEE802.11n (Draft 2) אך ורק במידה והדגם קיבל את אישור  ארגון ה- Wi-Fi Alliance
  כציוד העומד בתקן, והאישור מוצג באתר הארגון .
(4) ציוד הפועל בערוצים רחבים (כלומר רוחב ערוץ 40 מה"ץ ),ואשר קיבל אישור  Wi-Fi alliance כציוד העומד בתקן  b/g, יאושר אך ורק אם הציוד מכיל מנגנון המונע הפרעה לציוד אחר הפועל בתחום . תכונה זו מכונה ב Wi-Fi alliance : 
40 MHz operation in 2.4 GHz, with coexistence mechanisms
לדוגמא אחד היצרנים מכנה מנגנון מסוג זה בשם: 
 CCA))  Assessment Clear Channel.
המשרד ינפיק "אישור התאמה" לציוד המתאים לסעיף 4 (ד), מותנה בהצגת הצהרת יצרן הציוד המקורי (OEM) על קיום מנגנון מסוג זה הכוללת תאור תכונות המנגנון הממומש .   
5. ציוד הפועל בתנאי התאמה (בתוקף מ 22 ביוני 2010):

(1) ציוד הפועל בתחומי תדר ללא רישוי, הכלולים בצו אי תחולת הפקודה, יכונה ציוד הפועל בתנאי התאמה, במקרים הבאים:
(1) ציוד בעל מחברי אנטנה, המאפשר על ידי חיבור אנטנה בעלת הגבר לעבור את מגבלת ההספק בישראל.

(2) ציוד בעל מערכת הפעלה המאפשר למשתמש לפעול בהספקים /תחומי תדרים מחוץ למותר בישראל.
(3) ציוד שתכונות אופן השידור שלו נקבעות על ידי ציוד אחר, כגון נקודת גישה שתכונות השידור שלה נקבעות על ידי בקר יעודי.
(2) כאשר מגישים טופס בקשה לאישור סוג/התאמה (נספח ד') לציוד המתקיים עבורו תנאי אחד או יותר מסעיפי המשנה של 5. (א), יוגש יחד עם נספח ד' גם טופס "ציוד בתנאים מותאמים" המצורף למסמך זה. מנכ"ל הגוף המבקש יחתום על הטופס.
6. הערה כללית לציוד הפועל בתדרים ללא רישוי:

(1) ציוד מסוג זה, הפועל בתנאים המתוארים בצו אי תחולה (לרבות לתדרים, הספקים ואנטנות) לא יגרום כל הפרעה שהיא למערכות אחרות הפועלות על פי דין, ולא יהיה מוגן מפני הפרעות.
(2) במקרה של הפרעות כאמור, יש להפסיק את פעילות המכשיר מיידית.

(3) בנוסף שמורה זכותו של המשרד לאשר פעולה בתנאים החורגים מהרשום בצווי  אי תחולה, בהתאם לרישיונות על פי כל דין.
(4) הפעלת ציוד WLAN שלא לשימוש עצמי מוסדרת על פי מסמך "מדיניות ההסדרה של שימוש מסחרי בטכנולוגיית ה"WLAN- הנמצא באתר המשרד. כל שימוש שאינו מתאים לתנאים המתוארים במסמך, מחייב קבלת  רישיון מתאים, על פי חוק התקשורת,  מאגף הנדסה במשרד התקשורת.
7. טבלת ריכוז תקנים המותרים להפעלה (ללא רישוי) בתחומי 2.4 ו-5 גה"ץ והתנאים לכך:

(1) בהתאם לרשום בסעיפים (י2) (2) ו- (יט) (2) בצו אי תחולת הפקודה, יעדכן המנהל באתר המשרד לגבי הכללת תקנים חדשים לרשימת אמצעי התקשורת אותם מותר להפעיל על פי צו אי התחולה, בלא שיעודכן הצו עצמו. בטבלה שלהלן, רשימת התקנים המותרים עם הפניה לסעיף ובו התנאים להיתר.
(2) התקנים בשורות 1, 2 ו-3 בטבלה מפורטים בצו עצמו, ומובאים כאן לצורך "השלמת התמונה".
	מס'
	סימון התקן
	שם מסחרי
	סעיף רלוונטי במסמך זה
	תכונות ודרישות מיוחדות
	
	הערות

	1 
	IEEE 802.11b
	Wi-Fi
	2
	
	
	

	2 
	IEEE 802.11g
	Wi-Fi
	2
	
	
	

	3 
	IEEE 802.11a
	Wi-Fi
	3
	
	
	

	4 
	IEEE 802.11n
	Wi-Fi
	2,3
	
	
	

	5 
	IEEE 802.15.4
	ZigBee
	2
	אסור לייבא מוצרים בתקן זה הפועלים בתחומים 868 או 902 עד 928 מה"ץ 
	
	

	6 
	
	BlueTooth
	2
	
	
	

	7 
	WHDI 1.0
	WHDI
	2
	הציוד יותאם לדרישות המשרד תוך המצאת אישורים מיצרן ה-Chip set ויצרן החומרה
	
	

	8 
	
	
	
	
	
	


8. נוהל הגשת בקשות לאישורי יצור / יבוא ציוד תקשורת בתחומים 2.4  ו-5 גה"ץ

(1) הפניה למשהת"ק: אל פקס 03-5198103 או לכתובת דוא"ל requests@moc.gov.il על גבי טופס:
"בקשת אישור סוג/התאמה לייצור/יבוא הציוד המיועד לשירות אלחוט אזרחי בישראל" אותו ניתן להדפיס מתוך אתר המשרד. 

רשאית לפנות לבקשת אישור, ישות ישראלית בלבד (חברה או יחיד).
(2) במילוי הטופס, יש לרשום:
(1)  בשדה סוג הציוד – מקמ"ש

(2)  בשדה אופי הציוד -  נייד או נייח או נייד+נייח לפי אופי המוצר והשימוש הצפוי.

(3) בשדה השרות -  מתאם LAN אלחוטי או טלפון רט"נ, או טווח קצר (SRD), לפי מהות המוצר

(3) מסמכים שיש לצרף:

(1) מפרט טכני מקורי – אפשר באנגלית וכמתואר בטופס.

(2) אישור סוג מחו"ל - אפשר באנגלית וכמתואר בטופס.

(3) מכתב הצהרה של היצרן  - כמתואר בטופס, במידה והאנטנה אינה בתוך גוף המכשיר.
(4) לציוד הפועל בתחום ה-5 גה"ץ - מכתב הצהרה של היצרן על הגבלת תדרי הפעולה לפי המותר. (ראה סעיף 2 ד' במסמך זה - כללי השימוש בתדרים בתחומים 2.4 ו-5 גה"ץ)
(5) עבור יבוא אישי   - כמתואר בטופס.
(4) המשך הטיפול
(1) עובד משהת"ק יבדוק את הטופס וצרופותיו, וישלח לפונה תוך 14 ימי עבודה, טופס "רישום פניה לקבלת בקשת אישור סוג/התאמה לייצור/יבוא הציוד המיועד לשירות אלחוט אזרחי בישראל" ובו רישום ראשוני של פרטי הבקשה והערות שונות על השלמות נדרשות. על גבי טופס זה נרשם מספר הבקשה לאישור ההתאמה (בפורמט דוגמת 2003/0025), ולמספר זה יש להתייחס בפניות בהמשך או בשעת משלוח ההשלמות. 
(2) תוך 14 יום ממילוי כל הדרישות, ישלח משהת"ק "אישור התאמה" לפונה, או יודיע לו על דחיית הבקשה והנימוקים לכך. באישור ההתאמה כלול אישור לשחרור מהמכס לפי צו יבוא חופשי, והיבואן יכול לפנות למכס לשחרור הסחורה באמצעות "אישור התאמה".
במקרה של יצרן מקומי ניתן להתחיל לשווק המוצר עם קבלת "אישור ההתאמה".
טופס ציוד בתנאי התאמה

לתשומת לב היבואנים, הסוחרים והמשתמשים בציוד שקבל אישור התאמה ממשרד התקשורת והפועל בכל פסי התדרים ללא רישוי (ללא רישיון הפעלה)





הפעלת ציוד WLAN שלא לשימוש עצמי מוסדרת על פי מסמך "מדיניות ההסדרה של שימוש מסחרי בטכנולוגיית ה"WLAN- הנמצא באתר המשרד. כל שימוש שאינו מתאים לתנאים המתוארים במסמך, מחייב קבלת  רישיון מתאים, על פי חוק התקשורת,  מאגף הנדסה במשרד התקשורת.





נספח לטופס בקשה לאישור התאמה לציוד אלחוטי הפועל בתנאי התאמה





חלק א': התחייבות של בעל אישור התאמה לציוד מיוחד





התחייבות זו הינה נספח לבקשת אישור התאמה המוגשת ע"י חברת __________________  ח.פ __________


בתאריך __________על ידי:  שם  _____________ תפקיד ___________ מס' טלפון נייד _____________


אני, מנכ"ל החברה,  מצהיר בזאת כי:


עבור פריטים מדגם__________ תוצרת ___________, אשר ימכרו ע"י חברתי ינוהל בסיס מידע המכיל את הנתונים הבאים (לפחות):  מס' סידורי או MAC address (לכל אחד מהפריטים), שם הקונה, תאריך הקנייה, מקום ההפעלה (במידה וידוע). 


כל הרוכש מאיתנו ציוד זה יקבל עותק של תנאי ההתאמה של המוצר.


כל הרוכש מאיתנו ציוד זה יוחתם על התחייבות מתאימה (בנוסח הרשום בחלק ב' או ג' בהתאמה), המאשר את מודעותו של הקונה לאמור לעיל ואת מחויבותו לעמוד בכך.


עותק מסמך זה, הנושא את חתימת האינטגרטור/סיטונאי  או של המשתמש הספי, במידה והציוד יימכר למשתמש הסופי, ישמר בחברתנו למשך חמש שנים





	_________________	__________________	________________


	שם מנכ"ל החברה	 חתימת מנכ"ל החברה 	       חותמת החברה


.........................................................................................................................


חלק ב': התחייבות אינטגרטור/סיטונאי לציוד מיוחד


הערה: על התחייבות זו יחתום מנכ"ל החברה שרכשה את הציוד מבעל האישור, והמתקינה אותו באתרי השימוש הסופי או מוכרת אותו למשתמש הסופי .


הנני מתחייב כי הרוכשים ציוד זה יודרכו באשר למגבלות החוקיות של תפעול הציוד, תנאי צו אי תחולת פקודת הטלגרף האלחוטי, סעיפים 1. (י2) ו/או 1. (י3) ו/או 1. (יט), והתנאים הנוספים שיגדרו באישור ההתאמה לפריט הנ"ל.


כל הרוכש מאיתנו ציוד זה יקבל עותק של תנאי ההתאמה של המוצר.


כל הרוכש מאיתנו ציוד זה יוחתם על התחייבות מתאימה (בנוסח הרשום בחלק ג'), המאשר את מודעותו של הקונה לאמור לעיל ואת מחויבותו לעמוד בכך.


עותק מסמך זה, הנושא את חתימת המשתמש הסופי ישמר בחברתנו למשך חמש שנים.


תנאים לשימוש בציוד אלחוטי מדגם __________________ בחברת האינטגרציה ________ ________________





	_________________	__________________	________________


	שם מנכ"ל החברה	  חתימת מנכ"ל החברה 	       חותמת החברה


.........................................................................................................................


חלק ג': התחייבות המשתמש הסופי בציוד מיוחד 


הערה: על התחייבות זו יחתום אחראי IT או מנהל  רשת תקשורת מחשבים בחברה בה מותקן הציוד (כנציג הלקוח הסופי)


תנאים לשימוש בציוד אלחוטי מדגם __________________ בחברת _____________ בכתובת ______________


אסור להשתמש בציוד זה מחוץ לתחומי התדרים, ההספקים והמיקום הרשומים להלן:


מס'�
מתדר [מה"ץ]�
מערוץ מספר         (לפי תקן Wi-Fi)�
עד תדר [מה"ץ]�
עד ערוץ מספר         (לפי תקן Wi-Fi)�
הספק שידור מקסימלי [מיליוואט] כולל הגבר אנטנה (e.i.r.p)�
מגבלות נוספות�
�
1�
2400�
1�
2483.5�
13�
100�
�
�
2�
5150�
36�
5350�
64�
200�
בתוך מבנה בלבד�
�












בנוסף, יש להשתמש בציוד בהתאם לתנאים הרשומים במסמך תנאי ההתאמה של המוצר


	_________________	__________________	________________


	שם החותם ותפקידו בחברה	               חתימה	       חותמת החברה





	פרטי הקשר של  החתום:           מספר טלפון נייד    _____________              מספר פקס    ________________











�  Personal Area Network (PAN)


�   Transmission Power Control כהגדרתו בהמלצת ITU-R  מספר      M.1652 


�   Dynamic Frequency Selection כהגדרתו בתקן ETSI EN 301893


� אתר הארגון ברשת – www.wi-fi.org






עמוד 7 מתוך 7



