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א. פליטמן - יעוץ וניהול הנדסי 




01/02/2005

לכבוד


אמיר כ"ץ – ג'יגה


(בפקס: 9716222 08)


א.נ.,


הנדון: עיריית בת ים – היטל תיעול 


לבקשתכם, בוצעה על ידי בדיקה הנדסית של התחשיב שהוגש על ידי מימד 21 (מערכות כלכליות) בע"מ. 


לצורך ניתוח הנתונים, הנחתי כי המידע שנתקבל מיועץ המועצה המקומית, הינו שלם, מדויק ומעודכן. לא ביצעתי בדיקה עצמאית בלתי תלויה של המידע הנ"ל, מלבד בדיקת סבירות. בדיקות אלה, והתיקונים שבאו בעקבותיהם, הביאו לעדכון התעריף שהוגש.


דגשים: 


1. התעריף לא יחול על שטח תכנית מפורטת בי/410 אשר נמצאת בתכנון  או על כל תכנית אחרת שתוכן לאותו שטח.

2. לא יוטל היטל על שטחי חניה תת קרקעיים.

3. בדיקתי אינה מהווה אישור למקדמי תשתיות העל.

4. יש לוודא קבלת תצהירי נציגי הרשות (גזבר ומהנדס המועצה) על פי נהלי חברת ג'יגה. 


התעריף התוצאתי המאושר הינו:


		היטל למ"ר קרקע

		חיוב לפי נפח

		חיוב לפי שטח

		סוג ההיטל



		

		היטל למ"ק בנוי

		היטל למ"ר בנוי

		



		10.9 ₪

		 6.38 ₪

		25.54 ₪

		היטל תיעול





ההיטלים במדד יולי 2004.

אבקש בדיקתכם  לפני העברה למשרד הפנים כמאושר.

מעביר אליך במקביל את כל האסמכתאות והאישורים שנתקבלו עד כה אצלי.


		בברכה,



		

[image: image1.wmf] 






		אורן פליטמן

יעוץ וניהול הנדסי










העתק: ברוך בורוכוב, ג'יגה



















		





לאון בלום 18 תל אביב 

		. TEL  

		054 - 5241504

		03 - 6415750

		טל.





פקס. 7971777 - 057  FAX.

E-mail: plitmano@zahav.net.il




_1156488072.doc
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בת ים כבישים סיכום.xls
גיליון1

		

		בת ים - כבישים

		מדד 07/04		3=(1:2)		2		1

				תעריף		שטח - מ"ר		עלות		שיעור

		ל - 1 מ"ר קרקע		22.97		1,304,496		₪ 29,963,500		35%

		ל - 1 מ"ר בנין		53.80		1,034,342		₪ 55,646,500		65%

								₪ 85,610,000		100%

										גובה שטח מסחרי/משרדים

		ל - 1 מ"ק בנין		13.45						מטר - 4





גיליון2

		





גיליון3
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בת ים כולל נספח doc.doc
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סוג ההיטל ר בנוי"היטל למ ק בנוי"היטל למ


היטל כביש


₪ 53.80 ₪ 13.45 ₪ 22.97


היטל מדרכה


₪ 35.60 ₪ 8.90 ₪ 15.20


*היטל סלילה 


₪ 89.40 ₪ 22.35 ₪ 38.17


*


סכימה של ההיטלים כביש ומדרכה


היטל תיעול


₪ 25.54 ₪ 6.38


₪ 10.9


היטל מים


₪ 52.16 ₪ 13.04 ₪ 10.34


ביב ציבורי


₪ 15.94 ₪ 3.98 ₪ 3.16


ביב מאסף


₪ 12.46 ₪ 3.11 ₪ 2.47


ביב מתקנים


₪ 24.98 ₪ 6.24 ₪ 4.95


**כ ביוב "סה


₪ 53.37 ₪ 13.34 ₪ 10.58


**


)ללא טיהור(מאסף ומתקנים , סכימה של ההיטלים ציבורי


ר קרקע"היטל למ


מימד 21 (מערכות כלכליות) בע"מ


כלכלה ושמאות מקרקעין
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דרך בן גוריון 2,  רמת – גן,   52573 | טל'  03-7553111  | פקס'  03-7553100  |  eli@kfb.co.il

מימד 21 (מערכות כלכליות) בע"מ
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ערך - אלי כהן (MBA, כלכלן ושמאי מקרקעין)


תחשיב סופי (מאושר)


ינואר 2005


ת ו כ ן    ה ע נ י י נ י ם


ריכוז תעריפי ההיטלים שחושבו.....................................................................
2

כללי..........................................................................................................
3 TC "מבוא" \f C \l "1" 

המתודולוגיה (המודל לחישוב היטלי פיתוח) TC "המתודולוגיה (המודל לחישוב היטלי פיתוח)" \f C \l "1" 

 TC "המתודולוגיה (המודל לחישוב היטלי פיתוח)" \f C \l "1" ...................................................
4

· עקרונות מנחים......................................................................................
4  TC "עקרונות המודל" \f C \l "2" 

· צורת המשוואה במודל............................................................................
5  TC "צורת המשוואה במודל" \f C \l "2" 

· גישות בסיסיות לחישוב ההיטל................................................................
5  TC "גישות בסיסיות לחישוב ההיטל" \f C \l "2" 

מדגם תוכניות בניין העיר לחישוב ההיטל....................................................... TC "המדגם" \f C \l "1" 
7


· הקריטריונים לבחירת תוכניות בניין העיר שירכיבו את המדגם.....................
7

· תוכניות בניין עיר שנבחרו כמדגם............................................................
7

· שיעור הכיסוי של מקבץ תוכניות המדגם...................................................
8

תרשים מס' 1 - תחומי תוכניות בניין העיר הנכללות במדגם – על מפת העיר.....
9  TC "תרשים מס' 1 - תחומי תוכניות בניין העיר הנכללות במדגם – על מפת העיר" \f C \l "1" 

· שיעור ניצול זכויות הבנייה.......................................................................
10

· שיעור שטחי שירות................................................................................
10

· אמדן השטחים ברי החיוב במדגם............................................................
10


חישוב היטל הסלילה ..................................................................................
11 TC "פרופיל הדרכים בעיר (רלוונטי להיטל סלילה)" \f C \l "1" 

חישוב היטלי ביוב, התיעול ומים....................................................................
11  TC "תחשיב העלויות של מערכות הביוב, התיעול והמים וגזירת תעריפי ההיטל" \f C \l "1" 

הסכמי פיתוח..............................................................................................
11

נספח א' – תחשיבים ...................................................................................
13


תחשיב היטלי פיתוח באזור השיפוט של עיריית בת - ים


1. ריכוז תעריפי ההיטלים שחושבו


ריכוז תעריפי היטלי הפיתוח המחושבים

 TC "ריכוז תעריפי היטלי הפיתוח המחושבים" \f C \l "1" 
בש"ח במחירי 7/2004
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סוג ההיטל ר בנוי"היטל למ ק בנוי"היטל למ


היטל כביש


₪ 53.80 ₪ 13.45 ₪ 22.97


היטל מדרכה


₪ 35.60 ₪ 8.90 ₪ 15.20


*היטל סלילה 


₪ 89.40 ₪ 22.35 ₪ 38.17


*


סכימה של ההיטלים כביש ומדרכה


היטל תיעול


₪ 25.54 ₪ 6.38


₪ 10.9


היטל מים


₪ 52.16 ₪ 13.04 ₪ 10.34


ביב ציבורי


₪ 15.94 ₪ 3.98 ₪ 3.16


ביב מאסף


₪ 12.46 ₪ 3.11 ₪ 2.47


ביב מתקנים


₪ 24.98 ₪ 6.24 ₪ 4.95


**כ ביוב "סה


₪ 53.37 ₪ 13.34 ₪ 10.58


**


)ללא טיהור(מאסף ומתקנים , סכימה של ההיטלים ציבורי


ר קרקע"היטל למ




* לא יוטל היטל על שטחי חניה תת קרקעיים.


** נכסים הגובלים ברחוב משולב (הולנדי) יחויבו במה שקרוי "היטל סלילה" שהינו סכימה של היטל כביש + היטל מדרכה.


2 כללי TC "מבוא" \f C \l "1" 

2.1 בעבודה זו מוגשים תחשיבים לאומדן תעריפי היטלי פיתוח תשתיות הנדסה אזרחית בתחומים: סלילה (כביש ומדרכה), ביוב, תיעול ומים, באזור השיפוט של עיריית בת - ים.
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2.2 אוכלוסיית בת - ים מנתה בתאריך 31 דצמ' 2001, לפי למ"ס - 135.5 אלף נפש וב- 31/12/2002 – 133.9 אלף
. היקף האוכלוסין בעיר מצוי במגמת ירידה מזה 6 שנים
 בשיעור ממוצע של 0.5% לשנה.


מספר משקי בית (חופף ליחידות דיור) נכון ל- 31 דצמ' 2001 נאמד ב- 45,400 (לפי 2.97 נפש למשק בית בממוצע).


2.3 בת - ים היא עיר עתירת בינוי. לאמור עיר עם פוטנציאל פיתוח עתידי נמוך למדי, דבר המשליך באופן ישיר על הגישה לחישוב תעריפי היטלי הפיתוח כפי שיובהר בהמשך.

לאור מאפיין זה, אין הגיון (וזה גם בלתי אפשרי טכנית כפי שיוסבר) לבסס חישוב של תעריפי היטלי פיתוח בשיטה הממוצעת (שיטת "כל הישוב"). הנושא יובהר בהרחבה בהמשך.


3 המתודולוגיה (המודל לחישוב היטלי פיתוח) TC "המתודולוגיה (המודל לחישוב היטלי פיתוח)" \f C \l "1" 

 TC "המתודולוגיה (המודל לחישוב היטלי פיתוח)" \f C \l "1" 

3.1 עקרונות מנחים TC "עקרונות המודל" \f C \l "2" 

המודל הכלכלי לחישוב ערכי היטלי הפיתוח מתבסס על העקרונות הבאים:


3.1.1 עקרון אחידות ההיטל


ההיטל יהיה אחיד ליחידת שטח ברת חיוב ללא תלות במיקומה בישוב.


לפיכך מתאפיין ההיטל בניתוק הזיקה המימונית בין הגובל לבין ההנאה שלו מהתשתית המיוצגת ע"י ההיטל. הפרט אינו משלם עבור התשתית שלו אלא עבור כלל תשתיות הישוב כשחלקו הוא יחסי.


3.1.2 עקרון האיזון


המודל הכלכלי לחישוב ההיטל מושתת על העיקרון כי סך ההוצאות להקמת התשתית שלה מיועד ההיטל, יהיה שווה לסך ההכנסות מאותו היטל לטווח הארוך (התחשבות בשיקולי מרחב וזמן).

כך למשל, עשויים להיות מצבים של השקעות מוקדמות המיועדות לפיתוח של שטחים עתידיים.


3.1.3 עקרון שימור יחס עלות ליחידת חיוב


כהנחת יסוד, עלות התשתית ליחידת חיוב
 נשמרת בטווח זמן סביר והיא תשקף גם עלות של חלקי ישוב שעשויים להיות מתוכננים או מפותחים בעתיד
.


3.2 צורת המשוואה במודל TC "צורת המשוואה במודל" \f C \l "2" 

על בסיס העקרונות לעיל תהיה משוואת חישוב ההיטל:


k  X  עלות התשתיות    =    היטל על מ"ר שטח מבונה


שטח מבונה כולל במ"ר


(1-k)  X  עלות התשתיות    =    היטל על מ"ר שטח מגרש


   שטח קרקע כולל במ"ר


כאשר:


· k  -      מקדם העמסה על השטח הבנוי.


· (1-k) - מקדם העמסה על שטח הקרקע 
.


· מתקיימת התאמה ושיוך בין עלות התשתית במונה לסה"כ שטח משתתף במכנה.


3.3 גישות בסיסיות לחישוב ההיטל TC "גישות בסיסיות לחישוב ההיטל" \f C \l "2" 

ישנן בעיקרון שתי גישות בסיסיות לעריכת התחשיב:


3.3.1 הגישה הממוצעת (הידועה גם כשיטת "כל הישוב")


בשיטה הממוצעת נלקחות בחשבון "במונה המשוואה", עלות הקמת התשתית העירונית הקיימת (זאת שבוצעה עד למועד עריכת התחשיב) כחדשה והתשתית המתוכננת הנדרשת למימוש פוטנציאל הבינוי העתידי התקף מתוקף תוכניות בניין עיר מאושרות.


"במכנה המשוואה" יכללו השטחים של חלקי הישוב הקיימים והעתידיים בהקבלה להיקף התשתית המוצב במונה.


3.3.2 הגישה השולית (הידועה גם כשיטת "שארית הישוב")

בשיטה השולית נלקחות בחשבון "במונה המשוואה", עלות הקמת התשתית העירונית המתוכננת הנדרשת למימוש פוטנציאל הבינוי העתידי התקף מתוקף תוכניות בניין עיר מאושרות.


"במכנה המשוואה" יכללו השטחים של חלקי הישוב העתידיים (שלא מומשו) בהקבלה להיקף התשתית המוצב במונה.


בשתי הגישות, מחייב משרד הפנים שהיקף המדגם של תוכניות בניין העיר המרכיב את שני חלקי המשוואה יקיף לפחות 40% מהישוב.


3.3.3 ישימות

השיטה הממוצעת היא השיטה השכיחה ויש לתת עדיפות בשימוש בה.


השיטה השולית דורשת התייחסות מיוחדת לתשתיות על. ברשויות מקומיות גדולות בהן מרכיב תשתיות העל
 הוא בהיקף משמעותי, נדרש לפצל את ההשקעה בתשתיות על ולקחת בחשבון רק חלק יחסי שלהן בהתבסס על מדד כלשהו. למשל לפי הפרופורציה בין שטח בנוי עתידי לסה"כ שטח בנוי, או לפי תושבים כנ"ל, או לפי יחידות דיור, או לפי אורך כבישים ועוד אפשרויות לוגיות לפי העניין. עריכת ההעמסה היא בעייתית ולכן רצוי להימנע מאימוץ הגישה השולית אם הדבר אפשרי.


חסרון נוסף שמאפיין את השיטה השולית היא גודל המדגם. בד"כ שטחים עתידיים מהווים 10% עד 20% מהישוב המלא (קיים ומתוכנן). מדובר במדגם קטן שעלול לתת תוצאה מעוותת ולכן אם יש הכרח לנקוט בה, יש לצרף חלק מהישוב הקיים, מתוך תוכניות "צעירות" ככל שניתן וכך אנו יוצרים גישת ביניים "שולית / ממוצעת".


3.3.4 ישימות בהקשר לעיר בת – ים

השיטה הממוצעת היא בלתי אפשרית ליישום מלא בבת ים מהסיבות הבאות:


1. מגבלות טכניות הקשורות בתוכניות בניין העיר "הוותיקות" – הבר יוסבר בסעיף הבא.


2. כאמור לעיל, בת - ים היא "עיר בנויה עד אפס מקום". לאמור עיר עם פוטנציאל פיתוח עתידי דל. מאפיין זה הופך את השיטה הממוצעת לבלתי הגיונית מחד ומאידך בשיטה השולית נקבל מדגם בלתי מייצג לחלוטין ובוודאי לא יענה על דרישת משרד הפנים למדגם שגודלו 40% מהעיר.


אשר על כן, ביססתי את התחשיב של בת ים בגשת הביניים אותה כיניתי במונח "שולית / ממוצעת" לעיל והסוגיה תידון בהרחבה בסעיף הבא.


4 מדגם תוכניות בניין העיר לחישוב ההיטל TC "המדגם" \f C \l "1" 

המטרה היא לאתר מדגם של תוכניות בניין עיר שייצגו ביחד את הישוב במובן של תמהיל התשתיות והיקפיהן מחד ומאידך את צפיפות השטח הבנוי (המתוכנן) בר החיוב. ממדגם זה ייגזרו המשתנים המרכיבים את משוואת חישוב ההיטל כפי שהוצג לעיל.


4.1 הקריטריונים לבחירת תוכניות בניין העיר שירכיבו את המדגם


השיקולים לבחירת מדגם תוכניות בניין העיר כאמור שמהן ייגזרו השטחים במשוואת החישוב הם:


4.1.1 דרישה שהמדגם יכלול את התב"ע-ות החדשות המהוות את "שארית הישוב" אשר עבורן ובגינן מכוון התחשיב בעבודה זו בעיקרו, שהרי עיקר ההכנסות מההיטלים נשוא עבודה זו יבואו משארית הישוב.


4.1.2 דרישה שהמדגם יכלול תב"ע-ות נוספות מהישוב הוותיק כדי שנקבל לפחות 40% כיסוי של השטח המתוכנן כדרישת משרד הפנים.


4.1.3 דרישה שהתב"ע-ות הנ"ל יכילו ספירת שטחי קרקע ברי חיוב
.


4.2 תוכניות בניין עיר שנבחרו כמדגם


מדגם התוכניות בהתאם לקריטריונים שפורטו בסעיף 5.1, נבחר בהתיעצות ובתאום עם מחלקת תכנון עיר בעיריית בת – ים, כדלהלן (העזר בתרשים מס' 1):


4.2.1 תוכנית מס' בי/385, שכונת רמת יוסף, אשר הודעה בדבר תקפותה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 4983 מיום 3/5/2001. פרטים על התוכנית ראה בנספח מס' 1. אזור התב"ע מאופיין בפוטנציאל בינוי עתידי קטן יחסית.

4.2.2 תוכנית מס' בי/101, שכונת רמת הנשיא (צפון מערב), אשר הודעה בדבר תקפותה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 1840 מיום 20/7/1972. פרטים על התוכנית ראה בנספח מס' 1. אזור התב"ע מאופיין בפוטנציאל בינוי עתידי קטן יחסית.


4.2.3 תוכנית מס' בי/199, שכונת רמת הנשיא (דרום), אשר הודעה בדבר תקפותה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 2185 מיום 5/1/1976. פרטים על התוכנית ראה בנספח מס' 1. אזור התב"ע דל בינוי ויש לו פוטנציאל בינוי עתידי יחסית גדול.

4.2.4 תוכנית מס' בי/400, אזור תעשייה, עסקים ובידור, אשר הודעה בדבר תקפותה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 4508 מיום 30/3/1997. פרטים על התוכנית ראה בנספח מס' 1. אזור התב"ע דל בינוי ויש לו פוטנציאל בינוי עתידי יחסית גדול.

4.2.5 תוכנית מס' בי/364/3, שכונת עמידר (ניצנה), אשר הודעה בדבר תקפותה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 4674 מיום 1/9/1998. פרטים על התוכנית ראה בנספח מס' 1. אזור התב"ע דל בפוטנציאל בינוי עתידי.

4.2.6 תוכנית מס' בי/30/א', אזור דרום מערב העיר, אשר הודעה בדבר תקפותה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 1772 מיום 4/11/1972. פרטים על התוכנית ראה בנספח מס' 1. אזור התב"ע מאופיין בפוטנציאל בינוי עתידי לא קטן.

4.3 שיעור הכיסוי של מקבץ תוכניות המדגם

4.3.1 חישוב שיעור הכיסוי לפי מדד "אורך כביש"


המונח "שיעור כיסוי" מתכוון ליחס בין היקף השטחים המתוכננים
 הכלול במקבץ תוכניות המדגם שנמנו בסעיף 5.2 לסה"כ היקף השטחים המתוכננים בעיר כולה.


מבט על תרשים מס' 1 יראה שמקבץ תוכניות המדגם מכסה בין 40% ל- 50% משטח העיר המתוכנן (כשאנו מוציאים את שטח בית הקברות שבדרום העיר). 


לצורך הדיוק בחרתי לקבוע את ערך השיעור כיחס שבין אורך הכבישים של מקבץ תוכניות המדגם לאורך הכבישים הכללי בעיר כולה כדלהלן
:


a. סה"כ אורך הכבישים במדגם -
31,571 מטר (ראה בנספח 6, שורה אחרונה,  מס' 105).

b. סה"כ אורך הכבישים בעיר -
76,666 מטר (המקור: מח' כבישים בעירייה).

שיעור כיסוי (a מחולק ב- b) -
41.2%.


תרשים מס' 1 - תחומי תוכניות בניין העיר הנכללות במדגם – על מפת העיר TC "תרשים מס' 1 - תחומי תוכניות בניין העיר הנכללות במדגם – על מפת העיר" \f C \l "1" 
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(ללא קנה מידה)


4.4 שיעור ניצול זכויות הבנייה


ההנחה היא שלא מתקיים מצב של 100% ניצולת של זכויות הבנייה. הניסיון מראה שבאזורי תעשייה ותעסוקה הניצולת היא סביב 50% ולגבי מגורים הניצולת היא סביב 80% - 90%.


אשר על כן, היה צורך לאמוד את שיעור הניצול החזוי לטווח נניח של עשור שנים.


אמדנו את שיעור הניצול הקיים במגורים ובתעשייה והנחנו תוספת של 10% על השיעור הזה. להלן התחשיב (נתוני שטחים קיימים ניתנו ע"י מחלקת הגבייה):
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לגבי יעודים אחרים, הנחנו שיעור ניצול גבוה יותר, פרט למלונאות שבה הביקושים דלים, כדלהלן: 
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4.5 שיעור שטחי שירות


בחלק מתב"ע-ות המדגם הוגדר גודל או שיעור שטחי השירות. היכן ששטחי השירות לא הוגדרו דווקנית בתב"ע הצבנו הנחות על פי מיטב שיקול דעתנו, הדברים פורטו בלוח מס' 1.2 בנספח מס' 1. 


4.6 אמדן השטחים ברי החיוב במדגם


לאור האמור והשיקולים עד כאן, נאמדו היקפי השטחים ברי החיוב בלוח מס' 1.1 בנספח מס' 1, כמו גם היקף שטח הדרכים במדגם.


5 חישוב היטל הסלילה TC "פרופיל הדרכים בעיר (רלוונטי להיטל סלילה)" \f C \l "1" 

לחישוב עלות הדכים (חישוב גודל המשתנה Ci  במשוואת חישוב ההיטל מסעיף 3.2), יש לאמוד את פרופיל הדרכים האופייני לעיר. הכוונה לחלוקה הפרופורציונית של שטח זכות הדרך לסוגי סלילה כמו: סלילת אספלט, סלילה הולנדית, מדרכה, אי תנועה וכיו"ב.


לצורך זה נבנה "קובץ זכויות דרך" בנספח מס' 6, המבוסס על מדידה ידנית של פרופיל הדרכים הכלולים במדגם לפי שמות רחוב. המדידה נעשתה על תשריט של תוכנית מתאר בי/2א' בקנה מידה 1:2500.


כדי לדייק, נעשה תיקון לתוצאות המדידה הידנית כך שהיא תתאם לשטח הדרכים שהוגדר בתשריטי תב"ע-ות המדגם (ראה הסבר בשורה האחרונה בנספח מס' 6).


חישוב היטל הסלילה מובא בהרחבה בנספח 2 .


6 חישוב היטלי ביוב, תיעול ומים TC "תחשיב העלויות של מערכות הביוב, התיעול והמים וגזירת תעריפי ההיטל" \f C \l "1" 

חישוב המשתנה Ci   (ראה סעיף 3.2) לגבי תשתיות הביוב, התיעול והמים, כמו גם חישוב תעריפי ההיטל לגבי תשתיות אלה, מוגשים בנספחים מס' 3, 4 ו- 5 בהתאמה.


7 הסכמי פיתוח

לכל היטל חושב חלק תשתיות העל בו במונחים אחוזיים (להלן "מקדם תשתיות על"). החלת מקדם תשתיות העל רלוונטי למקרים הבאים:


7.1 חיוב קבלן או בעלים שלוקח על עצמו לפתח את התשתיות המקומיות ואז עליו לשאת רק בהשתתפות בתשתיות העל המרוחקות המשמשות גם אותו.

7.2 חיוב תוספות בנייה על נכסים ששילמו בעבר לפי שיטת השתתפות על פי מידת "הגבילות"  (מלשון גובל) שלהם לכביש. היות ובשיטה זו שילם הנכס רק עבור התשתית הצמודה, בבואו לבקש היתר לתוספת בנייה עליו לשאת בחלקה של תוספת הבנייה בתשתיות העל.


להלן ערכי המקדמים שחושבו:
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7.3 במקרים הללו (ובמקרים דומים לפי העניין), יחויב הנכס בהיטל מוקטן השווה לתעריף ההיטל הרגיל כפול מקדם תשתיות העל שנקבע לעיל.


על החתום


אלי כהן


MBA, כלכלן ושמאי מקרקעין


נספח א' - תחשיבים
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65%


35%


ʭʩʷʸʥʲ�ʠʬ


ˀ�ʩʰʥʩʬʩʮ


ʭʩʷʸʥʲ�ʠʬ


ʸ�ʮ�ʩʰʥʩʬʩʮʡ


1.03


1.30


��¨


�����
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� מקור: http://www.cbs.gov.il/shnaton53/st02_14.pdf



� בשנת 1995 מנתה אוכלוסיית העיר 138.9 אלף תושב. המקור: למ"ס, מפקד האוכלוסין והדיור 1995, פרסום מס' 1 עמ' 80.



� יחידת חיוב היא יחידת שטח בנוי ויחידת שטח קרקע.



� בבסיס עקרון זה עומדת ההנחה שסטנדרד הפיתוח של שכונה חדשה דומה לממוצע של כלל העיר. כך ששכונה חדשה גוררת תוספת עלות כזו שאם היא תחולק לכלל יחידות החיוב שהיא מביאה איתה, נקבל היטל דומה להיטל שחושב בעבר בהתבסס על מה שהיה קיים קודם.



� סכום שני המקדמים חייב להיות 1. גודלו של k משתנה לגבי כל סוג של תשתית.



� יוער שהיקף עלות תשתיות העל מסה"כ עלות התשתיות מהווה כ- 40-45% בהיטל הסלילה וכ- 65-80% בהיטלים האחרים, ולכן מדובר בסוגיה כבדה.



� יצוין שב-תב"ע-ות ותיקות לא נהגו לכלול בתשריטי התב"ע טבלת שטחים. בהעדר טבלה כזו אין בידנו דרך לספור את השטחים המותרים בה.



� "שטח מתוכנן" הכוונה לשטח שחלה עליו תוכנית בניין עיר תקפה.



� שקלתי שמדד "יחס אורך כבישים" יהווה גורם מסביר יותר מובהק ממדדים אחרים. שכן תשתיות מים, ביוב ותיעול ובוודאי תשתיות סלילה מונחות לאורך כבישים.  
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השואה לחולון


			


												ערכי התעריפים המחושבים במחירי המדד הקובע -			Jun-03


						היטל			למ"ר בנוי			למ"ר קרקע			למ"ק קרקע						מקדם תשתיות על


						היטל כביש			$75.68			$15.00			$3.75						48%


						היטל מדרכה			$41.46			$8.22			$2.05						48%


						היטל סלילה *			$117.15			$23.22			$5.81						48%


						*			סכימה של ההיטלים כביש ומדרכה


						היטל תיעול			$28.45			₪ 5.6			$1.41						74%


						היטל מים			$92.08			$18.25			$4.56						79%


						ביב ציבורי			$25.32			₪ 5.0			$1.25						56%


						ביב מאסף			$16.52			₪ 3.3			$0.82						56%


						ביב מתקנים			$22.39			₪ 4.4			$1.11						56%


						סה"כ ביוב **			$64.22			$12.73			$3.18						56%


						**			סכימה של ההיטלים ציבורי, מאסף ומתקנים (ללא טיהור)


						היטל על נכסים הכלולים בתוכנית בניין עיר ב/400


									מקדם ניפוח =			1.5			(ראה סעיף 9


						היטל			למ"ר בנוי			למ"ר קרקע									מקדם תשתיות על


						היטל כביש			$113.52			$22.50									74%


						היטל מדרכה			$62.20			$12.33									74%						קיים כולל ללא רישוי			428,000


						היטל סלילה *			$175.72			$34.83									74%						קיים כולל עם רישוי			214,000			0.5


						*			סכימה של ההיטלים כביש ומדרכה																		מותר לפי תב"ע			341,644


						היטל תיעול			$42.68			$8.46									74%						ישלמו			127,644


						היטל מים			$138.13			$27.38									79%									37%


																											מקדם ניפוח			2.7


						ביב ציבורי			$37.98			$7.53									56%


						ביב מאסף			$24.78			$4.91									56%


						ביב מתקנים			$33.58			$6.66									56%


						סה"כ ביוב **			$96.34			$19.10									56%


						**			סכימה של ההיטלים ציבורי, מאסף ומתקנים (ללא טיהור)


																								השוואת תעריפי היטלי פיתוח, מוצע לעומת קיים - בת ים																								השוואת תעריפי היטלי פיתוח, מוצע לעומת קיים - חולון


																											למ"ר בנוי									למ"ר קרקע															למ"ר בנוי									למ"ר קרקע


																								היטל			קיים			מוצע			הפרש			קיים			מוצע			הפרש						היטל			קיים			מוצע			הפרש			קיים			מוצע			הפרש


																								היטל כביש			$58.34			$75.68			30%			$31.57			$15.00			-52%						היטל כביש			$84.35			$0.00			-100%			$84.35			$0.00			-100%


																								היטל ביוב			$62.94			$64.22			2%			$14.97			$12.73			-15%						היטל ביוב			$56.34			$0.00			-100%			$15.91			$0.00			-100%


																								היטל תיעול			25.41			$28.45			12%			$17.77			$5.64			-68%						היטל תיעול			54.38			$0.00			-100%			$27.18			$0.00			-100%


																								היטל מים			$59.49			$92.08			55%			$28.69			$18.25			-36%						היטל מים			$62.71			$0.00			-100%			$23.89			$0.00			-100%


																								סה"כ כל ההיטלים			$147.84			$184.76			25%			$61.43			$36.62			-40%						סה"כ כל ההיטלים			$173.43			$0.00			-100%			$66.98			$0.00			-100%


																								*			כיום אין היטל מדרכה. לצורך דיוק בהשוואה בין "קיים" ל- "מוצע", הנחנו																					*			כיום אין היטל מדרכה. לצורך דיוק בהשוואה בין "קיים" ל- "מוצע", הנחנו


																											שאם היה היטל, אזי גודלו היה זהה לתעריף המוצע.																								שאם היה היטל, אזי גודלו היה זהה לתעריף המוצע.


																								בדיקת משמעות שינוי התעריפים על יח"ד בשטח של 90 מ"ר בנוי ו- 75 מ"ר קרקע (שטח צמוד)																								בדיקת משמעות שינוי התעריפים על יח"ד בשטח של 90 מ"ר בנוי ו- 75 מ"ר קרקע (שטח צמוד)


																											מצב קיים									מצב חדש															מצב קיים


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום						היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			90			$147.84			$13,306			90			$184.76			$16,629						שטח בנוי			90			$173.43			$15,609


																								שטח קרקע			75			$61.43			$4,607			75			$36.62			$2,747						שטח קרקע			75			$66.98			$5,024


																								סה"כ לתשלום									$17,913									$19,376						סה"כ לתשלום									$20,632


																														הפרש			$1,463


																																	8%


																																				בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			180%																					בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			180%


																											מצב קיים									מצב חדש															מצב קיים


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום						היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			1			$147.84			$148			1			$184.76			$185						שטח בנוי			1			$173.43			$173


																								שטח קרקע			0.556			$61.43			$34			0.556			$36.62			$20						שטח קרקע			0.556			$66.98			$37


																								סה"כ לתשלום									$182									$205						סה"כ לתשלום									$211


																														הפרש			$23


																																	13%


																																				בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			120%																					בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			120%


																											מצב קיים									מצב חדש															מצב קיים


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום						היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			1			$147.84			$148			1			$184.76			$185						שטח בנוי			1			$173.43			$173


																								שטח קרקע			0.833			$61.43			$51			0.833			$36.62			$31						שטח קרקע			0.833			$66.98			$56


																								סה"כ לתשלום									$199									$215						סה"כ לתשלום									$229


																														הפרש			$16


																																	8%








סיכומים


			


												ערכי התעריפים המחושבים במחירי המדד הקובע -			Feb-04


									חיוב לפי שטח			חיוב לפי נפח			היטל למ"ר קרקע


						סוג ההיטל			היטל למ"ר בנוי			היטל למ"ק בנוי									מקדם תשתיות על


						היטל כביש			$75.68			$18.92			$15.00						48%


						היטל מדרכה			$41.46			$10.37			$8.22						48%


						היטל סלילה *			$117.15			$29.29			$23.22						48%


						*			סכימה של ההיטלים כביש ומדרכה


						היטל תיעול			$28.45			$7.11			₪ 5.6						74%


						היטל מים			$92.08			$23.02			$18.25						79%


						ביב ציבורי			$25.32			$6.33			₪ 5.0						56%


						ביב מאסף			$16.52			$4.13			₪ 3.3						56%


						ביב מתקנים			$22.39			$5.60			₪ 4.4						56%


						סה"כ ביוב **			$64.22			$16.06			$12.73						56%


						**			סכימה של ההיטלים ציבורי, מאסף ומתקנים (ללא טיהור)


																								השוואת תעריפי היטלי פיתוח, מוצע לעומת קיים - בת ים


																											למ"ר בנוי									למ"ר קרקע


																								היטל			קיים			מוצע			הפרש			קיים			מוצע			הפרש


																								היטל כביש			$58.34			$75.68			30%			$31.57			$15.00			-52%


																								היטל מדרכה *			$41.46			$41.46						$8.22			$8.22


																								היטל סלילה			$99.80			$117.15			17%			$39.79			$23.22			-42%


																								היטל ביוב			$62.94			$64.22			2%			$14.97			$12.73			-15%


																								היטל תיעול			25.41			$28.45			12%			$17.77			$5.64			-68%


																								היטל מים			$59.49			$92.08			55%			$28.69			$18.25			-36%


																								סה"כ כל ההיטלים			$247.64			$301.91			22%			$101.22			$59.85			-41%


																								*			כיום אין היטל מדרכה. לצורך דיוק בהשוואה בין "קיים" ל- "מוצע", הנחנו


																											שאם היה היטל, אזי גודלו היה זהה לתעריף המוצע.


																								בדיקת משמעות שינוי התעריפים על יח"ד בשטח של 90 מ"ר בנוי ו- 75 מ"ר קרקע (שטח צמוד)


																											מצב קיים									מצב חדש


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			90			$247.64			$22,288			90			$301.91			$27,172


																								שטח קרקע			75			$101.22			$7,591			75			$59.85			$4,489


																								סה"כ לתשלום									$29,879									$31,660


																														הפרש			$1,781


																																	6%


																																				בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			180%


																											מצב קיים									מצב חדש


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			1			$247.64			$248			1			$301.91			$302


																								שטח קרקע			0.556			$101.22			$56			0.556			$59.85			$33


																								סה"כ לתשלום									$304									$335


																														הפרש			$31


																																	10%


																																				בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			120%


																											מצב קיים									מצב חדש


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			1			$247.64			$248			1			$301.91			$302


																								שטח קרקע			0.833			$101.22			$84			0.833			$59.85			$50


																								סה"כ לתשלום									$332									$352


																														הפרש			$20


																																	6%








שיעור ניצול


			חישוב שיעור ניצול ממוצע


			תוכנית			בי/3/364																								תוכנית			שטח בנוי כולל שירות במ"ר						שיעור ניצול בפועל			שיעור ניצול חזוי *


						שטח בנוי כולל שירות במ"ר						שיעור ניצול																					קיים			מותר


			גוש			קיים			מותר																					מגורים


			6998			27,927																								בי/3/364			248,670			387,725


			7058			13,318																								בי/101			161,218			210,330


			7153			46,961																								בי/199			200,737			291,379


			7152			66,952																								סה"כ מגורים			610,624			889,433			69%			76%


			7160			32,717																								תעשייה


			7183			60,795												מגורים			תעשייה									בי/400			428,100			1,081,264			40%			44%


			סה"כ			248,670			387,725			64%						64%						159,486						*			שיעור ניצול בפועל כפול						110%


			תוכנית			בי/101


						שטח בנוי כולל שירות במ"ר						שיעור ניצול


			גוש			קיים			מותר


			7128			403,044


			*7128			-241,826


			סה"כ			161,218			210,330			77%						77%						123,573


			*			חלק השייך לתוכנית אחרת


			תוכנית			בי/400			תעשייה


						שטח בנוי כולל שירות במ"ר						שיעור ניצול


			גוש			קיים			מותר


			7129			161,959


			7123			165,714


			*7123			-24,857


			7122			139,204


			*7122			-13,920


			סה"כ			428,100			1,081,264			40%			- 0						40%			- 0


			*			חלק השייך לתוכנית אחרת


			תוכנית			בי/199


						שטח בנוי כולל שירות במ"ר						שיעור ניצול


			גוש			קיים			מותר


			7124			161,959


			*7123			24,857


			*7122			13,920


			סה"כ			200,737			291,379			69%						69%						138,291


			*			חלק השייך לתוכנית אחרת


						610,624												69%						421,351








נספח 1 - ניתוח שטחים


			לוח 1 - חישוב שטחים


			לוח מס' 1.1 - ריכוז זכויות בהתאם לניתוח תוכניות בנין עיר בלוח 1.2


									תב"ע			סה"כ שטח  קרקע לחיוב במ"ר			שטח בנוי לחיוב כולל שטחי שירות ללא חניות תת קרקעיות במ"ר									דרכים משולבות במ"ר			דרכים סלולות במ"ר


															לא מגורים			מגורים			סה"כ																		שטח תוכנית בדונם


									בי/385  - רמת יוסף			150,470			1,323			176,181			177,504			- 0			35,447												252			21%


									בי/101  - רמת הנשיא צפון מערב			108,400			3,137			156,051			159,188			- 0			63,800												284			43%


									בי/199 - רמת הנשיא דרום			147,075			4,514			216,035			220,548			- 0			62,300												380			30%


									בי/400 - אזור תעשייה, עסקים ובידור			443,700			341,644			- 0			341,644			- 0			197,900												761			55%


									בי/3/364 - עמידר ניצנה			244,006			894			23,364			24,258			32,483			46,434												365			116%


									בי/30/א - דרום מערב העיר			210,845			- 0			111,201			111,201			- 0			115,500												436			88%


									סה"כ במ"ר לשימוש במשוואות			1,304,496			351,510			682,832			1,034,342			32,483			521,381												2,478			51%


									מקבץ התוכניות הנ"ל מכסה כ-			41.2%			מהשטח הבנוי של העיר (להלן "שיעור כיסוי" - ראה סעיף 5.3 בגוף המסמך)


									העלויות במונה במשוואות חישוב ההיטלים: תיעול, ביוב ומים וכן מערכות תשתיות על בתחום הסלילה, יוכפלו בשיעור הכיסוי.


			לוח מס' 1.2 - פירוט זכויות לפי תוכניות


												שיעור ניצול חזויים, ראה סעיף 5.4 בגוף המסמך


												מגורים			תעשייה			מסחר			עסקים			מלונאות


												76%			44%			85%			80%			70%


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים ב',ג'			מגורים ג'			מסחר			עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			רמת יוסף			a			שטח קרקע במ"ר						150,470			149,220						1,250												35,447									1,250			252


			תוכנית מס'			b			מס' יח"ד ***									2,003						105%


			בי/385			c			מס' יח' גג ***									598


						d			שטח עיקרי במ"ר			(b*90)+(c*40)			205,510			204,197			- 0			1,313			- 0			- 0


			בתוקף:			e			שיעור שטחי שירות לפי הערכה *			(27%+12%)/2						19.5%						20%


			י.פ. 4983			f			שטח שירות במ"ר			a * e			29,342			29,098			- 0			244			- 0			- 0


			מ- 3.5.2001			g			שיעור ניצול מוערך **									76%						85%


						h			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			(d+f)*g			177,504			176,181			- 0			1,323			- 0			- 0									176,181


						*			בהנחה שמחצית הבתים ישנים בהם שטחי השירות בסביבת 12% ומחצית לפי תב"ע בי/385, שם השיעור הוא בסביבת 27%


						**			ראה סעיף 5.4 בגוף המסמך.


						***			יחידות הדיור בתוכנית			מתחם			מס' יח"ד			קומות			יח' גג


												1			234			3			78


												2			352			4			92


												3			304			3/4			95


												3			112			3			37


												4			288			4			72


												5			76			3			25


												6			112			4			28


												7			180			2			90


												8			217			4			49


												12			80			4			20


												13			48			4			12


												סה"כ			2,003						598


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים ב'			מגורים ג' ומגורים מיוחד			מסחר			עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות ושבילים להולכי רגל			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			רמת הנשיא צפ'/מע'			a			שטח קרקע במ"ר						108,400						104,300			4,100												63,800									4,100			284


			תוכנית מס'			b			אחוז בנייה או מספר יח"ד												1,722			70%


			בי/101			c			שטח ממוצע ליח"ד במ"ר												110


						d			שטח עיקרי במ"ר			c*b or a*b			192,290			- 0			189,420			2,870			- 0			- 0


			בתוקף:			e			שטח שירות לכל יח"ד במ"ר או % הערכה *												10			20%


			י.פ. 1840			f			שטח שירות במ"ר *			b*e or a*e			18,040			- 0			17,220			820			- 0			- 0


			מ- 20.7.1972			g			שיעור ניצול מוערך **												76%			85%


						h			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			(d+f)*g			159,188			- 0			156,051			3,137			- 0			- 0									156,051


						*			בהנחת 40 מ"ר לכל קומה ובהנחת 4 יח"ד לקומה


						**			ראה סעיף 5.4 בגוף המסמך.


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים  מיוחד א'			מגורים ג' ומגורים מיוחד			מסחר			עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			רמת הנשיא דרום			a			שטח קרקע במ"ר						147,075			1,875			139,300			5,900												62,300									5,900			380


			תוכנית מס'			b			אחוז בנייה או מספר יח"ד									125%			2,268			70%


			בי/199			c			שטח ממוצע ליח"ד במ"ר (כולל מסחר בק"ק)												115


						d			שטח עיקרי במ"ר			c*b or a*b			267,294			2,344			260,820			4,130			- 0			- 0


			בתוקף:			e			שטח שירות לכל יח"ד הערכה *									12%			10			20%


			י.פ. 2185			f			שטח שירות במ"ר *			b*e or a*e			24,085			225			22,680			1,180			- 0			- 0


			מ- 5.1.1976			g			שיעור ניצול מוערך **									76%			76%			85%


						h			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			(d+f)*g			220,548			1,940			214,095			4,514			- 0			- 0									216,035


						*			בהנחת 40 מ"ר לכל קומה ובהנחת 4 יח"ד לקומה


						**			ראה סעיף 5.4 בגוף המסמך.


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים ב'			מגורים ג' ומגורים מיוחד			מסחר			תעשיה , עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			אזור תעשייה			a			שטח קרקע במ"ר						443,700									1,000			365,300			77,400						197,900									443,700			761


			עסקים ובידור			b			אחוז בנייה															70%			180%


			תוכנית מס'			d			שטח עיקרי במ"ר			a * b			916,679									700			657,540			258,439


			בי/400			e			שטח שירות לפי תב"ע															20%			45%			כלול בעיקרי


			בתוקף:			f			שטח שירות במ"ר			a * e			164,585									200			164,385


			י.פ. 4508			g			סה"כ שטח בנוי מותר			d + f			1,081,264									900			821,925			258,439


			מ- 30.3.1997			h			שטח קיים כולל שירות			המקור: עירייה			428,000									356			325,345			102,299


						i			שטח נותר כולל שירות			g - h			653,264									544			496,580			156,140


						j			שיעור ניצול מוערך			ראה סעיף 5.4			80%									85%			44%			80%


						k			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			I * j			341,644									462			216,269			124,912									- 0


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים			מגורים  מיוחד			מסחר			עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			עמידר ניצנה			a			שטח קרקע במ"ר						244,006			242,351						1,655									32,483			46,434									1,655			365


			תוכנית מס'			b			אחוז בנייה שטח עיקרי או מספר יח."ד									1,320						70%


			בי/3/364			c			תוספת שטח עיקרי ליח"ד במ"ר									108


						d			תוספת שטח עיקרי במ"ר לפי תב"ע			c*b or a*b			143,719			142,560						1,159			- 0			- 0


			בתוקף:			e			תוספת שטח שירות ליח"ד או שטח שירות כ % בניה									10						20%


			י.פ. 4674			f			שטח שירות במ"ר			b*e or a*e						13,200			- 0			331			- 0			- 0


			מ- 1.9.98			g			שיעור ניצול מוערך *									15%						60%


						h			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			(d+f)*g			24,258			23,364			- 0			894			- 0			- 0									23,364


			*			שכונת עמידר היא שכונה בנויה שבה השטח הממוצע של יחידות הדיור הוא 42 מ"ר (לפי תב"ע). תוכנית בי/3/364 נתנה אישור להרחבת הדירות ב- 108 מ"ר


						וב- 10 מ"ר שטחי שירות. מימוש הזכויות החדשות הוא עניין לטווח ארוך מאוד. להערכת העירייה, במהלך העשור הקרוב יהיה הניצול לא יותר מ-																														15%


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים			מלונות			מסחר			עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			דרום מערב העיר			a			שטח קרקע במ"ר						210,845			193,895			16,950															115,500									- 0			436


			תוכנית מס'			b


			בי/30/א'			c


						d			שטח עיקרי במ"ר לפי תב"ע ***			c*b or a*b			130,799			120,284			10,515			- 0			- 0			- 0


			בתוקף:			e			שטח שירות לכל יח"ד הערכה												40%


			י.פ. 1772			f			שטח שירות במ"ר *			b*e or a*e			17,715			10,935			6,780			- 0			- 0			- 0


			מ- 4/11/1972			g			שיעור ניצול מוערך **									76%			70%


						h			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			(d+f)*g			111,201			99,094			12,106			- 0			- 0			- 0									111,201


						*			לגבי מגורים, בהנחת 10 מ"ר לכל יח"ד ובהנחת 110 מ"ר שטח עיקרי ממוצע ליח"ד. לגבי מלונאות 40% הוא שיעור סביר.																																				456,605			סה"כ


						**			ראה סעיף 5.4 בגוף המסמך.


						***			לפי התב"ע, שטח עיקרי = 30% משטח קרקע ברוטו ראה תחשיב להלן:


															יעוד הקרקע


															מגורים			193,895			מ"ר קרקע


															מלונות			16,950			מ"ר קרקע


															דרכים ושטחי ציבור			196,150			מ"ר קרקע


															חוף ים			29,000			מ"ר קרקע


															סה"כ			435,995			=  30%  X			130,799			מ"ר בנוי


																					מזה למגורים			120,284			מ"ר בנוי


																					מזה למלונאות			10,515			מ"ר בנוי
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נספח 2 - תחשיב היטל סלילה


						לוח 2.1 - עלויות ליחידת תשומה, כולל נלוות (תכנון, ניהול, פיקוח ומע"מ) - "עלויות תקן"


									ש"ח, במחירי			Feb-04


						יחידת תשומה			יחידה			כינוי			עלות ליחידה			נלוות *			סה"כ עלות


						מדרכה			מ"ר			i			117.57			36.5			154.1


						אבן שפה			מ"א			j			52.25			16.2			68.5


						אבן תעלה			מ"א			k			40.50			12.6			53.1


						אבן אי			מ"א			l			46.00			14.3			60.3


						איים			מ"ר			m			105.06			32.6			137.7


						אספלט			מ"ר			n			99.12			30.8			129.9


						דרך משולבת			מ"ר			p			172.95			53.7			226.6


						גינון			מ"ר			q			95.72			29.7			125.4


						עמוד תאורה 12 מטר			יח'			r			10,606			3,292.0			13,898


						עמוד תאורה 10 מטר			יח'			s			7,957			2,469.7			10,426


						עמוד תאורה 4 מטר			יח'			t			4,697			1,458.0			6,155


						מרכזת תאורה			יח'			u			44,000			13,657.6			57,658


						קיר אקוסטי			מ"א			w			1,320			409.7			1,730


						*			תכנון, ניהול ופיקוח - 12% פלוס מע"מ - 17% וביחד (משוקלל)									31.04%


						לוח 2.2 - כתבי כמויות על הדרכים בעיר מתוך קובץ זכויות דרך


						מדד			כינוי			ערך


			a			אורך דרכים במטר			a			31,571


			b			שטח מיסעות בדרכים סלולות במ"ר			b			354,017


			c			שטח מדרכות בדרכים סלולות במ"ר			c			157,079


			d			שטח איי תנועה בדרכים סלולות במ"ר			d			8,571


			e			סה"כ שטח דרכים סלולות במ"ר			e			521,381


			f			סה"כ שטח דרכים משולבות במ"ר			f			32,483


			g			סה"כ שטח דרכים סלולות ומשולבות במ"ר			g			553,864


			h1			אורך דרכים ברוחב 14 מ' ומעלה במטר			h1			23,773


			h2			אורך דרכים ברוחב קטן מ- 14 מ' במטר			h2			7,799


			h3			אורך דרכים משולבות במטר			h3			2,715


			i			אורך דרכים עם אי תנועה במטר			i			5,307


						לוח 2.3 - תחשיב היטל סלילה


												ש"ח, במחירי			February-04


																		שיוך להיטל


						תשומה			עלות בש"ח			משוואה			הסבר			כביש			מדרכה


						סלילת מיסעות אספלט			45,980,529			b * n						45,980,529


						סלילת מדרכות בדרכים סלולות			24,200,103			c * i									24,200,103


						אבני תעלה			3,350,973			a * k * 2						3,350,973


						אבני שפה			4,323,168			a * j * 2									4,323,168


						אבן אי			639,847			i * l * 2						639,847


						איים			1,179,922			d * m						1,179,922


						עמודי תאורה 12 מ'			12,389,699			h1/28* r*1.05			תוספת  5% לצמתים , עמוד בכל 28 מטר			12,389,699


						עמודי תאורה 10 מ'			3,049,197			h2/28* s*1.05			תוספת  5% לצמתים , עמוד בכל 28 מטר						3,049,197						63,540,970			31,572,469			95,113,439


						סלילת דרכים משולבות *			7,361,896			f * p						4,343,518			3,018,377						67%			33%


						עמודי תאורה 4 מ'			1,169,938			h3/15* t*1.05			תוספת  5% לצמתים , עמוד בכל 15 מטר			- 0			1,169,938


						מרכזות תאורה *			2,306,304			40*u			לפי 40 מרכזות			1,360,719			945,585


						מערכות נוספות מלוח # 2.4 *			14,193,411									8,374,112			5,819,298


						סה"כ לפני מימון, תקורה ובצ"מ			120,144,987									77,619,320			42,525,667


						מימון			8,650,439			7.2%						5,588,591			3,061,848


						תקורות, והוצאות משפטיות			6,439,771			5.0%						4,160,396			2,279,376


						בצ"מ ושונות			16,228,224			12%						10,484,197			5,744,027


						סה"כ לפני ניכוי השתתפות משרד התחבורה **			151,463,421									97,852,504			53,610,917


						השתתפות משרד התחבורה בסלילה												- 0			- 0


						סה"כ			151,463,421									97,852,504			53,610,917


			*			יחסי ההעמסה מחושבים בהנחה ש			59%			מההוצאה משויית לכביש והיתר למדרכה


			**			לפי דיווח גזבר העירייה


						לוח 2.4 - עלות מערכות נוספות


												ש"ח, במחירי			February-04


						יחסי ההעמסה מניחים שכ- 70% מסעיפי לוח 3.2 משוייכים לכביש וכ- 30% למדרכה


						מערכת			יח'			עלות ליח'			סה"כ


						מספר רמזורים			34			400,000			13,600,000


						השתתפות משרד התחבורה במימון רמזורים						70%			-9,520,000


						הסדרת צמתים בהשתתפות מש' התחבורה			30			500,000			15,000,000


						השתתפות מש' התחבורה בהסדרת צמתים						70%			-10,500,000


						הסדרת צמתים במימון עירייה			35			500,000			17,500,000


						סה"כ לפני הפעלת מקדם התאמה לשיעור כיסוי *									26,080,000


						מקדם התאמה לשיעור כיסוי *						41%


						סה"כ לאחר הפעלת מקדם התאמה *									10,739,566


						תכנון, מדידות, ניהול ופיקוח			12%						1,288,748


						מע"מ			18%						2,165,097


						סה"כ									14,193,411


			*			ראה בגוף המסמך בסעיף 5.3.


						לוח 2.5 - חישוב מרכיב תשתיות על


									ערך			משוואה או מקור


			a			סה"כ שטח דרכים במ"ר			521,381			מנספח 1


			b			מזה שטח דרכים עורקיות במ"ר			214,318			מנספח 6


			c			שיעור שטח עורקיות מסה"כ שטח דרכים			41%			b / a


			d			עלות דרכים לפני נלוות			120,144,987			מלוח 2.3


			e			עלות מערכות נוספות			14,193,411			מלוח 2.3


			f			עלות דרכים פחות מעררכות נוספות			105,951,576			d - e


			g			עלות תשתיות על ללא נלוות			57,745,681			(f * c) + e


			h			מרכיב תשתיות על מתוך ההיטל			48%			g / d


						חישוב היטל כביש									המדד הקובע -			31-Dec


						היטל כביש למ"ר בנוי						שטח בנוי לחיוב במ"ר מנספח 1						מקדם העמסה על הבנוי (k)						עלות כבישים C מנספח 2


						75.68			=			1,034,342			/			80%			x			$97,852,504


						היטל כביש למ"ר קרקע						שטח קרקע לחיוב במ"ר מנספח 1						(1 - k)


						15.00			=			1,304,496			/			20%			x			$97,852,504


						חישובהיטל מדרכה


						היטל מדרכה למ"ר בנוי						שטח בנוי לחיוב במ"ר מנספח 1						מקדם העמסה על הבנוי (k)						עלות מדרכות C מנספח 2


						41.46			=			1,034,342			/			80%			x			$53,610,917


						היטל מדרכה למ"ר קרקע						שטח קרקע לחיוב במ"ר מנספח 1						(1 - k)


						8.22			=			1,304,496			/			20%			x			$53,610,917
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נספח 3 - תחשיב היטל ביוב


									חישוב היטל ביוב במחירי			Feb-04


			קווי גרויטציה																		שיוך למרכיב


			קוטר בס"מ			אורך במטר			מחיר למטר *			עלות									ציבורי			מאסף			מתקנים


			15 - 20			86,840			$485			$42,082,401									$42,082,401


			25 - 30			15,800			$632			$9,986,911												$9,986,911						$9,986,911


			35-40			3,960			$801			$3,170,528												$3,170,528						$3,170,528


			45 -50			3,560			$1,011			$3,600,345												$3,600,345						$3,600,345


			60			880			$450			$396,000												$396,000						$396,000


			שונות **						20%			$11,847,237									$8,416,480			$3,430,757			$0			$3,430,757			29%			$59,236,185


			סה"כ									$71,083,422


			*			מבוסס על הערכות משרד מלין ושות' בע"מ מ- 2/02, ממודד ל- 6/03 לפי מדד הסלילה																		1.053


						המחיר כולל את עלות הצינור , חפירה, ריפוד, חבור, כוך ומכסה, פתיחת כבישים, ללא מע"מ


			**			ביצוע תשתיות בכבישים "חיים" יחייב בין היתר, הזזת תשתיות אחרות והסדרי תנועה


			קווי לחץ


			קוטר			אורך במטר			מחיר למטר *			עלות									ציבורי			מאסף			מתקנים


			4"			5,100			$530			$2,703,000									$2,703,000


			10"			5,000			$950			$4,750,000												$4,750,000


			16"			6,100			$1,200			$7,320,000												$7,320,000						$7,320,000


			שונות וגימור **						20%			$2,954,600									$540,600			$2,414,000			$0			$1,464,000						$14,773,000


			סה"כ									$17,727,600


			*			המחיר כולל את עלות הצינור , חפירה, ריפוד, שוחות, ללא פתיחת כבישים/מדרכות וללא מע"מ


			**			ביצוע תשתיות בכבישים "חיים" יחייב בין היתר, הזזת תשתיות אחרות והסדרי תנועה


			מכונים


			שם המתקן						ספיקה ממ"ק/ש			סה"כ עלות									ציבורי			מאסף			מתקנים


			שפירא 40, משאבה 1						650			$4,900,000															$4,900,000


			שפירא 40, משאבה 2						750			$5,400,000															$5,400,000


			שפירא 40, משאבה 3						650			$4,900,000															$4,900,000


			שפירא 40 חדש, משאבה 1						1000			$5,400,000															$5,400,000


			שפירא 40 חדש, משאבה 2						850			$5,200,000															$5,200,000


			שפירא 40 חדש, משאבה 3						1000			$5,400,000															$5,400,000


			הלפר 29, משאבה 1						80			$800,000															$800,000


			הלפר 29, משאבה 2						80			$800,000															$800,000


			הלפר 29 חדש, משאבה 1						180			$1,100,000															$1,100,000


			הלפר 29 חדש, משאבה 2						180			$1,100,000															$1,100,000


			בית הככר, משאבה 1						60			$400,000															$400,000


			בית הככר, משאבה 2						60			$400,000															$400,000


			חוף לדוגמא צפוני, משאבה 1						18			$400,000															$400,000


			חוף לדוגמא צפוני, משאבה 2						18			$400,000															$400,000


			חוף לדוגמא דרומי						20			$400,000															$400,000


			מצפור, משאבה 1						60			$400,000															$400,000


			מצפור, משאבה 2						60			$400,000															$400,000


			תחנת שאיבה למי קיץ דרומי, 1						120			$1,100,000															$1,100,000


			תחנת שאיבה למי קיץ דרומי, 2						120			$1,100,000															$1,100,000


			תחנת שאיבה צפונית, משאבה 1						60			$800,000															$800,000


			תחנת שאיבה צפונית, משאבה 2						60			$800,000															$800,000


			תחנת שאיבה בחוף הסלע הצפוני, 1						25			$400,000															$400,000


			תחנת שאיבה בחוף הסלע הצפוני, 2						25			$400,000															$400,000


			תחנת שאיבה בחוף הסלע הדרומי						70			$800,000															$800,000


			שונות וגימור **						10%			$4,320,000									$0			$0			$4,320,000


			סה"כ									$47,520,000																		$47,520,000


			סה"כ עלות מערכת הביוב


												סה"כ									ציבורי			מאסף			מתקנים


			קווי גרויטציה									$71,083,422									$53,742,481			$35,068,542			$47,520,000


			קוי לחץ									$17,727,600									39%			26%			35%


			תחנות שאיבה									$47,520,000


			סה"כ עלות מערכת הביוב לפני הוצ' נלוות									$136,331,022																		$76,888,541


			מקדמי נלוות																											56%


			בצ"מ						נלקח לעיל


			מימון						1.075


			תקורות ומשפטיות						1.05


			תכנון, מדידות ופיקוח						1.12


			מע"מ						1.17


			מקדם נלוות משוקלל						1.48


			סה"כ כולל נלוות									$201,649,124


			מקדם התאמה לשיעור כיסוי *									41%


			סה"כ לאחר התאמה לשיעור כיסוי									$83,037,735


			*			ראה בגוף המסמך בסעיף 5.3.


									תחשיב ההיטל במחירי			Feb-04


			סה"כ שטח בנוי									1,034,342			מ"ר


			סה"כ שטח קרקע									1,304,496			מ"ר


			עלות תשתיות הביוב									$83,037,735


			היטל ביוב למ"ר בנוי						שטח בנוי במ"ר															עלות תשתיות הביוב בש"ח


			64.22			=			1,034,342			/			80%						x			$83,037,735


			היטל ביוב למ"ר קרקע						שטח קרקע במ"ר															עלות תשתיות הביוב בש"ח


			12.73			=			1,304,496			/			20%						x			$83,037,735


			חלוקת ההיטל למרכיבים


			מרכיב			למ"ר בנוי			למ"ר קרקע			למ"ק בנוי			פרופורציה


			ציבורי			₪ 25.3			₪ 5.0			₪ 5.6			39%


			מאסף			₪ 16.5			₪ 3.3			₪ 3.7			26%


			מתקנים			₪ 22.4			₪ 4.4			₪ 5.0			35%


			סה"כ			₪ 64.2			₪ 12.7			₪ 14.3			100%


			מרכיב תשתיות על						56%			עלות צנרת בקוטר "8  ומעלה + מתקנים מחולק לסה"כ





&C&14&A


עמוד &P מתוך &N





נספח 4 - תחשיב היטל תיעול


									חישוב היטל תיעול במחירי			Feb-04


			צנרת


			קוטר בס"מ			אורך במטר *			מחיר למטר **			עלות															חישוב שיעור תשתיות על


			עד 50			5,205			$947			$4,928,342


			60			2,820			$1,059			$2,987,186


			80			1,010			$1,278			$1,291,027


			100			3,400			$1,627			$5,533,140


			120			300			$2,190			$656,875


			סה"כ			12,735						$15,396,570															$6,190,016			40%


			עלות ממוצעת למ"א									$1,209


			*			המקור: עיריית בת ים


			**			מבוסס על הערכות משרד מלין ושות' בע"מ מ- 8/00, ממודד ל- 6/03 לפי מדד הסלילה															1.184


						המחיר כולל: צנור, הובלה, חפירה, ריפוד, הידוק, כוכים, חבור, בריכות קיבול, החלפת מילוי ושונות


			פתרונות חרום מקומיים (השלמת תשתיות בחלק מהרחובות המנוקזים בנגר עילי)


			להערכת מנהל מחלקת תיעול וביוב תידרש הנחת צנרת בקטרים שונים באורך כ- (מטר)																		5,000


			לפתרון הבעיות החמורות בלבד, בהיותה של בת ים עיר המאופיינת בסיכוני הצפה מעבר לסביר.


			עלותו של סעיף זה חושבה ע"י הכפלת העלות הממוצעת למ"א												$1,209			ב- (מטר)			5,000


			קוטר בס"מ			אורך במטר			מחיר למטר			עלות


			קטרים שונים			5,000			$1,209			$6,044,982


			תוספת בגין השלכות סביבה *						30%			$1,813,495


			קטרים שונים			3,000			$1,209			$7,858,477															$3,159,411


			*			חפירות ברחובות "חיים" יחייבו הזזת תשתיות אחרות כמו גם פתרונות תחבורה זמניים


			מובלים


			מידות בס"מ			אורך במטר*			מחיר למטר **			עלות


			130x150			500			$3,050			$1,525,000


			150x170			930			$3,410			$3,171,300


			מובל ראשי לאורך רח' הלפר לפי עלות בפועל ***									$12,711,864			לא כולל מע"מ


			מובל ראשי לאורך שד' העצמאות ***									$7,627,119			לא כולל מע"מ


			שונות וגימור						10%			$469,630


			סה"כ			3,430						$25,504,913															$25,504,913


			*			המקור: עיריית בת ים


			**			המחיר כולל שוחות וקולטנים


			***			בערך 1,000 מ"א


			סה"כ אורך צנרת + מובלים במטר									19,165


			סה"כ אורך כבישים בעיר במטר									76,666			ראה סעיף 5.3 בגוף המסמך


			יחס אורך צנרת ומובלים לאורך כבישים									0.25			נחשב לשיעור נמוך מאוד מה שממחיש


															את הגורם לסיכוני ההצפה שהעיר נתונה בהם.


			מכונים


			שם המתקן						ספיקה ממ"ק/ש			סה"כ עלות


			משאבה 1						200			$1,300,000


			משאבה 2						200			$1,300,000


			משאבה 3						200			$1,300,000


			בית הכיכר						70			$800,000


			שונות וגימור						10%			$470,000


			סה"כ			- 0						$5,170,000															$5,170,000


			סה"כ עלות מערכת התיעול


												סה"כ


			צנרת									$15,396,570															$40,024,340


			פתרונות חרום מקומיים									$7,858,477


			מובלים									$25,504,913


			מכונים									$5,170,000


			סה"כ עלות מערכת התיעול לפני הוצ' נלוות									$53,929,960


			מקדמי נלוות																								74%


			בצ"מ						1.12


			מימון						1.075


			תקורות ומשפטיות						1.05


			תכנון, מדידות ופיקוח						1.12


			מע"מ						1.17


			מקדם נלוות משוקלל						1.66


			סה"כ כולל נלוות									$89,340,786


			מקדם התאמה לשיעור כיסוי *									41%


			סה"כ לאחר התאמה לשיעור כיסוי									$36,789,927


			*			ראה בגוף המסמך בסעיף 5.3.


									תחשיב ההיטל במחירי			Feb-04


			סה"כ שטח בנוי									1,034,342			מ"ר


			סה"כ שטח קרקע									1,304,496			מ"ר


			עלות תשתיות התיעול									$89,340,786


			היטל תיעול למ"ר בנוי						שטח בנוי במ"ר												עלות תשתיות התיעול בש"ח


			28.45			=			1,034,342			/			80%			x			$36,789,927


			היטל תיעול למ"ר קרקע						שטח קרקע במ"ר												עלות תשתיות התיעול בש"ח


			5.64			=			1,304,496			/			20%			x			$36,789,927


			היטל תיעול למ"ק בנוי


			6.32


			מרכיב תשתיות על						74%			עלות צנרת בקוטר 100 ס"מ ומעלה + מובלים מחולק לסה"כ
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נספח 5 - תחשיב היטל מים


						חישוב היטל מים במחירי			Feb-04


			המקור: תוכנית אב סיקרין בוכנר מ- אוג' 2002


			רשת קיימת


			קוטר			אורך במטר			מחיר למטר *			עלות															תשתיות על


			2"			12,500			$165			$2,062,500


			3"			15,000			$180			$2,700,000


			4"			24,400			$380			$9,272,000


			5"			200			$400			$80,000


			6"			31,400			$415			$13,031,000


			8"			34,700			$515			$17,870,500


			10"			7,200			$650			$4,680,000


			12"			1,300			$780			$1,014,000															$1,014,000


			16"			200			$930			$186,000															$186,000


			20"			650			$1,450			$942,500															$942,500


			22"			200			$1,600			$320,000															$320,000


			24"			650			$1,860			$1,209,000															$1,209,000


			28"			100			$2,460			$246,000															$246,000


			32"			1,600			$3,700			$5,920,000															$5,920,000


			שונות בצ"מ וגימור						10%			$5,953,350															$983,750


			סה"כ			130,100						$65,486,850																		17%


			*			המחיר כולל את עלות הצינור , חפירה, ריפוד, חבור, כביש, החלפת מילוי, מגופים, חציות כביש, ללא מע"מ


						המחירים במסמך מודדו ל- 7/2003 לפי מדד הסלילה


			רשת עתידית


			קוטר			אורך במטר			מחיר למטר *			עלות


			6"			20,600			$415			$8,549,000


			8"			14,000			$515			$7,210,000


			10"			15,500			$650			$10,075,000


			12"			7,900			$780			$6,162,000															$6,162,000


			16"			3,800			$930			$3,534,000															$3,534,000


			18"			800			$1,140			$912,000															$912,000


			20"			500			$1,450			$725,000															$725,000


			24"			900			$1,860			$1,674,000															$1,674,000


			שונות בצ"מ וגימור **						15%			$5,826,150															$962,731


			סה"כ									$44,667,150


			*			המחיר כולל את עלות הצינור , חפירה, ריפוד, חבור, כביש, החלפת מילוי, מגופים, חציות כביש, ללא מע"מ


						המחירים בתוכנית האב מודדו ל- 7/2003 לפי מדד הסלילה


			מתקנים קיימים


			מתקן			מס' יח'			עלות ממוצעת ליח'			סה"כ עלות


			קידוחים			16			$1,700,000			$27,200,000			בכל קידוח קיים מסנן או הידרו-ציקלון												$27,200,000


			מתקן כלוריזציה			16			$80,000			$1,280,000															$1,280,000


			מע' פיקוד ובקרה			1			$1,600,000			$1,600,000															$1,600,000


			משאבות			3			$200,000			$600,000															$600,000


			מכונים			2			$300,000			$600,000															$600,000


			גנרטורים			16			$127,000			$2,032,000															$2,032,000


			בריכות ומגדלי מים


			בריכה / מגדל						נפח מ"ק			סה"כ עלות


			רמת יוסף			בריכה			3,000			$3,000,000															$3,000,000


			רמת יוסף			מגדל			750			$2,000,000															$2,000,000


			רמת הנשיא			בריכה			3,750			$3,500,000															$3,500,000


			רמת הנשיא			מגדל			500			$1,500,000															$1,500,000


			סה"כ									$43,312,000															$43,312,000


			שונות בצ"מ וגימור *						10%			$3,631,200															$3,631,200


			סה"כ									$63,055,200


			מתקנים עתידיים


			בריכה / מגדל						נפח מ"ק			סה"כ עלות  *


			בריכה באנא פרנק - קוממיות						15,000			$11,500,000															$11,500,000


			בריכה ברמת הנשיא						4,000			$4,680,000															$4,680,000


			מערכות טיוב מים בקידוחים									$8,750,000															$8,750,000


			סה"כ									$24,930,000															$24,930,000


			שונות בצ"מ וגימור						10%			$1,150,000															$1,150,000


			סה"כ									$51,010,000


			*			המקור: תוכנית אב ממודד למחירי המדד הקובע


			זכויות מים


			מגורים


												משוואה/מקור			סה"כ


			זכויות נרכשות בקוב/יח"ד (a)												360


			מחיר זכויות קוב מים בש"ח (b)												$2.38


			מחיר זכויות מים ליח"ד בש"ח  (c)									a * b			$856.80


			מספר יח"ד מתוכנן (d)												38,000


			סה"כ מחיר זכויות מים לכל העיר בש"ח									c * d			$32,558,400


			לא מגורים


												משוואה/מקור			סה"כ


			זכויות נרכשות בקוב/דונם (a)												650


			מחיר זכויות קוב מים בש"ח (b)												$2.38


			שטח קרקע ביעודי "לא מגורים" בדונם ( c )									נספח 1			776


			סה"כ מחיר זכויות מים לכל העיר בש"ח									a*b*c			$1,200,884


			סה"כ זכויות מים בש"ח												$33,759,284


			פחות ייצור עצמי בש"ח						70%						$23,631,499


			זכויות מים לחישוב התעריף בש"ח												$10,127,785												$10,127,785


			סה"כ עלות מערכת המים


												סה"כ


			רשת קיימת									$65,486,850


			רשת עתידית									$44,667,150


			מתקנים קיימים									$63,055,200


			מתקנים עתידיים									$51,010,000


			סה"כ עלות מערכת המים לפני הוצ' נלוות									$224,219,200


			מקדמי נלוות																								$176,183,966


			מדידות ותכנון						1.07


			פיקוח צמוד באתר						1.03


			מע"מ						1.17																		79%


			מקדם נלוות משוקלל						1.29


			סה"כ עלות מערכת המים לאחר נלוות									$289,121,017


			פלוס זכויות מים *						$10,127,785			$299,248,802


			מקדם התאמה לשיעור כיסוי **									41%


			סה"כ כולל נלוות									$119,058,065


			*			לא חלים על סעיף זה נלוות


			**			ראה בגוף המסמך בסעיף 5.3.


						תחשיב ההיטל במחירי			Feb-04


			סה"כ שטח בנוי									1,034,342			מ"ר


			סה"כ שטח קרקע									1,304,496			מ"ר


			עלות תשתיות המים									$119,058,065


			היטל מים למ"ר בנוי						שטח בנוי במ"ר												עלות תשתיות המים בש"ח


			92.08			=			1,034,342			/			80%			x			$119,058,065


			היטל מים למ"ר קרקע						שטח קרקע במ"ר												עלות תשתיות המים בש"ח


			18.25			=			1,304,496			/			20%			x			$119,058,065


			היטל מים למ"ק בנוי


			20.46


			מרכיב תשתיות על						79%			עלות צנרת בקוטר "12 ומעלה + מתקנים מחולק לסה"כ





&C&14&A


עמוד &P מתוך &N





נספח 6 - קובץ זכויות דרך


			


																																				שטח זכות הדרך במ"ר																		אורך דרכים במטר


												קורדינטות						עו			מידות במטר						חתך זכות הדרך במטר									מזה דרכים סלולות												מזה דרכים			סה"כ			ברוחב 14			ברוחב קטן			דרכים			שטח דרכים			אורך דרכים


			ספ'			תב"ע			שם רחוב									רק?			אורך			רוחב			מיסעה			מדרכה			אי תנועה			מיסעה			מדרכה			אי תנועה			סה"כ			משולבות			דרכים			מ' ומעלה			מ- 14 מ'			משולבות			עורקיות			עם איים


			1			30א			אוסישקין			ה			3						170			8.0			5			3						850			510			- 0			1,360						1,360			170			170


			2			400			אורט ישראל			ה			5						800			16.0			11			5						8,800			4,000			- 0			12,800						12,800			800


			3			30א			אחד העם			ה			3						175			8.0			4			4						700			700			- 0			1,400						1,400			175			175


			4			385			אילת			ג			7						255			10.0			6			4						1,530			1,020			- 0			2,550						2,550						255


			5			30א			אימבר			ה			3						215			15.0			10			5						2,150			1,075			- 0			3,225						3,225			215


			6			101			אלי כהן			ה			7			כן			260			20.0			14			6						3,640			1,560			- 0			5,200						5,200			260									5,200


			7			30א			אלתרמן			ה			3						240			8.0			5			3						1,200			720			- 0			1,920						1,920			240			240


			8			199			אנא פרנק			ו			7			כן			750			20.0			13			6			1			9,750			4,500			750			15,000						15,000			750									15,000


			9			30א			אצל			ה			3						180			8.0			5			3						900			540			- 0			1,440						1,440			180			180


			10			30א			בזל			ה			3						90			15.0			11			4						990			360			- 0			1,350						1,350			90


			11			30א			בלפור			ה			4			כן			700			30.0			21			8			1			14,700			5,600			700			21,000						21,000			700									21,000			700


			12			30א			בן גוריון (הנשיאים)			ה			3			כן			700			40.0			31			8			1			21,700			5,600			700			28,000						28,000			700									28,000			700


			13			30א			ברזילי			ו			3						75			15.0			12			3						900			225			- 0			1,125						1,125			75


			14			30א			גנוסר			ד			3						240			10.0			5			5						1,200			1,200			- 0			2,400						2,400			240			240


			15			400			גנרל קניג			ה			5						125			25.0			18			7						2,250			875			- 0			3,125						3,125			125


			16			30א			דוד המלך			ה			3						100			10.0			7			3						700			300			- 0			1,000						1,000			100			100


			17			101			דוד רזיאל			ד			7						395			20.0			14			6						5,530			2,370			- 0			7,900						7,900			395


			18			199			האדמור מבאבוב			ו			6						95			18.0			13			5						1,235			475			- 0			1,710						1,710			95												95


			19			400			האורגים			ו			5						500			16.0			11			5						5,500			2,500			- 0			8,000						8,000			500


			20			199			הבנים			ו			6						220			12.0			3			8			1			660			1,760			220			2,640						2,640						220									220


			21			385			הגבעות			ד			7						105			12.0			7			5						735			525			- 0			1,260						1,260						105


			22			30א			הגלעד			ו			3						55			25.0			22			3						1,210			165			- 0			1,375						1,375						55


			23			30א			הדוגית			ה			3						170			8.0			5			3						850			510			- 0			1,360						1,360			170			170


			24			101			הדקל			ה			6						290			14.0			9			5						2,610			1,450			- 0			4,060						4,060			290


			25			400			החרושת			ה			5						290			17.0			12			5						3,480			1,450			- 0			4,930						4,930			290


			26			400			החשמל			ו			4						100			12.0			8			4						800			400			- 0			1,200						1,200						100


			27			30א			הל"א			ה			3						190			8.0			5			3						950			570			- 0			1,520						1,520			190			190


			28			30א			המיסדים			ד			3						185			10.0			6			4						1,110			740			- 0			1,850						1,850			185			185


			29			400			המלאכה			ה			5						180			16.0			11			5						1,980			900			- 0			2,880						2,880			180


			30			400			המסגר			ו			5						350			16.0			11			5						3,850			1,750			- 0			5,600						5,600			350


			31			30א			המשוררת רחל			ד			4						230			8.0			5			3						1,150			690			- 0			1,840						1,840			230			230


			32			385			הנרייטה סולד			ד			7						435			10.0			6			4						2,610			1,740			- 0			4,350						4,350						435


			33			400			הסוללים			ו			5						240			16.0			11			5						2,640			1,200			- 0			3,840						3,840			240


			34			400			הסוללים, המשך מזרח			ו			5						55			30.0			23			7						1,265			385			- 0			1,650						1,650			55												55


			35			400			הסוללים, המשך מזרח			ו			5						120			25.0			18			7						2,160			840			- 0			3,000						3,000			120												120


			36			101			הסיגריות			ה			6						220			14.0			9			5						1,980			1,100			- 0			3,080						3,080			220


			37			400			העבודה			ה			5						1,310			16.0			11			5						14,410			6,550			- 0			20,960						20,960			1,310


			38			400			העמל			ו			5						600			16.0			11			5						6,600			3,000			- 0			9,600						9,600			600


			39			400			הפלדה			ו			4						201			12.0			8			4						1,608			804			- 0			2,412						2,412						201


			40			400			הצורפים			ו			5						115			12.0			8			4						920			460			- 0			1,380						1,380						115


			41			199			הקוממיות			ז			6			כן			325			25.0			17			7			1			5,525			2,275			325			8,125						8,125			325									8,125


			42			400			הקוממיות			ז			5			כן			600			32.0			23			7			2			13,800			4,200			1,200			19,200						19,200			600									19,200


			43			101			הרב לוזון			ה			6						140			22.0			14			7			1			1,960			980			140			3,080						3,080			140												140


			44			101			הרב לוי			ה			6						535			20.0			14			6						7,490			3,210			- 0			10,700						10,700			535


			45			199			הרב מימון			ו			6			כן			490			20.0			14			6						6,860			2,940			- 0			9,800						9,800			490									9,800


			46			199			הרב ניסים בכר			ו			6						175			12.0			8			4						1,400			700			- 0			2,100						2,100						175


			47			199			הרב צבי יהודה			ה			6						195			12.0			8			4						1,560			780			- 0			2,340						2,340						195


			48			199			השבטים			ו			6						200			12.0			8			4						1,600			800			- 0			2,400						2,400						200


			49			101			השרון			ה			7						210			12.0			8			4						1,680			840			- 0			2,520						2,520			210			210


			50			101			התבור			ה			7						175			12.0			8			4						1,400			700			- 0			2,100						2,100						175


			51			385			התחיה			ג			6						335			12.0			7			5						2,345			1,675			- 0			4,020						4,020						335


			52			30א			וילרבן			ה			3						220			15.0			11			4						2,420			880			- 0			3,300						3,300			220


			53			30א			זרובבל			ד			3						265			8.0			5			3						1,325			795			- 0			2,120						2,120			265			265


			54			199			חיים שפרבר			ו			6						140			12.0			3			8			1			420			1,120			140			1,680						1,680						140									140


			55			30א			חלקה 221			ה			3						70			12.0			9			3						630			210			- 0			840						840			70			70


			56			30א			חלקה 226			ה			3						35			8.0			5			3						175			105			- 0			280						280			35			35


			57			30א			חלקה 258			ה			3						25			20.0			14			6						350			150			- 0			500						500						25


			58			30א			חלקה 27			ה			3						25			18.0			12			6						300			150			- 0			450						450						25


			59			30א			חלקה 323			ה			3						30			6.0						6						- 0			180			- 0			180						180			30			30


			60			30א			חלקה 326			ו			3						18			10.0			7			3						126			54			- 0			180						180			18			18


			61			30א			חלקה 326			ו			3						60			4.0			- 0			4						- 0			240			- 0			240						240			60			60


			62			101			חצור			ה			7						215			12.0			8			4						1,720			860			- 0			2,580						2,580						215


			63			30א			טבנקין			ד			3						420			20.0			14			6						5,880			2,520			- 0			8,400						8,400			420


			64			101			יוספטל			ד			6			כן			70			25.0			16			8			1			1,120			560			70			1,750						1,750			70									1,750			70


			65			385			יוספטל			ד			7			כן			50			25.0			16			8			1			800			400			50			1,250						1,250			50									1,250			50


			66			400			יוספטל			ד			5			כן			280			32.0			23			7			2			6,440			1,960			560			8,960						8,960			280									8,960			280


			67			30א			יוספטל			ו			3			כן			100			25.0			16			8			1			1,600			800			100			2,500						2,500			100									2,500			100


			68			101			יצחק ניסנבאום			ה			6			כן			240			25.0			16			8			1			3,840			1,920			240			6,000						6,000			240									6,000			240


			69			199			יצחק ניסנבאום			ו			6			כן			285			25.0			17			7			1			4,845			1,995			285			7,125						7,125			285									7,125


			70			400			יצחק ניסנבאום			ו			6			כן			1,700			25.0			17			7			1			28,900			11,900			1,700			42,500						42,500			1,700									42,500


			71			400			יצחק נפחא			ו			5						230			14.0			10			4						2,300			920			- 0			3,220						3,220			230												230


			72			30א			יקינטון			ה			3						70			8.0			5			3						350			210			- 0			560						560			70			70


			73			400			כ"ט בנוסמבר			ה			5			כן			110			20.0			13			6			1			1,430			660			110			2,200						2,200			110									2,200


			74			101			כט בנובמבר			ה			7			כן			295			25.0			16			8			1			4,720			2,360			295			7,375						7,375			295									7,375			295


			75			30א			כנור דוד			ה			4						50			25.0			20			5						1,000			250			- 0			1,250						1,250						50


			76			30א			כנור דוד			ה			3						30			8.0			5			3						150			90			- 0			240						240			30			30


			77			400			ללא שם (בדרום התוכנית)			ו			5						370			18.0			13			5						4,810			1,850			- 0			6,660						6,660			370												370


			78			400			ללא שם (בדרום התוכנית)			ו			5						355			16.0			11			5						3,905			1,775			- 0			5,680						5,680			355												355


			79			385			מבצע סיני			ג			6			כן			225			20.0			14			6						3,150			1,350			- 0			4,500						4,500			225									4,500


			80			199			מהוליבר			ו			6						340			20.0			14			6						4,760			2,040			- 0			6,800						6,800			340


			81			385			מודיליאהי			ג			6						75			12.0			7			5						525			375			- 0			900						900						75


			82			400			מנחם יקואל			ו			5						240			16.0			11			5						2,640			1,200			- 0			3,840						3,840			240												240


			83			101			מצדה			ד			7						200			12.0			8			4						1,600			800			- 0			2,400						2,400						200


			84			400			מצודת ביתר			ה			5						160			10.0			6			4						960			640			- 0			1,600						1,600


			85			30א			מרגלית			ה			3						50			13.0			9			4						450			200			- 0			650						650			50			50


			86			385			נילי			ג			6						80			18.0			13			5						1,040			400			- 0			1,440						1,440						80


			87			385			סטרומה			ג			6						185			13.0			8			5						1,480			925			- 0			2,405						2,405						185


			88			101			סמטה ללא שם			ה			6						50			22.0			16			6						800			300			- 0			1,100						1,100			50												50


			89			199			קרן היסוד			ו			6						540			20.0			14			6						7,560			3,240			- 0			10,800						10,800			540


			90			385			קרן קיימת			ג			6			כן			100			25.0			16			8			1			1,600			800			100			2,500						2,500			100									2,500			100


			91			385			רהב			ג			6						200			13.0			8			5						1,600			1,000			- 0			2,600						2,600						200


			92			30א			שאול המלך			ה			3						100			10.0			7			3						700			300			- 0			1,000						1,000			100			100


			93			101			שבילים להולכי רגל																											- 0			1,500			- 0			1,500						1,500			- 0												- 0


			94			101			שטרן			ד			6						120			22.0			14			7			1			1,680			840			120			2,640						2,640			120												120


			95			30א			שי עגנון			ה			3						785			18.0			13			5						10,205			3,925			- 0			14,130						14,130			785


			96			385			שלום אש			ג			7						215			12.0			7			5						1,505			1,075			- 0			2,580						2,580						215


			97			30א			שלמה המלך			ה			3						30			25.0			22			3						660			90			- 0			750						750						30


			98			30א			שלמה המלך			ה			3						50			8.0			5			3						250			150			- 0			400						400			50			50


			99			400			שמעון בורסקאי			ו			5						550			20.0			14			6						7,700			3,300			- 0			11,000						11,000			550


			100			30א			שפירא			ה			3						540			18.0			13			5						7,020			2,700			- 0			9,720						9,720			540


			101			385			תנין			ג			6						190			12.0			8			4						1,520			760			- 0			2,280						2,280						190


			102			3/364			בי/3/364 - עמידר ניצנה												5,584			14.1												31,633			14,036			766			46,434			32,483			78,917			2,166			711			2,707			20,628			621


			103						סיכום מדגם												31,473															354,017			157,079			8,571			519,666			32,483			552,149			23,699			7,775			2,707			213,613			5,291


			104						שורת תיקון **												98															- 0			- 0			- 0			1,715			- 0			1,715			74			24			8			705			16


			105						סה"כ שטחי סלילה - ללא עורקים												31,571			17.54												354,017			157,079			8,571			521,381			32,483			553,864			23,773			7,799			2,715			214,318			5,307


																					a															b			c			d			e			f			g			h1			h2			h3			h6			i


						**			שורת התיקון מיועדת להתאים את הסכימה aבשורה															103			שהינה תוצאה של מדידה ידנית, אל נתוני שטחי הדרכים מלוח מס' 1.2 בנספח מס' 1,


																					6%															64%			28%			1.6%			94%									75%			25%


																		אורך כבישים בעיר כולה			76,666


																		שיעור כיסוי של המדגם לפי אורך כביש			41.2%
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נספח 7 - מחירי תשומות סלילה


			


			לוח 2.1 - חישוב עלות של 1 מ"ר מדרכה לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עבודות עפר כולל הובלה ל- 2 ק"מ			מ"ק			8.00			51.02.0010			0.50			4.00


			הובלה ל- 5 ק"מ נוספעים			מ"ק			15.00			51.02.0060 x 5			0.50			7.50


			הידוק			מ"ק			2.70			51.02.0040			0.50			1.35


			ריסוס			מ"ר			1.80			01.01.0050			1.00			1.80


			קירות תומכים			מ"ר			595.00			40.06.0051			0.02			11.90


			מצע סוג א - שכבה 20 ס"מ			מ"ק			52.00			40.03.0010			0.20			10.40


			ריצוף אבן משתלבת			מ"ר			58.00			40.05.0130			1.00			58.00


			חגורת בטון לסגירת ריצוף			מ"א			19.00			40.06.390 *			0.30			5.70


			מסגרות לעצים 3 אבני שפה			יח'			135.00			51.05.0010 x 3			0.050			6.75


			עצים			יח'			160.00			41.02.0070			0.030			4.80


			ריהוט רחוב ושונות			5%												5.37


			סה"כ															117.57


			*			לפי מחירון משהב"ש


			לוח 2.2 - חישוב עלות של 1 מ"א אבן שפה למדרכה לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			אבן שפה			מ"א			45.00			51.05.0010			1.00			45.00


			הנמכות															2.25


			צביעת אבני שפה			מ"א			2.50			51.08.0060			2.00			5.00


			סה"כ															52.25


			לוח 2.3 - חישוב עלות של 1 מ"א אבן תעלה כביש לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			אבן תעלה חד שיפועית			מ"א			45.00			51.05.0039			0.90			40.50


			סה"כ															40.50


			לוח 2.4 - חישוב עלות של 1 מ"א אבן אי, לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			אבן שפה משופעת			מ"א			46.00			51.05.0020			1.00			46.00


			סה"כ															46.00


			לוח 2.5 - חישוב עלות של 1 מ"ר אי, לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עבודות עפר כולל הובלה ל- 2 ק"מ			מ"ק			8.00			51.02.0010			0.50			4.00


			הובלה ל- 5 ק"מ נוספעים			מ"ק			15.00			51.02.0060 x 5			0.50			7.50


			הידוק			מ"ק			2.70			51.02.0040			0.50			1.35


			ריסוס			מ"ר			1.80			01.01.0050			0.02			0.04


			מצע סוג א - שכבה 20 ס"מ			מ"ק			52.00			40.03.0010			0.20			10.40


			ריצוף אבן משתלבת			מ"ר			58.00			40.05.0130			0.50			29.00


			חגורת בטון לסגירת ריצוף			מ"א			19.00			40.05.0200			0.15			2.85


			גינון			מ"ר			95.72			מלוח # 2.8			0.50			47.86


			תוספת לגידור			2%												2.06


			סה"כ															105.06


			לוח 2.6 - חישוב עלות של 1 מ"ר מיסעת אספלט לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עבודות עפר כולל הובלה ל- 2 ק"מ			מ"ק			8.00			51.02.0010			0.50			4.00


			הובלה ל- 5 ק"מ נוספעים			מ"ק			15.00			51.02.0060 x 5			0.50			7.50


			הידוק			מ"ק			2.70			21.02.0040			0.50			1.35


			ריסוס			מ"ר			1.80			01.01.0050			0.02			0.04


			מצע סוג א' - שכבה 30 ס"מ			מ"ק			52.00			51.03.0010			0.30			15.60


			אגו"מ 12 ס"מ			מ"ק			41.00			51.03.0020			0.12			4.92


			התאמת כוכים			יח'			280.00						0.01			2.80


			ציפוי יסוד			מ"ר			1.00			51.04.0040			1.00			1.00


			שכבת אספלט תחתונה			מ"ר			38.00			51.04.0012			1.00			38.00


			שכבת אספלט עליונה 3 ס"מ			מ"ר			12.00			51.04.0030			1.00			12.00


			שרוולים לחציות כביש			מ"א			290.00			51.06.0071			0.01			2.90


			צביעה, תימרור, שילוט ופסי האטה			10%												9.01


			סה"כ															99.12


			לוח 2.7 - חישוב עלות של 1 מ"ר דרך משולבת, לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עבודות עפר כולל הובלה ל- 2 ק"מ			מ"ק			8.00			51.02.0010			0.50			4.00


			הובלה ל- 5 ק"מ נוספעים			מ"ק			15.00			51.02.0060 x 5			0.50			7.50


			הידוק			מ"ק			2.70			51.02.0040			0.50			1.35


			ריסוס			מ"ר			1.80			01.01.0050			0.02			0.04


			קירות תומכים			מ"ר			595.00			40.06.0051			0.02			11.90


			מצע סוג א' - שכבה 30 ס"מ			מ"ק			52.00			51.03.0010			0.30			15.60


			התאמת כוכים			יח'			280.00						0.01			2.80


			ריצוף אבן משתלבת			מ"ר			58.00			40.05.0130			0.80			46.40


			חגורת בטון לסגירת ריצוף			מ"א			19.00			40.05.0200			0.30			5.70


			אדניות מאבן תחום 35/45/30			מ"א			80.00			51.05.0036			0.50			40.00


			התאמת כוכים			יח'			280.00						0.01			2.80


			גינון			מ"ר			95.72			מלוח # 2.8			0.20			19.14


			תימרור ושילוט			5%												7.86


			ריהוט רחוב ושונות			5%												7.86


			סה"כ															172.95


			לוח 2.8 - חישוב עלות של 1 מ"ר גינון, לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עבודות עפר והכשרת קרקע			מ"ק			8.00			51.02.0010			0.50			4.00


			הובלה ל- 5 ק"מ נוספים			מ"ק			15.00			51.02.0060 x 5			0.25			3.75


			ריסוס			מ"ר			1.80			01.01.0050			0.02			0.04


			מסגרות לעצים			י"ח			660.0			51.05.0090			0.03			16.94


			נטיעות עצים			י"ח			160.0			41.02.0070			0.05			8.00


			נטיעות שיחים			י"ח			4.0			41.02.0010			5.00			20.00


			מערכת השקיה ממוחשבת			יח'			18.0						1.00			18.00


			שתילת דשא			מ"ר			20.0			41.03.0030			0.25			5.00


			מילוי אדמת גן			מ"ר			50.0			41.01.0090			0.40			20.00


			סה"כ															95.72


			לוח 2.9 - חישוב עלות עמוד תאורה 12 מטר לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עמוד תאורה			יח'			2,800.0			08.07.0105 *			1			2,800


			יסוד לעמוד			יח'			820.0			08.03.0035			1			820.0


			הצבה ואיזון עמוד			יח'			700.0						1.00			700.0


			זרוע 2 מ'			יח'			450.0			08.07.0128			2.00			900.0


			גוף תאורה			יח'			530.0			08.07.0024			2.00			1,060.0


			הארקה			יח'			153.0			08.08.0010			1.00			153.0


			צינור מוביל			יח'			28.0						28.00			784.0


			חפירה להנחת מוליכים			מ"א			31.0			08.03.0010			28.00			868.0


			מוליכים			מ"א			19.1			08.02.0083			28.00			534.8


			חיבור למרכזת, בדיקה ואישור			יח'			1,000.0						1.00			1,000.0


			אביזרים ושונות												5%			481.0


			העתקת עמודי חשמל												5%			505.0


			סה"כ															10,606


			*			בתוספת 700 ש"ח הפרש בין 10 ל- 12 מ"א


			לוח 2.10 - חישוב עלות עמוד תאורה 10 מטר לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עמוד תאורה			יח'			2,100.0			08.07.0105			1			2,100


			יסוד לעמוד			יח'			367.00			08.03.0032			1.0			367.0


			הצבה ואיזון עמוד			יח'			630.00						1.0			630.0


			התקנת זרועות			יח'			310.0			08.07.0126			1.0			310.0


			גוף תאורה			יח'			570.0			08.07.0024			1.0			570.0


			הארקה			יח'			153.0			08.08.0010			1.0			153.0


			צינור מוביל			יח'			28.0						28.0			784.0


			חפירה להנחת מוליכים			מ"א			31.0			08.03.0010			28.0			868.0


			מוליכים			מ"א			19.1			08.02.0027			28.0			534.8


			בדיקה ואישור			יח'			900.00						1.0			900.0


			אביזרים ושונות												5%			360.8


			העתקת עמודי חשמל												5%			378.9


			סה"כ															7,957


			לוח 2.11 - חישוב עלות עמוד תאורה 4 מטר לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עמוד תאורה			יח'			770.0			08.07.0102			1.0			770


			יסוד לעמוד			יח'			202.0			08.03.0030			1.0			202


			הצבה ואיזון עמוד			יח'			560.0						1.0			560


			התקנת זרועות			יח'			195.0			08.07.0120			2.0			390


			גוף תאורה			יח'			214.0			08.07.0020			1.0			214


			הארקה			יח'			153.0			08.08.0010			1.0			153


			צינור מוביל			יח'			28.0						15.0			420


			חפירה להנחת מוליכים			מ"א			31.0			08.03.0010			15.0			465


			מוליכים			מ"א			19.1			08.02.0027			15.0			287


			בדיקה ואישור			יח'			800.0						1.0			800


			אביזרים ושונות												5%			213.0


			העתקת עמודי חשמל												5%			223.7


			סה"כ															4,697


			לוח 2.12 - קיר אקוסטי בגובה 4 מ' בעובי 20 ס"מ - תחשיב עלות למ"א


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			08.03.0030			מספר יחידות			סה"כ עלות


			חפירה עבור יסוד			מ"ק			24.0			40.06.0010			0.25			6


			יסוד			מ"ק			760.0			40.06.0030			0.25			190


			קיר בטון כולל חיפוי			מ"ר			278.0			14.01.0010			5.00			1,390


			גינון ושונות			מ"א			16.0						0.02			0.32


			סה"כ למ"א			מ"א												1,586


			לוח 2.13 - ריכוז סכומי העלויות ליחידת תשומה מהלוחות עד כאן, לא כולל נלוות (תכנון, ניהול, פיקוח ומע"מ)


						ש"ח, במחירי			February-04


			יחידת תשומה			יחידה			כינוי


			מדרכה			מ"ר			i			117.57


			אבן שפה			מ"א			j			52.25


			אבן תעלה			מ"א			k			40.50


			אבן אי			מ"א			l			46.00


			איים			מ"ר			m			105.06


			אספלט			מ"ר			n			99.12


			דרך משולבת			מ"ר			p			172.95


			גינון			מ"ר			q			95.72


			עמוד תאורה 12 מטר			יח'			r			10,606


			עמוד תאורה 10 מטר			יח'			s			7,957


			עמוד תאורה 4 מטר			יח'			t			4,697


			מרכזת תאורה			יח'			u			52,000


			רמזור ממוצע			יח'			v			500,000


			קיר אקוסטי			מ"א			w			1,586
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השואה לחולון


			


												ערכי התעריפים המחושבים במחירי המדד הקובע -			Jun-03


						היטל			למ"ר בנוי			למ"ר קרקע			למ"ק קרקע						מקדם תשתיות על


						היטל כביש			$0.00			$0.00			$0.00						0%


						היטל מדרכה			$0.00			$0.00			$0.00						0%


						היטל סלילה *			$0.00			$0.00			$0.00						0%


						*			סכימה של ההיטלים כביש ומדרכה


						היטל תיעול			$27.52			₪ 5.5			$1.36						78%


						היטל מים			$52.16			$10.34			$2.59						63%


						ביב ציבורי			$15.94			₪ 3.2			$0.79						67%


						ביב מאסף			$12.46			₪ 2.5			$0.62						67%


						ביב מתקנים			$24.98			₪ 5.0			$1.24						67%


						סה"כ ביוב **			$53.37			$10.58			$2.64						67%


						**			סכימה של ההיטלים ציבורי, מאסף ומתקנים (ללא טיהור)


						היטל על נכסים הכלולים בתוכנית בניין עיר ב/400


									מקדם ניפוח =			1.5			(ראה סעיף 9


						היטל			למ"ר בנוי			למ"ר קרקע									מקדם תשתיות על


						היטל כביש			$0.00			$0.00									78%


						היטל מדרכה			$0.00			$0.00									78%						קיים כולל ללא רישוי			428,000


						היטל סלילה *			$0.00			$0.00									78%						קיים כולל עם רישוי			214,000			0.5


						*			סכימה של ההיטלים כביש ומדרכה																		מותר לפי תב"ע			341,644


						היטל תיעול			$41.29			$8.18									78%						ישלמו			127,644


						היטל מים			$78.25			$15.51									63%									37%


																											מקדם ניפוח			2.7


						ביב ציבורי			$23.91			$4.74									67%


						ביב מאסף			$18.68			$3.70									67%


						ביב מתקנים			$37.47			$7.43									67%


						סה"כ ביוב **			$80.06			$15.87									67%


						**			סכימה של ההיטלים ציבורי, מאסף ומתקנים (ללא טיהור)


																								השוואת תעריפי היטלי פיתוח, מוצע לעומת קיים - בת ים																								השוואת תעריפי היטלי פיתוח, מוצע לעומת קיים - חולון


																											למ"ר בנוי									למ"ר קרקע															למ"ר בנוי									למ"ר קרקע


																								היטל			קיים			מוצע			הפרש			קיים			מוצע			הפרש						היטל			קיים			מוצע			הפרש			קיים			מוצע			הפרש


																								היטל כביש			$58.34			$0.00			0%			$31.57			$0.00			0%						היטל כביש			$84.35			$0.00			-100%			$84.35			$0.00			-100%


																								היטל ביוב			$62.94			$53.37			-15%			$14.97			$10.58			-29%						היטל ביוב			$56.34			$0.00			-100%			$15.91			$0.00			-100%


																								היטל תיעול			25.41			$27.52			8%			$17.77			$5.46			-69%						היטל תיעול			54.38			$0.00			-100%			$27.18			$0.00			-100%


																								היטל מים			$59.49			$52.16			-12%			$28.69			$10.34			-64%						היטל מים			$62.71			$0.00			-100%			$23.89			$0.00			-100%


																								סה"כ כל ההיטלים			$147.84			$133.06			-10%			$61.43			$26.38			-57%						סה"כ כל ההיטלים			$173.43			$0.00			-100%			$66.98			$0.00			-100%


																								*			כיום אין היטל מדרכה. לצורך דיוק בהשוואה בין "קיים" ל- "מוצע", הנחנו																					*			כיום אין היטל מדרכה. לצורך דיוק בהשוואה בין "קיים" ל- "מוצע", הנחנו


																											שאם היה היטל, אזי גודלו היה זהה לתעריף המוצע.																								שאם היה היטל, אזי גודלו היה זהה לתעריף המוצע.


																								בדיקת משמעות שינוי התעריפים על יח"ד בשטח של 90 מ"ר בנוי ו- 75 מ"ר קרקע (שטח צמוד)																								בדיקת משמעות שינוי התעריפים על יח"ד בשטח של 90 מ"ר בנוי ו- 75 מ"ר קרקע (שטח צמוד)


																											מצב קיים									מצב חדש															מצב קיים


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום						היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			90			$147.84			$13,306			90			$133.06			$11,975						שטח בנוי			90			$173.43			$15,609


																								שטח קרקע			75			$61.43			$4,607			75			$26.38			$1,978						שטח קרקע			75			$66.98			$5,024


																								סה"כ לתשלום									$17,913									$13,954						סה"כ לתשלום									$20,632


																														הפרש			($3,959)


																																	-22%


																																				בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			180%																					בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			180%


																											מצב קיים									מצב חדש															מצב קיים


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום						היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			1			$147.84			$148			1			$133.06			$133						שטח בנוי			1			$173.43			$173


																								שטח קרקע			0.556			$61.43			$34			0.556			$26.38			$15						שטח קרקע			0.556			$66.98			$37


																								סה"כ לתשלום									$182									$148						סה"כ לתשלום									$211


																														הפרש			($34)


																																	-19%


																																				בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			120%																					בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			120%


																											מצב קיים									מצב חדש															מצב קיים


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום						היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			1			$147.84			$148			1			$133.06			$133						שטח בנוי			1			$173.43			$173


																								שטח קרקע			0.833			$61.43			$51			0.833			$26.38			$22						שטח קרקע			0.833			$66.98			$56


																								סה"כ לתשלום									$199									$155						סה"כ לתשלום									$229


																														הפרש			($44)


																																	-22%








אוכלוסייה


			


									אוכלוסיית בת ים


						1995			138.5


						1996			138.2


						1997			137.9


						1998			137.6


						1999			137.3


						2000			137


						2001			135.5


						2002			133.9


						2003			132.4


						2004


			מספר יח"ד						44,500


			שטח ממוצע ליח"ד במ"ר						60


			שטחי מגורים במדגם						682,832			מ"ר


			אומדן יח"ד במדגם						11,381


			שיעור כיסוי לפי יח"ד						26%








אוכלוסייה


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0





אוכלוסיית בת ים


אוכלוסיית בת ים באלפים (המקור: למ"ס, עירייה)


0


0


0


0


0


0


0


0


0





סיכומים


			


												ערכי התעריפים המחושבים במחירי המדד הקובע -			Feb-04


									חיוב לפי שטח			חיוב לפי נפח			היטל למ"ר קרקע


						סוג ההיטל			היטל למ"ר בנוי			היטל למ"ק בנוי									סוג ההיטל			מקדם תשתיות על


						היטל כביש			$57.27			$14.32			$19.46						היטל סלילה			50%


						היטל מדרכה			$38.10			$9.53			$12.95						היטל תיעול			78%


						היטל סלילה *			$95.38			$23.84			$32.41						היטל מים			63%


						*			סכימה של ההיטלים כביש ומדרכה												היטל ביוב			67%


						היטל תיעול			$27.52			$6.88			₪ 5.5


						היטל מים			$52.16			$13.04			$10.34


						ביב ציבורי			$15.94			$3.98			₪ 3.2


						ביב מאסף			$12.46			$3.11			₪ 2.5


						ביב מתקנים			$24.98			$6.24			₪ 5.0


						סה"כ ביוב **			$53.37			$13.34			$10.58


						**			סכימה של ההיטלים ציבורי, מאסף ומתקנים (ללא טיהור)


																								השוואת תעריפי היטלי פיתוח, מוצע לעומת קיים - בת ים


																											למ"ר בנוי									למ"ר קרקע


																								היטל			קיים			מוצע			הפרש			קיים			מוצע			הפרש


																								היטל כביש			$58.34			$57.27			-2%			$31.57			$19.46			-38%


																								היטל מדרכה *			$38.10			$38.10						$12.95			$12.95


																								היטל סלילה			$96.44			$95.38			-1%			$44.52			$32.41			-27%


																								היטל ביוב			$62.94			$53.37			-15%			$14.97			$10.58			-29%


																								היטל תיעול			25.41			$27.52			8%			$17.77			$5.46			-69%


																								היטל מים			$59.49			$52.16			-12%			$28.69			$10.34			-64%


																								סה"כ כל ההיטלים			$244.28			$228.44			-6%			$105.95			$58.79			-45%


																								*			כיום אין היטל מדרכה. לצורך דיוק בהשוואה בין "קיים" ל- "מוצע", הנחנו


																											שאם היה היטל, אזי גודלו היה זהה לתעריף המוצע.


																								בדיקת משמעות שינוי התעריפים על יח"ד בשטח של 90 מ"ר בנוי ו- 75 מ"ר קרקע (שטח צמוד)


																											מצב קיים									מצב חדש


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			90			$244.28			$21,986			90			$228.44			$20,559


																								שטח קרקע			75			$105.95			$7,946			75			$58.79			$4,409


																								סה"כ לתשלום									$29,932									$24,968


																														הפרש			($4,964)


																																	-17%


																																				בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			180%


																											מצב קיים									מצב חדש


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			1			$244.28			$244			1			$228.44			$228


																								שטח קרקע			0.556			$105.95			$59			0.556			$58.79			$33


																								סה"כ לתשלום									$303									$261


																														הפרש			($42)


																																	-14%


																																				בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			120%


																											מצב קיים									מצב חדש


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			1			$244.28			$244			1			$228.44			$228


																								שטח קרקע			0.833			$105.95			$88			0.833			$58.79			$49


																								סה"כ לתשלום									$333									$277


																														הפרש			($55)


																																	-17%


																								הוכן ב- 3/1/2005 לאלי פייל


																								השוואת תעריפי היטלי פיתוח, מוצע לעומת קיים - בת ים


																											למ"ר בנוי									למ"ר קרקע


																								היטל			קיים			מוצע			הפרש			קיים			מוצע			הפרש


																								היטל כביש			$58.34			$75.68			30%			$31.57			$15.00			-52%


																								היטל מדרכה *			$41.46			$41.46						$10.37			$10.37


																								היטל סלילה			$99.80			$117.14			17%			$41.94			$25.37			-40%


																								היטל ביוב			$62.94			$70.43			12%			$14.97			$17.61			18%


																								היטל תיעול			25.41			$28.78			13%			$17.77			$7.19			-60%


																								היטל מים			$59.49			$50.00			-16%			$28.69			$10.00			-65%


																								סה"כ כל ההיטלים			$247.64			$266.35			8%			$103.37			$60.17			-42%


																								*			כיום אין היטל מדרכה. לצורך דיוק בהשוואה בין "קיים" ל- "מוצע", הנחנו


																											שאם היה היטל, אזי גודלו היה זהה לתעריף המוצע.








שיעור ניצול


			חישוב שיעור ניצול ממוצע


			תוכנית			בי/3/364																								תוכנית			שטח בנוי כולל שירות במ"ר						שיעור ניצול בפועל			שיעור ניצול חזוי *


						שטח בנוי כולל שירות במ"ר						שיעור ניצול																					קיים			מותר


			גוש			קיים			מותר																					מגורים


			6998			27,927																								בי/3/364			248,670			387,725


			7058			13,318																								בי/101			161,218			210,330


			7153			46,961																								בי/199			200,737			291,379


			7152			66,952																								סה"כ מגורים			610,624			889,433			69%			76%


			7160			32,717																								תעשייה


			7183			60,795												מגורים			תעשייה									בי/400			428,100			1,081,264			40%			44%


			סה"כ			248,670			387,725			64%						64%						159,486						*			שיעור ניצול בפועל כפול						110%


			תוכנית			בי/101


						שטח בנוי כולל שירות במ"ר						שיעור ניצול


			גוש			קיים			מותר


			7128			403,044


			*7128			-241,826


			סה"כ			161,218			210,330			77%						77%						123,573


			*			חלק השייך לתוכנית אחרת


			תוכנית			בי/400			תעשייה


						שטח בנוי כולל שירות במ"ר						שיעור ניצול


			גוש			קיים			מותר


			7129			161,959


			7123			165,714


			*7123			-24,857


			7122			139,204


			*7122			-13,920


			סה"כ			428,100			1,081,264			40%			- 0						40%			- 0


			*			חלק השייך לתוכנית אחרת


			תוכנית			בי/199


						שטח בנוי כולל שירות במ"ר						שיעור ניצול


			גוש			קיים			מותר


			7124			161,959


			*7123			24,857


			*7122			13,920


			סה"כ			200,737			291,379			69%						69%						138,291


			*			חלק השייך לתוכנית אחרת


						610,624												69%						421,351








נספח 1 - ניתוח שטחים


			לוח 1 - חישוב שטחים


			לוח מס' 1.1 - ריכוז זכויות בהתאם לניתוח תוכניות בנין עיר בלוח 1.2


									תב"ע			סה"כ שטח  קרקע לחיוב במ"ר			שטח בנוי לחיוב כולל שטחי שירות ללא חניות תת קרקעיות במ"ר									דרכים משולבות במ"ר			דרכים סלולות במ"ר


															לא מגורים			מגורים			סה"כ																		שטח תוכנית בדונם


									בי/385  - רמת יוסף			150,470			1,323			176,181			177,504			- 0			35,447												252			21%


									בי/101  - רמת הנשיא צפון מערב			108,400			3,137			156,051			159,188			- 0			63,800												284			43%


									בי/199 - רמת הנשיא דרום			147,075			4,514			216,035			220,548			- 0			62,300												380			30%


									בי/400 - אזור תעשייה, עסקים ובידור			443,700			341,644			- 0			341,644			- 0			197,900												761			55%


									בי/3/364 - עמידר ניצנה			244,006			894			23,364			24,258			32,483			46,434												365			116%


									בי/30/א - דרום מערב העיר			210,845			- 0			111,201			111,201			- 0			115,500												436			88%


									סה"כ במ"ר לשימוש במשוואות			1,304,496			351,510			682,832			1,034,342			32,483			521,381												2,478			51%


									מקבץ התוכניות הנ"ל מכסה כ-			41.2%			מהשטח הבנוי של העיר (להלן "שיעור כיסוי" - ראה סעיף 4.3 בגוף המסמך)


									העלויות במונה במשוואות חישוב ההיטלים: תיעול, ביוב ומים וכן מערכות תשתיות על בתחום הסלילה, יוכפלו בשיעור הכיסוי.


									לוח שטחים לשימוש במשוואות


									תב"ע			סה"כ שטח  קרקע לחיוב במ"ר			סה"כ שטח  בנוי לחיוב במ"ר			דרכים משולבות במ"ר			דרכים סלולות במ"ר


									בי/385  - רמת יוסף			150,470			177,504			- 0			35,447


									בי/101  - רמת הנשיא צפון מערב			108,400			159,188			- 0			63,800


									בי/199 - רמת הנשיא דרום			147,075			220,548			- 0			62,300


									בי/400 - אזור תעשייה, עסקים ובידור			443,700			341,644			- 0			197,900


									בי/3/364 - עמידר ניצנה			244,006			24,258			32,483			46,434


									בי/30/א - דרום מערב העיר			210,845			111,201			- 0			115,500


									סה"כ במ"ר לשימוש במשוואות			1,304,496			1,034,342			32,483			521,381


									מקבץ התוכניות הנ"ל מכסה כ-			41.2%			מהשטח הבנוי של העיר (להלן "שיעור כיסוי" - ראה סעיף 4.3 בגוף המסמך)


									העלויות במונה במשוואות חישוב ההיטלים: תיעול, ביוב ומים וכן מערכות תשתיות על בתחום הסלילה, יוכפלו בשיעור הכיסוי.


			לוח מס' 1.2 - פירוט זכויות לפי תוכניות


												שיעור ניצול חזויים, ראה סעיף 4.4 בגוף המסמך


												מגורים			תעשייה			מסחר			עסקים			מלונאות


												76%			44%			85%			80%			70%


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים ב',ג'			מגורים ג'			מסחר			עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			רמת יוסף			a			שטח קרקע במ"ר						150,470			149,220						1,250												35,447									1,250			252


			תוכנית מס'			b			מס' יח"ד ***									2,003						105%


			בי/385			c			מס' יח' גג ***									598


						d			שטח עיקרי במ"ר			(b*90)+(c*40)			205,510			204,197			- 0			1,313			- 0			- 0


			בתוקף:			e			שיעור שטחי שירות לפי הערכה *			(27%+12%)/2						19.5%						20%


			י.פ. 4983			f			שטח שירות במ"ר			a * e			29,342			29,098			- 0			244			- 0			- 0


			מ- 3.5.2001			g			שיעור ניצול מוערך **									76%						85%


						h			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			(d+f)*g			177,504			176,181			- 0			1,323			- 0			- 0									176,181


						*			בהנחה שמחצית הבתים ישנים בהם שטחי השירות בסביבת 12% ומחצית לפי תב"ע בי/385, שם השיעור הוא בסביבת 27%


						**			ראה סעיף 4.4 בגוף המסמך.


						***			יחידות הדיור בתוכנית			מתחם			מס' יח"ד			קומות			יח' גג


												1			234			3			78


												2			352			4			92


												3			304			3/4			95


												3			112			3			37


												4			288			4			72


												5			76			3			25


												6			112			4			28


												7			180			2			90


												8			217			4			49


												12			80			4			20


												13			48			4			12


												סה"כ			2,003						598


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים ב'			מגורים ג' ומגורים מיוחד			מסחר			עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות ושבילים להולכי רגל			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			רמת הנשיא צפ'/מע'			a			שטח קרקע במ"ר						108,400						104,300			4,100												63,800									4,100			284


			תוכנית מס'			b			אחוז בנייה או מספר יח"ד												1,722			70%


			בי/101			c			שטח ממוצע ליח"ד במ"ר												110


						d			שטח עיקרי במ"ר			c*b or a*b			192,290			- 0			189,420			2,870			- 0			- 0


			בתוקף:			e			שטח שירות לכל יח"ד במ"ר או % הערכה *												10			20%


			י.פ. 1840			f			שטח שירות במ"ר *			b*e or a*e			18,040			- 0			17,220			820			- 0			- 0


			מ- 20.7.1972			g			שיעור ניצול מוערך **												76%			85%


						h			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			(d+f)*g			159,188			- 0			156,051			3,137			- 0			- 0									156,051


						*			בהנחת 40 מ"ר לכל קומה ובהנחת 4 יח"ד לקומה


						**			ראה סעיף 4.4 בגוף המסמך.


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים  מיוחד א'			מגורים ג' ומגורים מיוחד			מסחר			עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			רמת הנשיא דרום			a			שטח קרקע במ"ר						147,075			1,875			139,300			5,900												62,300									5,900			380


			תוכנית מס'			b			אחוז בנייה או מספר יח"ד									125%			2,268			70%


			בי/199			c			שטח ממוצע ליח"ד במ"ר (כולל מסחר בק"ק)												115


						d			שטח עיקרי במ"ר			c*b or a*b			267,294			2,344			260,820			4,130			- 0			- 0


			בתוקף:			e			שטח שירות לכל יח"ד הערכה *									12%			10			20%


			י.פ. 2185			f			שטח שירות במ"ר *			b*e or a*e			24,085			225			22,680			1,180			- 0			- 0


			מ- 5.1.1976			g			שיעור ניצול מוערך **									76%			76%			85%


						h			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			(d+f)*g			220,548			1,940			214,095			4,514			- 0			- 0									216,035


						*			בהנחת 40 מ"ר לכל קומה ובהנחת 4 יח"ד לקומה


						**			ראה סעיף 4.4 בגוף המסמך.


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים ב'			מגורים ג' ומגורים מיוחד			מסחר			תעשיה , עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			אזור תעשייה			a			שטח קרקע במ"ר						443,700									1,000			365,300			77,400						197,900									443,700			761


			עסקים ובידור			b			אחוז בנייה															70%			180%


			תוכנית מס'			d			שטח עיקרי במ"ר			a * b			916,679									700			657,540			258,439


			בי/400			e			שטח שירות לפי תב"ע															20%			45%			כלול בעיקרי


			בתוקף:			f			שטח שירות במ"ר			a * e			164,585									200			164,385


			י.פ. 4508			g			סה"כ שטח בנוי מותר			d + f			1,081,264									900			821,925			258,439


			מ- 30.3.1997			h			שטח קיים כולל שירות			המקור: עירייה			428,000									356			325,345			102,299


						i			שטח נותר כולל שירות			g - h			653,264									544			496,580			156,140


						j			שיעור ניצול מוערך			ראה סעיף 4.4			80%									85%			44%			80%


						k			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			I * j			341,644									462			216,269			124,912									- 0


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים			מגורים  מיוחד			מסחר			עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			עמידר ניצנה			a			שטח קרקע במ"ר						244,006			242,351						1,655									32,483			46,434									1,655			365


			תוכנית מס'			b			אחוז בנייה שטח עיקרי או מספר יח."ד									1,320						70%


			בי/3/364			c			תוספת שטח עיקרי ליח"ד במ"ר									108


						d			תוספת שטח עיקרי במ"ר לפי תב"ע			c*b or a*b			143,719			142,560						1,159			- 0			- 0


			בתוקף:			e			תוספת שטח שירות ליח"ד או שטח שירות כ % בניה									10						20%


			י.פ. 4674			f			שטח שירות במ"ר			b*e or a*e						13,200			- 0			331			- 0			- 0


			מ- 1.9.98			g			שיעור ניצול מוערך *									15%						60%


						h			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			(d+f)*g			24,258			23,364			- 0			894			- 0			- 0									23,364


			*			שכונת עמידר היא שכונה בנויה שבה השטח הממוצע של יחידות הדיור הוא 42 מ"ר (לפי תב"ע). תוכנית בי/3/364 נתנה אישור להרחבת הדירות ב- 108 מ"ר


						וב- 10 מ"ר שטחי שירות. מימוש הזכויות החדשות הוא עניין לטווח ארוך מאוד. להערכת העירייה, במהלך העשור הקרוב יהיה הניצול לא יותר מ-																														15%


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים			מלונות			מסחר			עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			דרום מערב העיר			a			שטח קרקע במ"ר						210,845			193,895			16,950															115,500									- 0			436


			תוכנית מס'			b


			בי/30/א'			c


						d			שטח עיקרי במ"ר לפי תב"ע ***			c*b or a*b			130,799			120,284			10,515			- 0			- 0			- 0


			בתוקף:			e			שטח שירות לכל יח"ד הערכה												40%


			י.פ. 1772			f			שטח שירות במ"ר *			b*e or a*e			17,715			10,935			6,780			- 0			- 0			- 0


			מ- 4/11/1972			g			שיעור ניצול מוערך **									76%			70%


						h			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			(d+f)*g			111,201			99,094			12,106			- 0			- 0			- 0									111,201


						*			לגבי מגורים, בהנחת 10 מ"ר לכל יח"ד ובהנחת 110 מ"ר שטח עיקרי ממוצע ליח"ד. לגבי מלונאות 40% הוא שיעור סביר.																																				456,605			סה"כ


						**			ראה סעיף 4.4 בגוף המסמך.


						***			לפי התב"ע, שטח עיקרי = 30% משטח קרקע ברוטו ראה תחשיב להלן:


															יעוד הקרקע


															מגורים			193,895			מ"ר קרקע


															מלונות			16,950			מ"ר קרקע


															דרכים ושטחי ציבור			196,150			מ"ר קרקע


															חוף ים			29,000			מ"ר קרקע


															סה"כ			435,995			=  30%  X			130,799			מ"ר בנוי


																					מזה למגורים			120,284			מ"ר בנוי


																					מזה למלונאות			10,515			מ"ר בנוי





&C&14&A


עמוד &P מתוך &N





נספח 2 - תחשיב היטל סלילה


			


						לוח # 2.1 - חישוב עלות כביש עורקי


									מפרט ממוצע של כביש עורקי


												יח'			מס' יח'			תשומות


									רוחב עורק ממוצע			מ"א			40			חפירה, מילוי 2.5 מטר


									מדרכה שני צדדים			מ"ר			10			ריצוף, הידוק שתית, מצע 20 ס"מ


									מיסעה שני צדדים			מ"ר			26			ריסוס יסוד, ריסוס מאחה, הידוק שתית, אגו"מ 12, מצע 30 ס"מ


									אי			מ"ר			4			אבן אי 2


									שטח של 1 מ"א			מ"ר			40


						ספ'			סעיף עלות			יחידת מידה			מספר יחידות			עלות ליחידה			שורה בדקל במחירי 6/04 או מקור אחר			סה"כ עלות						מרכיב כביש			מרכיב מדרכה						מרכיב כביש			מרכיב מדרכה


						1			חפירה ו/או מילוי בגובה 2.5 מ'			מ"ק			100.00			₪ 8.0			52.2.10			₪ 800.0						₪ 600.0			₪ 200.0						75%			25%


						2			הידוק שתית כביש			מ"ר			26.00			₪ 3.3			52.2.50			₪ 85.8						₪ 85.8			₪ 0.0						100%			0%


						3			הידוק שתית מדרכה			מ"ר			10.00			₪ 3.3						₪ 33.0						₪ 0.0			₪ 33.0									100%


						4			מצעים כביש			מ"ק			7.80			₪ 51.0			51.3.10			₪ 397.8						₪ 397.8			₪ 0.0						100%			0%


						5			מצעים מדרכה			מ"ק			2.00			₪ 51.0						₪ 102.0						₪ 0.0			₪ 102.0						0%			100%


						6			אגו"מ			מ"ק			3.90			₪ 68.0			51.3.21			₪ 265.2						₪ 265.2			₪ 0.0						100%


						7			אבני שפה			מ"א			2.00			₪ 46.0			51.5.20			₪ 92.0						₪ 46.0			₪ 46.0						50%			50%


						8			אבני אי			מ"א			2.00			₪ 45.0			51.5.39			₪ 90.0						₪ 45.0			₪ 45.0						50%			50%


						9			אבן גן			מ"א			2.00			₪ 39.0			51.5.31			₪ 78.0						₪ 0.0			₪ 78.0						0%			100%


						10			ריצוף אבן משתלבת צבעונית			מ"ר			10.00			₪ 73.0			40.5.120			₪ 730.0						₪ 0.0			₪ 730.0						0%			100%


						11			אי תנועה ופס ירק			מ"ר			4.00			₪ 144.0			נוהל שצ"פ 80%			₪ 576.0						₪ 576.0			₪ 0.0						100%


						12			ריסוס יסוד			מ"ר			26.00			₪ 1.1			40.4.10			₪ 28.6						₪ 28.6			₪ 0.0						100%


						13			ריסוס מאחה			מ"ר			26.00			₪ 0.9			40.4.11			₪ 23.4						₪ 23.4			₪ 0.0						100%


						14			אספלט שכבה נושאת 3 ס"מ			מ"ר			26.00			₪ 13.0			40.4.30			₪ 338.0						₪ 338.0			₪ 0.0						100%


						15			אספלט שכבה מקשרת 12 ס"מ			מ"ר			26.00			₪ 38.4			40.4.20 *			₪ 998.4						₪ 998.4			₪ 0.0						100%


						16			השלמות וגימור **			7%												₪ 324.7						₪ 162.3			₪ 162.3						50%			50%


						17			עמודי תאורה 12 מ'			יח'			0.03			₪ 12,330.0						₪ 411.0						₪ 411.0			₪ 0.0						100%


						18			תוספת עמודי תאורה לצמתים			5%												₪ 20.6						₪ 20.6			₪ 0.0						100%			0%


						19			סה"כ למ"א															₪ 5,394.4						₪ 3,998.1			₪ 1,396.3


						20			עלות למ"ר			מ"ר			40									₪ 134.9						₪ 100.0			₪ 34.9						74%			26%


						*			אינטרפולציה


						**			צביעה, שילוט, תמרור, סימון, שיפועים לנכים, הנמכות מדרכה, מעברי חציה וכיו"ב


						לוח # 2.2 - חישוב עלות כביש מקומי


									מפרט ממוצע של כביש מקומי


												יח'			מס' יח'			תשומות


									רוחב דרך ממוצע			מ"א			12			חפירה, מילוי 1 מטר


									מדרכה שני צדדים			מ"ר			5			ריצוף, הידוק שתית, מצע 15 ס"מ, ובן שפה 2


									מיסעה			מ"ר			7			ריסוס יסוד, ריסוס מאחה, הידוק שתית, אגו"מ 15, מצע 30 ס"מ


									שטח של 1 מ"א			מ"ר			12


						ספ'			סעיף עלות			יחידת מידה			מספר יחידות			עלות ליחידה			שורה בדקל במחירי 6/04 או מקור אחר			סה"כ עלות						מרכיב כביש			מרכיב מדרכה						מרכיב כביש			מרכיב מדרכה


						1			חפירה ו/או מילוי בגובה 1 מ'			מ"ק			12.00			₪ 8.0			52.2.10			₪ 96.0						₪ 56.0			₪ 40.0						58%			42%


						2			הידוק שתית כביש			מ"ר			7.00			₪ 3.3			52.2.50			₪ 23.1						₪ 23.1			₪ 0.0						100%			0%


						3			הידוק שתית מדרכה			מ"ר			5.00			₪ 3.3						₪ 16.5						₪ 0.0			₪ 16.5									100%


						4			מצעים כביש			מ"ק			2.10			₪ 51.0			51.3.10			₪ 107.1						₪ 107.1			₪ 0.0						100%			0%


						5			מצעים מדרכה			מ"ק			0.75			₪ 51.0						₪ 38.3						₪ 0.0			₪ 38.3						0%			100%


						6			אגו"מ			מ"ק			0.84			₪ 68.0			51.3.21			₪ 57.1						₪ 57.1			₪ 0.0						100%


						7			אבני שפה			מ"א			2.00			₪ 46.0			51.5.20			₪ 92.0						₪ 46.0			₪ 46.0						50%			50%


						8			ריצוף אבן משתלבת צבעונית			מ"ר			5.00			₪ 73.0			40.5.120			₪ 365.0						₪ 0.0			₪ 365.0						0%			100%


						9			ריסוס יסוד			מ"ר			7.00			₪ 1.1			40.4.10			₪ 7.7						₪ 7.7			₪ 0.0						100%


						10			ריסוס מאחה			מ"ר			7.00			₪ 0.9			40.4.11			₪ 6.3						₪ 6.3			₪ 0.0						100%


						11			אספלט שכבה נושאת 3 ס"מ			מ"ר			7.00			₪ 13.0			40.4.30			₪ 91.0						₪ 91.0			₪ 0.0						100%


						12			אספלט שכבה מקשרת 5 ס"מ			מ"ר			7.00			₪ 16.0			40.4.20			₪ 112.0						₪ 112.0			₪ 0.0						100%


						13			השלמות וגימור **			7%												₪ 70.8						₪ 35.4			₪ 35.4						50%			50%


						14			עמודי תאורה 12 מ'			יח'			0.03			₪ 10,500.0						₪ 350.0						₪ 0.0			₪ 350.0						0%			100%


						15			תוספת עמודי תאורה לצמתים			5%												₪ 17.5						₪ 0.0			₪ 17.5						0%			100%


						16			סה"כ למ"א															₪ 1,450.4						₪ 541.7			₪ 908.7


						17			עלות למ"ר			מ"ר			12									₪ 120.9						₪ 45.1			₪ 75.7						37%			63%


						**			צביעה, שילוט מואר, שילוט לא מואר, תמרורים, סימון, שיפועים לנכים, הנמכות מדרכה, מעברי חציה, אדניות, פחי אשפה וכיו"ב


						לוח # 2.3 - חישוב עלות דרך הולנדית


						מפרט ממוצע של דרך הולנדית


												יח'			מס' יח'


						רוחב דרך ממוצע						מ"א			11


						משטחים משותפים לרכב והלכי רגל						מ"ר			8.25


						משטחים מגוננים						מ"ר			2.75


						שטח של 1 מ"א						מ"ר			11


						ספ'			סעיף עלות			יחידת מידה			מספר יחידות			עלות ליחידה			שורה בדקל במחירי 6/04 או מקור אחר			סה"כ עלות


						1			חפירה ו/או מילוי בגובה 1 מ'			מ"ק			11.00			₪ 8.0			52.2.10			₪ 88.0


						2			הידוק שתית			מ"ר			11.00			₪ 3.3			52.2.50			₪ 36.3


						3			מצעים			מ"ק			11.00			₪ 51.0			51.3.10			₪ 561.0


						4			ריצוף אבן משתלבת צבעונית			מ"ר			8.25			₪ 73.0			40.5.120			₪ 602.3


						5			אבן שטוחה (אבן מעבר) 10/23			מ"א			2.00			₪ 52.0			51.5.35			₪ 104.0


						6			אבן גן שיפועית בגון צבעוני			מ"א			4.00			₪ 39.0			51.5.31			₪ 156.0


						7			גינון כולל צמחיה והשקיה			מ"ר			2.75			₪ 180.0			נוהל שצ"פ			₪ 495.0


						8			סלילת אספלט מקדמית 5 ס"מ *			מ"ר			11.00			₪ 16.0			40.4.20			₪ 176.0


						9			השלמות וגימור **			5%												₪ 110.9


						10			עמודי תאורה 5 מ'			יח'			0.05			₪ 7,088.0			עירייה			₪ 354.4


						11			תוספת עמודי תאורה לצמתים			5%												₪ 17.7						37%			63%


						12			סה"כ למ"א															₪ 2,701.6						₪ 1,009.1			₪ 1,692.5


						13			עלות למ"ר			מ"ר			11									₪ 245.6						₪ 91.7			₪ 153.9


						*			דרך משולבת נסללת בתחילת באספלט ובסיום בניית הבתים הגובלים בה, מוקם המפרט הנ"ל.


						**			צביעה, שילוט מואר, שילוט לא מואר, סימון, תמרורים, מעברי חציה, אדניות, פחי אשפה וכיו"ב


						לוח # 2.4 - תחשיב עלות דרכים


									דרכים - אוכים ושטחים לפי סוגי סלילה ולפי פונקציונליות


															לא עורקים


												עורקים			סה"כ			מזה אספלט			מזה משולב			סה"כ


						a			אורך במטר מנספח 6			5,307			31,571			28,855			2,715			68,449


						b			רוחב דרך ממוצע במטר (c/a)			40.38			10.76			10.64			11.96			8.09


						c			שטח במ"ר מנספח 6			214,318			339,546			307,063			32,483			553,864


									חישוב עלות ביצוע דרכים לפני נלוות


															לא עורקים


												עורקים			סה"כ			אספלט			משולב			סה"כ


			d			עלות למ"ר מלוח 2.1						₪ 134.9						₪ 120.9			₪ 245.6


			e			סה"כ עלות במלש"ח לפני מע"מ ונלוות (c*d)						28.90						37.11			7.98			73.99


						לוח # 2.5 - תחשיב עלות מערכות תחבורה (המקור: עיריית בת - ים)


						ספ'			מערכת			יחידת מידה			מספר יחידות			עלות ליחידה			סה"כ עלות כולל מע"מ במלש"ח


						1			רמזורים			יח'			34.00			$280,000			9.52


						2			השתתפות משרד התחבורה במימון רמזורים						50%						-   4.76


						3			ככרות והסדרי תנועה במימון עירייה מלא						35			430,000			15.05


						4			ככרות והסדרי תנועה						30			430,000			12.90


						5			השתתפות משרד התחבורה בכיכרות והסדרי ת'						50%						-   6.45


						6			סה"כ עד כאן												26.26


						7			הפחתב בגין שיעור כיסוי (ראה סע' 4.3)									41.2%			-   10.82


						8			סה"כ לפני נלוות ומע"מ												15.44


						לוח # 2.6 - חישוב היטל כביש בשיטה הממוצעת


									מיליוני ₪ במחירי 6/2004


															מיליוני ₪


									מדד						סה"כ עלות			מרכיב כביש			מרכיב מדרכה									מרכיב כביש			מרכיב מדרכה


									עורקים						28.90			21.42			7.48									74%			26%


									כבישים מקומיים - אספלט						37.11			13.86			23.25									37%			63%


									כבישים מקומיים - משולבים						7.98			2.98			5.00									37%			63%


									מערכות תחבורה						15.44			15.44			- 0									100%			0%


									סה"כ לפני נלוות						89.44			53.70			35.73									60%			40%


									מדידות, תכנון, ניהול ופיקוח			12%			10.73


									מע"מ			17%			17.03


									בצ"מ			10%			11.72


									מימון			7.2%			8.44												מקדם תשתיות על בשיטה הממוצעת


									תקורות			4%			3.58															50%


									סה"כ לחיוב						140.93


									מזה כביש						84.63


									מזה מדרכה						56.30


						לוח # 2.7 - שטחים לחיוב


												במיליוני מ"ר


												קרקע			מבונה


									שטח לחיוב			1.30			1.03


						לוח # 2.8 - חישוב תעריפי ההיטל


									ש"ח -במחירי			Jun-04


						כינוי			מדד			משוואה או מקור			כביש			מדרכה			כביש + מדרכה


						a			עלות ₪						84.63			56.30			140.93


						b			שטח מבונה במיליוני מ"ר						1.03


						c			שטח קרקע במיליוני מ"ר						1.30


						d			העמסה על המבונה						70%


						e			העמסה על הקרקע						30%


						f			היטל על המבונה ₪/מ"ר			(a * d) / b			₪ 57.3			₪ 38.1			₪ 95.4


						g			היטל על הקרקע ₪/מ"ר			(a * e) / c			₪ 19.5			₪ 12.9			₪ 32.4


									מרכיב תשתיות על			50%








נספח 3 - תחשיב היטל ביוב


			


						עלויות רשת במחירי 7/2004


									שורה בדקל			עלות צינור בדקל			כוך ומכסה			מפלים וכביש			שונות *


						קוטר			7-Apr						70%			50%			20%			סה"כ


						"4			57.2.61			₪ 95			₪ 67			₪ 48			₪ 19			₪ 228


						"6			57.2.64			₪ 130			₪ 91			₪ 65			₪ 26			₪ 312


						"8			57.2.73			₪ 150			₪ 105			₪ 75			₪ 30			₪ 360


						"10			57.2.83			₪ 180			₪ 126			₪ 90			₪ 36			₪ 432


						160 מ"מ			57.2.64			₪ 130			₪ 91			₪ 65			₪ 26			₪ 312


						200 מ"מ			57.2.73			₪ 150			₪ 105			₪ 75			₪ 30			₪ 360


						250 מ"מ			57.2.83			₪ 180			₪ 126			₪ 90			₪ 36			₪ 432


						315 מ"מ			57.2.13			₪ 240			₪ 168			₪ 120			₪ 48			₪ 576


						350 מ"מ						₪ 260			₪ 182			₪ 130			₪ 52			₪ 624


						400 מ"מ						₪ 320			₪ 224			₪ 160			₪ 64			₪ 768


						450 מ"מ						₪ 450			₪ 315			₪ 225			₪ 90			₪ 1,080


						500 מ"מ						₪ 500			₪ 350			₪ 250			₪ 100			₪ 1,200


			*			ריפוד, הידוק, איטום, הובלה לאתר, צילום, ניקוי


												חישוב היטל ביוב במחירי			Jul-04


						קווי גרויטציה																								שיוך למרכיב


						קוטר בס"מ			אורך במטר			מחיר למטר			עלות															ציבורי			מאסף			מתקנים


						15 - 20			86,840			$312			$27,094,080															$27,094,080


						25 - 30			15,800			$470			$7,426,000																		$7,426,000						$7,426,000


						35-40			3,960			$700			$2,772,000																		$2,772,000						$2,772,000


						45 -50			3,560			$1,070			$3,809,200																		$3,809,200						$3,809,200


						60			880			$1,400			$1,232,000																		$1,232,000						$1,232,000


						שונות **						20%			$8,466,656															$5,418,816			$3,047,840			$0			$3,047,840			36%			$42,333,280


						סה"כ									$50,799,936


			**			ביצוע תשתיות בכבישים "חיים" יחייב בין היתר, הזזת תשתיות אחרות והסדרי תנועה																											1.169


						קווי לחץ


						קוטר			אורך במטר			מחיר למטר			עלות															ציבורי			מאסף			מתקנים


						4"			5,100			$228			$1,162,800															$1,162,800


						10"			5,000			$432			$2,160,000																		$2,160,000


						16"			6,100			$768			$4,684,800																		$4,684,800						$4,684,800


						שונות וגימור *						20%			$1,601,520															$232,560			$1,368,960			$0			$936,960						$8,007,600


						סה"כ									$9,609,120


			**			ביצוע תשתיות בכבישים "חיים" יחייב בין היתר, הזזת תשתיות אחרות והסדרי תנועה


						מכונים


						שם המתקן						ספיקה ממ"ק/ש			עלות מכון			עלות בינוי *			סה"כ עלות									ציבורי			מאסף			מתקנים


						שפירא 40, משאבה 1						650			$5,100,000			$88,000			$5,188,000															$5,188,000


						שפירא 40, משאבה 2						750			$5,700,000			$88,000			$5,788,000															$5,788,000


						שפירא 40, משאבה 3						650			$5,100,000			$88,000			$5,188,000															$5,188,000


						שפירא 40 חדש, משאבה 1						1000			$5,700,000			$88,000			$5,788,000															$5,788,000


						שפירא 40 חדש, משאבה 2						850			$5,500,000			$88,000			$5,588,000															$5,588,000


						שפירא 40 חדש, משאבה 3						1000			$5,700,000			$88,000			$5,788,000															$5,788,000


						הלפר 29, משאבה 1						80			$800,000			$88,000			$888,000															$888,000


						הלפר 29, משאבה 2						80			$800,000			$88,000			$888,000															$888,000


						הלפר 29 חדש, משאבה 1						180			$1,200,000			$88,000			$1,288,000															$1,288,000


						הלפר 29 חדש, משאבה 2						180			$1,200,000			$88,000			$1,288,000															$1,288,000


						בית הככר, משאבה 1						60			$400,000			$88,000			$488,000															$488,000


						בית הככר, משאבה 2						60			$400,000			$88,000			$488,000															$488,000


						חוף לדוגמא צפוני, משאבה 1						18			$400,000			$88,000			$488,000															$488,000


						חוף לדוגמא צפוני, משאבה 2						18			$400,000			$88,000			$488,000															$488,000


						חוף לדוגמא דרומי						20			$400,000			$88,000			$488,000															$488,000


						מצפור, משאבה 1						60			$400,000			$88,000			$488,000															$488,000


						מצפור, משאבה 2						60			$400,000			$88,000			$488,000															$488,000


						תחנת שאיבה למי קיץ דרומי, 1						120			$1,200,000			$88,000			$1,288,000															$1,288,000


						תחנת שאיבה למי קיץ דרומי, 2						120			$1,200,000			$88,000			$1,288,000															$1,288,000


						תחנת שאיבה צפונית, משאבה 1						60			$800,000			$88,000			$888,000															$888,000


						תחנת שאיבה צפונית, משאבה 2						60			$800,000			$88,000			$888,000															$888,000


						תחנת שאיבה בחוף הסלע הצפוני, 1						25			$400,000			$88,000			$488,000															$488,000


						תחנת שאיבה בחוף הסלע הצפוני, 2						25			$400,000			$88,000			$488,000															$488,000


						תחנת שאיבה בחוף הסלע הדרומי						70			$800,000			$88,000			$888,000															$888,000


						שונות וגימור **						10%			$4,520,000						$4,731,200									$0			$0			$4,731,200


						סה"כ									$49,720,000						$52,043,200																		$52,043,200


			*			מבנה בשטח 40 מ"ר לכל מתקן בממוצע עלות בנייה בלבד


						סה"כ עלות מערכת הביוב


															סה"כ															ציבורי			מאסף			מתקנים


						קווי גרויטציה									$50,799,936															$33,908,256			$26,500,801			$52,043,200


						קוי לחץ									$9,609,120															30%			23%			47%


						תחנות שאיבה									$52,043,200


						מחסנים ובתי מלאכה ייעודיים **									$1,100,000


						סה"כ עלות מערכת הביוב לפני הוצ' נלוות									$113,552,256																								$75,952,000


						מקדמי נלוות																																	67%


						בצ"מ						נלקח לעיל


						מימון						1.072


						תקורות ומשפטיות						1.05


						תכנון, מדידות ופיקוח						1.12


						מע"מ						1.17


						מקדם נלוות משוקלל						1.47


						סה"כ כולל נלוות									$167,488,015


						מקדם התאמה לשיעור כיסוי *									41%


						סה"כ לאחר התאמה לשיעור כיסוי									$69,005,062


			*			ראה בגוף המסמך בסעיף 4.3.


			**			גודל נורמטיבי בשטח כ- 500 מ"ר, עלות הבינוי בלבד


												תחשיב ההיטל במחירי			Jul-04


						סה"כ שטח בנוי									1,034,342			מ"ר


						סה"כ שטח קרקע									1,304,496			מ"ר


						עלות תשתיות הביוב									$69,005,062


						היטל ביוב למ"ר בנוי						שטח בנוי במ"ר												עלות תשתיות הביוב בש"ח


						53.37			=			1,034,342			/			80%			x			$69,005,062


						היטל ביוב למ"ר קרקע						שטח קרקע במ"ר												עלות תשתיות הביוב בש"ח


						10.58			=			1,304,496			/			20%			x			$69,005,062


						חלוקת ההיטל למרכיבים


						מרכיב			למ"ר בנוי			למ"ר קרקע			למ"ק בנוי			פרופורציה


						ציבורי			₪ 15.9			₪ 3.2			₪ 3.5			30%


						מאסף			₪ 12.5			₪ 2.5			₪ 2.8			23%


						מתקנים			₪ 25.0			₪ 5.0			₪ 5.6			47%


						סה"כ			₪ 53.4			₪ 10.6			₪ 11.9			100%


						מרכיב תשתיות על						67%			עלות צנרת בקוטר "8  ומעלה + מתקנים מחולק לסה"כ
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נספח 4 - תחשיב היטל תיעול


			


			עלות רשת במחירי 7/2004, המקור: משרד לביא, נטיף


			תאור												קוטר צינור (ס"מ)


															50			60			80			100			125			150			180			200


			חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק 2-3.5מ' בכל סוגי הקרקע ,בידיים או בכלים מכניים ,כולל תימוך מתאים ,גידור ,החלפה או מילוי חוזר ,הידוק ופינוי האדמה החפורה למקום שפך מאושר												₪ 100			₪ 120			₪ 170			₪ 240			₪ 250			₪ 260			₪ 300			₪ 300


			צינור תיעול מבטון לפי ת"י 27 קלאס 4 כולל אספקה התקנה וריפוד בחול סביב הצינור												₪ 383			₪ 527			₪ 850			₪ 1,360			₪ 1,870			₪ 2,550			₪ 3,570			₪ 5,100


			תא ביקורת מבטון (יצוק \טרום) במידות100*100 120*100 180*120 210*140 275*200 בהתאם לקוטר הצינור בעומק של 2.5-4מ' כולל חפירה מילוי חוזר רצפת בטון תקרה ומכסה לעומס 25 טון												₪ 64			₪ 64			₪ 160			₪ 190			₪ 220			₪ 460			₪ 460			₪ 460


			בריכה לתפישת מי גשם המורכבת מזוג קולטנים רדודים וקולטן עמוק במידות 45*80 כולל ע"ע התקנת מסגרות ,רשתות ואבני שפה מברזל יציקה שיסופקו ע"י העיריה												₪ 90			₪ 90			₪ 90			₪ 90			₪ 90			₪ 90			₪ 90			₪ 90


			סה"כ												₪ 637			₪ 801			₪ 1,270			₪ 1,880			₪ 2,430			₪ 3,360			₪ 4,420			₪ 5,950


			הערות


			מחיר הקולטנים והשוחות חושב בהנחה שהנ"ל מוצבים כל 50 מ' בממוצע


			מחיר עבור תאים במידות שונות מהמצויין יחושבו לפי מ"ק בטון במחיר של 2500 ש"ח\מ"ק


			רשת


			קוטר בס"מ			אורך במטר *			מחיר למטר			עלות																														חישוב שיעור תשתיות על


			עד 50			5,205			$637			$3,312,983


			60			2,820			$801			$2,258,820


			80			1,010			$1,270			$1,282,700


			100			3,400			$1,880			$6,392,000


			120			300			$2,430			$729,000


			סה"כ			12,735						$13,975,503																											קטרים 100,120			$7,121,000			51%


			עלות ממוצעת למ"א									$1,097


			*			המקור: עיריית בת ים


			פתרונות חרום מקומיים (השלמת תשתיות בחלק מהרחובות המנוקזים בנגר עילי)


			להערכת מנהל מחלקת תיעול וביוב תידרש הנחת צנרת בקטרים שונים באורך כ- (מטר)																		5,000


			לפתרון הבעיות החמורות בלבד, בהיותה של בת ים עיר המאופיינת בסיכוני הצפה מעבר לסביר.


			עלותו של סעיף זה חושבה ע"י הכפלת העלות הממוצעת למ"א												$1,097			ב- (מטר)			5,000


			קוטר בס"מ			אורך במטר			מחיר למטר			עלות


			קטרים שונים			5,000			$1,097			$5,487,045


			תוספת בגין השלכות סביבה *						30%			$1,646,113


			קטרים שונים			3,000			$1,097			$7,133,158																														$3,634,590


			*			חפירות ברחובות "חיים" יחייבו הזזת תשתיות אחרות כמו גם פתרונות תחבורה זמניים


			מובלים


			מידות בס"מ			אורך במטר*			מחיר למטר **			עלות


			130x150			500			$3,050			$1,525,000


			150x170			930			$3,410			$3,171,300


			מובל ראשי לאורך רח' הלפר לפי עלות בפועל ***									$12,711,864			לא כולל מע"מ


			מובל ראשי לאורך שד' העצמאות ***									$7,627,119			לא כולל מע"מ


			שונות וגימור						10%			$469,630


			סה"כ			3,430						$25,504,913																														$25,504,913


			*			המקור: עיריית בת ים


			**			המחיר כולל שוחות וקולטנים


			***			בערך 1,000 מ"א


			סה"כ אורך צנרת + מובלים במטר									19,165


			סה"כ אורך כבישים בעיר במטר									76,666			ראה סעיף 4.3 בגוף המסמך


			יחס אורך צנרת ומובלים לאורך כבישים									0.25			נחשב לשיעור נמוך מאוד מה שממחיש


															את הגורם לסיכוני ההצפה שהעיר נתונה בהם.


			מכונים


			שם המתקן						ספיקה ממ"ק/ש			עלות מכון *			עלות בינוי **			סה"כ עלות


			משאבה 1						200			$1,300,000			$88,000			$1,388,000


			משאבה 2						200			$1,300,000			$88,000			$1,388,000


			משאבה 3						200			$1,300,000			$88,000			$1,388,000


			בית הכיכר						70			$800,000			$88,000			$888,000


			שונות וגימור						10%			$470,000						$470,000


			סה"כ			- 0						$5,170,000			$352,000			$5,522,000																								$5,522,000


			*			המקור: עיריית בת ים


			**			מבנה בשטח 40 מ"ר לכל מתקן בממוצע עלות בנייה בלבד


			סה"כ עלות מערכת התיעול


												סה"כ


			צנרת									$13,975,503																														$41,782,503


			פתרונות חרום מקומיים									$7,133,158


			מובלים									$25,504,913


			מכונים									$5,522,000


			מחסנים ובתי מלאכה ייעודיים **									$1,100,000


			סה"כ עלות מערכת התיעול לפני הוצ' נלוות									$53,235,573


			מקדמי נלוות																																							78%


			בצ"מ						1.1


			מימון						1.072


			תקורות ומשפטיות						1.05


			תכנון, מדידות ופיקוח						1.12


			מע"מ						1.17


			מקדם נלוות משוקלל						1.62


			סה"כ כולל נלוות									$86,373,912


			מקדם התאמה לשיעור כיסוי *									41%


			סה"כ לאחר התאמה לשיעור כיסוי									$35,586,052


			*			ראה בגוף המסמך בסעיף 5.3.


			**			גודל נורמטיבי בשטח כ- 500 מ"ר, עלות הבינוי בלבד


									תחשיב ההיטל במחירי			Jul-04


			סה"כ שטח בנוי									1,034,342			מ"ר


			סה"כ שטח קרקע									1,304,496			מ"ר


			עלות תשתיות התיעול									$86,373,912


			היטל תיעול למ"ר בנוי						שטח בנוי במ"ר												עלות תשתיות התיעול בש"ח


			27.52			=			1,034,342			/			80%			x			$35,586,052


			היטל תיעול למ"ר קרקע						שטח קרקע במ"ר												עלות תשתיות התיעול בש"ח


			5.46			=			1,304,496			/			20%			x			$35,586,052


			היטל תיעול למ"ק בנוי


			6.12


			מרכיב תשתיות על						78%			עלות צנרת בקוטר 100 ס"מ ומעלה + מובלים מחולק לסה"כ
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נספח 5 - תחשיב היטל מים


									חישוב היטל מים במחירי			Jul-04


						המקור: תוכנית אב סיקרין בוכנר מ- אוג' 2002, עדכונים ועלויות - בהנחיית מינהל המים במשאד הפנים


						רשת


						קוטר			אורך במטר			מחיר למ"א *			עלות															תשתיות על


						2"			12,500			$270			$3,375,000												$316


						3"			15,000			$336			$5,040,000												$393


						4"			24,400			$338			$8,247,200												$395


						5"			200			$403			$80,600												$471


						6"			31,400			$418			$13,125,200												$489


						8"			28,000			$476			$13,328,000												$556


						10"			22,500			$600			$13,500,000												$701


						12"			7,800			$672			$5,241,600												$786


						16"			6,300			$1,004			$6,325,200												$1,174


						20"			2,000			$1,123			$2,246,000												$1,313			$2,246,000


						24"			1,630			$1,424			$2,321,120												$1,665			$2,321,120


						32"			2,140			$2,600			$5,564,000												$3,039			$5,564,000


						סה"כ			153,870						$78,393,920


			*			כולל צינור, הובלה, חפירה, ריפוד, מילוי, הידוק, כוך ומכסה, מילוי כביש, חבור ואיטום. לא כולל מע"מ,תכנון ופקוח


						מתקנים קיימים


						מתקן			מס' יח'			עלות ממוצעת ליח'			סה"כ ללא מבנים			מבנים ***			סה"כ עלות


						קידוחים**			16			$1,500,000			$24,000,000			$1,408,000			$25,408,000


						מתקן כלוריזציה			16			$80,000			$1,280,000						$1,280,000


						מע' פיקוד ובקרה			1			$1,600,000			$1,600,000						$1,600,000


						משאבות			3			$200,000			$600,000			$264,000			$864,000


						מכונים			2			$300,000			$600,000			$176,000			$776,000


						גנרטורים			16			$127,000			$2,032,000						$2,032,000


						סה"כ									$30,112,000						$31,960,000									$31,960,000


			**			בכל קידוח קיים מסנן או הידרו-ציקלון


			***			מבנה בשטח 40 מ"ר לכל מתקן בממוצע עלות בנייה בלבד


						בריכות ומגדלי מים


						בריכה / מגדל						נפח מ"ק			סה"כ עלות


						רמת יוסף			בריכה			3,000			$3,000,000


						רמת יוסף			מגדל			750			$2,000,000


						רמת הנשיא			בריכה			3,750			$3,500,000


						רמת הנשיא			מגדל			500			$1,500,000


						סה"כ									$10,000,000															$10,000,000


						מתקנים עתידיים


						בריכה / מגדל						נפח מ"ק			סה"כ עלות


						בריכה ברמת יוסף הגדלת נפח						15,000			$2,000,000


						בריכה ברמת הנשיא, אנא פרנק						5,000			$3,000,000


						מערכות טיוב מים בקידוחים *									$9,000,000


						מחסנים ובתי מלאכה ייעודיים **									$1,100,000


						סה"כ									$15,100,000															$15,100,000


			*			העלות אושרה ע"י נציבות המים


			**			גודל נורמטיבי בשטח כ- 500 מ"ר, עלות הבינוי בלבד


						זכויות מים


						מגורים


															משוואה/מקור			סה"כ


						זכויות נרכשות בקוב/יח"ד (a)												360


						מחיר זכויות קוב מים בש"ח (b)												$2.52


						מחיר זכויות מים ליח"ד בש"ח  (c)									a * b			$907.20


						מספר יח"ד מתוכנן (d)												48,000


						סה"כ מחיר זכויות מים לכל העיר בש"ח									c * d			$43,545,600


						לא מגורים


															משוואה/מקור			סה"כ


						זכויות נרכשות בקוב/דונם (a)												650


						מחיר זכויות קוב מים בש"ח (b)												$2.52


						שטח קרקע ביעודי "לא מגורים" בדונם ( c )									נספח 1			777


						סה"כ מחיר זכויות מים לכל העיר בש"ח									a*b*c			$1,271,971


						סה"כ זכויות מים בש"ח												$44,817,571


						פחות ייצור עצמי בש"ח						60%						$26,890,543


						זכויות מים לחישוב התעריף בש"ח												$17,927,028												$17,927,028


						סה"כ עלות מערכת המים


															סה"כ


						רשת									$78,393,920


						מתקנים קיימים									$31,960,000


						בריכות ומגדלי מים									$10,000,000


						מתקנים עתידיים									$15,100,000


						סה"כ עלות מערכת המים לפני הוצ' נלוות									$135,453,920


						מקדמי נלוות																								$85,118,148


						מדידות ותכנון						1.07


						פיקוח צמוד באתר						1.03


						מע"מ						1.17																		63%


						מקדם נלוות משוקלל						1.29


						סה"כ עלות מערכת המים לאחר נלוות									$174,662,005


						פלוס זכויות מים *						$17,927,028			$192,589,034


						הפחתה בגין בינוי עתידי **						15%			$163,700,679


			*			לא חלים על סעיף זה נלוות


			**			מערכת המים תשרת בחלקה גם את הבינוי העתידי המתוכנן בדרום העיר.


						לאור זאת, כדי להתאים מונה למכנה, על פי חישובי מינהל המים במשרד הפנים,


						יש להפחית מעלותה הכוללת נחת של						15%


						תחשיב תעריפי ההיטל


									במדגם בלבד במ"ר			מקדם התאמה לשיעור כיסוי *			שטח לחיוב במ"ר


						שטח בנוי			1,034,342			41.20%			2,510,539


						שטח קרקע			1,304,496						3,166,252


						*			ראה בגוף המסמך בסעיף 4.3.


						עלות תשתיות המים									$163,700,679


						היטל מים למ"ר בנוי						שטח בנוי במ"ר												עלות תשתיות המים בש"ח


						52.16			=			2,510,539			/			80%			x			$163,700,679


						היטל מים למ"ר קרקע						שטח קרקע במ"ר												עלות תשתיות המים בש"ח


						10.34			=			3,166,252			/			20%			x			$163,700,679


						היטל מים למ"ק בנוי


						11.59


						מרכיב תשתיות על						63%			עלות צנרת בקוטר "20 ומעלה + מתקנים מחולק לסה"כ
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נספח 6 - קובץ זכויות דרך


			


																																				שטח זכות הדרך במ"ר																		אורך דרכים במטר


												קורדינטות						עו			מידות במטר						חתך זכות הדרך במטר									מזה דרכים סלולות												מזה דרכים			סה"כ			ברוחב 14			ברוחב קטן			דרכים			שטח דרכים			אורך דרכים


			ספ'			תב"ע			שם רחוב									רק?			אורך			רוחב			מיסעה			מדרכה			אי תנועה			מיסעה			מדרכה			אי תנועה			סה"כ			משולבות			דרכים			מ' ומעלה			מ- 14 מ'			משולבות			עורקיות			עם איים


			1			30א			אוסישקין			ה			3						170			8.0			5			3						850			510			- 0			1,360						1,360			170			170


			2			400			אורט ישראל			ה			5						800			16.0			11			5						8,800			4,000			- 0			12,800						12,800			800


			3			30א			אחד העם			ה			3						175			8.0			4			4						700			700			- 0			1,400						1,400			175			175


			4			385			אילת			ג			7						255			10.0			6			4						1,530			1,020			- 0			2,550						2,550						255


			5			30א			אימבר			ה			3						215			15.0			10			5						2,150			1,075			- 0			3,225						3,225			215


			6			101			אלי כהן			ה			7			כן			260			20.0			14			6						3,640			1,560			- 0			5,200						5,200			260									5,200


			7			30א			אלתרמן			ה			3						240			8.0			5			3						1,200			720			- 0			1,920						1,920			240			240


			8			199			אנא פרנק			ו			7			כן			750			20.0			13			6			1			9,750			4,500			750			15,000						15,000			750									15,000


			9			30א			אצל			ה			3						180			8.0			5			3						900			540			- 0			1,440						1,440			180			180


			10			30א			בזל			ה			3						90			15.0			11			4						990			360			- 0			1,350						1,350			90


			11			30א			בלפור			ה			4			כן			700			30.0			21			8			1			14,700			5,600			700			21,000						21,000			700									21,000			700


			12			30א			בן גוריון (הנשיאים)			ה			3			כן			700			40.0			31			8			1			21,700			5,600			700			28,000						28,000			700									28,000			700


			13			30א			ברזילי			ו			3						75			15.0			12			3						900			225			- 0			1,125						1,125			75


			14			30א			גנוסר			ד			3						240			10.0			5			5						1,200			1,200			- 0			2,400						2,400			240			240


			15			400			גנרל קניג			ה			5						125			25.0			18			7						2,250			875			- 0			3,125						3,125			125


			16			30א			דוד המלך			ה			3						100			10.0			7			3						700			300			- 0			1,000						1,000			100			100


			17			101			דוד רזיאל			ד			7						395			20.0			14			6						5,530			2,370			- 0			7,900						7,900			395


			18			199			האדמור מבאבוב			ו			6						95			18.0			13			5						1,235			475			- 0			1,710						1,710			95												95


			19			400			האורגים			ו			5						500			16.0			11			5						5,500			2,500			- 0			8,000						8,000			500


			20			199			הבנים			ו			6						220			12.0			3			8			1			660			1,760			220			2,640						2,640						220									220


			21			385			הגבעות			ד			7						105			12.0			7			5						735			525			- 0			1,260						1,260						105


			22			30א			הגלעד			ו			3						55			25.0			22			3						1,210			165			- 0			1,375						1,375						55


			23			30א			הדוגית			ה			3						170			8.0			5			3						850			510			- 0			1,360						1,360			170			170


			24			101			הדקל			ה			6						290			14.0			9			5						2,610			1,450			- 0			4,060						4,060			290


			25			400			החרושת			ה			5						290			17.0			12			5						3,480			1,450			- 0			4,930						4,930			290


			26			400			החשמל			ו			4						100			12.0			8			4						800			400			- 0			1,200						1,200						100


			27			30א			הל"א			ה			3						190			8.0			5			3						950			570			- 0			1,520						1,520			190			190


			28			30א			המיסדים			ד			3						185			10.0			6			4						1,110			740			- 0			1,850						1,850			185			185


			29			400			המלאכה			ה			5						180			16.0			11			5						1,980			900			- 0			2,880						2,880			180


			30			400			המסגר			ו			5						350			16.0			11			5						3,850			1,750			- 0			5,600						5,600			350


			31			30א			המשוררת רחל			ד			4						230			8.0			5			3						1,150			690			- 0			1,840						1,840			230			230


			32			385			הנרייטה סולד			ד			7						435			10.0			6			4						2,610			1,740			- 0			4,350						4,350						435


			33			400			הסוללים			ו			5						240			16.0			11			5						2,640			1,200			- 0			3,840						3,840			240


			34			400			הסוללים, המשך מזרח			ו			5						55			30.0			23			7						1,265			385			- 0			1,650						1,650			55												55


			35			400			הסוללים, המשך מזרח			ו			5						120			25.0			18			7						2,160			840			- 0			3,000						3,000			120												120


			36			101			הסיגריות			ה			6						220			14.0			9			5						1,980			1,100			- 0			3,080						3,080			220


			37			400			העבודה			ה			5						1,310			16.0			11			5						14,410			6,550			- 0			20,960						20,960			1,310


			38			400			העמל			ו			5						600			16.0			11			5						6,600			3,000			- 0			9,600						9,600			600


			39			400			הפלדה			ו			4						201			12.0			8			4						1,608			804			- 0			2,412						2,412						201


			40			400			הצורפים			ו			5						115			12.0			8			4						920			460			- 0			1,380						1,380						115


			41			199			הקוממיות			ז			6			כן			325			25.0			17			7			1			5,525			2,275			325			8,125						8,125			325									8,125


			42			400			הקוממיות			ז			5			כן			600			32.0			23			7			2			13,800			4,200			1,200			19,200						19,200			600									19,200


			43			101			הרב לוזון			ה			6						140			22.0			14			7			1			1,960			980			140			3,080						3,080			140												140


			44			101			הרב לוי			ה			6						535			20.0			14			6						7,490			3,210			- 0			10,700						10,700			535


			45			199			הרב מימון			ו			6			כן			490			20.0			14			6						6,860			2,940			- 0			9,800						9,800			490									9,800


			46			199			הרב ניסים בכר			ו			6						175			12.0			8			4						1,400			700			- 0			2,100						2,100						175


			47			199			הרב צבי יהודה			ה			6						195			12.0			8			4						1,560			780			- 0			2,340						2,340						195


			48			199			השבטים			ו			6						200			12.0			8			4						1,600			800			- 0			2,400						2,400						200


			49			101			השרון			ה			7						210			12.0			8			4						1,680			840			- 0			2,520						2,520			210			210


			50			101			התבור			ה			7						175			12.0			8			4						1,400			700			- 0			2,100						2,100						175


			51			385			התחיה			ג			6						335			12.0			7			5						2,345			1,675			- 0			4,020						4,020						335


			52			30א			וילרבן			ה			3						220			15.0			11			4						2,420			880			- 0			3,300						3,300			220


			53			30א			זרובבל			ד			3						265			8.0			5			3						1,325			795			- 0			2,120						2,120			265			265


			54			199			חיים שפרבר			ו			6						140			12.0			3			8			1			420			1,120			140			1,680						1,680						140									140


			55			30א			חלקה 221			ה			3						70			12.0			9			3						630			210			- 0			840						840			70			70


			56			30א			חלקה 226			ה			3						35			8.0			5			3						175			105			- 0			280						280			35			35


			57			30א			חלקה 258			ה			3						25			20.0			14			6						350			150			- 0			500						500						25


			58			30א			חלקה 27			ה			3						25			18.0			12			6						300			150			- 0			450						450						25


			59			30א			חלקה 323			ה			3						30			6.0						6						- 0			180			- 0			180						180			30			30


			60			30א			חלקה 326			ו			3						18			10.0			7			3						126			54			- 0			180						180			18			18


			61			30א			חלקה 326			ו			3						60			4.0			- 0			4						- 0			240			- 0			240						240			60			60


			62			101			חצור			ה			7						215			12.0			8			4						1,720			860			- 0			2,580						2,580						215


			63			30א			טבנקין			ד			3						420			20.0			14			6						5,880			2,520			- 0			8,400						8,400			420


			64			101			יוספטל			ד			6			כן			70			25.0			16			8			1			1,120			560			70			1,750						1,750			70									1,750			70


			65			385			יוספטל			ד			7			כן			50			25.0			16			8			1			800			400			50			1,250						1,250			50									1,250			50


			66			400			יוספטל			ד			5			כן			280			32.0			23			7			2			6,440			1,960			560			8,960						8,960			280									8,960			280


			67			30א			יוספטל			ו			3			כן			100			25.0			16			8			1			1,600			800			100			2,500						2,500			100									2,500			100


			68			101			יצחק ניסנבאום			ה			6			כן			240			25.0			16			8			1			3,840			1,920			240			6,000						6,000			240									6,000			240


			69			199			יצחק ניסנבאום			ו			6			כן			285			25.0			17			7			1			4,845			1,995			285			7,125						7,125			285									7,125


			70			400			יצחק ניסנבאום			ו			6			כן			1,700			25.0			17			7			1			28,900			11,900			1,700			42,500						42,500			1,700									42,500


			71			400			יצחק נפחא			ו			5						230			14.0			10			4						2,300			920			- 0			3,220						3,220			230												230


			72			30א			יקינטון			ה			3						70			8.0			5			3						350			210			- 0			560						560			70			70


			73			400			כ"ט בנוסמבר			ה			5			כן			110			20.0			13			6			1			1,430			660			110			2,200						2,200			110									2,200


			74			101			כט בנובמבר			ה			7			כן			295			25.0			16			8			1			4,720			2,360			295			7,375						7,375			295									7,375			295


			75			30א			כנור דוד			ה			4						50			25.0			20			5						1,000			250			- 0			1,250						1,250						50


			76			30א			כנור דוד			ה			3						30			8.0			5			3						150			90			- 0			240						240			30			30


			77			400			ללא שם (בדרום התוכנית)			ו			5						370			18.0			13			5						4,810			1,850			- 0			6,660						6,660			370												370


			78			400			ללא שם (בדרום התוכנית)			ו			5						355			16.0			11			5						3,905			1,775			- 0			5,680						5,680			355												355


			79			385			מבצע סיני			ג			6			כן			225			20.0			14			6						3,150			1,350			- 0			4,500						4,500			225									4,500


			80			199			מהוליבר			ו			6						340			20.0			14			6						4,760			2,040			- 0			6,800						6,800			340


			81			385			מודיליאהי			ג			6						75			12.0			7			5						525			375			- 0			900						900						75


			82			400			מנחם יקואל			ו			5						240			16.0			11			5						2,640			1,200			- 0			3,840						3,840			240												240


			83			101			מצדה			ד			7						200			12.0			8			4						1,600			800			- 0			2,400						2,400						200


			84			400			מצודת ביתר			ה			5						160			10.0			6			4						960			640			- 0			1,600						1,600


			85			30א			מרגלית			ה			3						50			13.0			9			4						450			200			- 0			650						650			50			50


			86			385			נילי			ג			6						80			18.0			13			5						1,040			400			- 0			1,440						1,440						80


			87			385			סטרומה			ג			6						185			13.0			8			5						1,480			925			- 0			2,405						2,405						185


			88			101			סמטה ללא שם			ה			6						50			22.0			16			6						800			300			- 0			1,100						1,100			50												50


			89			199			קרן היסוד			ו			6						540			20.0			14			6						7,560			3,240			- 0			10,800						10,800			540


			90			385			קרן קיימת			ג			6			כן			100			25.0			16			8			1			1,600			800			100			2,500						2,500			100									2,500			100


			91			385			רהב			ג			6						200			13.0			8			5						1,600			1,000			- 0			2,600						2,600						200


			92			30א			שאול המלך			ה			3						100			10.0			7			3						700			300			- 0			1,000						1,000			100			100


			93			101			שבילים להולכי רגל																											- 0			1,500			- 0			1,500						1,500			- 0												- 0


			94			101			שטרן			ד			6						120			22.0			14			7			1			1,680			840			120			2,640						2,640			120												120


			95			30א			שי עגנון			ה			3						785			18.0			13			5						10,205			3,925			- 0			14,130						14,130			785


			96			385			שלום אש			ג			7						215			12.0			7			5						1,505			1,075			- 0			2,580						2,580						215


			97			30א			שלמה המלך			ה			3						30			25.0			22			3						660			90			- 0			750						750						30


			98			30א			שלמה המלך			ה			3						50			8.0			5			3						250			150			- 0			400						400			50			50


			99			400			שמעון בורסקאי			ו			5						550			20.0			14			6						7,700			3,300			- 0			11,000						11,000			550


			100			30א			שפירא			ה			3						540			18.0			13			5						7,020			2,700			- 0			9,720						9,720			540


			101			385			תנין			ג			6						190			12.0			8			4						1,520			760			- 0			2,280						2,280						190


			102			3/364			בי/3/364 - עמידר ניצנה												5,584			14.1												31,633			14,036			766			46,434			32,483			78,917			2,166			711			2,707			20,628			621


			103						סיכום מדגם												31,473															354,017			157,079			8,571			519,666			32,483			552,149			23,699			7,775			2,707			213,613			5,291


			104						שורת תיקון **												98															- 0			- 0			- 0			1,715			- 0			1,715			74			24			8			705			16


			105						סה"כ שטחי סלילה - ללא עורקים												31,571			17.54												354,017			157,079			8,571			521,381			32,483			553,864			23,773			7,799			2,715			214,318			5,307


																					a															b			c			d			e			f			g			h1			h2			h3			h6			i


						**			שורת התיקון מיועדת להתאים את הסכימה aבשורה															103			שהינה תוצאה של מדידה ידנית, אל נתוני שטחי הדרכים מלוח מס' 1.2 בנספח מס' 1,


																					6%															64%			28%			1.6%			94%									75%			25%


																		אורך כבישים בעיר כולה			76,666


																		שיעור כיסוי של המדגם לפי אורך כביש			41.2%			ראה סעיף 4.3
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נספח 7 - עלויות נורמה בסלילה


			


			לוח 2.1 - חישוב עלות של 1 מ"ר מדרכה לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עבודות עפר כולל הובלה ל- 2 ק"מ			מ"ק			8.00			51.02.0010			0.50			4.00


			הובלה ל- 5 ק"מ נוספעים			מ"ק			15.00			51.02.0060 x 5			0.50			7.50


			הידוק			מ"ק			2.70			51.02.0040			0.50			1.35


			ריסוס			מ"ר			1.80			01.01.0050			1.00			1.80


			קירות תומכים			מ"ר			595.00			40.06.0051			0.02			11.90


			מצע סוג א - שכבה 20 ס"מ			מ"ק			52.00			40.03.0010			0.20			10.40


			ריצוף אבן משתלבת			מ"ר			58.00			40.05.0130			1.00			58.00


			חגורת בטון לסגירת ריצוף			מ"א			19.00			40.06.390 *			0.30			5.70


			מסגרות לעצים 3 אבני שפה			יח'			135.00			51.05.0010 x 3			0.050			6.75


			עצים			יח'			160.00			41.02.0070			0.030			4.80


			ריהוט רחוב ושונות			5%												5.37


			סה"כ															117.57


			*			לפי מחירון משהב"ש


			לוח 2.2 - חישוב עלות של 1 מ"א אבן שפה למדרכה לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			אבן שפה			מ"א			45.00			51.05.0010			1.00			45.00


			הנמכות															2.25


			צביעת אבני שפה			מ"א			2.50			51.08.0060			2.00			5.00


			סה"כ															52.25


			לוח 2.3 - חישוב עלות של 1 מ"א אבן תעלה כביש לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			אבן תעלה חד שיפועית			מ"א			45.00			51.05.0039			0.90			40.50


			סה"כ															40.50


			לוח 2.4 - חישוב עלות של 1 מ"א אבן אי, לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			אבן שפה משופעת			מ"א			46.00			51.05.0020			1.00			46.00


			סה"כ															46.00


			לוח 2.5 - חישוב עלות של 1 מ"ר אי, לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עבודות עפר כולל הובלה ל- 2 ק"מ			מ"ק			8.00			51.02.0010			0.50			4.00


			הובלה ל- 5 ק"מ נוספעים			מ"ק			15.00			51.02.0060 x 5			0.50			7.50


			הידוק			מ"ק			2.70			51.02.0040			0.50			1.35


			ריסוס			מ"ר			1.80			01.01.0050			0.02			0.04


			מצע סוג א - שכבה 20 ס"מ			מ"ק			52.00			40.03.0010			0.20			10.40


			ריצוף אבן משתלבת			מ"ר			58.00			40.05.0130			0.50			29.00


			חגורת בטון לסגירת ריצוף			מ"א			19.00			40.05.0200			0.15			2.85


			גינון			מ"ר			95.72			מלוח # 2.8			0.50			47.86


			תוספת לגידור			2%												2.06


			סה"כ															105.06


			לוח 2.6 - חישוב עלות של 1 מ"ר מיסעת אספלט לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עבודות עפר כולל הובלה ל- 2 ק"מ			מ"ק			8.00			51.02.0010			0.50			4.00


			הובלה ל- 5 ק"מ נוספעים			מ"ק			15.00			51.02.0060 x 5			0.50			7.50


			הידוק			מ"ק			2.70			21.02.0040			0.50			1.35


			ריסוס			מ"ר			1.80			01.01.0050			0.02			0.04


			מצע סוג א' - שכבה 30 ס"מ			מ"ק			52.00			51.03.0010			0.30			15.60


			אגו"מ 12 ס"מ			מ"ק			41.00			51.03.0020			0.12			4.92


			התאמת כוכים			יח'			280.00						0.01			2.80


			ציפוי יסוד			מ"ר			1.00			51.04.0040			1.00			1.00


			שכבת אספלט תחתונה			מ"ר			38.00			51.04.0012			1.00			38.00


			שכבת אספלט עליונה 3 ס"מ			מ"ר			12.00			51.04.0030			1.00			12.00


			שרוולים לחציות כביש			מ"א			290.00			51.06.0071			0.01			2.90


			צביעה, תימרור, שילוט ופסי האטה			10%												9.01


			סה"כ															99.12


			לוח 2.7 - חישוב עלות של 1 מ"ר דרך משולבת, לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עבודות עפר כולל הובלה ל- 2 ק"מ			מ"ק			8.00			51.02.0010			0.50			4.00


			הובלה ל- 5 ק"מ נוספעים			מ"ק			15.00			51.02.0060 x 5			0.50			7.50


			הידוק			מ"ק			2.70			51.02.0040			0.50			1.35


			ריסוס			מ"ר			1.80			01.01.0050			0.02			0.04


			קירות תומכים			מ"ר			595.00			40.06.0051			0.02			11.90


			מצע סוג א' - שכבה 30 ס"מ			מ"ק			52.00			51.03.0010			0.30			15.60


			התאמת כוכים			יח'			280.00						0.01			2.80


			ריצוף אבן משתלבת			מ"ר			58.00			40.05.0130			0.80			46.40


			חגורת בטון לסגירת ריצוף			מ"א			19.00			40.05.0200			0.30			5.70


			אדניות מאבן תחום 35/45/30			מ"א			80.00			51.05.0036			0.50			40.00


			התאמת כוכים			יח'			280.00						0.01			2.80


			גינון			מ"ר			95.72			מלוח # 2.8			0.20			19.14


			תימרור ושילוט			5%												7.86


			ריהוט רחוב ושונות			5%												7.86


			סה"כ															172.95


			לוח 2.8 - חישוב עלות של 1 מ"ר גינון, לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עבודות עפר והכשרת קרקע			מ"ק			8.00			51.02.0010			0.50			4.00


			הובלה ל- 5 ק"מ נוספים			מ"ק			15.00			51.02.0060 x 5			0.25			3.75


			ריסוס			מ"ר			1.80			01.01.0050			0.02			0.04


			מסגרות לעצים			י"ח			660.0			51.05.0090			0.03			16.94


			נטיעות עצים			י"ח			160.0			41.02.0070			0.05			8.00


			נטיעות שיחים			י"ח			4.0			41.02.0010			5.00			20.00


			מערכת השקיה ממוחשבת			יח'			18.0						1.00			18.00


			שתילת דשא			מ"ר			20.0			41.03.0030			0.25			5.00


			מילוי אדמת גן			מ"ר			50.0			41.01.0090			0.40			20.00


			סה"כ															95.72


			לוח 2.9 - חישוב עלות עמוד תאורה 12 מטר לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עמוד תאורה			יח'			2,800.0			08.07.0105 *			1			2,800


			יסוד לעמוד			יח'			820.0			08.03.0035			1			820.0


			הצבה ואיזון עמוד			יח'			700.0						1.00			700.0


			זרוע 2 מ'			יח'			450.0			08.07.0128			2.00			900.0


			גוף תאורה			יח'			530.0			08.07.0024			2.00			1,060.0


			הארקה			יח'			153.0			08.08.0010			1.00			153.0


			צינור מוביל			יח'			28.0						28.00			784.0


			חפירה להנחת מוליכים			מ"א			31.0			08.03.0010			28.00			868.0


			מוליכים			מ"א			19.1			08.02.0083			28.00			534.8


			חיבור למרכזת, בדיקה ואישור			יח'			1,000.0						1.00			1,000.0


			אביזרים ושונות												5%			481.0


			העתקת עמודי חשמל												5%			505.0


			סה"כ															10,606


			*			בתוספת 700 ש"ח הפרש בין 10 ל- 12 מ"א


			לוח 2.10 - חישוב עלות עמוד תאורה 10 מטר לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עמוד תאורה			יח'			2,100.0			08.07.0105			1			2,100


			יסוד לעמוד			יח'			367.00			08.03.0032			1.0			367.0


			הצבה ואיזון עמוד			יח'			630.00						1.0			630.0


			התקנת זרועות			יח'			310.0			08.07.0126			1.0			310.0


			גוף תאורה			יח'			570.0			08.07.0024			1.0			570.0


			הארקה			יח'			153.0			08.08.0010			1.0			153.0


			צינור מוביל			יח'			28.0						28.0			784.0


			חפירה להנחת מוליכים			מ"א			31.0			08.03.0010			28.0			868.0


			מוליכים			מ"א			19.1			08.02.0027			28.0			534.8


			בדיקה ואישור			יח'			900.00						1.0			900.0


			אביזרים ושונות												5%			360.8


			העתקת עמודי חשמל												5%			378.9


			סה"כ															7,957


			לוח 2.11 - חישוב עלות עמוד תאורה 4 מטר לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עמוד תאורה			יח'			770.0			08.07.0102			1.0			770


			יסוד לעמוד			יח'			202.0			08.03.0030			1.0			202


			הצבה ואיזון עמוד			יח'			560.0						1.0			560


			התקנת זרועות			יח'			195.0			08.07.0120			2.0			390


			גוף תאורה			יח'			214.0			08.07.0020			1.0			214


			הארקה			יח'			153.0			08.08.0010			1.0			153


			צינור מוביל			יח'			28.0						15.0			420


			חפירה להנחת מוליכים			מ"א			31.0			08.03.0010			15.0			465


			מוליכים			מ"א			19.1			08.02.0027			15.0			287


			בדיקה ואישור			יח'			800.0						1.0			800


			אביזרים ושונות												5%			213.0


			העתקת עמודי חשמל												5%			223.7


			סה"כ															4,697


			לוח 2.12 - קיר אקוסטי בגובה 4 מ' בעובי 20 ס"מ - תחשיב עלות למ"א


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			08.03.0030			מספר יחידות			סה"כ עלות


			חפירה עבור יסוד			מ"ק			24.0			40.06.0010			0.25			6


			יסוד			מ"ק			760.0			40.06.0030			0.25			190


			קיר בטון כולל חיפוי			מ"ר			278.0			14.01.0010			5.00			1,390


			גינון ושונות			מ"א			16.0						0.02			0.32


			סה"כ למ"א			מ"א												1,586


			לוח 2.13 - ריכוז סכומי העלויות ליחידת תשומה מהלוחות עד כאן, לא כולל נלוות (תכנון, ניהול, פיקוח ומע"מ)


						ש"ח, במחירי			February-04


			יחידת תשומה			יחידה			כינוי


			מדרכה			מ"ר			i			117.57


			אבן שפה			מ"א			j			52.25


			אבן תעלה			מ"א			k			40.50


			אבן אי			מ"א			l			46.00


			איים			מ"ר			m			105.06


			אספלט			מ"ר			n			99.12


			דרך משולבת			מ"ר			p			172.95


			גינון			מ"ר			q			95.72


			עמוד תאורה 12 מטר			יח'			r			10,606


			עמוד תאורה 10 מטר			יח'			s			7,957


			עמוד תאורה 4 מטר			יח'			t			4,697


			מרכזת תאורה			יח'			u			52,000


			רמזור ממוצע			יח'			v			500,000


			קיר אקוסטי			מ"א			w			1,586
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השואה לחולון


			


												ערכי התעריפים המחושבים במחירי המדד הקובע -			Jun-03


						היטל			למ"ר בנוי			למ"ר קרקע			למ"ק קרקע						מקדם תשתיות על


						היטל כביש			$0.00			$0.00			$0.00						0%


						היטל מדרכה			$0.00			$0.00			$0.00						0%


						היטל סלילה *			$0.00			$0.00			$0.00						0%


						*			סכימה של ההיטלים כביש ומדרכה


						היטל תיעול			$25.54			₪ 10.9			$2.73						75%


						היטל מים			$52.16			$10.34			$2.59						63%


						ביב ציבורי			$15.94			₪ 3.2			$0.79						58%


						ביב מאסף			$12.46			₪ 2.5			$0.62						58%


						ביב מתקנים			$24.98			₪ 5.0			$1.24						58%


						סה"כ ביוב **			$53.37			$10.58			$2.64						58%


						**			סכימה של ההיטלים ציבורי, מאסף ומתקנים (ללא טיהור)


						היטל על נכסים הכלולים בתוכנית בניין עיר ב/400


									מקדם ניפוח =			1.5			(ראה סעיף 9


						היטל			למ"ר בנוי			למ"ר קרקע									מקדם תשתיות על


						היטל כביש			$0.00			$0.00									75%


						היטל מדרכה			$0.00			$0.00									75%						קיים כולל ללא רישוי			428,000


						היטל סלילה *			$0.00			$0.00									75%						קיים כולל עם רישוי			214,000			0.5


						*			סכימה של ההיטלים כביש ומדרכה																		מותר לפי תב"ע			341,644


						היטל תיעול			$38.31			$16.36									75%						ישלמו			127,644


						היטל מים			$78.25			$15.51									63%									37%


																											מקדם ניפוח			2.7


						ביב ציבורי			$23.91			$4.74									58%


						ביב מאסף			$18.68			$3.70									58%


						ביב מתקנים			$37.47			$7.43									58%


						סה"כ ביוב **			$80.06			$15.87									58%


						**			סכימה של ההיטלים ציבורי, מאסף ומתקנים (ללא טיהור)


																								השוואת תעריפי היטלי פיתוח, מוצע לעומת קיים - בת ים																								השוואת תעריפי היטלי פיתוח, מוצע לעומת קיים - חולון


																											למ"ר בנוי									למ"ר קרקע															למ"ר בנוי									למ"ר קרקע


																								היטל			קיים			מוצע			הפרש			קיים			מוצע			הפרש						היטל			קיים			מוצע			הפרש			קיים			מוצע			הפרש


																								היטל כביש			$58.34			$0.00			0%			$31.57			$0.00			0%						היטל כביש			$84.35			$0.00			-100%			$84.35			$0.00			-100%


																								היטל ביוב			$62.94			$53.37			-15%			$14.97			$10.58			-29%						היטל ביוב			$56.34			$0.00			-100%			$15.91			$0.00			-100%


																								היטל תיעול			25.41			$25.54			1%			$17.77			$10.90			-39%						היטל תיעול			54.38			$0.00			-100%			$27.18			$0.00			-100%


																								היטל מים			$59.49			$52.16			-12%			$28.69			$10.34			-64%						היטל מים			$62.71			$0.00			-100%			$23.89			$0.00			-100%


																								סה"כ כל ההיטלים			$147.84			$131.07			-11%			$61.43			$31.82			-48%						סה"כ כל ההיטלים			$173.43			$0.00			-100%			$66.98			$0.00			-100%


																								*			כיום אין היטל מדרכה. לצורך דיוק בהשוואה בין "קיים" ל- "מוצע", הנחנו																					*			כיום אין היטל מדרכה. לצורך דיוק בהשוואה בין "קיים" ל- "מוצע", הנחנו


																											שאם היה היטל, אזי גודלו היה זהה לתעריף המוצע.																								שאם היה היטל, אזי גודלו היה זהה לתעריף המוצע.


																								בדיקת משמעות שינוי התעריפים על יח"ד בשטח של 90 מ"ר בנוי ו- 75 מ"ר קרקע (שטח צמוד)																								בדיקת משמעות שינוי התעריפים על יח"ד בשטח של 90 מ"ר בנוי ו- 75 מ"ר קרקע (שטח צמוד)


																											מצב קיים									מצב חדש															מצב קיים


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום						היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			90			$147.84			$13,306			90			$131.07			$11,797						שטח בנוי			90			$173.43			$15,609


																								שטח קרקע			75			$61.43			$4,607			75			$31.82			$2,387						שטח קרקע			75			$66.98			$5,024


																								סה"כ לתשלום									$17,913									$14,183						סה"כ לתשלום									$20,632


																														הפרש			($3,729)


																																	-21%


																																				בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			180%																					בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			180%


																											מצב קיים									מצב חדש															מצב קיים


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום						היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			1			$147.84			$148			1			$131.07			$131						שטח בנוי			1			$173.43			$173


																								שטח קרקע			0.556			$61.43			$34			0.556			$31.82			$18						שטח קרקע			0.556			$66.98			$37


																								סה"כ לתשלום									$182									$149						סה"כ לתשלום									$211


																														הפרש			($33)


																																	-18%


																																				בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			120%																					בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			120%


																											מצב קיים									מצב חדש															מצב קיים


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום						היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			1			$147.84			$148			1			$131.07			$131						שטח בנוי			1			$173.43			$173


																								שטח קרקע			0.833			$61.43			$51			0.833			$31.82			$27						שטח קרקע			0.833			$66.98			$56


																								סה"כ לתשלום									$199									$158						סה"כ לתשלום									$229


																														הפרש			($41)


																																	-21%








אוכלוסייה


			


									אוכלוסיית בת ים


						1995			138.5


						1996			138.2


						1997			137.9


						1998			137.6


						1999			137.3


						2000			137


						2001			135.5


						2002			133.9


						2003			132.4


						2004


			מספר יח"ד						44,500


			שטח ממוצע ליח"ד במ"ר						60


			שטחי מגורים במדגם						682,832			מ"ר


			אומדן יח"ד במדגם						11,381


			שיעור כיסוי לפי יח"ד						26%








אוכלוסייה


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0





אוכלוסיית בת ים


אוכלוסיית בת ים באלפים (המקור: למ"ס, עירייה)


0


0


0


0


0


0


0


0


0





סיכומים


			


												ערכי התעריפים המחושבים במחירי המדד הקובע -


									חיוב לפי שטח			חיוב לפי נפח			היטל למ"ר קרקע


						סוג ההיטל			היטל למ"ר בנוי			היטל למ"ק בנוי									סוג ההיטל			מקדם תשתיות על


						היטל כביש			$53.80			$13.45			$22.97						היטל סלילה			50%


						היטל מדרכה			$35.60			$8.90			$15.20						היטל תיעול			75%


						היטל סלילה *			$89.40			$22.35			$38.17						היטל מים			63%


						*			סכימה של ההיטלים כביש ומדרכה												היטל ביוב			58%


						היטל תיעול			$25.54			$6.38			₪ 10.9


						היטל מים			$52.16			$13.04			$10.34


						ביב ציבורי			$15.94			$3.98			$3.16


						ביב מאסף			$12.46			$3.11			$2.47


						ביב מתקנים			$24.98			$6.24			$4.95


						סה"כ ביוב **			$53.37			$13.34			$10.58


						**			סכימה של ההיטלים ציבורי, מאסף ומתקנים (ללא טיהור)


																								השוואת תעריפי היטלי פיתוח, מוצע לעומת קיים - בת ים


																											למ"ר בנוי									למ"ר קרקע


																								היטל			קיים			מוצע			הפרש			קיים			מוצע			הפרש


																								היטל כביש			$58.34			$53.80			-8%			$31.57			$22.97			-27%


																								היטל מדרכה *			$35.60			$35.60						$15.20			$15.20


																								היטל סלילה			$93.94			$89.40			-5%			$46.77			$38.17			-18%


																								היטל ביוב			$62.94			$53.37			-15%			$14.97			$10.58			-29%


																								היטל תיעול			25.41			$25.54			1%			$17.77			$10.90			-39%


																								היטל מים			$59.49			$52.16			-12%			$28.69			$10.34			-64%


																								סה"כ כל ההיטלים			$241.78			$220.47			-9%			$108.20			$69.99			-35%


																								*			כיום אין היטל מדרכה. לצורך דיוק בהשוואה בין "קיים" ל- "מוצע", הנחנו


																											שאם היה היטל, אזי גודלו היה זהה לתעריף המוצע.


																								בדיקת משמעות שינוי התעריפים על יח"ד בשטח של 90 מ"ר בנוי ו- 75 מ"ר קרקע (שטח צמוד)


																											מצב קיים									מצב חדש


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			90			$241.78			$21,760			90			$220.47			$19,843


																								שטח קרקע			75			$108.20			$8,115			75			$69.99			$5,249


																								סה"כ לתשלום									$29,875									$25,092


																														הפרש			($4,783)


																																	-16%


																																				בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			180%


																											מצב קיים									מצב חדש


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			1			$241.78			$242			1			$220.47			$220


																								שטח קרקע			0.556			$108.20			$60			0.556			$69.99			$39


																								סה"כ לתשלום									$302									$259


																														הפרש			($43)


																																	-14%


																																				בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			120%


																											מצב קיים									מצב חדש


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			1			$241.78			$242			1			$220.47			$220


																								שטח קרקע			0.833			$108.20			$90			0.833			$69.99			$58


																								סה"כ לתשלום									$332									$279


																														הפרש			($53)


																																	-16%


																								הוכן ב- 3/1/2005 לאלי פייל


																								השוואת תעריפי היטלי פיתוח, מוצע לעומת קיים - בת ים


																											למ"ר בנוי									למ"ר קרקע


																								היטל			קיים			מוצע			הפרש			קיים			מוצע			הפרש


																								היטל כביש			$58.34			$75.68			30%			$31.57			$15.00			-52%


																								היטל מדרכה *			$41.46			$41.46						$10.37			$10.37


																								היטל סלילה			$99.80			$117.14			17%			$41.94			$25.37			-40%


																								היטל ביוב			$62.94			$70.43			12%			$14.97			$17.61			18%


																								היטל תיעול			25.41			$28.78			13%			$17.77			$7.19			-60%


																								היטל מים			$59.49			$50.00			-16%			$28.69			$10.00			-65%


																								סה"כ כל ההיטלים			$247.64			$266.35			8%			$103.37			$60.17			-42%


																								*			כיום אין היטל מדרכה. לצורך דיוק בהשוואה בין "קיים" ל- "מוצע", הנחנו


																											שאם היה היטל, אזי גודלו היה זהה לתעריף המוצע.








שיעור ניצול


			חישוב שיעור ניצול ממוצע


			תוכנית			בי/3/364																								תוכנית			שטח בנוי כולל שירות במ"ר						שיעור ניצול בפועל			שיעור ניצול חזוי *


						שטח בנוי כולל שירות במ"ר						שיעור ניצול																					קיים			מותר


			גוש			קיים			מותר																					מגורים


			6998			27,927																								בי/3/364			248,670			387,725


			7058			13,318																								בי/101			161,218			210,330


			7153			46,961																								בי/199			200,737			291,379


			7152			66,952																								סה"כ מגורים			610,624			889,433			69%			76%


			7160			32,717																								תעשייה


			7183			60,795												מגורים			תעשייה									בי/400			428,100			1,081,264			40%			44%


			סה"כ			248,670			387,725			64%						64%						159,486						*			שיעור ניצול בפועל כפול						110%


			תוכנית			בי/101


						שטח בנוי כולל שירות במ"ר						שיעור ניצול


			גוש			קיים			מותר


			7128			403,044


			*7128			-241,826


			סה"כ			161,218			210,330			77%						77%						123,573


			*			חלק השייך לתוכנית אחרת


			תוכנית			בי/400			תעשייה


						שטח בנוי כולל שירות במ"ר						שיעור ניצול


			גוש			קיים			מותר


			7129			161,959


			7123			165,714


			*7123			-24,857


			7122			139,204


			*7122			-13,920


			סה"כ			428,100			1,081,264			40%			- 0						40%			- 0


			*			חלק השייך לתוכנית אחרת


			תוכנית			בי/199


						שטח בנוי כולל שירות במ"ר						שיעור ניצול


			גוש			קיים			מותר


			7124			161,959


			*7123			24,857


			*7122			13,920


			סה"כ			200,737			291,379			69%						69%						138,291


			*			חלק השייך לתוכנית אחרת


						610,624												69%						421,351








נספח 1 - ניתוח שטחים


			לוח 1 - חישוב שטחים


			לוח מס' 1.1 - ריכוז זכויות בהתאם לניתוח תוכניות בנין עיר בלוח 1.2


									תב"ע			סה"כ שטח  קרקע לחיוב במ"ר			שטח בנוי לחיוב כולל שטחי שירות ללא חניות תת קרקעיות במ"ר									דרכים משולבות במ"ר			דרכים סלולות במ"ר


															לא מגורים			מגורים			סה"כ																		שטח תוכנית בדונם


									בי/385  - רמת יוסף			150,470			1,323			176,181			177,504			- 0			35,447												252			21%


									בי/101  - רמת הנשיא צפון מערב			108,400			3,137			156,051			159,188			- 0			63,800												284			43%


									בי/199 - רמת הנשיא דרום			147,075			4,514			216,035			220,548			- 0			62,300												380			30%


									בי/400 - אזור תעשייה, עסקים ובידור			443,700			341,644			- 0			341,644			- 0			197,900												761			55%


									בי/3/364 - עמידר ניצנה			244,006			894			23,364			24,258			32,483			46,434												365			116%


									בי/30/א - דרום מערב העיר			210,845			- 0			111,201			111,201			- 0			115,500												436			88%


									סה"כ במ"ר לשימוש במשוואות			1,304,496			351,510			682,832			1,034,342			32,483			521,381												2,478			51%


									מקבץ התוכניות הנ"ל מכסה כ-			41.2%			מהשטח הבנוי של העיר (להלן "שיעור כיסוי" - ראה סעיף 4.3 בגוף המסמך)


									העלויות במונה במשוואות חישוב ההיטלים: תיעול, ביוב ומים וכן מערכות תשתיות על בתחום הסלילה, יופחתו בהתאם לשיעור הכיסוי במטרה ליצור הקבלה בין מונה למכנה..


									לוח שטחים לשימוש במשוואות


									תב"ע			סה"כ שטח  קרקע לחיוב במ"ר			סה"כ שטח  בנוי לחיוב במ"ר			דרכים משולבות במ"ר			דרכים סלולות במ"ר


									בי/385  - רמת יוסף			150,470			177,504			- 0			35,447


									בי/101  - רמת הנשיא צפון מערב			108,400			159,188			- 0			63,800


									בי/199 - רמת הנשיא דרום			147,075			220,548			- 0			62,300


									בי/400 - אזור תעשייה, עסקים ובידור			443,700			341,644			- 0			197,900


									בי/3/364 - עמידר ניצנה			244,006			24,258			32,483			46,434


									בי/30/א - דרום מערב העיר			210,845			111,201			- 0			115,500


									סה"כ במ"ר לשימוש במשוואות			1,304,496			1,034,342			32,483			521,381


									כאמור, מקבץ התוכניות הנ"ל מכסה כ-			41.2%			מהשטח הבנוי של העיר.


			לוח מס' 1.2 - פירוט זכויות לפי תוכניות


												שיעור ניצול חזויים, ראה סעיף 4.4 בגוף המסמך


												מגורים			תעשייה			מסחר			עסקים			מלונאות


												76%			44%			85%			80%			70%


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים ב',ג'			מגורים ג'			מסחר			עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			רמת יוסף			a			שטח קרקע במ"ר						150,470			149,220						1,250												35,447									1,250			252


			תוכנית מס'			b			מס' יח"ד ***									2,003						105%


			בי/385			c			מס' יח' גג ***									598


						d			שטח עיקרי במ"ר			(b*90)+(c*40)			205,510			204,197			- 0			1,313			- 0			- 0


			בתוקף:			e			שיעור שטחי שירות לפי הערכה *			(27%+12%)/2						19.5%						20%


			י.פ. 4983			f			שטח שירות במ"ר			a * e			29,342			29,098			- 0			244			- 0			- 0


			מ- 3.5.2001			g			שיעור ניצול מוערך **									76%						85%


						h			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			(d+f)*g			177,504			176,181			- 0			1,323			- 0			- 0									176,181


						*			בהנחה שמחצית הבתים ישנים בהם שטחי השירות בסביבת 12% ומחצית לפי תב"ע בי/385, שם השיעור הוא בסביבת 27%


						**			ראה סעיף 4.4 בגוף המסמך.


						***			יחידות הדיור בתוכנית			מתחם			מס' יח"ד			קומות			יח' גג


												1			234			3			78


												2			352			4			92


												3			304			3/4			95


												3			112			3			37


												4			288			4			72


												5			76			3			25


												6			112			4			28


												7			180			2			90


												8			217			4			49


												12			80			4			20


												13			48			4			12


												סה"כ			2,003						598


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים ב'			מגורים ג' ומגורים מיוחד			מסחר			עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות ושבילים להולכי רגל			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			רמת הנשיא צפ'/מע'			a			שטח קרקע במ"ר						108,400						104,300			4,100												63,800									4,100			284


			תוכנית מס'			b			אחוז בנייה או מספר יח"ד												1,722			70%


			בי/101			c			שטח ממוצע ליח"ד במ"ר												110


						d			שטח עיקרי במ"ר			c*b or a*b			192,290			- 0			189,420			2,870			- 0			- 0


			בתוקף:			e			שטח שירות לכל יח"ד במ"ר או % הערכה *												10			20%


			י.פ. 1840			f			שטח שירות במ"ר *			b*e or a*e			18,040			- 0			17,220			820			- 0			- 0


			מ- 20.7.1972			g			שיעור ניצול מוערך **												76%			85%


						h			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			(d+f)*g			159,188			- 0			156,051			3,137			- 0			- 0									156,051


						*			בהנחת 40 מ"ר לכל קומה ובהנחת 4 יח"ד לקומה


						**			ראה סעיף 4.4 בגוף המסמך.


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים  מיוחד א'			מגורים ג' ומגורים מיוחד			מסחר			עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			רמת הנשיא דרום			a			שטח קרקע במ"ר						147,075			1,875			139,300			5,900												62,300									5,900			380


			תוכנית מס'			b			אחוז בנייה או מספר יח"ד									125%			2,268			70%


			בי/199			c			שטח ממוצע ליח"ד במ"ר (כולל מסחר בק"ק)												115


						d			שטח עיקרי במ"ר			c*b or a*b			267,294			2,344			260,820			4,130			- 0			- 0


			בתוקף:			e			שטח שירות לכל יח"ד הערכה *									12%			10			20%


			י.פ. 2185			f			שטח שירות במ"ר *			b*e or a*e			24,085			225			22,680			1,180			- 0			- 0


			מ- 5.1.1976			g			שיעור ניצול מוערך **									76%			76%			85%


						h			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			(d+f)*g			220,548			1,940			214,095			4,514			- 0			- 0									216,035


						*			בהנחת 40 מ"ר לכל קומה ובהנחת 4 יח"ד לקומה


						**			ראה סעיף 4.4 בגוף המסמך.


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים ב'			מגורים ג' ומגורים מיוחד			מסחר			תעשיה , עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			אזור תעשייה			a			שטח קרקע במ"ר						443,700									1,000			365,300			77,400						197,900									443,700			761


			עסקים ובידור			b			אחוז בנייה															70%			180%


			תוכנית מס'			d			שטח עיקרי במ"ר			a * b			916,679									700			657,540			258,439


			בי/400			e			שטח שירות לפי תב"ע															20%			45%			כלול בעיקרי


			בתוקף:			f			שטח שירות במ"ר			a * e			164,585									200			164,385


			י.פ. 4508			g			סה"כ שטח בנוי מותר			d + f			1,081,264									900			821,925			258,439


			מ- 30.3.1997			h			שטח קיים כולל שירות			המקור: עירייה			428,000									356			325,345			102,299


						i			שטח נותר כולל שירות			g - h			653,264									544			496,580			156,140


						j			שיעור ניצול מוערך			ראה סעיף 4.4			80%									85%			44%			80%


						k			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			I * j			341,644									462			216,269			124,912									- 0


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים			מגורים  מיוחד			מסחר			עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			עמידר ניצנה			a			שטח קרקע במ"ר						244,006			242,351						1,655									32,483			46,434									1,655			365


			תוכנית מס'			b			אחוז בנייה שטח עיקרי או מספר יח."ד									1,320						70%


			בי/3/364			c			תוספת שטח עיקרי ליח"ד במ"ר									108


						d			תוספת שטח עיקרי במ"ר לפי תב"ע			c*b or a*b			143,719			142,560						1,159			- 0			- 0


			בתוקף:			e			תוספת שטח שירות ליח"ד או שטח שירות כ % בניה									10						20%


			י.פ. 4674			f			שטח שירות במ"ר			b*e or a*e						13,200			- 0			331			- 0			- 0


			מ- 1.9.98			g			שיעור ניצול מוערך *									15%						60%


						h			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			(d+f)*g			24,258			23,364			- 0			894			- 0			- 0									23,364


			*			שכונת עמידר היא שכונה בנויה שבה השטח הממוצע של יחידות הדיור הוא 42 מ"ר (לפי תב"ע). תוכנית בי/3/364 נתנה אישור להרחבת הדירות ב- 108 מ"ר


						וב- 10 מ"ר שטחי שירות. מימוש הזכויות החדשות הוא עניין לטווח ארוך מאוד. להערכת העירייה, במהלך העשור הקרוב יהיה הניצול לא יותר מ-																														15%


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים			מלונות			מסחר			עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			דרום מערב העיר			a			שטח קרקע במ"ר						210,845			193,895			16,950															115,500									- 0			436


			תוכנית מס'			b


			בי/30/א'			c


						d			שטח עיקרי במ"ר לפי תב"ע ***			c*b or a*b			130,799			120,284			10,515			- 0			- 0			- 0


			בתוקף:			e			שטח שירות לכל יח"ד הערכה												40%


			י.פ. 1772			f			שטח שירות במ"ר *			b*e or a*e			17,715			10,935			6,780			- 0			- 0			- 0


			מ- 4/11/1972			g			שיעור ניצול מוערך **									76%			70%


						h			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			(d+f)*g			111,201			99,094			12,106			- 0			- 0			- 0									111,201


						*			לגבי מגורים, בהנחת 10 מ"ר לכל יח"ד ובהנחת 110 מ"ר שטח עיקרי ממוצע ליח"ד. לגבי מלונאות 40% הוא שיעור סביר.																																				456,605			סה"כ


						**			ראה סעיף 4.4 בגוף המסמך.


						***			לפי התב"ע, שטח עיקרי = 30% משטח קרקע ברוטו ראה תחשיב להלן:


															יעוד הקרקע


															מגורים			193,895			מ"ר קרקע


															מלונות			16,950			מ"ר קרקע


															דרכים ושטחי ציבור			196,150			מ"ר קרקע


															חוף ים			29,000			מ"ר קרקע


															סה"כ			435,995			=  30%  X			130,799			מ"ר בנוי


																					מזה למגורים			120,284			מ"ר בנוי


																					מזה למלונאות			10,515			מ"ר בנוי
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נספח 2 - תחשיב היטל סלילה


			


						לוח # 2.1 - חישוב עלות כביש עורקי


									מפרט ממוצע של כביש עורקי


												יח'			מס' יח'			תשומות


									רוחב עורק ממוצע			מ"א			40			חפירה, מילוי 2.5 מטר


									מדרכה שני צדדים			מ"ר			10			ריצוף, הידוק שתית, מצע 20 ס"מ


									מיסעה שני צדדים			מ"ר			26			ריסוס יסוד, ריסוס מאחה, הידוק שתית, אגו"מ 12, מצע 30 ס"מ


									אי			מ"ר			4			אבן אי 2


									שטח של 1 מ"א			מ"ר			40


						ספ'			סעיף עלות			יחידת מידה			מספר יחידות			עלות ליחידה			שורה בדקל במחירי 6/04 או מקור אחר			סה"כ עלות						מרכיב כביש			מרכיב מדרכה						מרכיב כביש			מרכיב מדרכה


						1			חפירה ו/או מילוי בגובה 2.5 מ'			מ"ק			100.00			₪ 8.0			52.2.10			₪ 800.0						₪ 600.0			₪ 200.0						75%			25%


						2			הידוק שתית כביש			מ"ר			26.00			₪ 3.3			52.2.50			₪ 85.8						₪ 85.8			₪ 0.0						100%			0%


						3			הידוק שתית מדרכה			מ"ר			10.00			₪ 3.3						₪ 33.0						₪ 0.0			₪ 33.0									100%


						4			מצעים כביש			מ"ק			7.80			₪ 51.0			51.3.10			₪ 397.8						₪ 397.8			₪ 0.0						100%			0%


						5			מצעים מדרכה			מ"ק			2.00			₪ 51.0						₪ 102.0						₪ 0.0			₪ 102.0						0%			100%


						6			אגו"מ			מ"ק			3.90			₪ 68.0			51.3.21			₪ 265.2						₪ 265.2			₪ 0.0						100%


						7			אבני שפה			מ"א			2.00			₪ 46.0			51.5.20			₪ 92.0						₪ 46.0			₪ 46.0						50%			50%


						8			אבני אי			מ"א			2.00			₪ 45.0			51.5.39			₪ 90.0						₪ 45.0			₪ 45.0						50%			50%


						9			אבן גן			מ"א			2.00			₪ 39.0			51.5.31			₪ 78.0						₪ 0.0			₪ 78.0						0%			100%


						10			ריצוף אבן משתלבת צבעונית			מ"ר			10.00			₪ 73.0			40.5.120			₪ 730.0						₪ 0.0			₪ 730.0						0%			100%


						11			אי תנועה ופס ירק			מ"ר			4.00			₪ 180.0						₪ 720.0						₪ 720.0			₪ 0.0						100%


						12			ריסוס יסוד			מ"ר			26.00			₪ 1.1			40.4.10			₪ 28.6						₪ 28.6			₪ 0.0						100%


						13			ריסוס מאחה			מ"ר			26.00			₪ 0.9			40.4.11			₪ 23.4						₪ 23.4			₪ 0.0						100%


						14			אספלט שכבה נושאת 3 ס"מ			מ"ר			26.00			₪ 13.0			40.4.30			₪ 338.0						₪ 338.0			₪ 0.0						100%


						15			אספלט שכבה מקשרת 12 ס"מ			מ"ר			26.00			₪ 38.4			40.4.20 *			₪ 998.4						₪ 998.4			₪ 0.0						100%


						16			השלמות וגימור **			7%												₪ 334.8						₪ 167.4			₪ 167.4						50%			50%


						17			עמודי תאורה 12 מ'			יח'			0.03			₪ 12,500.0						₪ 416.7						₪ 416.7			₪ 0.0						100%


						18			תוספת עמודי תאורה לצמתים			5%												₪ 20.8						₪ 20.8			₪ 0.0						100%			0%


						19			סה"כ למ"א															₪ 5,554.5						₪ 4,153.1			₪ 1,401.4


						20			עלות למ"ר			מ"ר			40									₪ 138.9						₪ 103.8			₪ 35.0						75%			25%


						*			אינטרפולציה


						**			צביעה, שילוט, תמרור, סימון, שיפועים לנכים, הנמכות מדרכה, מעברי חציה וכיו"ב


						לוח # 2.2 - חישוב עלות כביש מקומי


									מפרט ממוצע של כביש מקומי


												יח'			מס' יח'			תשומות


									רוחב דרך ממוצע			מ"א			12			חפירה, מילוי 1 מטר


									מדרכה שני צדדים			מ"ר			5			ריצוף, הידוק שתית, מצע 15 ס"מ, ובן שפה 2


									מיסעה			מ"ר			7			ריסוס יסוד, ריסוס מאחה, הידוק שתית, אגו"מ 15, מצע 30 ס"מ


									שטח של 1 מ"א			מ"ר			12


						ספ'			סעיף עלות			יחידת מידה			מספר יחידות			עלות ליחידה			שורה בדקל במחירי 6/04 או מקור אחר			סה"כ עלות						מרכיב כביש			מרכיב מדרכה						מרכיב כביש			מרכיב מדרכה


						1			חפירה ו/או מילוי בגובה 1 מ'			מ"ק			12.00			₪ 8.0			52.2.10			₪ 96.0						₪ 56.0			₪ 40.0						58%			42%


						2			הידוק שתית כביש			מ"ר			7.00			₪ 3.3			52.2.50			₪ 23.1						₪ 23.1			₪ 0.0						100%			0%


						3			הידוק שתית מדרכה			מ"ר			5.00			₪ 3.3						₪ 16.5						₪ 0.0			₪ 16.5									100%


						4			מצעים כביש			מ"ק			2.10			₪ 51.0			51.3.10			₪ 107.1						₪ 107.1			₪ 0.0						100%			0%


						5			מצעים מדרכה			מ"ק			0.75			₪ 51.0						₪ 38.3						₪ 0.0			₪ 38.3						0%			100%


						6			אגו"מ			מ"ק			0.84			₪ 68.0			51.3.21			₪ 57.1						₪ 57.1			₪ 0.0						100%


						7			אבני שפה			מ"א			2.00			₪ 46.0			51.5.20			₪ 92.0						₪ 46.0			₪ 46.0						50%			50%


						8			ריצוף אבן משתלבת צבעונית			מ"ר			5.00			₪ 73.0			40.5.120			₪ 365.0						₪ 0.0			₪ 365.0						0%			100%


						9			ריסוס יסוד			מ"ר			7.00			₪ 1.1			40.4.10			₪ 7.7						₪ 7.7			₪ 0.0						100%


						10			ריסוס מאחה			מ"ר			7.00			₪ 0.9			40.4.11			₪ 6.3						₪ 6.3			₪ 0.0						100%


						11			אספלט שכבה נושאת 3 ס"מ			מ"ר			7.00			₪ 13.0			40.4.30			₪ 91.0						₪ 91.0			₪ 0.0						100%


						12			אספלט שכבה מקשרת 5 ס"מ			מ"ר			7.00			₪ 16.0			40.4.20			₪ 112.0						₪ 112.0			₪ 0.0						100%


						13			השלמות וגימור **			7%												₪ 70.8						₪ 35.4			₪ 35.4						50%			50%


						14			עמודי תאורה 12 מ'			יח'			0.03			₪ 11,000.0						₪ 366.7						₪ 0.0			₪ 366.7						0%			100%


						15			תוספת עמודי תאורה לצמתים			5%												₪ 18.3						₪ 0.0			₪ 18.3						0%			100%


						16			סה"כ למ"א															₪ 1,467.9						₪ 541.7			₪ 926.2


						17			עלות למ"ר			מ"ר			12									₪ 122.3						₪ 45.1			₪ 77.2						37%			63%


						**			צביעה, שילוט מואר, שילוט לא מואר, תמרורים, סימון, שיפועים לנכים, הנמכות מדרכה, מעברי חציה, אדניות, פחי אשפה וכיו"ב


						לוח # 2.3 - חישוב עלות דרך הולנדית


						מפרט ממוצע של דרך הולנדית


												יח'			מס' יח'


						רוחב דרך ממוצע						מ"א			11


						משטחים משותפים לרכב והלכי רגל						מ"ר			8.25


						משטחים מגוננים						מ"ר			2.75


						שטח של 1 מ"א						מ"ר			11


						ספ'			סעיף עלות			יחידת מידה			מספר יחידות			עלות ליחידה			שורה בדקל במחירי 6/04 או מקור אחר			סה"כ עלות


						1			חפירה ו/או מילוי בגובה 1 מ'			מ"ק			11.00			₪ 8.0			52.2.10			₪ 88.0


						2			הידוק שתית			מ"ר			11.00			₪ 3.3			52.2.50			₪ 36.3


						3			מצעים			מ"ק			11.00			₪ 51.0			51.3.10			₪ 561.0


						4			ריצוף אבן משתלבת צבעונית			מ"ר			8.25			₪ 73.0			40.5.120			₪ 602.3


						5			אבן שטוחה (אבן מעבר) 10/23			מ"א			2.00			₪ 52.0			51.5.35			₪ 104.0


						6			אבן גן שיפועית בגון צבעוני			מ"א			4.00			₪ 39.0			51.5.31			₪ 156.0


						7			גינון כולל צמחיה והשקיה			מ"ר			2.75			₪ 180.0						₪ 495.0


						8			סלילת אספלט מקדמית 5 ס"מ *			מ"ר			11.00			₪ 16.0			40.4.20			₪ 176.0


						9			השלמות וגימור **			5%												₪ 110.9


						10			עמודי תאורה 5 מ'			יח'			0.05			₪ 4,100.0			עירייה			₪ 205.0


						11			תוספת עמודי תאורה לצמתים			5%												₪ 10.3						37%			63%


						12			סה"כ למ"א															₪ 2,544.7						₪ 939.1			₪ 1,605.6


						13			עלות למ"ר			מ"ר			11									₪ 231.3						₪ 85.4			₪ 146.0


						*			דרך משולבת נסללת בתחילת באספלט ובסיום בניית הבתים הגובלים בה, מוקם המפרט הנ"ל.


						**			צביעה, שילוט מואר, שילוט לא מואר, סימון, תמרורים, מעברי חציה, אדניות, פחי אשפה וכיו"ב


						לוח # 2.4 - תחשיב עלות דרכים


									דרכים - אוכים ושטחים לפי סוגי סלילה ולפי פונקציונליות


															לא עורקים


												עורקים			סה"כ			מזה אספלט			מזה משולב			סה"כ


						a			אורך במטר מנספח 6			5,307			31,571			28,855			2,715			68,449


						b			רוחב דרך ממוצע במטר (c/a)			40.38			10.76			10.64			11.96			8.09


						c			שטח במ"ר מנספח 6			214,318			339,546			307,063			32,483			553,864


									חישוב עלות ביצוע דרכים לפני נלוות


															לא עורקים


												עורקים			סה"כ			אספלט			משולב			סה"כ


			d			עלות למ"ר מלוח 2.1						₪ 138.9						₪ 122.3			₪ 231.3


			e			סה"כ עלות במלש"ח לפני מע"מ ונלוות (c*d)						29.76						37.56			7.51			74.84


						לוח # 2.5 - תחשיב עלות מערכות תחבורה (המקור: עיריית בת - ים)


						ספ'			מערכת			יחידת מידה			מספר יחידות			עלות ליחידה			סה"כ עלות כולל מע"מ במלש"ח


						1			רמזורים			יח'			34.00			$280,000			9.52


						2			השתתפות משרד התחבורה במימון רמזורים						50%						-   4.76


						3			ככרות והסדרי תנועה במימון עירייה מלא						35			430,000			15.05


						4			ככרות והסדרי תנועה						30			430,000			12.90


						5			השתתפות משרד התחבורה בכיכרות והסדרי ת'						50%						-   6.45


						6			סה"כ עד כאן												26.26


						7			הפחתב בגין שיעור כיסוי (ראה סע' 4.3)									41.2%			-   10.82


						8			סה"כ לפני נלוות ומע"מ												15.44


						לוח # 2.6 - חישוב היטל כביש בשיטה הממוצעת


									מיליוני ₪ במחירי 6/2004


															מיליוני ₪


									מדד						סה"כ עלות			מרכיב כביש			מרכיב מדרכה									מרכיב כביש			מרכיב מדרכה


									עורקים						29.76			22.25			7.51									75%			25%


									כבישים מקומיים - אספלט						37.56			13.86			23.70									37%			63%


									כבישים מקומיים - משולבים						7.51			2.77			4.74									37%			63%


									מערכות תחבורה						15.44			15.44			- 0									100%			0%


									סה"כ לפני נלוות						90.28			54.33			35.95									60%			40%


									מדידות, תכנון, ניהול ופיקוח			12%			10.83


									מע"מ			17%			17.19


									בצ"מ			10%			11.83


									מימון			7.2%			8.52												מקדם תשתיות על בשיטה הממוצעת


									תקורות			4%			3.61															50%


									סה"כ לחיוב						142.26


									מזה כביש						85.61


									מזה מדרכה						56.65


						לוח # 2.7 - שטחים לחיוב


												במיליוני מ"ר


												קרקע			מבונה


									שטח לחיוב			1.30			1.03


						לוח # 2.8 - חישוב תעריפי ההיטל


									ש"ח -במחירי			Jun-04


						כינוי			מדד			משוואה או מקור			כביש			מדרכה			כביש + מדרכה


						a			עלות ₪						85.61			56.65			142.26


						b			שטח מבונה במיליוני מ"ר						1.03


						c			שטח קרקע במיליוני מ"ר						1.30


						d			העמסה על המבונה						65%


						e			העמסה על הקרקע						35%


						f			היטל על המבונה ₪/מ"ר			(a * d) / b			₪ 53.8			₪ 35.6			₪ 89.4


						g			היטל על הקרקע ₪/מ"ר			(a * e) / c			₪ 23.0			₪ 15.2			₪ 38.2


									מרכיב תשתיות על			50%
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נספח 3 - תחשיב היטל ביוב


			


						עלויות רשת במחירי 7/2004


									שורה בדקל			עלות צינור בדקל			כוך ומכסה			מפלים וכביש			שונות *


						קוטר			7-Apr						70%			50%			20%			סה"כ


						"4			57.2.61			₪ 95			₪ 67			₪ 48			₪ 19			₪ 228


						"6			57.2.64			₪ 130			₪ 91			₪ 65			₪ 26			₪ 312


						"8			57.2.73			₪ 150			₪ 105			₪ 75			₪ 30			₪ 360


						"10			57.2.83			₪ 180			₪ 126			₪ 90			₪ 36			₪ 432


						160 מ"מ			57.2.64			₪ 130			₪ 91			₪ 65			₪ 26			₪ 312


						200 מ"מ			57.2.73			₪ 150			₪ 105			₪ 75			₪ 30			₪ 360


						250 מ"מ			57.2.83			₪ 180			₪ 126			₪ 90			₪ 36			₪ 432


						315 מ"מ			57.2.13			₪ 240			₪ 168			₪ 120			₪ 48			₪ 576


						350 מ"מ						₪ 260			₪ 182			₪ 130			₪ 52			₪ 624


						400 מ"מ						₪ 320			₪ 224			₪ 160			₪ 64			₪ 768


						450 מ"מ						₪ 450			₪ 315			₪ 225			₪ 90			₪ 1,080


						500 מ"מ						₪ 500			₪ 350			₪ 250			₪ 100			₪ 1,200


			*			ריפוד, הידוק, איטום, הובלה לאתר, צילום, ניקוי


												חישוב היטל ביוב במחירי			Jul-04


						קווי גרויטציה																								שיוך למרכיב


						קוטר בס"מ			אורך במטר			מחיר למטר			עלות															ציבורי			מאסף			מתקנים


						15 - 20			86,840			$312			$27,094,080															$27,094,080


						25 - 30			15,800			$470			$7,426,000																		$7,426,000						$7,426,000


						35-40			3,960			$700			$2,772,000																		$2,772,000						$2,772,000


						45 -50			3,560			$1,070			$3,809,200																		$3,809,200						$3,809,200


						60			880			$1,400			$1,232,000																		$1,232,000						$1,232,000


						שונות **						20%			$8,466,656															$5,418,816			$3,047,840			$0			$3,047,840			36%			$42,333,280


						סה"כ									$50,799,936


			**			ביצוע תשתיות בכבישים "חיים" יחייב בין היתר, הזזת תשתיות אחרות והסדרי תנועה																											1.169


						קווי לחץ


						קוטר			אורך במטר			מחיר למטר			עלות															ציבורי			מאסף			מתקנים


						4"			5,100			$228			$1,162,800															$1,162,800


						10"			5,000			$432			$2,160,000																		$2,160,000


						16"			6,100			$768			$4,684,800																		$4,684,800						$4,684,800


						שונות וגימור *						20%			$1,601,520															$232,560			$1,368,960			$0			$936,960						$8,007,600


						סה"כ									$9,609,120


			**			ביצוע תשתיות בכבישים "חיים" יחייב בין היתר, הזזת תשתיות אחרות והסדרי תנועה


						מכונים


						שם המתקן						ספיקה ממ"ק/ש			עלות מכון			עלות בינוי *			סה"כ עלות									ציבורי			מאסף			מתקנים


						שפירא 40, משאבה 1						650			$5,100,000			$88,000			$5,188,000															$5,188,000


						שפירא 40, משאבה 2						750			$5,700,000			$88,000			$5,788,000															$5,788,000


						שפירא 40, משאבה 3						650			$5,100,000			$88,000			$5,188,000															$5,188,000


						שפירא 40 חדש, משאבה 1						1000			$5,700,000			$88,000			$5,788,000															$5,788,000


						שפירא 40 חדש, משאבה 2						850			$5,500,000			$88,000			$5,588,000															$5,588,000


						שפירא 40 חדש, משאבה 3						1000			$5,700,000			$88,000			$5,788,000															$5,788,000


						הלפר 29, משאבה 1						80			$800,000			$88,000			$888,000															$888,000


						הלפר 29, משאבה 2						80			$800,000			$88,000			$888,000															$888,000


						הלפר 29 חדש, משאבה 1						180			$1,200,000			$88,000			$1,288,000															$1,288,000


						הלפר 29 חדש, משאבה 2						180			$1,200,000			$88,000			$1,288,000															$1,288,000


						בית הככר, משאבה 1						60			$400,000			$88,000			$488,000															$488,000


						בית הככר, משאבה 2						60			$400,000			$88,000			$488,000															$488,000


						חוף לדוגמא צפוני, משאבה 1						18			$400,000			$88,000			$488,000															$488,000


						חוף לדוגמא צפוני, משאבה 2						18			$400,000			$88,000			$488,000															$488,000


						חוף לדוגמא דרומי						20			$400,000			$88,000			$488,000															$488,000


						מצפור, משאבה 1						60			$400,000			$88,000			$488,000															$488,000


						מצפור, משאבה 2						60			$400,000			$88,000			$488,000															$488,000


						תחנת שאיבה למי קיץ דרומי, 1						120			$1,200,000			$88,000			$1,288,000															$1,288,000


						תחנת שאיבה למי קיץ דרומי, 2						120			$1,200,000			$88,000			$1,288,000															$1,288,000


						תחנת שאיבה צפונית, משאבה 1						60			$800,000			$88,000			$888,000															$888,000


						תחנת שאיבה צפונית, משאבה 2						60			$800,000			$88,000			$888,000															$888,000


						תחנת שאיבה בחוף הסלע הצפוני, 1						25			$400,000			$88,000			$488,000															$488,000


						תחנת שאיבה בחוף הסלע הצפוני, 2						25			$400,000			$88,000			$488,000															$488,000


						תחנת שאיבה בחוף הסלע הדרומי						70			$800,000			$88,000			$888,000															$888,000


						שונות וגימור **						10%			$4,520,000						$4,731,200									$0			$0			$4,731,200


						סה"כ									$49,720,000						$52,043,200																		$52,043,200


			*			מבנה בשטח 40 מ"ר לכל מתקן בממוצע עלות בנייה בלבד


						סה"כ עלות מערכת הביוב


															סה"כ															ציבורי			מאסף			מתקנים


						קווי גרויטציה									$50,799,936															$33,908,256			$26,500,801			$52,043,200


						קוי לחץ									$9,609,120															30%			23%			47%


						תחנות שאיבה									$52,043,200


						מחסנים ובתי מלאכה ייעודיים **									$1,100,000


						סה"כ עלות מערכת הביוב לפני הוצ' נלוות									$113,552,256																								$75,952,000


						מקדמי נלוות																																	67%


						בצ"מ						נלקח לעיל


						מימון						1.072


						תקורות ומשפטיות						1.05


						תכנון, מדידות ופיקוח						1.12


						מע"מ						1.17


						מקדם נלוות משוקלל						1.47


						סה"כ כולל נלוות									$167,488,015


						מקדם התאמה לשיעור כיסוי *									41%


						סה"כ לאחר התאמה לשיעור כיסוי									$69,005,062


			*			ראה בגוף המסמך בסעיף 4.3.


			**			גודל נורמטיבי בשטח כ- 500 מ"ר, עלות הבינוי בלבד


												תחשיב ההיטל במחירי			Jul-04


						סה"כ שטח בנוי									1,034,342			מ"ר


						סה"כ שטח קרקע									1,304,496			מ"ר


						עלות תשתיות הביוב									$69,005,062


						היטל ביוב למ"ר בנוי						שטח בנוי במ"ר												עלות תשתיות הביוב בש"ח


						53.37			=			1,034,342			/			80%			x			$69,005,062


						היטל ביוב למ"ר קרקע						שטח קרקע במ"ר												עלות תשתיות הביוב בש"ח


						10.58			=			1,304,496			/			20%			x			$69,005,062


						חלוקת ההיטל למרכיבים


						מרכיב			למ"ר בנוי			למ"ר קרקע			למ"ק בנוי			פרופורציה


						ציבורי			$15.94			$3.16			$3.98			30%


						מאסף			$12.46			$2.47			$3.11			23%


						מתקנים			$24.98			$4.95			$6.24			47%


						סה"כ			₪ 53.4			₪ 10.6			₪ 13.3			100%


						מרכיב תשתיות על						58%			מחצית מהמאסף + מתקנים
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נספח 4 - תחשיב היטל תיעול


			


			עלות רשת במחירי 7/2004, המקור: משרד לביא, נטיף


			תאור												קוטר צינור (ס"מ)


															50			60			80			100			125			150			180			200


			חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק 2-3.5מ' בכל סוגי הקרקע ,בידיים או בכלים מכניים ,כולל תימוך מתאים ,גידור ,החלפה או מילוי חוזר ,הידוק ופינוי האדמה החפורה למקום שפך מאושר												₪ 100			₪ 120			₪ 170			₪ 240			₪ 250			₪ 260			₪ 300			₪ 300


			צינור תיעול מבטון לפי ת"י 27 קלאס 4 כולל אספקה התקנה וריפוד בחול סביב הצינור												₪ 383			₪ 527			₪ 850			₪ 1,360			₪ 1,870			₪ 2,550			₪ 3,570			₪ 5,100


			תא ביקורת מבטון (יצוק \טרום) במידות100*100 120*100 180*120 210*140 275*200 בהתאם לקוטר הצינור בעומק של 2.5-4מ' כולל חפירה מילוי חוזר רצפת בטון תקרה ומכסה לעומס 25 טון												₪ 64			₪ 64			₪ 160			₪ 190			₪ 220			₪ 460			₪ 460			₪ 460


			בריכה לתפישת מי גשם המורכבת מזוג קולטנים רדודים וקולטן עמוק במידות 45*80 כולל ע"ע התקנת מסגרות ,רשתות ואבני שפה מברזל יציקה שיסופקו ע"י העיריה												₪ 90			₪ 90			₪ 90			₪ 90			₪ 90			₪ 90			₪ 90			₪ 90


			סה"כ												₪ 637			₪ 801			₪ 1,270			₪ 1,880			₪ 2,430			₪ 3,360			₪ 4,420			₪ 5,950


			הערות


			מחיר הקולטנים והשוחות חושב בהנחה שהנ"ל מוצבים כל 50 מ' בממוצע


			מחיר עבור תאים במידות שונות מהמצויין יחושבו לפי מ"ק בטון במחיר של 2500 ש"ח\מ"ק


			רשת


			קוטר בס"מ			אורך במטר *			מחיר למטר			עלות																														חישוב שיעור תשתיות על


			עד 50			5,205			$637			$3,312,983


			60			2,820			$801			$2,258,820


			80			1,010			$1,270			$1,282,700


			100			3,400			$1,880			$6,392,000


			120			300			$2,430			$729,000


			סה"כ			12,735						$13,975,503																											קטרים 100,120			$7,121,000			51%


			עלות ממוצעת למ"א									$1,097


			*			המקור: עיריית בת ים


			יחס אורך הרשת לאורך כבישים


			a			אורך כבישים			76,666			מטר (ראה סע' 4.3)


			b			אורך רשת			12,735			מטר (ראה לעיל)


			c			אורך מובלים			3,430			מטר (ראה להלן)


						יחס אורך הרשת לאורך כבישים						0.21			(b+c)/a


			בהנחה שמצב סביר הוא יחס של 1:1, כאן היחס הוא 1:0.21, יוצא איפוא שרק 21% מכבישי בת ים מנוקזים לפי התקן.


			פתרונות חרום מקומיים (השלמת תשתיות בחלק מהרחובות המנוקזים בנגר עילי)


			כפי שהראינו, תשתיות התיעול בבת ים דלות וחלקים ניכרים בעיר נתונים לסיכוני הצפות המחייבים טיפול. בכוונת העירייה להשלים את אורך הצנרת ליחס של 1:0.35 לפחות.


			לאמור, שיש להביא בחשבון עיבוי הצנרת בכ-									10,300			מטר לפחות כדי להביאה ליחס "נסבל" (עדיין לא "רצוי")


			עלותו של סעיף זה חושבה ע"י הכפלת העלות הממוצעת למ"א												$1,097			ב-			10,300			מטר


			קוטר בס"מ			אורך במטר			מחיר למטר			עלות


			קטרים שונים			10,300			$1,097			$11,303,312


			תוספת בגין השלכות סביבה *						30%			$3,390,994


			סה"כ									$14,694,305																														$7,487,255


			*			חפירות ברחובות "חיים" יחייבו הזזת תשתיות אחרות כמו גם פתרונות תחבורה זמניים


			מובלים


			מידות בס"מ			אורך במטר*			מחיר למטר **			עלות


			130x150			500			$3,355			$1,677,500


			150x170			930			$3,750			$3,487,500


			מובל ראשי לאורך רח' בלפר לפי עלות בפועל ***									$12,711,864			לא כולל מע"מ


			מובל ראשי לאורך שד' העצמאות ***									$7,627,119			לא כולל מע"מ


			סה"כ			3,430						$25,503,983																														$25,503,983


			*			המקור: עיריית בת ים


			**			המחיר כולל שוחות וקולטנים


			***			בערך 1,000 מ"א


			סה"כ אורך צנרת (כולל עתידי) + מובלים במטר												26,465


			סה"כ אורך כבישים בעיר במטר												76,666			ראה סעיף 4.3 בגוף המסמך


			יחס אורך צנרת ומובלים לאורך כבישים במצב עתידי												0.35


			מכונים


			שם המתקן						ספיקה ממ"ק/ש			עלות מכון *			עלות בינוי **			סה"כ עלות


			משאבה 1						200			$1,430,000			$88,000			$1,518,000


			משאבה 2						200			$1,430,000			$88,000			$1,518,000


			משאבה 3						200			$1,430,000			$88,000			$1,518,000


			בית הכיכר						70			$880,000			$88,000			$968,000


			סה"כ			- 0						$5,170,000			$352,000			$5,522,000																								$5,522,000


			*			המקור: עיריית בת ים


			**			מבנה בשטח 40 מ"ר לכל מתקן בממוצע עלות בנייה בלבד


			סה"כ עלות מערכת התיעול


												סה"כ


			צנרת									$13,975,503																														$45,634,238


			פתרונות חרום מקומיים									$14,694,305


			מובלים									$25,503,983


			מכונים									$5,522,000


			מחסנים ובתי מלאכה ייעודיים **									$1,100,000


			סה"כ עלות מערכת התיעול לפני הוצ' נלוות									$60,795,791


			מקדמי נלוות																																							75%


			בצ"מ						1.1


			מימון						1.072


			תקורות ומשפטיות						1.05


			תכנון, מדידות ופיקוח						1.12


			מע"מ						1.17


			מקדם נלוות משוקלל						1.62


			סה"כ כולל נלוות									$98,640,251


			מקדם התאמה לשיעור כיסוי *									41%


			סה"כ לאחר התאמה לשיעור כיסוי									$40,639,783


			*			ראה בגוף המסמך בסעיף 5.3.


			**			גודל נורמטיבי בשטח כ- 500 מ"ר, עלות הבינוי בלבד


									תחשיב ההיטל במחירי			Jul-04


			סה"כ שטח בנוי									1,034,342			מ"ר


			סה"כ שטח קרקע									1,304,496			מ"ר


			עלות תשתיות התיעול									$98,640,251


			היטל תיעול למ"ר בנוי						שטח בנוי במ"ר												עלות תשתיות התיעול בש"ח


			25.54			=			1,034,342			/			65%			x			$40,639,783


			היטל תיעול למ"ר קרקע						שטח קרקע במ"ר												עלות תשתיות התיעול בש"ח


			10.90			=			1,304,496			/			35%			x			$40,639,783


			היטל תיעול למ"ק בנוי


			5.68


			מרכיב תשתיות על						75%			עלות צנרת בקוטר 100 ס"מ ומעלה + מובלים מחולק לסה"כ
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נספח 5 - תחשיב היטל מים


									חישוב היטל מים במחירי			Jul-04


						המקור: תוכנית אב סיקרין בוכנר מ- אוג' 2002, עדכונים ועלויות - בהנחיית מינהל המים במשרד הפנים


						רשת


						קוטר			אורך במטר			מחיר למ"א *			עלות															תשתיות על


						2"			12,500			$270			$3,375,000												$316


						3"			15,000			$336			$5,040,000												$393


						4"			24,400			$338			$8,247,200												$395


						5"			200			$403			$80,600												$471


						6"			31,400			$418			$13,125,200												$489


						8"			28,000			$476			$13,328,000												$556


						10"			22,500			$600			$13,500,000												$701


						12"			7,800			$672			$5,241,600												$786


						16"			6,300			$1,004			$6,325,200												$1,174


						20"			2,000			$1,123			$2,246,000												$1,313			$2,246,000


						24"			1,630			$1,424			$2,321,120												$1,665			$2,321,120


						32"			2,140			$2,600			$5,564,000												$3,039			$5,564,000


						סה"כ			153,870						$78,393,920


			*			כולל צינור, הובלה, חפירה, ריפוד, מילוי, הידוק, כוך ומכסה, מילוי כביש, הידראנטים, חבור ואיטום. לא כולל מע"מ,תכנון ופקוח


						מתקנים קיימים


						מתקן			מס' יח'			עלות ממוצעת ליח'			סה"כ ללא מבנים			מבנים ***			סה"כ עלות


						קידוחים**			16			$1,500,000			$24,000,000			$1,408,000			$25,408,000


						מתקן כלוריזציה			16			$80,000			$1,280,000						$1,280,000


						מע' פיקוד ובקרה			1			$1,600,000			$1,600,000						$1,600,000


						משאבות			3			$200,000			$600,000			$264,000			$864,000


						מכונים			2			$300,000			$600,000			$176,000			$776,000


						גנרטורים			16			$127,000			$2,032,000						$2,032,000


						סה"כ									$30,112,000						$31,960,000									$31,960,000


			**			בכל קידוח קיים מסנן או הידרו-ציקלון


			***			מבנה בשטח 40 מ"ר לכל מתקן בממוצע עלות בנייה בלבד


						בריכות ומגדלי מים


						בריכה / מגדל						נפח מ"ק			סה"כ עלות


						רמת יוסף			בריכה			3,000			$3,000,000


						רמת יוסף			מגדל			750			$2,000,000


						רמת הנשיא			בריכה			3,750			$3,500,000


						רמת הנשיא			מגדל			500			$1,500,000


						סה"כ									$10,000,000															$10,000,000


						מתקנים עתידיים


						בריכה / מגדל						נפח מ"ק			סה"כ עלות


						בריכה ברמת יוסף הגדלת נפח						15,000			$2,000,000


						בריכה ברמת הנשיא, אנא פרנק						5,000			$3,000,000


						מערכות טיוב מים בקידוחים *									$9,000,000


						מחסנים ובתי מלאכה ייעודיים **									$1,100,000


						סה"כ									$15,100,000															$15,100,000


			*			העלות אושרה ע"י נציבות המים


			**			גודל נורמטיבי בשטח כ- 500 מ"ר, עלות הבינוי בלבד


						זכויות מים


						מגורים


															משוואה/מקור			סה"כ


						זכויות נרכשות בקוב/יח"ד (a)												360


						מחיר זכויות קוב מים בש"ח (b)												$2.52


						מחיר זכויות מים ליח"ד בש"ח  (c)									a * b			$907.20


						מספר יח"ד מתוכנן (d)												48,000


						סה"כ מחיר זכויות מים לכל העיר בש"ח									c * d			$43,545,600


						לא מגורים


															משוואה/מקור			סה"כ


						זכויות נרכשות בקוב/דונם (a)												650


						מחיר זכויות קוב מים בש"ח (b)												$2.52


						שטח קרקע ביעודי "לא מגורים" בדונם ( c )									נספח 1			777


						סה"כ מחיר זכויות מים לכל העיר בש"ח									a*b*c			$1,271,971


						סה"כ זכויות מים בש"ח												$44,817,571


						פחות ייצור עצמי בש"ח						60%						$26,890,543


						זכויות מים לחישוב התעריף בש"ח												$17,927,028												$17,927,028


						סה"כ עלות מערכת המים


															סה"כ


						רשת									$78,393,920


						מתקנים קיימים									$31,960,000


						בריכות ומגדלי מים									$10,000,000


						מתקנים עתידיים									$15,100,000


						סה"כ עלות מערכת המים לפני הוצ' נלוות									$135,453,920


						מקדמי נלוות																								$85,118,148


						מדידות ותכנון						1.07


						פיקוח צמוד באתר						1.03


						מע"מ						1.17																		63%


						מקדם נלוות משוקלל						1.29


						סה"כ עלות מערכת המים לאחר נלוות									$174,662,005


						פלוס זכויות מים *						$17,927,028			$192,589,034


						הפחתה בגין בינוי עתידי **						15%			$163,700,679


			*			לא חלים על סעיף זה נלוות


			**			מערכת המים תשרת בחלקה גם את הבינוי העתידי המתוכנן בדרום העיר.


						לאור זאת, כדי להתאים מונה למכנה, על פי חישובי מינהל המים במשרד הפנים,


						יש להפחית מעלותה הכוללת נחת של						15%


						תחשיב תעריפי ההיטל במחירי 7/2004


									במדגם בלבד במ"ר			מקדם התאמה לשיעור כיסוי *			שטח לחיוב במ"ר


						שטח בנוי			1,034,342			41.20%			2,510,539


						שטח קרקע			1,304,496						3,166,252


						*			ראה בגוף המסמך בסעיף 4.3.


						עלות תשתיות המים									$163,700,679


						היטל מים למ"ר בנוי						שטח בנוי במ"ר												עלות תשתיות המים בש"ח


						52.16			=			2,510,539			/			80%			x			$163,700,679


						היטל מים למ"ר קרקע						שטח קרקע במ"ר												עלות תשתיות המים בש"ח


						10.34			=			3,166,252			/			20%			x			$163,700,679


						היטל מים למ"ק בנוי


						11.59


						מרכיב תשתיות על						63%			עלות צנרת בקוטר "20 ומעלה + מתקנים מחולק לסה"כ
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נספח 6 - קובץ זכויות דרך


			


																																				שטח זכות הדרך במ"ר																		אורך דרכים במטר


												קורדינטות						עו			מידות במטר						חתך זכות הדרך במטר									מזה דרכים סלולות												מזה דרכים			סה"כ			ברוחב 14			ברוחב קטן			דרכים			שטח דרכים			אורך דרכים


			ספ'			תב"ע			שם רחוב									רק?			אורך			רוחב			מיסעה			מדרכה			אי תנועה			מיסעה			מדרכה			אי תנועה			סה"כ			משולבות			דרכים			מ' ומעלה			מ- 14 מ'			משולבות			עורקיות			עם איים


			1			30א			אוסישקין			ה			3						170			8.0			5			3						850			510			- 0			1,360						1,360			170			170


			2			400			אורט ישראל			ה			5						800			16.0			11			5						8,800			4,000			- 0			12,800						12,800			800


			3			30א			אחד העם			ה			3						175			8.0			4			4						700			700			- 0			1,400						1,400			175			175


			4			385			אילת			ג			7						255			10.0			6			4						1,530			1,020			- 0			2,550						2,550						255


			5			30א			אימבר			ה			3						215			15.0			10			5						2,150			1,075			- 0			3,225						3,225			215


			6			101			אלי כהן			ה			7			כן			260			20.0			14			6						3,640			1,560			- 0			5,200						5,200			260									5,200


			7			30א			אלתרמן			ה			3						240			8.0			5			3						1,200			720			- 0			1,920						1,920			240			240


			8			199			אנא פרנק			ו			7			כן			750			20.0			13			6			1			9,750			4,500			750			15,000						15,000			750									15,000


			9			30א			אצל			ה			3						180			8.0			5			3						900			540			- 0			1,440						1,440			180			180


			10			30א			בזל			ה			3						90			15.0			11			4						990			360			- 0			1,350						1,350			90


			11			30א			בלפור			ה			4			כן			700			30.0			21			8			1			14,700			5,600			700			21,000						21,000			700									21,000			700


			12			30א			בן גוריון (הנשיאים)			ה			3			כן			700			40.0			31			8			1			21,700			5,600			700			28,000						28,000			700									28,000			700


			13			30א			ברזילי			ו			3						75			15.0			12			3						900			225			- 0			1,125						1,125			75


			14			30א			גנוסר			ד			3						240			10.0			5			5						1,200			1,200			- 0			2,400						2,400			240			240


			15			400			גנרל קניג			ה			5						125			25.0			18			7						2,250			875			- 0			3,125						3,125			125


			16			30א			דוד המלך			ה			3						100			10.0			7			3						700			300			- 0			1,000						1,000			100			100


			17			101			דוד רזיאל			ד			7						395			20.0			14			6						5,530			2,370			- 0			7,900						7,900			395


			18			199			האדמור מבאבוב			ו			6						95			18.0			13			5						1,235			475			- 0			1,710						1,710			95												95


			19			400			האורגים			ו			5						500			16.0			11			5						5,500			2,500			- 0			8,000						8,000			500


			20			199			הבנים			ו			6						220			12.0			3			8			1			660			1,760			220			2,640						2,640						220									220


			21			385			הגבעות			ד			7						105			12.0			7			5						735			525			- 0			1,260						1,260						105


			22			30א			הגלעד			ו			3						55			25.0			22			3						1,210			165			- 0			1,375						1,375						55


			23			30א			הדוגית			ה			3						170			8.0			5			3						850			510			- 0			1,360						1,360			170			170


			24			101			הדקל			ה			6						290			14.0			9			5						2,610			1,450			- 0			4,060						4,060			290


			25			400			החרושת			ה			5						290			17.0			12			5						3,480			1,450			- 0			4,930						4,930			290


			26			400			החשמל			ו			4						100			12.0			8			4						800			400			- 0			1,200						1,200						100


			27			30א			הל"א			ה			3						190			8.0			5			3						950			570			- 0			1,520						1,520			190			190


			28			30א			המיסדים			ד			3						185			10.0			6			4						1,110			740			- 0			1,850						1,850			185			185


			29			400			המלאכה			ה			5						180			16.0			11			5						1,980			900			- 0			2,880						2,880			180


			30			400			המסגר			ו			5						350			16.0			11			5						3,850			1,750			- 0			5,600						5,600			350


			31			30א			המשוררת רחל			ד			4						230			8.0			5			3						1,150			690			- 0			1,840						1,840			230			230


			32			385			הנרייטה סולד			ד			7						435			10.0			6			4						2,610			1,740			- 0			4,350						4,350						435


			33			400			הסוללים			ו			5						240			16.0			11			5						2,640			1,200			- 0			3,840						3,840			240


			34			400			הסוללים, המשך מזרח			ו			5						55			30.0			23			7						1,265			385			- 0			1,650						1,650			55												55


			35			400			הסוללים, המשך מזרח			ו			5						120			25.0			18			7						2,160			840			- 0			3,000						3,000			120												120


			36			101			הסיגריות			ה			6						220			14.0			9			5						1,980			1,100			- 0			3,080						3,080			220


			37			400			העבודה			ה			5						1,310			16.0			11			5						14,410			6,550			- 0			20,960						20,960			1,310


			38			400			העמל			ו			5						600			16.0			11			5						6,600			3,000			- 0			9,600						9,600			600


			39			400			הפלדה			ו			4						201			12.0			8			4						1,608			804			- 0			2,412						2,412						201


			40			400			הצורפים			ו			5						115			12.0			8			4						920			460			- 0			1,380						1,380						115


			41			199			הקוממיות			ז			6			כן			325			25.0			17			7			1			5,525			2,275			325			8,125						8,125			325									8,125


			42			400			הקוממיות			ז			5			כן			600			32.0			23			7			2			13,800			4,200			1,200			19,200						19,200			600									19,200


			43			101			הרב לוזון			ה			6						140			22.0			14			7			1			1,960			980			140			3,080						3,080			140												140


			44			101			הרב לוי			ה			6						535			20.0			14			6						7,490			3,210			- 0			10,700						10,700			535


			45			199			הרב מימון			ו			6			כן			490			20.0			14			6						6,860			2,940			- 0			9,800						9,800			490									9,800


			46			199			הרב ניסים בכר			ו			6						175			12.0			8			4						1,400			700			- 0			2,100						2,100						175


			47			199			הרב צבי יהודה			ה			6						195			12.0			8			4						1,560			780			- 0			2,340						2,340						195


			48			199			השבטים			ו			6						200			12.0			8			4						1,600			800			- 0			2,400						2,400						200


			49			101			השרון			ה			7						210			12.0			8			4						1,680			840			- 0			2,520						2,520			210			210


			50			101			התבור			ה			7						175			12.0			8			4						1,400			700			- 0			2,100						2,100						175


			51			385			התחיה			ג			6						335			12.0			7			5						2,345			1,675			- 0			4,020						4,020						335


			52			30א			וילרבן			ה			3						220			15.0			11			4						2,420			880			- 0			3,300						3,300			220


			53			30א			זרובבל			ד			3						265			8.0			5			3						1,325			795			- 0			2,120						2,120			265			265


			54			199			חיים שפרבר			ו			6						140			12.0			3			8			1			420			1,120			140			1,680						1,680						140									140


			55			30א			חלקה 221			ה			3						70			12.0			9			3						630			210			- 0			840						840			70			70


			56			30א			חלקה 226			ה			3						35			8.0			5			3						175			105			- 0			280						280			35			35


			57			30א			חלקה 258			ה			3						25			20.0			14			6						350			150			- 0			500						500						25


			58			30א			חלקה 27			ה			3						25			18.0			12			6						300			150			- 0			450						450						25


			59			30א			חלקה 323			ה			3						30			6.0						6						- 0			180			- 0			180						180			30			30


			60			30א			חלקה 326			ו			3						18			10.0			7			3						126			54			- 0			180						180			18			18


			61			30א			חלקה 326			ו			3						60			4.0			- 0			4						- 0			240			- 0			240						240			60			60


			62			101			חצור			ה			7						215			12.0			8			4						1,720			860			- 0			2,580						2,580						215


			63			30א			טבנקין			ד			3						420			20.0			14			6						5,880			2,520			- 0			8,400						8,400			420


			64			101			יוספטל			ד			6			כן			70			25.0			16			8			1			1,120			560			70			1,750						1,750			70									1,750			70


			65			385			יוספטל			ד			7			כן			50			25.0			16			8			1			800			400			50			1,250						1,250			50									1,250			50


			66			400			יוספטל			ד			5			כן			280			32.0			23			7			2			6,440			1,960			560			8,960						8,960			280									8,960			280


			67			30א			יוספטל			ו			3			כן			100			25.0			16			8			1			1,600			800			100			2,500						2,500			100									2,500			100


			68			101			יצחק ניסנבאום			ה			6			כן			240			25.0			16			8			1			3,840			1,920			240			6,000						6,000			240									6,000			240


			69			199			יצחק ניסנבאום			ו			6			כן			285			25.0			17			7			1			4,845			1,995			285			7,125						7,125			285									7,125


			70			400			יצחק ניסנבאום			ו			6			כן			1,700			25.0			17			7			1			28,900			11,900			1,700			42,500						42,500			1,700									42,500


			71			400			יצחק נפחא			ו			5						230			14.0			10			4						2,300			920			- 0			3,220						3,220			230												230


			72			30א			יקינטון			ה			3						70			8.0			5			3						350			210			- 0			560						560			70			70


			73			400			כ"ט בנוסמבר			ה			5			כן			110			20.0			13			6			1			1,430			660			110			2,200						2,200			110									2,200


			74			101			כט בנובמבר			ה			7			כן			295			25.0			16			8			1			4,720			2,360			295			7,375						7,375			295									7,375			295


			75			30א			כנור דוד			ה			4						50			25.0			20			5						1,000			250			- 0			1,250						1,250						50


			76			30א			כנור דוד			ה			3						30			8.0			5			3						150			90			- 0			240						240			30			30


			77			400			ללא שם (בדרום התוכנית)			ו			5						370			18.0			13			5						4,810			1,850			- 0			6,660						6,660			370												370


			78			400			ללא שם (בדרום התוכנית)			ו			5						355			16.0			11			5						3,905			1,775			- 0			5,680						5,680			355												355


			79			385			מבצע סיני			ג			6			כן			225			20.0			14			6						3,150			1,350			- 0			4,500						4,500			225									4,500


			80			199			מהוליבר			ו			6						340			20.0			14			6						4,760			2,040			- 0			6,800						6,800			340


			81			385			מודיליאהי			ג			6						75			12.0			7			5						525			375			- 0			900						900						75


			82			400			מנחם יקואל			ו			5						240			16.0			11			5						2,640			1,200			- 0			3,840						3,840			240												240


			83			101			מצדה			ד			7						200			12.0			8			4						1,600			800			- 0			2,400						2,400						200


			84			400			מצודת ביתר			ה			5						160			10.0			6			4						960			640			- 0			1,600						1,600


			85			30א			מרגלית			ה			3						50			13.0			9			4						450			200			- 0			650						650			50			50


			86			385			נילי			ג			6						80			18.0			13			5						1,040			400			- 0			1,440						1,440						80


			87			385			סטרומה			ג			6						185			13.0			8			5						1,480			925			- 0			2,405						2,405						185


			88			101			סמטה ללא שם			ה			6						50			22.0			16			6						800			300			- 0			1,100						1,100			50												50


			89			199			קרן היסוד			ו			6						540			20.0			14			6						7,560			3,240			- 0			10,800						10,800			540


			90			385			קרן קיימת			ג			6			כן			100			25.0			16			8			1			1,600			800			100			2,500						2,500			100									2,500			100


			91			385			רהב			ג			6						200			13.0			8			5						1,600			1,000			- 0			2,600						2,600						200


			92			30א			שאול המלך			ה			3						100			10.0			7			3						700			300			- 0			1,000						1,000			100			100


			93			101			שבילים להולכי רגל																											- 0			1,500			- 0			1,500						1,500			- 0												- 0


			94			101			שטרן			ד			6						120			22.0			14			7			1			1,680			840			120			2,640						2,640			120												120


			95			30א			שי עגנון			ה			3						785			18.0			13			5						10,205			3,925			- 0			14,130						14,130			785


			96			385			שלום אש			ג			7						215			12.0			7			5						1,505			1,075			- 0			2,580						2,580						215


			97			30א			שלמה המלך			ה			3						30			25.0			22			3						660			90			- 0			750						750						30


			98			30א			שלמה המלך			ה			3						50			8.0			5			3						250			150			- 0			400						400			50			50


			99			400			שמעון בורסקאי			ו			5						550			20.0			14			6						7,700			3,300			- 0			11,000						11,000			550


			100			30א			שפירא			ה			3						540			18.0			13			5						7,020			2,700			- 0			9,720						9,720			540


			101			385			תנין			ג			6						190			12.0			8			4						1,520			760			- 0			2,280						2,280						190


			102			3/364			בי/3/364 - עמידר ניצנה												5,584			14.1												31,633			14,036			766			46,434			32,483			78,917			2,166			711			2,707			20,628			621


			103						סיכום מדגם												31,473															354,017			157,079			8,571			519,666			32,483			552,149			23,699			7,775			2,707			213,613			5,291


			104						שורת תיקון **												98															- 0			- 0			- 0			1,715			- 0			1,715			74			24			8			705			16


			105						סה"כ שטחי סלילה - ללא עורקים												31,571			17.54												354,017			157,079			8,571			521,381			32,483			553,864			23,773			7,799			2,715			214,318			5,307


																					a															b			c			d			e			f			g			h1			h2			h3			h6			i


						**			שורת התיקון מיועדת להתאים את הסכימה aבשורה															103			שהינה תוצאה של מדידה ידנית, אל נתוני שטחי הדרכים מלוח מס' 1.2 בנספח מס' 1,


																					6%															64%			28%			1.6%			94%									75%			25%


																		אורך כבישים בעיר כולה			76,666


																		שיעור כיסוי של המדגם לפי אורך כביש			41.2%			ראה סעיף 4.3
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השואה לחולון


			


												ערכי התעריפים המחושבים במחירי המדד הקובע -			Jun-03


						היטל			למ"ר בנוי			למ"ר קרקע			למ"ק קרקע						מקדם תשתיות על


						היטל כביש			$75.08			$15.00			$3.75						48%


						היטל מדרכה			$41.13			$8.22			$2.05						48%


						היטל סלילה *			$116.21			$23.22			$5.81						48%


						*			סכימה של ההיטלים כביש ומדרכה


						היטל תיעול			$28.23			₪ 5.6			$1.41						74%


						היטל מים			$91.35			$18.25			$4.56						79%


						ביב ציבורי			$25.11			₪ 5.0			$1.25						56%


						ביב מאסף			$16.39			₪ 3.3			$0.82						56%


						ביב מתקנים			$22.21			₪ 4.4			$1.11						56%


						סה"כ ביוב **			$63.71			$12.73			$3.18						56%


						**			סכימה של ההיטלים ציבורי, מאסף ומתקנים (ללא טיהור)


						היטל על נכסים הכלולים בתוכנית בניין עיר ב/400


									מקדם ניפוח =			1.5			(ראה סעיף 9


						היטל			למ"ר בנוי			למ"ר קרקע									מקדם תשתיות על


						היטל כביש			$112.61			$22.50									74%


						היטל מדרכה			$61.70			$12.33									74%						קיים כולל ללא רישוי			428,000


						היטל סלילה *			$174.31			$34.83									74%						קיים כולל עם רישוי			214,000			0.5


						*			סכימה של ההיטלים כביש ומדרכה																		מותר לפי תב"ע			349,478


						היטל תיעול			$42.34			$8.46									74%						ישלמו			135,478


						היטל מים			$137.02			$27.38									79%									39%


																											מקדם ניפוח			2.6


						ביב ציבורי			$37.67			$7.53									56%


						ביב מאסף			$24.58			$4.91									56%


						ביב מתקנים			$33.31			$6.66									56%


						סה"כ ביוב **			$95.56			$19.10									56%


						**			סכימה של ההיטלים ציבורי, מאסף ומתקנים (ללא טיהור)


																								השוואת תעריפי היטלי פיתוח, מוצע לעומת קיים - בת ים																								השוואת תעריפי היטלי פיתוח, מוצע לעומת קיים - חולון


																											למ"ר בנוי									למ"ר קרקע															למ"ר בנוי									למ"ר קרקע


																								היטל			קיים			מוצע			הפרש			קיים			מוצע			הפרש						היטל			קיים			מוצע			הפרש			קיים			מוצע			הפרש


																								היטל כביש			$58.34			$75.08			29%			$31.57			$15.00			-52%						היטל כביש			$84.35			$0.00			-100%			$84.35			$0.00			-100%


																								היטל ביוב			$62.94			$63.71			1%			$14.97			$12.73			-15%						היטל ביוב			$56.34			$0.00			-100%			$15.91			$0.00			-100%


																								היטל תיעול			25.41			$28.23			11%			$17.77			$5.64			-68%						היטל תיעול			54.38			$0.00			-100%			$27.18			$0.00			-100%


																								היטל מים			$59.49			$91.35			54%			$28.69			$18.25			-36%						היטל מים			$62.71			$0.00			-100%			$23.89			$0.00			-100%


																								סה"כ כל ההיטלים			$147.84			$183.28			24%			$61.43			$36.62			-40%						סה"כ כל ההיטלים			$173.43			$0.00			-100%			$66.98			$0.00			-100%


																								*			כיום אין היטל מדרכה. לצורך דיוק בהשוואה בין "קיים" ל- "מוצע", הנחנו																					*			כיום אין היטל מדרכה. לצורך דיוק בהשוואה בין "קיים" ל- "מוצע", הנחנו


																											שאם היה היטל, אזי גודלו היה זהה לתעריף המוצע.																								שאם היה היטל, אזי גודלו היה זהה לתעריף המוצע.


																								בדיקת משמעות שינוי התעריפים על יח"ד בשטח של 90 מ"ר בנוי ו- 75 מ"ר קרקע (שטח צמוד)																								בדיקת משמעות שינוי התעריפים על יח"ד בשטח של 90 מ"ר בנוי ו- 75 מ"ר קרקע (שטח צמוד)


																											מצב קיים									מצב חדש															מצב קיים


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום						היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			90			$147.84			$13,306			90			$183.28			$16,495						שטח בנוי			90			$173.43			$15,609


																								שטח קרקע			75			$61.43			$4,607			75			$36.62			$2,747						שטח קרקע			75			$66.98			$5,024


																								סה"כ לתשלום									$17,913									$19,242						סה"כ לתשלום									$20,632


																														הפרש			$1,329


																																	7%


																																				בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			180%																					בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			180%


																											מצב קיים									מצב חדש															מצב קיים


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום						היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			1			$147.84			$148			1			$183.28			$183						שטח בנוי			1			$173.43			$173


																								שטח קרקע			0.556			$61.43			$34			0.556			$36.62			$20						שטח קרקע			0.556			$66.98			$37


																								סה"כ לתשלום									$182									$204						סה"כ לתשלום									$211


																														הפרש			$22


																																	12%


																																				בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			120%																					בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			120%


																											מצב קיים									מצב חדש															מצב קיים


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום						היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			1			$147.84			$148			1			$183.28			$183						שטח בנוי			1			$173.43			$173


																								שטח קרקע			0.833			$61.43			$51			0.833			$36.62			$31						שטח קרקע			0.833			$66.98			$56


																								סה"כ לתשלום									$199									$214						סה"כ לתשלום									$229


																														הפרש			$15


																																	7%








סיכומים


			


												ערכי התעריפים המחושבים במחירי המדד הקובע -			Feb-04


									חיוב לפי שטח			חיוב לפי נפח			היטל למ"ר קרקע


						סוג ההיטל			היטל למ"ר בנוי			היטל למ"ק בנוי									מקדם תשתיות על


						היטל כביש			$75.08			$18.77			$15.00						48%


						היטל מדרכה			$41.13			$10.28			$8.22						48%


						היטל סלילה *			$116.21			$29.05			$23.22						48%


						*			סכימה של ההיטלים כביש ומדרכה


						היטל תיעול			$28.23			$7.06			₪ 5.6						74%


						היטל מים			$91.35			$22.84			$18.25						79%


						ביב ציבורי			$25.11			$6.28			₪ 5.0						56%


						ביב מאסף			$16.39			$4.10			₪ 3.3						56%


						ביב מתקנים			$22.21			$5.55			₪ 4.4						56%


						סה"כ ביוב **			$63.71			$15.93			$12.73						56%


						**			סכימה של ההיטלים ציבורי, מאסף ומתקנים (ללא טיהור)


																								השוואת תעריפי היטלי פיתוח, מוצע לעומת קיים - בת ים


																											למ"ר בנוי									למ"ר קרקע


																								היטל			קיים			מוצע			הפרש			קיים			מוצע			הפרש


																								היטל כביש			$58.34			$75.08			29%			$31.57			$15.00			-52%


																								היטל מדרכה *			$41.13			$41.13						$8.22			$8.22


																								היטל סלילה			$99.47			$116.21			17%			$39.79			$23.22			-42%


																								היטל ביוב			$62.94			$63.71			1%			$14.97			$12.73			-15%


																								היטל תיעול			25.41			$28.23			11%			$17.77			$5.64			-68%


																								היטל מים			$59.49			$91.35			54%			$28.69			$18.25			-36%


																								סה"כ כל ההיטלים			$247.31			$299.49			21%			$101.22			$59.85			-41%


																								*			כיום אין היטל מדרכה. לצורך דיוק בהשוואה בין "קיים" ל- "מוצע", הנחנו


																											שאם היה היטל, אזי גודלו היה זהה לתעריף המוצע.


																								בדיקת משמעות שינוי התעריפים על יח"ד בשטח של 90 מ"ר בנוי ו- 75 מ"ר קרקע (שטח צמוד)


																											מצב קיים									מצב חדש


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			90			$247.31			$22,258			90			$299.49			$26,954


																								שטח קרקע			75			$101.22			$7,591			75			$59.85			$4,489


																								סה"כ לתשלום									$29,850									$31,443


																														הפרש			$1,593


																																	5%


																																				בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			180%


																											מצב קיים									מצב חדש


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			1			$247.31			$247			1			$299.49			$299


																								שטח קרקע			0.556			$101.22			$56			0.556			$59.85			$33


																								סה"כ לתשלום									$304									$333


																														הפרש			$29


																																	10%


																																				בדיקת משמעות שינוי התעריפים על 1 מ"ר ביעוד לתעשייה בהנחת זכויות של -			120%


																											מצב קיים									מצב חדש


																								היטל			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום			שטח במ"ר			תעריף למ"ר			תשלום


																								שטח בנוי			1			$247.31			$247			1			$299.49			$299


																								שטח קרקע			0.833			$101.22			$84			0.833			$59.85			$50


																								סה"כ לתשלום									$332									$349


																														הפרש			$18


																																	5%








שיעור ניצול


			חישוב שיעור ניצול ממוצע


			תוכנית			בי/3/364																								תוכנית			שטח בנוי כולל שירות במ"ר						שיעור ניצול בפועל			שיעור ניצול חזוי *


						שטח בנוי כולל שירות במ"ר						שיעור ניצול																					קיים			מותר


			גוש			קיים			מותר																					מגורים


			6998			27,927																								בי/3/364			248,670			387,725


			7058			13,318																								בי/101			161,218			210,330


			7153			46,961																								בי/199			200,737			291,379


			7152			66,952																								סה"כ מגורים			610,624			889,433			69%			76%


			7160			32,717																								תעשייה


			7183			60,795												מגורים			תעשייה									בי/400			428,100			1,081,264			40%			44%


			סה"כ			248,670			387,725			64%						64%						159,486						*			שיעור ניצול בפועל כפול						110%


			תוכנית			בי/101


						שטח בנוי כולל שירות במ"ר						שיעור ניצול


			גוש			קיים			מותר


			7128			403,044


			*7128			-241,826


			סה"כ			161,218			210,330			77%						77%						123,573


			*			חלק השייך לתוכנית אחרת


			תוכנית			בי/400			תעשייה


						שטח בנוי כולל שירות במ"ר						שיעור ניצול


			גוש			קיים			מותר


			7129			161,959


			7123			165,714


			*7123			-24,857


			7122			139,204


			*7122			-13,920


			סה"כ			428,100			1,081,264			40%			- 0						40%			- 0


			*			חלק השייך לתוכנית אחרת


			תוכנית			בי/199


						שטח בנוי כולל שירות במ"ר						שיעור ניצול


			גוש			קיים			מותר


			7124			161,959


			*7123			24,857


			*7122			13,920


			סה"כ			200,737			291,379			69%						69%						138,291


			*			חלק השייך לתוכנית אחרת


						610,624												69%						421,351








נספח 1 - ניתוח שטחים


			לוח 1 - חישוב שטחים


			לוח מס' 1.1 - ריכוז זכויות בהתאם לניתוח תוכניות בנין עיר בלוח 1.2


									תב"ע			סה"כ שטח  קרקע לחיוב במ"ר			שטח בנוי לחיוב כולל שטחי שירות ללא חניות תת קרקעיות במ"ר									דרכים משולבות במ"ר			דרכים סלולות במ"ר


															לא מגורים			מגורים			סה"כ																		שטח תוכנית בדונם


									בי/385  - רמת יוסף			150,470			1,401			176,181			177,582			- 0			35,447												252			21%


									בי/101  - רמת הנשיא צפון מערב			108,400			3,321			156,051			159,372			- 0			63,800												284			43%


									בי/199 - רמת הנשיא דרום			147,075			4,779			216,035			220,814			- 0			62,300												380			30%


									בי/400 - אזור תעשייה, עסקים ובידור			443,700			349,478			- 0			349,478			- 0			197,900												761			54%


									בי/3/364 - עמידר ניצנה			244,006			894			23,364			24,258			32,483			46,434												365			116%


									בי/30/א - דרום מערב העיר			210,845			- 0			111,201			111,201			- 0			115,500												436			88%


									סה"כ במ"ר לשימוש במשוואות			1,304,496			359,872			682,832			1,042,704			32,483			521,381												2,478			51%


									מקבץ התוכניות הנ"ל מכסה כ-			41.2%			מהשטח הבנוי של העיר (להלן "שיעור כיסוי" - ראה סעיף 5.3 בגוף המסמך)


									העלויות במונה במשוואות חישוב ההיטלים: תיעול, ביוב ומים וכן מערכות תשתיות על בתחום הסלילה, יוכפלו בשיעור הכיסוי.


			לוח מס' 1.2 - פירוט זכויות לפי תוכניות


												שיעור ניצול חזויים, ראה סעיף 5.4 בגוף המסמך


												מגורים			תעשייה			מסחר			עסקים			מלונאות


												76%			44%			90%			85%			70%


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים ב',ג'			מגורים ג'			מסחר			עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			רמת יוסף			a			שטח קרקע במ"ר						150,470			149,220						1,250												35,447									1,250			252


			תוכנית מס'			b			מס' יח"ד ***									2,003						105%


			בי/385			c			מס' יח' גג ***									598


						d			שטח עיקרי במ"ר			(b*90)+(c*40)			205,510			204,197			- 0			1,313			- 0			- 0


			בתוקף:			e			שיעור שטחי שירות לפי הערכה *			(27%+12%)/2						19.5%						20%


			י.פ. 4983			f			שטח שירות במ"ר			a * e			29,342			29,098			- 0			244			- 0			- 0


			מ- 3.5.2001			g			שיעור ניצול מוערך **									76%						90%


						h			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			(d+f)*g			177,582			176,181			- 0			1,401			- 0			- 0									176,181


						*			בהנחה שמחצית הבתים ישנים בהם שטחי השירות בסביבת 12% ומחצית לפי תב"ע בי/385, שם השיעור הוא בסביבת 27%


						**			ראה סעיף 5.4 בגוף המסמך.


						***			יחידות הדיור בתוכנית			מתחם			מס' יח"ד			קומות			יח' גג


												1			234			3			78


												2			352			4			92


												3			304			3/4			95


												3			112			3			37


												4			288			4			72


												5			76			3			25


												6			112			4			28


												7			180			2			90


												8			217			4			49


												12			80			4			20


												13			48			4			12


												סה"כ			2,003						598


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים ב'			מגורים ג' ומגורים מיוחד			מסחר			עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות ושבילים להולכי רגל			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			רמת הנשיא צפ'/מע'			a			שטח קרקע במ"ר						108,400						104,300			4,100												63,800									4,100			284


			תוכנית מס'			b			אחוז בנייה או מספר יח"ד												1,722			70%


			בי/101			c			שטח ממוצע ליח"ד במ"ר												110


						d			שטח עיקרי במ"ר			c*b or a*b			192,290			- 0			189,420			2,870			- 0			- 0


			בתוקף:			e			שטח שירות לכל יח"ד במ"ר או % הערכה *												10			20%


			י.פ. 1840			f			שטח שירות במ"ר *			b*e or a*e			18,040			- 0			17,220			820			- 0			- 0


			מ- 20.7.1972			g			שיעור ניצול מוערך **												76%			90%


						h			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			(d+f)*g			159,372			- 0			156,051			3,321			- 0			- 0									156,051


						*			בהנחת 40 מ"ר לכל קומה ובהנחת 4 יח"ד לקומה


						**			ראה סעיף 5.4 בגוף המסמך.


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים  מיוחד א'			מגורים ג' ומגורים מיוחד			מסחר			עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			רמת הנשיא דרום			a			שטח קרקע במ"ר						147,075			1,875			139,300			5,900												62,300									5,900			380


			תוכנית מס'			b			אחוז בנייה או מספר יח"ד									125%			2,268			70%


			בי/199			c			שטח ממוצע ליח"ד במ"ר (כולל מסחר בק"ק)												115


						d			שטח עיקרי במ"ר			c*b or a*b			267,294			2,344			260,820			4,130			- 0			- 0


			בתוקף:			e			שטח שירות לכל יח"ד הערכה *									12%			10			20%


			י.פ. 2185			f			שטח שירות במ"ר *			b*e or a*e			24,085			225			22,680			1,180			- 0			- 0


			מ- 5.1.1976			g			שיעור ניצול מוערך **									76%			76%			90%


						h			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			(d+f)*g			220,814			1,940			214,095			4,779			- 0			- 0									216,035


						*			בהנחת 40 מ"ר לכל קומה ובהנחת 4 יח"ד לקומה


						**			ראה סעיף 5.4 בגוף המסמך.


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים ב'			מגורים ג' ומגורים מיוחד			מסחר			תעשיה , עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			אזור תעשייה			a			שטח קרקע במ"ר						443,700									1,000			365,300			77,400						197,900									443,700			761


			עסקים ובידור			b			אחוז בנייה															70%			180%


			תוכנית מס'			d			שטח עיקרי במ"ר			a * b			916,679									700			657,540			258,439


			בי/400			e			שטח שירות לפי תב"ע															20%			45%			כלול בעיקרי


			בתוקף:			f			שטח שירות במ"ר			a * e			164,585									200			164,385


			י.פ. 4508			g			סה"כ שטח בנוי מותר			d + f			1,081,264									900			821,925			258,439


			מ- 30.3.1997			h			שטח קיים כולל שירות			המקור: עירייה			428,000									356			325,345			102,299


						i			שטח נותר כולל שירות			g - h			653,264									544			496,580			156,140


						j			שיעור ניצול מוערך			ראה סעיף 5.4			82%									90%			44%			85%


						k			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			I * j			349,478									489			216,269			132,719									- 0


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים			מגורים  מיוחד			מסחר			עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			עמידר ניצנה			a			שטח קרקע במ"ר						244,006			242,351						1,655									32,483			46,434									1,655			365


			תוכנית מס'			b			אחוז בנייה שטח עיקרי או מספר יח."ד									1,320						70%


			בי/3/364			c			תוספת שטח עיקרי ליח"ד במ"ר									108


						d			תוספת שטח עיקרי במ"ר לפי תב"ע			c*b or a*b			143,719			142,560						1,159			- 0			- 0


			בתוקף:			e			תוספת שטח שירות ליח"ד או שטח שירות כ % בניה									10						20%


			י.פ. 4674			f			שטח שירות במ"ר			b*e or a*e						13,200			- 0			331			- 0			- 0


			מ- 1.9.98			g			שיעור ניצול מוערך *									15%						60%


						h			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			(d+f)*g			24,258			23,364			- 0			894			- 0			- 0									23,364


			*			שכונת עמידר היא שכונה בנויה שבה השטח הממוצע של יחידות הדיור הוא 42 מ"ר (לפי תב"ע). תוכנית בי/3/364 נתנה אישור להרחבת הדירות ב- 108 מ"ר


						וב- 10 מ"ר שטחי שירות. מימוש הזכויות החדשות הוא עניין לטווח ארוך מאוד. להערכת העירייה, במהלך העשור הקרוב יהיה הניצול לא יותר מ-																														15%


			תב"ע						מדד			משוואת חישוב			סה"כ שטח  לחיוב			מגורים			מלונות			מסחר			עסקים ובידור			עסקים מיוחד			דרכים משולבות			דרכים סלולות			שטח בנוי למגורים						שטח קרקע לא למגורים			שטח התוכנית דונם


			דרום מערב העיר			a			שטח קרקע במ"ר						210,845			193,895			16,950															115,500									- 0			436


			תוכנית מס'			b


			בי/30/א'			c


						d			שטח עיקרי במ"ר לפי תב"ע ***			c*b or a*b			130,799			120,284			10,515			- 0			- 0			- 0


			בתוקף:			e			שטח שירות לכל יח"ד הערכה												40%


			י.פ. 1772			f			שטח שירות במ"ר *			b*e or a*e			17,715			10,935			6,780			- 0			- 0			- 0


			מ- 4/11/1972			g			שיעור ניצול מוערך **									76%			70%


						h			שטח בנוי עיקרי + שירות במ"ר לחיוב			(d+f)*g			111,201			99,094			12,106			- 0			- 0			- 0									111,201


						*			לגבי מגורים, בהנחת 10 מ"ר לכל יח"ד ובהנחת 110 מ"ר שטח עיקרי ממוצע ליח"ד. לגבי מלונאות 40% הוא שיעור סביר.																																				456,605			סה"כ


						**			ראה סעיף 5.4 בגוף המסמך.


						***			לפי התב"ע, שטח עיקרי = 30% משטח קרקע ברוטו ראה תחשיב להלן:


															יעוד הקרקע


															מגורים			193,895			מ"ר קרקע


															מלונות			16,950			מ"ר קרקע


															דרכים ושטחי ציבור			196,150			מ"ר קרקע


															חוף ים			29,000			מ"ר קרקע


															סה"כ			435,995			=  30%  X			130,799			מ"ר בנוי


																					מזה למגורים			120,284			מ"ר בנוי


																					מזה למלונאות			10,515			מ"ר בנוי
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נספח 2 - תחשיב היטל סלילה


						לוח 2.1 - עלויות ליחידת תשומה, כולל נלוות (תכנון, ניהול, פיקוח ומע"מ) - "עלויות תקן"


									ש"ח, במחירי			Feb-04


						יחידת תשומה			יחידה			כינוי			עלות ליחידה			נלוות *			סה"כ עלות


						מדרכה			מ"ר			i			117.57			36.5			154.1


						אבן שפה			מ"א			j			52.25			16.2			68.5


						אבן תעלה			מ"א			k			40.50			12.6			53.1


						אבן אי			מ"א			l			46.00			14.3			60.3


						איים			מ"ר			m			105.06			32.6			137.7


						אספלט			מ"ר			n			99.12			30.8			129.9


						דרך משולבת			מ"ר			p			172.95			53.7			226.6


						גינון			מ"ר			q			95.72			29.7			125.4


						עמוד תאורה 12 מטר			יח'			r			10,606			3,292.0			13,898


						עמוד תאורה 10 מטר			יח'			s			7,957			2,469.7			10,426


						עמוד תאורה 4 מטר			יח'			t			4,697			1,458.0			6,155


						מרכזת תאורה			יח'			u			44,000			13,657.6			57,658


						קיר אקוסטי			מ"א			w			1,320			409.7			1,730


						*			תכנון, ניהול ופיקוח - 12% פלוס מע"מ - 17% וביחד (משוקלל)									31.04%


						לוח 2.2 - כתבי כמויות על הדרכים בעיר מתוך קובץ זכויות דרך


						מדד			כינוי			ערך


			a			אורך דרכים במטר			a			31,571


			b			שטח מיסעות בדרכים סלולות במ"ר			b			354,017


			c			שטח מדרכות בדרכים סלולות במ"ר			c			157,079


			d			שטח איי תנועה בדרכים סלולות במ"ר			d			8,571


			e			סה"כ שטח דרכים סלולות במ"ר			e			521,381


			f			סה"כ שטח דרכים משולבות במ"ר			f			32,483


			g			סה"כ שטח דרכים סלולות ומשולבות במ"ר			g			553,864


			h1			אורך דרכים ברוחב 14 מ' ומעלה במטר			h1			23,773


			h2			אורך דרכים ברוחב קטן מ- 14 מ' במטר			h2			7,799


			h3			אורך דרכים משולבות במטר			h3			2,715


			i			אורך דרכים עם אי תנועה במטר			i			5,307


						לוח 2.3 - תחשיב היטל סלילה


												ש"ח, במחירי			February-04


																		שיוך להיטל


						תשומה			עלות בש"ח			משוואה			הסבר			כביש			מדרכה


						סלילת מיסעות אספלט			45,980,529			b * n						45,980,529


						סלילת מדרכות בדרכים סלולות			24,200,103			c * i									24,200,103


						אבני תעלה			3,350,973			a * k * 2						3,350,973


						אבני שפה			4,323,168			a * j * 2									4,323,168


						אבן אי			639,847			i * l * 2						639,847


						איים			1,179,922			d * m						1,179,922


						עמודי תאורה 12 מ'			12,389,699			h1/28* r*1.05			תוספת  5% לצמתים , עמוד בכל 28 מטר			12,389,699


						עמודי תאורה 10 מ'			3,049,197			h2/28* s*1.05			תוספת  5% לצמתים , עמוד בכל 28 מטר						3,049,197						63,540,970			31,572,469			95,113,439


						סלילת דרכים משולבות *			7,361,896			f * p						4,343,518			3,018,377						67%			33%


						עמודי תאורה 4 מ'			1,169,938			h3/15* t*1.05			תוספת  5% לצמתים , עמוד בכל 15 מטר			- 0			1,169,938


						מרכזות תאורה *			2,306,304			40*u			לפי 40 מרכזות			1,360,719			945,585


						מערכות נוספות מלוח # 2.4 *			14,193,411									8,374,112			5,819,298


						סה"כ לפני מימון, תקורה ובצ"מ			120,144,987									77,619,320			42,525,667


						מימון			8,650,439			7.2%						5,588,591			3,061,848


						תקורות, והוצאות משפטיות			6,439,771			5.0%						4,160,396			2,279,376


						בצ"מ ושונות			16,228,224			12%						10,484,197			5,744,027


						סה"כ לפני ניכוי השתתפות משרד התחבורה **			151,463,421									97,852,504			53,610,917


						השתתפות משרד התחבורה בסלילה												- 0			- 0


						סה"כ			151,463,421									97,852,504			53,610,917


			*			יחסי ההעמסה מחושבים בהנחה ש			59%			מההוצאה משויית לכביש והיתר למדרכה


			**			לפי דיווח גזבר העירייה


						לוח 2.4 - עלות מערכות נוספות


												ש"ח, במחירי			February-04


						יחסי ההעמסה מניחים שכ- 70% מסעיפי לוח 3.2 משוייכים לכביש וכ- 30% למדרכה


						מערכת			יח'			עלות ליח'			סה"כ


						מספר רמזורים			34			400,000			13,600,000


						השתתפות משרד התחבורה במימון רמזורים						70%			-9,520,000


						הסדרת צמתים בהשתתפות מש' התחבורה			30			500,000			15,000,000


						השתתפות מש' התחבורה בהסדרת צמתים						70%			-10,500,000


						הסדרת צמתים במימון עירייה			35			500,000			17,500,000


						סה"כ לפני הפעלת מקדם התאמה לשיעור כיסוי *									26,080,000


						מקדם התאמה לשיעור כיסוי *						41%


						סה"כ לאחר הפעלת מקדם התאמה *									10,739,566


						תכנון, מדידות, ניהול ופיקוח			12%						1,288,748


						מע"מ			18%						2,165,097


						סה"כ									14,193,411


			*			ראה בגוף המסמך בסעיף 5.3.


						לוח 2.5 - חישוב מרכיב תשתיות על


									ערך			משוואה או מקור


			a			סה"כ שטח דרכים במ"ר			521,381			מנספח 1


			b			מזה שטח דרכים עורקיות במ"ר			214,318			מנספח 6


			c			שיעור שטח עורקיות מסה"כ שטח דרכים			41%			b / a


			d			עלות דרכים לפני נלוות			120,144,987			מלוח 2.3


			e			עלות מערכות נוספות			14,193,411			מלוח 2.3


			f			עלות דרכים פחות מעררכות נוספות			105,951,576			d - e


			g			עלות תשתיות על ללא נלוות			57,745,681			(f * c) + e


			h			מרכיב תשתיות על מתוך ההיטל			48%			g / d


						חישוב היטל כביש									המדד הקובע -			31-Dec


						היטל כביש למ"ר בנוי						שטח בנוי לחיוב במ"ר מנספח 1						מקדם העמסה על הבנוי (k)						עלות כבישים C מנספח 2


						75.08			=			1,042,704			/			80%			x			$97,852,504


						היטל כביש למ"ר קרקע						שטח קרקע לחיוב במ"ר מנספח 1						(1 - k)


						15.00			=			1,304,496			/			20%			x			$97,852,504


						חישובהיטל מדרכה


						היטל מדרכה למ"ר בנוי						שטח בנוי לחיוב במ"ר מנספח 1						מקדם העמסה על הבנוי (k)						עלות מדרכות C מנספח 2


						41.13			=			1,042,704			/			80%			x			$53,610,917


						היטל מדרכה למ"ר קרקע						שטח קרקע לחיוב במ"ר מנספח 1						(1 - k)


						8.22			=			1,304,496			/			20%			x			$53,610,917
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נספח 3 - תחשיב היטל ביוב


									חישוב היטל ביוב במחירי			Feb-04


			קווי גרויטציה																		שיוך למרכיב


			קוטר בס"מ			אורך במטר			מחיר למטר *			עלות									ציבורי			מאסף			מתקנים


			15 - 20			86,840			$485			$42,082,401									$42,082,401


			25 - 30			15,800			$632			$9,986,911												$9,986,911						$9,986,911


			35-40			3,960			$801			$3,170,528												$3,170,528						$3,170,528


			45 -50			3,560			$1,011			$3,600,345												$3,600,345						$3,600,345


			60			880			$450			$396,000												$396,000						$396,000


			שונות **						20%			$11,847,237									$8,416,480			$3,430,757			$0			$3,430,757			29%			$59,236,185


			סה"כ									$71,083,422


			*			מבוסס על הערכות משרד מלין ושות' בע"מ מ- 2/02, ממודד ל- 6/03 לפי מדד הסלילה																		1.053


						המחיר כולל את עלות הצינור , חפירה, ריפוד, חבור, כוך ומכסה, פתיחת כבישים, ללא מע"מ


			**			ביצוע תשתיות בכבישים "חיים" יחייב בין היתר, הזזת תשתיות אחרות והסדרי תנועה


			קווי לחץ


			קוטר			אורך במטר			מחיר למטר *			עלות									ציבורי			מאסף			מתקנים


			4"			5,100			$530			$2,703,000									$2,703,000


			10"			5,000			$950			$4,750,000												$4,750,000


			16"			6,100			$1,200			$7,320,000												$7,320,000						$7,320,000


			שונות וגימור **						20%			$2,954,600									$540,600			$2,414,000			$0			$1,464,000						$14,773,000


			סה"כ									$17,727,600


			*			המחיר כולל את עלות הצינור , חפירה, ריפוד, שוחות, ללא פתיחת כבישים/מדרכות וללא מע"מ


			**			ביצוע תשתיות בכבישים "חיים" יחייב בין היתר, הזזת תשתיות אחרות והסדרי תנועה


			מכונים


			שם המתקן						ספיקה ממ"ק/ש			סה"כ עלות									ציבורי			מאסף			מתקנים


			שפירא 40, משאבה 1						650			$4,900,000															$4,900,000


			שפירא 40, משאבה 2						750			$5,400,000															$5,400,000


			שפירא 40, משאבה 3						650			$4,900,000															$4,900,000


			שפירא 40 חדש, משאבה 1						1000			$5,400,000															$5,400,000


			שפירא 40 חדש, משאבה 2						850			$5,200,000															$5,200,000


			שפירא 40 חדש, משאבה 3						1000			$5,400,000															$5,400,000


			הלפר 29, משאבה 1						80			$800,000															$800,000


			הלפר 29, משאבה 2						80			$800,000															$800,000


			הלפר 29 חדש, משאבה 1						180			$1,100,000															$1,100,000


			הלפר 29 חדש, משאבה 2						180			$1,100,000															$1,100,000


			בית הככר, משאבה 1						60			$400,000															$400,000


			בית הככר, משאבה 2						60			$400,000															$400,000


			חוף לדוגמא צפוני, משאבה 1						18			$400,000															$400,000


			חוף לדוגמא צפוני, משאבה 2						18			$400,000															$400,000


			חוף לדוגמא דרומי						20			$400,000															$400,000


			מצפור, משאבה 1						60			$400,000															$400,000


			מצפור, משאבה 2						60			$400,000															$400,000


			תחנת שאיבה למי קיץ דרומי, 1						120			$1,100,000															$1,100,000


			תחנת שאיבה למי קיץ דרומי, 2						120			$1,100,000															$1,100,000


			תחנת שאיבה צפונית, משאבה 1						60			$800,000															$800,000


			תחנת שאיבה צפונית, משאבה 2						60			$800,000															$800,000


			תחנת שאיבה בחוף הסלע הצפוני, 1						25			$400,000															$400,000


			תחנת שאיבה בחוף הסלע הצפוני, 2						25			$400,000															$400,000


			תחנת שאיבה בחוף הסלע הדרומי						70			$800,000															$800,000


			שונות וגימור **						10%			$4,320,000									$0			$0			$4,320,000


			סה"כ									$47,520,000																		$47,520,000


			סה"כ עלות מערכת הביוב


												סה"כ									ציבורי			מאסף			מתקנים


			קווי גרויטציה									$71,083,422									$53,742,481			$35,068,542			$47,520,000


			קוי לחץ									$17,727,600									39%			26%			35%


			תחנות שאיבה									$47,520,000


			סה"כ עלות מערכת הביוב לפני הוצ' נלוות									$136,331,022																		$76,888,541


			מקדמי נלוות																											56%


			בצ"מ						נלקח לעיל


			מימון						1.075


			תקורות ומשפטיות						1.05


			תכנון, מדידות ופיקוח						1.12


			מע"מ						1.17


			מקדם נלוות משוקלל						1.48


			סה"כ כולל נלוות									$201,649,124


			מקדם התאמה לשיעור כיסוי *									41%


			סה"כ לאחר התאמה לשיעור כיסוי									$83,037,735


			*			ראה בגוף המסמך בסעיף 5.3.


									תחשיב ההיטל במחירי			Feb-04


			סה"כ שטח בנוי									1,042,704			מ"ר


			סה"כ שטח קרקע									1,304,496			מ"ר


			עלות תשתיות הביוב									$83,037,735


			היטל ביוב למ"ר בנוי						שטח בנוי במ"ר															עלות תשתיות הביוב בש"ח


			63.71			=			1,042,704			/			80%						x			$83,037,735


			היטל ביוב למ"ר קרקע						שטח קרקע במ"ר															עלות תשתיות הביוב בש"ח


			12.73			=			1,304,496			/			20%						x			$83,037,735


			חלוקת ההיטל למרכיבים


			מרכיב			למ"ר בנוי			למ"ר קרקע			למ"ק בנוי			פרופורציה


			ציבורי			₪ 25.1			₪ 5.0			₪ 5.6			39%


			מאסף			₪ 16.4			₪ 3.3			₪ 3.6			26%


			מתקנים			₪ 22.2			₪ 4.4			₪ 4.9			35%


			סה"כ			₪ 63.7			₪ 12.7			₪ 14.2			100%


			מרכיב תשתיות על						56%			עלות צנרת בקוטר "8  ומעלה + מתקנים מחולק לסה"כ
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נספח 4 - תחשיב היטל תיעול


									חישוב היטל תיעול במחירי			Feb-04


			צנרת


			קוטר בס"מ			אורך במטר *			מחיר למטר **			עלות															חישוב שיעור תשתיות על


			עד 50			5,205			$947			$4,928,342


			60			2,820			$1,059			$2,987,186


			80			1,010			$1,278			$1,291,027


			100			3,400			$1,627			$5,533,140


			120			300			$2,190			$656,875


			סה"כ			12,735						$15,396,570															$6,190,016			40%


			עלות ממוצעת למ"א									$1,209


			*			המקור: עיריית בת ים


			**			מבוסס על הערכות משרד מלין ושות' בע"מ מ- 8/00, ממודד ל- 6/03 לפי מדד הסלילה															1.184


						המחיר כולל: צנור, הובלה, חפירה, ריפוד, הידוק, כוכים, חבור, בריכות קיבול, החלפת מילוי ושונות


			פתרונות חרום מקומיים (השלמת תשתיות בחלק מהרחובות המנוקזים בנגר עילי)


			להערכת מנהל מחלקת תיעול וביוב תידרש הנחת צנרת בקטרים שונים באורך כ- (מטר)																		5,000


			לפתרון הבעיות החמורות בלבד, בהיותה של בת ים עיר המאופיינת בסיכוני הצפה מעבר לסביר.


			עלותו של סעיף זה חושבה ע"י הכפלת העלות הממוצעת למ"א												$1,209			ב- (מטר)			5,000


			קוטר בס"מ			אורך במטר			מחיר למטר			עלות


			קטרים שונים			5,000			$1,209			$6,044,982


			תוספת בגין השלכות סביבה *						30%			$1,813,495


			קטרים שונים			3,000			$1,209			$7,858,477															$3,159,411


			*			חפירות ברחובות "חיים" יחייבו הזזת תשתיות אחרות כמו גם פתרונות תחבורה זמניים


			מובלים


			מידות בס"מ			אורך במטר*			מחיר למטר **			עלות


			130x150			500			$3,050			$1,525,000


			150x170			930			$3,410			$3,171,300


			מובל ראשי לאורך רח' הלפר לפי עלות בפועל ***									$12,711,864			לא כולל מע"מ


			מובל ראשי לאורך שד' העצמאות ***									$7,627,119			לא כולל מע"מ


			שונות וגימור						10%			$469,630


			סה"כ			3,430						$25,504,913															$25,504,913


			*			המקור: עיריית בת ים


			**			המחיר כולל שוחות וקולטנים


			***			בערך 1,000 מ"א


			סה"כ אורך צנרת + מובלים במטר									19,165


			סה"כ אורך כבישים בעיר במטר									76,666			ראה סעיף 5.3 בגוף המסמך


			יחס אורך צנרת ומובלים לאורך כבישים									0.25			נחשב לשיעור נמוך מאוד מה שממחיש


															את הגורם לסיכוני ההצפה שהעיר נתונה בהם.


			מכונים


			שם המתקן						ספיקה ממ"ק/ש			סה"כ עלות


			משאבה 1						200			$1,300,000


			משאבה 2						200			$1,300,000


			משאבה 3						200			$1,300,000


			בית הכיכר						70			$800,000


			שונות וגימור						10%			$470,000


			סה"כ			- 0						$5,170,000															$5,170,000


			סה"כ עלות מערכת התיעול


												סה"כ


			צנרת									$15,396,570															$40,024,340


			פתרונות חרום מקומיים									$7,858,477


			מובלים									$25,504,913


			מכונים									$5,170,000


			סה"כ עלות מערכת התיעול לפני הוצ' נלוות									$53,929,960


			מקדמי נלוות																								74%


			בצ"מ						1.12


			מימון						1.075


			תקורות ומשפטיות						1.05


			תכנון, מדידות ופיקוח						1.12


			מע"מ						1.17


			מקדם נלוות משוקלל						1.66


			סה"כ כולל נלוות									$89,340,786


			מקדם התאמה לשיעור כיסוי *									41%


			סה"כ לאחר התאמה לשיעור כיסוי									$36,789,927


			*			ראה בגוף המסמך בסעיף 5.3.


									תחשיב ההיטל במחירי			Feb-04


			סה"כ שטח בנוי									1,042,704			מ"ר


			סה"כ שטח קרקע									1,304,496			מ"ר


			עלות תשתיות התיעול									$89,340,786


			היטל תיעול למ"ר בנוי						שטח בנוי במ"ר												עלות תשתיות התיעול בש"ח


			28.23			=			1,042,704			/			80%			x			$36,789,927


			היטל תיעול למ"ר קרקע						שטח קרקע במ"ר												עלות תשתיות התיעול בש"ח


			5.64			=			1,304,496			/			20%			x			$36,789,927


			היטל תיעול למ"ק בנוי


			6.27


			מרכיב תשתיות על						74%			עלות צנרת בקוטר 100 ס"מ ומעלה + מובלים מחולק לסה"כ
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נספח 5 - תחשיב היטל מים


						חישוב היטל מים במחירי			Feb-04


			המקור: תוכנית אב סיקרין בוכנר מ- אוג' 2002


			רשת קיימת


			קוטר			אורך במטר			מחיר למטר *			עלות															תשתיות על


			2"			12,500			$165			$2,062,500


			3"			15,000			$180			$2,700,000


			4"			24,400			$380			$9,272,000


			5"			200			$400			$80,000


			6"			31,400			$415			$13,031,000


			8"			34,700			$515			$17,870,500


			10"			7,200			$650			$4,680,000


			12"			1,300			$780			$1,014,000															$1,014,000


			16"			200			$930			$186,000															$186,000


			20"			650			$1,450			$942,500															$942,500


			22"			200			$1,600			$320,000															$320,000


			24"			650			$1,860			$1,209,000															$1,209,000


			28"			100			$2,460			$246,000															$246,000


			32"			1,600			$3,700			$5,920,000															$5,920,000


			שונות בצ"מ וגימור						10%			$5,953,350															$983,750


			סה"כ			130,100						$65,486,850																		17%


			*			המחיר כולל את עלות הצינור , חפירה, ריפוד, חבור, כביש, החלפת מילוי, מגופים, חציות כביש, ללא מע"מ


						המחירים במסמך מודדו ל- 7/2003 לפי מדד הסלילה


			רשת עתידית


			קוטר			אורך במטר			מחיר למטר *			עלות


			6"			20,600			$415			$8,549,000


			8"			14,000			$515			$7,210,000


			10"			15,500			$650			$10,075,000


			12"			7,900			$780			$6,162,000															$6,162,000


			16"			3,800			$930			$3,534,000															$3,534,000


			18"			800			$1,140			$912,000															$912,000


			20"			500			$1,450			$725,000															$725,000


			24"			900			$1,860			$1,674,000															$1,674,000


			שונות בצ"מ וגימור **						15%			$5,826,150															$962,731


			סה"כ									$44,667,150


			*			המחיר כולל את עלות הצינור , חפירה, ריפוד, חבור, כביש, החלפת מילוי, מגופים, חציות כביש, ללא מע"מ


						המחירים בתוכנית האב מודדו ל- 7/2003 לפי מדד הסלילה


			מתקנים קיימים


			מתקן			מס' יח'			עלות ממוצעת ליח'			סה"כ עלות


			קידוחים			16			$1,700,000			$27,200,000			בכל קידוח קיים מסנן או הידרו-ציקלון												$27,200,000


			מתקן כלוריזציה			16			$80,000			$1,280,000															$1,280,000


			מע' פיקוד ובקרה			1			$1,600,000			$1,600,000															$1,600,000


			משאבות			3			$200,000			$600,000															$600,000


			מכונים			2			$300,000			$600,000															$600,000


			גנרטורים			16			$127,000			$2,032,000															$2,032,000


			בריכות ומגדלי מים


			בריכה / מגדל						נפח מ"ק			סה"כ עלות


			רמת יוסף			בריכה			3,000			$3,000,000															$3,000,000


			רמת יוסף			מגדל			750			$2,000,000															$2,000,000


			רמת הנשיא			בריכה			3,750			$3,500,000															$3,500,000


			רמת הנשיא			מגדל			500			$1,500,000															$1,500,000


			סה"כ									$43,312,000															$43,312,000


			שונות בצ"מ וגימור *						10%			$3,631,200															$3,631,200


			סה"כ									$63,055,200


			מתקנים עתידיים


			בריכה / מגדל						נפח מ"ק			סה"כ עלות  *


			בריכה באנא פרנק - קוממיות						15,000			$11,500,000															$11,500,000


			בריכה ברמת הנשיא						4,000			$4,680,000															$4,680,000


			מערכות טיוב מים בקידוחים									$8,750,000															$8,750,000


			סה"כ									$24,930,000															$24,930,000


			שונות בצ"מ וגימור						10%			$1,150,000															$1,150,000


			סה"כ									$51,010,000


			*			המקור: תוכנית אב ממודד למחירי המדד הקובע


			זכויות מים


			מגורים


												משוואה/מקור			סה"כ


			זכויות נרכשות בקוב/יח"ד (a)												360


			מחיר זכויות קוב מים בש"ח (b)												$2.38


			מחיר זכויות מים ליח"ד בש"ח  (c)									a * b			$856.80


			מספר יח"ד מתוכנן (d)												38,000


			סה"כ מחיר זכויות מים לכל העיר בש"ח									c * d			$32,558,400


			לא מגורים


												משוואה/מקור			סה"כ


			זכויות נרכשות בקוב/דונם (a)												650


			מחיר זכויות קוב מים בש"ח (b)												$2.38


			שטח קרקע ביעודי "לא מגורים" בדונם ( c )									נספח 1			776


			סה"כ מחיר זכויות מים לכל העיר בש"ח									a*b*c			$1,200,884


			סה"כ זכויות מים בש"ח												$33,759,284


			פחות ייצור עצמי בש"ח						70%						$23,631,499


			זכויות מים לחישוב התעריף בש"ח												$10,127,785												$10,127,785


			סה"כ עלות מערכת המים


												סה"כ


			רשת קיימת									$65,486,850


			רשת עתידית									$44,667,150


			מתקנים קיימים									$63,055,200


			מתקנים עתידיים									$51,010,000


			סה"כ עלות מערכת המים לפני הוצ' נלוות									$224,219,200


			מקדמי נלוות																								$176,183,966


			מדידות ותכנון						1.07


			פיקוח צמוד באתר						1.03


			מע"מ						1.17																		79%


			מקדם נלוות משוקלל						1.29


			סה"כ עלות מערכת המים לאחר נלוות									$289,121,017


			פלוס זכויות מים *						$10,127,785			$299,248,802


			מקדם התאמה לשיעור כיסוי **									41%


			סה"כ כולל נלוות									$119,058,065


			*			לא חלים על סעיף זה נלוות


			**			ראה בגוף המסמך בסעיף 5.3.


						תחשיב ההיטל במחירי			Feb-04


			סה"כ שטח בנוי									1,042,704			מ"ר


			סה"כ שטח קרקע									1,304,496			מ"ר


			עלות תשתיות המים									$119,058,065


			היטל מים למ"ר בנוי						שטח בנוי במ"ר												עלות תשתיות המים בש"ח


			91.35			=			1,042,704			/			80%			x			$119,058,065


			היטל מים למ"ר קרקע						שטח קרקע במ"ר												עלות תשתיות המים בש"ח


			18.25			=			1,304,496			/			20%			x			$119,058,065


			היטל מים למ"ק בנוי


			20.30


			מרכיב תשתיות על						79%			עלות צנרת בקוטר "12 ומעלה + מתקנים מחולק לסה"כ
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נספח 6 - קובץ זכויות דרך


			


																																				שטח זכות הדרך במ"ר																		אורך דרכים במטר


												קורדינטות						עו			מידות במטר						חתך זכות הדרך במטר									מזה דרכים סלולות												מזה דרכים			סה"כ			ברוחב 14			ברוחב קטן			דרכים			שטח דרכים			אורך דרכים


			ספ'			תב"ע			שם רחוב									רק?			אורך			רוחב			מיסעה			מדרכה			אי תנועה			מיסעה			מדרכה			אי תנועה			סה"כ			משולבות			דרכים			מ' ומעלה			מ- 14 מ'			משולבות			עורקיות			עם איים


			1			30א			אוסישקין			ה			3						170			8.0			5			3						850			510			- 0			1,360						1,360			170			170


			2			400			אורט ישראל			ה			5						800			16.0			11			5						8,800			4,000			- 0			12,800						12,800			800


			3			30א			אחד העם			ה			3						175			8.0			4			4						700			700			- 0			1,400						1,400			175			175


			4			385			אילת			ג			7						255			10.0			6			4						1,530			1,020			- 0			2,550						2,550						255


			5			30א			אימבר			ה			3						215			15.0			10			5						2,150			1,075			- 0			3,225						3,225			215


			6			101			אלי כהן			ה			7			כן			260			20.0			14			6						3,640			1,560			- 0			5,200						5,200			260									5,200


			7			30א			אלתרמן			ה			3						240			8.0			5			3						1,200			720			- 0			1,920						1,920			240			240


			8			199			אנא פרנק			ו			7			כן			750			20.0			13			6			1			9,750			4,500			750			15,000						15,000			750									15,000


			9			30א			אצל			ה			3						180			8.0			5			3						900			540			- 0			1,440						1,440			180			180


			10			30א			בזל			ה			3						90			15.0			11			4						990			360			- 0			1,350						1,350			90


			11			30א			בלפור			ה			4			כן			700			30.0			21			8			1			14,700			5,600			700			21,000						21,000			700									21,000			700


			12			30א			בן גוריון (הנשיאים)			ה			3			כן			700			40.0			31			8			1			21,700			5,600			700			28,000						28,000			700									28,000			700


			13			30א			ברזילי			ו			3						75			15.0			12			3						900			225			- 0			1,125						1,125			75


			14			30א			גנוסר			ד			3						240			10.0			5			5						1,200			1,200			- 0			2,400						2,400			240			240


			15			400			גנרל קניג			ה			5						125			25.0			18			7						2,250			875			- 0			3,125						3,125			125


			16			30א			דוד המלך			ה			3						100			10.0			7			3						700			300			- 0			1,000						1,000			100			100


			17			101			דוד רזיאל			ד			7						395			20.0			14			6						5,530			2,370			- 0			7,900						7,900			395


			18			199			האדמור מבאבוב			ו			6						95			18.0			13			5						1,235			475			- 0			1,710						1,710			95												95


			19			400			האורגים			ו			5						500			16.0			11			5						5,500			2,500			- 0			8,000						8,000			500


			20			199			הבנים			ו			6						220			12.0			3			8			1			660			1,760			220			2,640						2,640						220									220


			21			385			הגבעות			ד			7						105			12.0			7			5						735			525			- 0			1,260						1,260						105


			22			30א			הגלעד			ו			3						55			25.0			22			3						1,210			165			- 0			1,375						1,375						55


			23			30א			הדוגית			ה			3						170			8.0			5			3						850			510			- 0			1,360						1,360			170			170


			24			101			הדקל			ה			6						290			14.0			9			5						2,610			1,450			- 0			4,060						4,060			290


			25			400			החרושת			ה			5						290			17.0			12			5						3,480			1,450			- 0			4,930						4,930			290


			26			400			החשמל			ו			4						100			12.0			8			4						800			400			- 0			1,200						1,200						100


			27			30א			הל"א			ה			3						190			8.0			5			3						950			570			- 0			1,520						1,520			190			190


			28			30א			המיסדים			ד			3						185			10.0			6			4						1,110			740			- 0			1,850						1,850			185			185


			29			400			המלאכה			ה			5						180			16.0			11			5						1,980			900			- 0			2,880						2,880			180


			30			400			המסגר			ו			5						350			16.0			11			5						3,850			1,750			- 0			5,600						5,600			350


			31			30א			המשוררת רחל			ד			4						230			8.0			5			3						1,150			690			- 0			1,840						1,840			230			230


			32			385			הנרייטה סולד			ד			7						435			10.0			6			4						2,610			1,740			- 0			4,350						4,350						435


			33			400			הסוללים			ו			5						240			16.0			11			5						2,640			1,200			- 0			3,840						3,840			240


			34			400			הסוללים, המשך מזרח			ו			5						55			30.0			23			7						1,265			385			- 0			1,650						1,650			55												55


			35			400			הסוללים, המשך מזרח			ו			5						120			25.0			18			7						2,160			840			- 0			3,000						3,000			120												120


			36			101			הסיגריות			ה			6						220			14.0			9			5						1,980			1,100			- 0			3,080						3,080			220


			37			400			העבודה			ה			5						1,310			16.0			11			5						14,410			6,550			- 0			20,960						20,960			1,310


			38			400			העמל			ו			5						600			16.0			11			5						6,600			3,000			- 0			9,600						9,600			600


			39			400			הפלדה			ו			4						201			12.0			8			4						1,608			804			- 0			2,412						2,412						201


			40			400			הצורפים			ו			5						115			12.0			8			4						920			460			- 0			1,380						1,380						115


			41			199			הקוממיות			ז			6			כן			325			25.0			17			7			1			5,525			2,275			325			8,125						8,125			325									8,125


			42			400			הקוממיות			ז			5			כן			600			32.0			23			7			2			13,800			4,200			1,200			19,200						19,200			600									19,200


			43			101			הרב לוזון			ה			6						140			22.0			14			7			1			1,960			980			140			3,080						3,080			140												140


			44			101			הרב לוי			ה			6						535			20.0			14			6						7,490			3,210			- 0			10,700						10,700			535


			45			199			הרב מימון			ו			6			כן			490			20.0			14			6						6,860			2,940			- 0			9,800						9,800			490									9,800


			46			199			הרב ניסים בכר			ו			6						175			12.0			8			4						1,400			700			- 0			2,100						2,100						175


			47			199			הרב צבי יהודה			ה			6						195			12.0			8			4						1,560			780			- 0			2,340						2,340						195


			48			199			השבטים			ו			6						200			12.0			8			4						1,600			800			- 0			2,400						2,400						200


			49			101			השרון			ה			7						210			12.0			8			4						1,680			840			- 0			2,520						2,520			210			210


			50			101			התבור			ה			7						175			12.0			8			4						1,400			700			- 0			2,100						2,100						175


			51			385			התחיה			ג			6						335			12.0			7			5						2,345			1,675			- 0			4,020						4,020						335


			52			30א			וילרבן			ה			3						220			15.0			11			4						2,420			880			- 0			3,300						3,300			220


			53			30א			זרובבל			ד			3						265			8.0			5			3						1,325			795			- 0			2,120						2,120			265			265


			54			199			חיים שפרבר			ו			6						140			12.0			3			8			1			420			1,120			140			1,680						1,680						140									140


			55			30א			חלקה 221			ה			3						70			12.0			9			3						630			210			- 0			840						840			70			70


			56			30א			חלקה 226			ה			3						35			8.0			5			3						175			105			- 0			280						280			35			35


			57			30א			חלקה 258			ה			3						25			20.0			14			6						350			150			- 0			500						500						25


			58			30א			חלקה 27			ה			3						25			18.0			12			6						300			150			- 0			450						450						25


			59			30א			חלקה 323			ה			3						30			6.0						6						- 0			180			- 0			180						180			30			30


			60			30א			חלקה 326			ו			3						18			10.0			7			3						126			54			- 0			180						180			18			18


			61			30א			חלקה 326			ו			3						60			4.0			- 0			4						- 0			240			- 0			240						240			60			60


			62			101			חצור			ה			7						215			12.0			8			4						1,720			860			- 0			2,580						2,580						215


			63			30א			טבנקין			ד			3						420			20.0			14			6						5,880			2,520			- 0			8,400						8,400			420


			64			101			יוספטל			ד			6			כן			70			25.0			16			8			1			1,120			560			70			1,750						1,750			70									1,750			70


			65			385			יוספטל			ד			7			כן			50			25.0			16			8			1			800			400			50			1,250						1,250			50									1,250			50


			66			400			יוספטל			ד			5			כן			280			32.0			23			7			2			6,440			1,960			560			8,960						8,960			280									8,960			280


			67			30א			יוספטל			ו			3			כן			100			25.0			16			8			1			1,600			800			100			2,500						2,500			100									2,500			100


			68			101			יצחק ניסנבאום			ה			6			כן			240			25.0			16			8			1			3,840			1,920			240			6,000						6,000			240									6,000			240


			69			199			יצחק ניסנבאום			ו			6			כן			285			25.0			17			7			1			4,845			1,995			285			7,125						7,125			285									7,125


			70			400			יצחק ניסנבאום			ו			6			כן			1,700			25.0			17			7			1			28,900			11,900			1,700			42,500						42,500			1,700									42,500


			71			400			יצחק נפחא			ו			5						230			14.0			10			4						2,300			920			- 0			3,220						3,220			230												230


			72			30א			יקינטון			ה			3						70			8.0			5			3						350			210			- 0			560						560			70			70


			73			400			כ"ט בנוסמבר			ה			5			כן			110			20.0			13			6			1			1,430			660			110			2,200						2,200			110									2,200


			74			101			כט בנובמבר			ה			7			כן			295			25.0			16			8			1			4,720			2,360			295			7,375						7,375			295									7,375			295


			75			30א			כנור דוד			ה			4						50			25.0			20			5						1,000			250			- 0			1,250						1,250						50


			76			30א			כנור דוד			ה			3						30			8.0			5			3						150			90			- 0			240						240			30			30


			77			400			ללא שם (בדרום התוכנית)			ו			5						370			18.0			13			5						4,810			1,850			- 0			6,660						6,660			370												370


			78			400			ללא שם (בדרום התוכנית)			ו			5						355			16.0			11			5						3,905			1,775			- 0			5,680						5,680			355												355


			79			385			מבצע סיני			ג			6			כן			225			20.0			14			6						3,150			1,350			- 0			4,500						4,500			225									4,500


			80			199			מהוליבר			ו			6						340			20.0			14			6						4,760			2,040			- 0			6,800						6,800			340


			81			385			מודיליאהי			ג			6						75			12.0			7			5						525			375			- 0			900						900						75


			82			400			מנחם יקואל			ו			5						240			16.0			11			5						2,640			1,200			- 0			3,840						3,840			240												240


			83			101			מצדה			ד			7						200			12.0			8			4						1,600			800			- 0			2,400						2,400						200


			84			400			מצודת ביתר			ה			5						160			10.0			6			4						960			640			- 0			1,600						1,600


			85			30א			מרגלית			ה			3						50			13.0			9			4						450			200			- 0			650						650			50			50


			86			385			נילי			ג			6						80			18.0			13			5						1,040			400			- 0			1,440						1,440						80


			87			385			סטרומה			ג			6						185			13.0			8			5						1,480			925			- 0			2,405						2,405						185


			88			101			סמטה ללא שם			ה			6						50			22.0			16			6						800			300			- 0			1,100						1,100			50												50


			89			199			קרן היסוד			ו			6						540			20.0			14			6						7,560			3,240			- 0			10,800						10,800			540


			90			385			קרן קיימת			ג			6			כן			100			25.0			16			8			1			1,600			800			100			2,500						2,500			100									2,500			100


			91			385			רהב			ג			6						200			13.0			8			5						1,600			1,000			- 0			2,600						2,600						200


			92			30א			שאול המלך			ה			3						100			10.0			7			3						700			300			- 0			1,000						1,000			100			100


			93			101			שבילים להולכי רגל																											- 0			1,500			- 0			1,500						1,500			- 0												- 0


			94			101			שטרן			ד			6						120			22.0			14			7			1			1,680			840			120			2,640						2,640			120												120


			95			30א			שי עגנון			ה			3						785			18.0			13			5						10,205			3,925			- 0			14,130						14,130			785


			96			385			שלום אש			ג			7						215			12.0			7			5						1,505			1,075			- 0			2,580						2,580						215


			97			30א			שלמה המלך			ה			3						30			25.0			22			3						660			90			- 0			750						750						30


			98			30א			שלמה המלך			ה			3						50			8.0			5			3						250			150			- 0			400						400			50			50


			99			400			שמעון בורסקאי			ו			5						550			20.0			14			6						7,700			3,300			- 0			11,000						11,000			550


			100			30א			שפירא			ה			3						540			18.0			13			5						7,020			2,700			- 0			9,720						9,720			540


			101			385			תנין			ג			6						190			12.0			8			4						1,520			760			- 0			2,280						2,280						190


			102			3/364			בי/3/364 - עמידר ניצנה												5,584			14.1												31,633			14,036			766			46,434			32,483			78,917			2,166			711			2,707			20,628			621


			103						סיכום מדגם												31,473															354,017			157,079			8,571			519,666			32,483			552,149			23,699			7,775			2,707			213,613			5,291


			104						שורת תיקון **												98															- 0			- 0			- 0			1,715			- 0			1,715			74			24			8			705			16


			105						סה"כ שטחי סלילה - ללא עורקים												31,571			17.54												354,017			157,079			8,571			521,381			32,483			553,864			23,773			7,799			2,715			214,318			5,307


																					a															b			c			d			e			f			g			h1			h2			h3			h6			i


						**			שורת התיקון מיועדת להתאים את הסכימה aבשורה															103			שהינה תוצאה של מדידה ידנית, אל נתוני שטחי הדרכים מלוח מס' 1.2 בנספח מס' 1,


																					6%															64%			28%			1.6%			94%									75%			25%


																		אורך כבישים בעיר כולה			76,666


																		שיעור כיסוי של המדגם לפי אורך כביש			41.2%
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נספח 7 - מחירי תשומות סלילה


			


			לוח 2.1 - חישוב עלות של 1 מ"ר מדרכה לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עבודות עפר כולל הובלה ל- 2 ק"מ			מ"ק			8.00			51.02.0010			0.50			4.00


			הובלה ל- 5 ק"מ נוספעים			מ"ק			15.00			51.02.0060 x 5			0.50			7.50


			הידוק			מ"ק			2.70			51.02.0040			0.50			1.35


			ריסוס			מ"ר			1.80			01.01.0050			1.00			1.80


			קירות תומכים			מ"ר			595.00			40.06.0051			0.02			11.90


			מצע סוג א - שכבה 20 ס"מ			מ"ק			52.00			40.03.0010			0.20			10.40


			ריצוף אבן משתלבת			מ"ר			58.00			40.05.0130			1.00			58.00


			חגורת בטון לסגירת ריצוף			מ"א			19.00			40.06.390 *			0.30			5.70


			מסגרות לעצים 3 אבני שפה			יח'			135.00			51.05.0010 x 3			0.050			6.75


			עצים			יח'			160.00			41.02.0070			0.030			4.80


			ריהוט רחוב ושונות			5%												5.37


			סה"כ															117.57


			*			לפי מחירון משהב"ש


			לוח 2.2 - חישוב עלות של 1 מ"א אבן שפה למדרכה לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			אבן שפה			מ"א			45.00			51.05.0010			1.00			45.00


			הנמכות															2.25


			צביעת אבני שפה			מ"א			2.50			51.08.0060			2.00			5.00


			סה"כ															52.25


			לוח 2.3 - חישוב עלות של 1 מ"א אבן תעלה כביש לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			אבן תעלה חד שיפועית			מ"א			45.00			51.05.0039			0.90			40.50


			סה"כ															40.50


			לוח 2.4 - חישוב עלות של 1 מ"א אבן אי, לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			אבן שפה משופעת			מ"א			46.00			51.05.0020			1.00			46.00


			סה"כ															46.00


			לוח 2.5 - חישוב עלות של 1 מ"ר אי, לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עבודות עפר כולל הובלה ל- 2 ק"מ			מ"ק			8.00			51.02.0010			0.50			4.00


			הובלה ל- 5 ק"מ נוספעים			מ"ק			15.00			51.02.0060 x 5			0.50			7.50


			הידוק			מ"ק			2.70			51.02.0040			0.50			1.35


			ריסוס			מ"ר			1.80			01.01.0050			0.02			0.04


			מצע סוג א - שכבה 20 ס"מ			מ"ק			52.00			40.03.0010			0.20			10.40


			ריצוף אבן משתלבת			מ"ר			58.00			40.05.0130			0.50			29.00


			חגורת בטון לסגירת ריצוף			מ"א			19.00			40.05.0200			0.15			2.85


			גינון			מ"ר			95.72			מלוח # 2.8			0.50			47.86


			תוספת לגידור			2%												2.06


			סה"כ															105.06


			לוח 2.6 - חישוב עלות של 1 מ"ר מיסעת אספלט לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עבודות עפר כולל הובלה ל- 2 ק"מ			מ"ק			8.00			51.02.0010			0.50			4.00


			הובלה ל- 5 ק"מ נוספעים			מ"ק			15.00			51.02.0060 x 5			0.50			7.50


			הידוק			מ"ק			2.70			21.02.0040			0.50			1.35


			ריסוס			מ"ר			1.80			01.01.0050			0.02			0.04


			מצע סוג א' - שכבה 30 ס"מ			מ"ק			52.00			51.03.0010			0.30			15.60


			אגו"מ 12 ס"מ			מ"ק			41.00			51.03.0020			0.12			4.92


			התאמת כוכים			יח'			280.00						0.01			2.80


			ציפוי יסוד			מ"ר			1.00			51.04.0040			1.00			1.00


			שכבת אספלט תחתונה			מ"ר			38.00			51.04.0012			1.00			38.00


			שכבת אספלט עליונה 3 ס"מ			מ"ר			12.00			51.04.0030			1.00			12.00


			שרוולים לחציות כביש			מ"א			290.00			51.06.0071			0.01			2.90


			צביעה, תימרור, שילוט ופסי האטה			10%												9.01


			סה"כ															99.12


			לוח 2.7 - חישוב עלות של 1 מ"ר דרך משולבת, לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עבודות עפר כולל הובלה ל- 2 ק"מ			מ"ק			8.00			51.02.0010			0.50			4.00


			הובלה ל- 5 ק"מ נוספעים			מ"ק			15.00			51.02.0060 x 5			0.50			7.50


			הידוק			מ"ק			2.70			51.02.0040			0.50			1.35


			ריסוס			מ"ר			1.80			01.01.0050			0.02			0.04


			קירות תומכים			מ"ר			595.00			40.06.0051			0.02			11.90


			מצע סוג א' - שכבה 30 ס"מ			מ"ק			52.00			51.03.0010			0.30			15.60


			התאמת כוכים			יח'			280.00						0.01			2.80


			ריצוף אבן משתלבת			מ"ר			58.00			40.05.0130			0.80			46.40


			חגורת בטון לסגירת ריצוף			מ"א			19.00			40.05.0200			0.30			5.70


			אדניות מאבן תחום 35/45/30			מ"א			80.00			51.05.0036			0.50			40.00


			התאמת כוכים			יח'			280.00						0.01			2.80


			גינון			מ"ר			95.72			מלוח # 2.8			0.20			19.14


			תימרור ושילוט			5%												7.86


			ריהוט רחוב ושונות			5%												7.86


			סה"כ															172.95


			לוח 2.8 - חישוב עלות של 1 מ"ר גינון, לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עבודות עפר והכשרת קרקע			מ"ק			8.00			51.02.0010			0.50			4.00


			הובלה ל- 5 ק"מ נוספים			מ"ק			15.00			51.02.0060 x 5			0.25			3.75


			ריסוס			מ"ר			1.80			01.01.0050			0.02			0.04


			מסגרות לעצים			י"ח			660.0			51.05.0090			0.03			16.94


			נטיעות עצים			י"ח			160.0			41.02.0070			0.05			8.00


			נטיעות שיחים			י"ח			4.0			41.02.0010			5.00			20.00


			מערכת השקיה ממוחשבת			יח'			18.0						1.00			18.00


			שתילת דשא			מ"ר			20.0			41.03.0030			0.25			5.00


			מילוי אדמת גן			מ"ר			50.0			41.01.0090			0.40			20.00


			סה"כ															95.72


			לוח 2.9 - חישוב עלות עמוד תאורה 12 מטר לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עמוד תאורה			יח'			2,800.0			08.07.0105 *			1			2,800


			יסוד לעמוד			יח'			820.0			08.03.0035			1			820.0


			הצבה ואיזון עמוד			יח'			700.0						1.00			700.0


			זרוע 2 מ'			יח'			450.0			08.07.0128			2.00			900.0


			גוף תאורה			יח'			530.0			08.07.0024			2.00			1,060.0


			הארקה			יח'			153.0			08.08.0010			1.00			153.0


			צינור מוביל			יח'			28.0						28.00			784.0


			חפירה להנחת מוליכים			מ"א			31.0			08.03.0010			28.00			868.0


			מוליכים			מ"א			19.1			08.02.0083			28.00			534.8


			חיבור למרכזת, בדיקה ואישור			יח'			1,000.0						1.00			1,000.0


			אביזרים ושונות												5%			481.0


			העתקת עמודי חשמל												5%			505.0


			סה"כ															10,606


			*			בתוספת 700 ש"ח הפרש בין 10 ל- 12 מ"א


			לוח 2.10 - חישוב עלות עמוד תאורה 10 מטר לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עמוד תאורה			יח'			2,100.0			08.07.0105			1			2,100


			יסוד לעמוד			יח'			367.00			08.03.0032			1.0			367.0


			הצבה ואיזון עמוד			יח'			630.00						1.0			630.0


			התקנת זרועות			יח'			310.0			08.07.0126			1.0			310.0


			גוף תאורה			יח'			570.0			08.07.0024			1.0			570.0


			הארקה			יח'			153.0			08.08.0010			1.0			153.0


			צינור מוביל			יח'			28.0						28.0			784.0


			חפירה להנחת מוליכים			מ"א			31.0			08.03.0010			28.0			868.0


			מוליכים			מ"א			19.1			08.02.0027			28.0			534.8


			בדיקה ואישור			יח'			900.00						1.0			900.0


			אביזרים ושונות												5%			360.8


			העתקת עמודי חשמל												5%			378.9


			סה"כ															7,957


			לוח 2.11 - חישוב עלות עמוד תאורה 4 מטר לא כולל תכנון, ניהול, פקוח ומע"מ


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			המקור: דקל  11/2000			מספר יחידות			סה"כ עלות


			עמוד תאורה			יח'			770.0			08.07.0102			1.0			770


			יסוד לעמוד			יח'			202.0			08.03.0030			1.0			202


			הצבה ואיזון עמוד			יח'			560.0						1.0			560


			התקנת זרועות			יח'			195.0			08.07.0120			2.0			390


			גוף תאורה			יח'			214.0			08.07.0020			1.0			214


			הארקה			יח'			153.0			08.08.0010			1.0			153


			צינור מוביל			יח'			28.0						15.0			420


			חפירה להנחת מוליכים			מ"א			31.0			08.03.0010			15.0			465


			מוליכים			מ"א			19.1			08.02.0027			15.0			287


			בדיקה ואישור			יח'			800.0						1.0			800


			אביזרים ושונות												5%			213.0


			העתקת עמודי חשמל												5%			223.7


			סה"כ															4,697


			לוח 2.12 - קיר אקוסטי בגובה 4 מ' בעובי 20 ס"מ - תחשיב עלות למ"א


						ש"ח, במחירי			February-04


			סעיף עלות			יחידת מידה			עלות ליחידה			08.03.0030			מספר יחידות			סה"כ עלות


			חפירה עבור יסוד			מ"ק			24.0			40.06.0010			0.25			6


			יסוד			מ"ק			760.0			40.06.0030			0.25			190


			קיר בטון כולל חיפוי			מ"ר			278.0			14.01.0010			5.00			1,390


			גינון ושונות			מ"א			16.0						0.02			0.32


			סה"כ למ"א			מ"א												1,586


			לוח 2.13 - ריכוז סכומי העלויות ליחידת תשומה מהלוחות עד כאן, לא כולל נלוות (תכנון, ניהול, פיקוח ומע"מ)


						ש"ח, במחירי			February-04


			יחידת תשומה			יחידה			כינוי


			מדרכה			מ"ר			i			117.57


			אבן שפה			מ"א			j			52.25


			אבן תעלה			מ"א			k			40.50


			אבן אי			מ"א			l			46.00


			איים			מ"ר			m			105.06


			אספלט			מ"ר			n			99.12


			דרך משולבת			מ"ר			p			172.95


			גינון			מ"ר			q			95.72


			עמוד תאורה 12 מטר			יח'			r			10,606


			עמוד תאורה 10 מטר			יח'			s			7,957


			עמוד תאורה 4 מטר			יח'			t			4,697


			מרכזת תאורה			יח'			u			52,000


			רמזור ממוצע			יח'			v			500,000


			קיר אקוסטי			מ"א			w			1,586
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גיליון1

		

		בת ים - מדרכות

		מדד 07/04		3=(1:2)		2		1

				תעריף		שטח - מ"ר		עלות		שיעור
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								₪ 56,650,000		100%

										גובה שטח מסחרי/משרדים

		ל - 1 מ"ק בנין		8.90						מטר - 4





גיליון2

		





גיליון3

		






image7.emf
מכתב לחתימת  doc . הרשות


מכתב לחתימת הרשות.doc
[image: image1.wmf] 


[image: image2.wmf]c




לכבוד


מר אלי כהן

הנדון: עיריית בת ים – היטל תיעול 


לבקשתכם, בוצעה על ידי בדיקה הנדסית של התחשיב שהוגש על ידי מימד 21 (מערכות כלכליות) בע"מ. 


לצורך ניתוח הנתונים, הנחתי כי המידע שנתקבל מיועץ המועצה המקומית, הינו שלם, מדויק ומעודכן. לא ביצעתי בדיקה עצמאית בלתי תלויה של המידע הנ"ל, מלבד בדיקת סבירות. בדיקות אלה, והתיקונים שבאו בעקבותיהם, הביאו לעדכון התעריף שהוגש.


דגשים: 


1. התעריף לא יחול על שטח תכנית מפורטת בי/410 אשר נמצאת בתכנון  או על כל תכנית אחרת שתוכן לאותו שטח.

2. לא יוטל היטל על שטחי חניה תת קרקעיים.

3. בדיקתי אינה מהווה אישור למקדמי תשתיות העל.

4. יש לוודא קבלת תצהירי נציגי הרשות (גזבר ומהנדס המועצה) על פי נהלי חברת ג'יגה. 


		בברכה,
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		אורן פליטמן

יעוץ וניהול הנדסי










העתק: ברוך בורוכוב, ג'יגה
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14/3/05

לכבוד

מר אלי כהן - מימד 21 

                      הנדון: תגובה למכתבך מ 14/3/05 

1. בדקתי את הרשומות שברשותי.

2. האישור על היטלי פיתוח של עיריית בת ים נשלחו אליך ולמשרד הפנים בתאריך 24/2/05. 

3. יתכן והקבצים לא הגיעו אליך עקב תקלה בעת שליחת הדואר האלקטרוני.

4. מצ"ב אישורי תחשיב היטלי הפיתוח.



בכבוד רב,


אמיר כץ

הנתונים בבסיס התחשיב
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שטחים

		

				ניתוח תב"עות נבחרות להיטל שצ"פים - טבלה מס' 1

				בי/410

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר				ללא מרתפי חנייה

				מגורים א'		10,200		10,588

				מגורים מיוחד		597,522		143,419

				מסחר		9,460		4,188

				מלונאות		117,800		39,685

				סה"כ		734,982		197,880

				בי/450

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר

				מלונאות		293,421		56,975

				משולב		5,176		30,005

				סה"כ		298,597		86,980				ללא מרתפי חנייה

				כולל שטחי שירות

				בי/450/1

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר

				מגורים ב'		33,920		14,398

				סה"כ		33,920		14,398				ללא מרתפי חנייה

				כולל שטחי שירות

				בי/450/3

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר

				מגורים ב'		18,620		3,300

				סה"כ		18,620		3,300				ללא מרתפי חנייה

				בי/30 א'

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר

				מגורים		152,608		193,895

				מלונאות		49,155		16,950

				סה"כ		201,763		210,845				ללא מרתפי חנייה

				כולל שטחי שירות

				בי/142/1

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר

				מגורים מיוחד		170,907		54,453

				יחידה מסחרית		750		1,545

				סה"כ		171,657		55,998				ללא מרתפי חנייה

				בי 400

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר

				אזור עסקים מיוחד		201,240		77,400				200%

				אזור עסקים ובידור		641,102		365,300				135%

				יחידה מסחרית		1,680		1,000

				סה"כ		844,022		443,700				ללא מרתפי חנייה

				בי/2/364

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר

				מגורים מיוחד		19,385		4,692

				מסחר		650		1,255

				סה"כ		20,035		5,947				ללא מרתפי חנייה

				227 א'

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר

				מגורים		38,301		24,241

				מיוחד		20,117		12,732

				סה"כ		58,417		36,973				ללא מרתפי חנייה

				בי / 456

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר				ללא מרתפי חנייה

				מגורים ד'		109,955		26,046

				סה"כ		109,955		26,046

				בי/5/142

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר				ללא מרתפי חנייה

				מגורים ד'		73,930		16,167

				סה"כ		73,930		16,167

				בי 3/142 א

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר				ללא מרתפי חנייה

				מגורים		48,230		16,000

				סה"כ		48,230		16,000

				בי/6/142

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר				ללא מרתפי חנייה

				מגורים ד'		47,110		10,918

				סה"כ		47,110		10,918



אלכס:
לפי בי/339 וממוצע של א' ו- ג' בניכוי 25 מ"ר לחנייה תת קרקעית

Alex:
בניכוי שטח של תוכנית בי /450/3

Alex:
לפי תקן חנייה לכל 90 מ"ר דירה חנייה 25 מ"ר, כאן שטח הדירות הינו 120 מ"ר

Alex:
כולל 6 מ"ר מחסנים דירתיים



סה"כ שטחים ריכוז

		

								טבלה מס' 2 - ריכוז שטחים

						תב"ע		מגורים				מסחר ותעשייה				מלונות/אחר				סה"כ

								קרקע		בניה		קרקע		בניה		קרקע		בניה		קרקע		בניה

						בי/410		154,007		607,722		4,188		9,460		39,685		117,800		197,880		734,982

						בי/450		- 0		- 0		30,005		5,176		56,975		293,421		86,980		298,597

						בי/450/1		14,398		33,920										14,398		33,920

						בי/450/3		3,300		18,620										3,300		18,620

						בי/30 א'		193,895		152,608		- 0		- 0		16,950		49,155		210,845		201,763

						בי/142/1		54,453		170,907		1,545		750		- 0		- 0		55,998		171,657

						בי/2/364		4,692		19,385		1,255		650						5,947		20,035

						277 א'		36,973		58,417										36,973		58,417

						בי 400						443,700		844,022						443,700		844,022

						בי 456		26,046		109,955										26,046		109,955

						בי/5/142		16,167		73,930										16,167		73,930

						בי 3/142 א		16,000		48,230										16,000		48,230

						בי/6/142		10,918		47,110										10,918		47,110

						סה"כ		530,849		1,340,804		480,693		860,057		113,610		460,376		1,125,152		2,661,237





שצ"פים

										טבלה מס' 3- ריכוז שצ"פים

				אסמכתא		ג' ו-ד'

		מספר התב"ע		מגרש/חלקה		גודל השטח האינטנסיבי במ"ר		אחוז שיפוע		עלות למ"ר לפי נוהל		גודל עד 5,000 מ"ר		גודל מ- 5,000 מ"ר עד 10,000 מ"ר		גודל  מ- 10,000 מ"ר		סה"כ עלות לפי נוהל בש"ח		עלות למ"ר עפ"י נוהל

						גודל השטח במ"ר

		450		400		2,306		0%-6%		335		2,306		0		0		772,510		335

				401		5,600		0%-6%		335		5,000		600		0		1,775,500		317

				402		5,600		0%-6%		335		5,000		600		0		1,775,500		317

				403		1,596		0%-6%		335		1,596		0		0		534,660		335

				404		1,106		0%-6%		335		1,106		0		0		370,510		335

				405		626		0%-6%		335		626		0		0		209,710		335

				406		14,797		0%-6%		335		5,000		5,000		4,797		3,304,663		223

				407		6,100		0%-6%		335		5,000		1,100		0		1,859,250		305

				408		3,297		0%-6%		335		3,297		0		0		1,104,495		335

				409		14,309		0%-6%		335		5,000		5,000		4,309		3,195,677		223

				410		6,000		0%-6%		335		5,000		1,000		0		1,842,500		307

				411		3,000		0%-6%		335		3,000		0		0		1,005,000		335

		30 א'		א		35,000		0%-6%		335		5,000		5,000		25,000		7,816,667		223

				ב		250		0%-6%		335		250		0		0		83,750		335

				ג		1,000		0%-6%		335		1,000		0		0		335,000		335

				ד		1,500		0%-6%		335		1,500		0		0		502,500		335

				ה		2,500		0%-6%		335		2,500		0		0		837,500		335

				ו		2,500		0%-6%		335		2,500		0		0		837,500		335

				ז		300		0%-6%		335		300		0		0		100,500		335

				ח		200		0%-6%		335		200		0		0		67,000		335

				ט		400		0%-6%		335		400		0		0		134,000		335

				י		1,500		0%-6%		335		1,500		0		0		502,500		335

				יא		1,200		0%-6%		335		1,200		0		0		402,000		335

				יב		3,000		0%-6%		335		3,000		0		0		1,005,000		335

				יג		300		0%-6%		335		300		0		0		100,500		335

		410		1061		3,800		0%-6%		335		3,800		0		0		1,273,000		335

				90		32,260		0%-6%		335		5,000		5,000		22,260		7,204,733		223

				91		4,650		0%-6%		335		4,650		0		0		1,557,750		335

				92		40		0%-6%		335		40		0		0		13,400		335

				93		70		0%-6%		335		70		0		0		23,450		335

				94		1,800		0%-6%		335		1,800		0		0		603,000		335

				95		1,500		0%-6%		335		1,500		0		0		502,500		335

				96		200		0%-6%		335		200		0		0		67,000		335

				97		170		0%-6%		335		170		0		0		56,950		335

				98		1,800		0%-6%		335		1,800		0		0		603,000		335

				99		2,000		0%-6%		335		2,000		0		0		670,000		335

				100		200		0%-6%		335		200		0		0		67,000		335

				101		200		0%-6%		335		200		0		0		67,000		335

				103		1,900		0%-6%		335		1,900		0		0		636,500		335

				106		17,100		0%-6%		335		5,000		5,000		7,100		3,819,000		223

				109		400		0%-6%		335		400		0		0		134,000		335

				110		200		0%-6%		335		200		0		0		67,000		335

				111		200		0%-6%		335		200		0		0		67,000		335

				112		3,800		0%-6%		335		3,800		0		0		1,273,000		335

		142/1		1		46,981		0%-6%		335		5,000		5,000		36,981		10,492,423		223

				2		3,869		0%-6%		335		3,869		0		0		1,296,115		335

				3		2,612		0%-6%		335		2,612		0		0		875,020		335

				4		2,330		0%-6%		335		2,330		0		0		780,550		335

		בי 2/364		א-1		1,726		0%-6%		335		1,726		0		0		578,244		335

				א-2		357		0%-6%		335		357		0		0		119,562		335

				ט		906		0%-6%		335		906		0		0		303,510		335

				215-1		860		0%-6%		335		860		0		0		288,100		335

		227 א'		9		4,935		0%-6%		335		4,935		0		0		1,653,225		335

				14		1,300		0%-6%		335		1,300		0		0		435,500		335

				21		600		0%-6%		335		600		0		0		201,000		335

				28		2,729		0%-6%		335		2,729		0		0		914,215		335

				13		500		0%-6%		335		500		0		0		167,500		335

				34		714		0%-6%		335		714		0		0		239,190		335

		400		75		12,500		0%-6%		335		5,000		5,000		2,500		2,791,667		223

				76		8,000		0%-6%		335		5,000		3,000		0		2,177,500		272

				77		8,000		0%-6%		335		5,000		3,000		0		2,177,500		272

				164		6,700		0%-6%		335		5,000		1,700		0		1,959,750		293

		בי/456				9,750		0%-6%		335		5,000		4,750		0		2,470,625		253

				סה"כ שצ"פים בתב"עות		301,646												79,100,870





חישוב היטל

		

		חישוב היטל

				סה"כ קרקע		סה"כ בנוי

				1,125,152		2,661,237

				העמסת עלויות עקיפות

				אחוז		סכום ₪

		סה"כ עלות ישירה				79,100,870

		בצ"מ		12%		9,492,104.40

		ניהול ופיקוח		12%		9,492,104.40

		סה"כ ביניים				98,085,079

		מע"מ		17.0%		16,674,463

		מימון		3%		3,442,786.27

		סה"כ עלויות				118,202,328

		חישוב תעריף

				שיעורי העמסה				תעריף מוצע

		קרקע		30%		₪ 35,460,699		₪ 31.52

		בנוי		70%		₪ 82,741,630		₪ 31.09



&C&A

&Lאופיר בוכניק ושות'&C&P&R&F



חישוב  ההיטל

		

				טבלה מספר 5 - שטחים

				שטח קרקע (מ"ר)		מגורים, מסחר ואחר		1,125,152

				שטח בניה (מ"ר)		מגורים, מסחר ואחר		2,661,237

				טבלה מספר 6 - חישוב גובה ההיטל

				סוג ההיטל		צורת החישוב				שיעור העמסה								סוג ההיטל		צורת החישוב				שיעור העמסה						אחוז שינוי

				מגורים ומסחר		מ"ר קרקע		58.88		קרקע		55%						מגורים ומסחר		מ"ר קרקע		20.74		קרקע		0.3				183.94%

						מ"ר בניה		20.37		בניה		45%								מ"ר בניה		20.46		בניה		0.7				-0.44%

				טבלה מספר 7 - חישוב גובה ההיטל  לאחר התחשבות בשיעורי גבייה

				סוג ההיטל		צורת החישוב						תעריף ישן

				מגורים ומסחר		מ"ר קרקע		58.88		21.4		22.01

						מ"ר בניה		20.37		22.14		25.02

						תעריף ההיטל נכון ל-04/2011

												168%

				טבלה מספר 8 - אחוזי גביה								-19%

										עלית ממוצע:		74%

				אחוז גביה		100%

				תשלום היטל לדוגמא

				בנוי כולל שרות		קרקע		סה"כ תשלום

				110		60		5,773.23

				140		60		6,384.26





הכנסות אל מול הוצאות

		

				טבלה מספר 9 - הכנסות מול הוצאות

				גובה היטל למ"ר		אחוזי גבייה		שטחים		סה"כ הכנסות		סה"כ הוצאות

		מ"ר קרקע למגורים ומסחר		58.88		100%		1,125,152		66,248,592

		מ"ר בנוי למגורים ומסחר		20.37		100%		2,661,237		54,203,394

		סה"כ								120,451,986		120,451,986





ריכוז עלויות

		

						טבלה מס' 4 - ריכוז עלויות

										סכום		מקדמים

						סה"כ עלות ישירה				79,100,870

						תכנון ומדידות				7,119,078		9%

						פיקוח צמוד				6,328,070		8%

						בצ"מ				7,403,841		8%

						סה"כ ביניים				99,951,859

						מע"מ				16,991,816		17%

						מימון				3,508,310		3%

						סה"כ עלויות				120,451,986

				*		תקורה והוצאות מימון ללא מע"מ





אחוז ₪ סכום 


כ עלות ישירה "סה


79,100,870                                      


מ"בצ


12% 9,492,104.40                                   


ניהול ופיקוח


12% 9,492,104.40                                   


כ ביניים"סה 98,085,079                          


מ"מע


17.0% 16,674,463                                      


מימון


5% 5,737,977.11                                   


כ עלויות"סה 120,497,519                        
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תחשיב שצפ בת ים 2016.xls
שטחים

		

				ניתוח תב"עות נבחרות להיטל שצ"פים - טבלה מס' 1

				בי/410

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר				ללא מרתפי חנייה

				מגורים א'		10,200		10,588

				מגורים מיוחד		597,522		143,419

				מסחר		9,460		4,188

				מלונאות		117,800		39,685

				סה"כ		734,982		197,880

				בי/450

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר

				מלונאות		293,421		56,975

				משולב		5,176		30,005

				סה"כ		298,597		86,980				ללא מרתפי חנייה

				כולל שטחי שירות

				בי/450/1

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר

				מגורים ב'		33,920		14,398

				סה"כ		33,920		14,398				ללא מרתפי חנייה

				כולל שטחי שירות

				בי/450/3

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר

				מגורים ב'		18,620		3,300

				סה"כ		18,620		3,300				ללא מרתפי חנייה

				בי/30 א'

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר

				מגורים		152,608		193,895

				מלונאות		49,155		16,950

				סה"כ		201,763		210,845				ללא מרתפי חנייה

				כולל שטחי שירות

				בי/142/1

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר

				מגורים מיוחד		170,907		54,453

				יחידה מסחרית		750		1,545

				סה"כ		171,657		55,998				ללא מרתפי חנייה

				בי 400

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר

				אזור עסקים מיוחד		201,240		77,400				200%

				אזור עסקים ובידור		641,102		365,300				135%

				יחידה מסחרית		1,680		1,000

				סה"כ		844,022		443,700				ללא מרתפי חנייה

				בי/2/364

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר

				מגורים מיוחד		19,385		4,692

				מסחר		650		1,255

				סה"כ		20,035		5,947				ללא מרתפי חנייה

				227 א'

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר

				מגורים		38,301		24,241

				מיוחד		20,117		12,732

				סה"כ		58,417		36,973				ללא מרתפי חנייה

				בי / 456

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר				ללא מרתפי חנייה

				מגורים ד'		109,955		26,046

				סה"כ		109,955		26,046

				בי/5/142

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר				ללא מרתפי חנייה

				מגורים ד'		73,930		16,167

				סה"כ		73,930		16,167

				בי 3/142 א

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר				ללא מרתפי חנייה

				מגורים		48,230		16,000

				סה"כ		48,230		16,000

				בי/6/142

				סיווג		שטח בנוי במ"ר (עיקרי ושרות)		שטח קרקע במ"ר				ללא מרתפי חנייה

				מגורים ד'		47,110		10,918

				סה"כ		47,110		10,918



אלכס:
לפי בי/339 וממוצע של א' ו- ג' בניכוי 25 מ"ר לחנייה תת קרקעית

Alex:
בניכוי שטח של תוכנית בי /450/3

Alex:
לפי תקן חנייה לכל 90 מ"ר דירה חנייה 25 מ"ר, כאן שטח הדירות הינו 120 מ"ר

Alex:
כולל 6 מ"ר מחסנים דירתיים



סה"כ שטחים ריכוז

		

								טבלה מס' 2 - ריכוז שטחים

						תב"ע		מגורים				מסחר ותעשייה				מלונות/אחר				סה"כ

								קרקע		בניה		קרקע		בניה		קרקע		בניה		קרקע		בניה

						בי/410		154,007		607,722		4,188		9,460		39,685		117,800		197,880		734,982

						בי/450		- 0		- 0		30,005		5,176		56,975		293,421		86,980		298,597

						בי/450/1		14,398		33,920										14,398		33,920

						בי/450/3		3,300		18,620										3,300		18,620

						בי/30 א'		193,895		152,608		- 0		- 0		16,950		49,155		210,845		201,763

						בי/142/1		54,453		170,907		1,545		750		- 0		- 0		55,998		171,657

						בי/2/364		4,692		19,385		1,255		650						5,947		20,035

						277 א'		36,973		58,417										36,973		58,417

						בי 400						443,700		844,022						443,700		844,022

						בי 456		26,046		109,955										26,046		109,955

						בי/5/142		16,167		73,930										16,167		73,930

						בי 3/142 א		16,000		48,230										16,000		48,230

						בי/6/142		10,918		47,110										10,918		47,110

						סה"כ		530,849		1,340,804		480,693		860,057		113,610		460,376		1,125,152		2,661,237





שצ"פים

										טבלה מס' 3- ריכוז שצ"פים

				אסמכתא		ג' ו-ד'

		מספר התב"ע		מגרש/חלקה		גודל השטח האינטנסיבי במ"ר		אחוז שיפוע		עלות למ"ר לפי נוהל		גודל עד 5,000 מ"ר		גודל מ- 5,000 מ"ר עד 10,000 מ"ר		גודל  מ- 10,000 מ"ר		סה"כ עלות לפי נוהל בש"ח		עלות למ"ר עפ"י נוהל

						גודל השטח במ"ר

		450		400		2,306		0%-6%		335		2,306		0		0		772,510		335

				401		5,600		0%-6%		335		5,000		600		0		1,775,500		317

				402		5,600		0%-6%		335		5,000		600		0		1,775,500		317

				403		1,596		0%-6%		335		1,596		0		0		534,660		335

				404		1,106		0%-6%		335		1,106		0		0		370,510		335

				405		626		0%-6%		335		626		0		0		209,710		335

				406		14,797		0%-6%		335		5,000		5,000		4,797		3,304,663		223

				407		6,100		0%-6%		335		5,000		1,100		0		1,859,250		305

				408		3,297		0%-6%		335		3,297		0		0		1,104,495		335

				409		14,309		0%-6%		335		5,000		5,000		4,309		3,195,677		223

				410		6,000		0%-6%		335		5,000		1,000		0		1,842,500		307

				411		3,000		0%-6%		335		3,000		0		0		1,005,000		335

		30 א'		א		35,000		0%-6%		335		5,000		5,000		25,000		7,816,667		223

				ב		250		0%-6%		335		250		0		0		83,750		335

				ג		1,000		0%-6%		335		1,000		0		0		335,000		335

				ד		1,500		0%-6%		335		1,500		0		0		502,500		335

				ה		2,500		0%-6%		335		2,500		0		0		837,500		335

				ו		2,500		0%-6%		335		2,500		0		0		837,500		335

				ז		300		0%-6%		335		300		0		0		100,500		335

				ח		200		0%-6%		335		200		0		0		67,000		335

				ט		400		0%-6%		335		400		0		0		134,000		335

				י		1,500		0%-6%		335		1,500		0		0		502,500		335

				יא		1,200		0%-6%		335		1,200		0		0		402,000		335

				יב		3,000		0%-6%		335		3,000		0		0		1,005,000		335

				יג		300		0%-6%		335		300		0		0		100,500		335

		410		1061		3,800		0%-6%		335		3,800		0		0		1,273,000		335

				90		32,260		0%-6%		335		5,000		5,000		22,260		7,204,733		223

				91		4,650		0%-6%		335		4,650		0		0		1,557,750		335

				92		40		0%-6%		335		40		0		0		13,400		335

				93		70		0%-6%		335		70		0		0		23,450		335

				94		1,800		0%-6%		335		1,800		0		0		603,000		335

				95		1,500		0%-6%		335		1,500		0		0		502,500		335

				96		200		0%-6%		335		200		0		0		67,000		335

				97		170		0%-6%		335		170		0		0		56,950		335

				98		1,800		0%-6%		335		1,800		0		0		603,000		335

				99		2,000		0%-6%		335		2,000		0		0		670,000		335

				100		200		0%-6%		335		200		0		0		67,000		335

				101		200		0%-6%		335		200		0		0		67,000		335

				103		1,900		0%-6%		335		1,900		0		0		636,500		335

				106		17,100		0%-6%		335		5,000		5,000		7,100		3,819,000		223

				109		400		0%-6%		335		400		0		0		134,000		335

				110		200		0%-6%		335		200		0		0		67,000		335

				111		200		0%-6%		335		200		0		0		67,000		335

				112		3,800		0%-6%		335		3,800		0		0		1,273,000		335

		142/1		1		46,981		0%-6%		335		5,000		5,000		36,981		10,492,423		223

				2		3,869		0%-6%		335		3,869		0		0		1,296,115		335

				3		2,612		0%-6%		335		2,612		0		0		875,020		335

				4		2,330		0%-6%		335		2,330		0		0		780,550		335

		בי 2/364		א-1		1,726		0%-6%		335		1,726		0		0		578,244		335

				א-2		357		0%-6%		335		357		0		0		119,562		335

				ט		906		0%-6%		335		906		0		0		303,510		335

				215-1		860		0%-6%		335		860		0		0		288,100		335

		227 א'		9		4,935		0%-6%		335		4,935		0		0		1,653,225		335

				14		1,300		0%-6%		335		1,300		0		0		435,500		335

				21		600		0%-6%		335		600		0		0		201,000		335

				28		2,729		0%-6%		335		2,729		0		0		914,215		335

				13		500		0%-6%		335		500		0		0		167,500		335

				34		714		0%-6%		335		714		0		0		239,190		335

		400		75		12,500		0%-6%		335		5,000		5,000		2,500		2,791,667		223

				76		8,000		0%-6%		335		5,000		3,000		0		2,177,500		272

				77		8,000		0%-6%		335		5,000		3,000		0		2,177,500		272

				164		6,700		0%-6%		335		5,000		1,700		0		1,959,750		293

		בי/456				9,750		0%-6%		335		5,000		4,750		0		2,470,625		253

				סה"כ שצ"פים בתב"עות		301,646												79,100,870





חישוב היטל

		

		חישוב היטל

				סה"כ קרקע		סה"כ בנוי

				1,125,152		2,661,237

				העמסת עלויות עקיפות

				אחוז		סכום ₪

		סה"כ עלות ישירה				79,100,870

		בצ"מ		12%		9,492,104.40

		ניהול ופיקוח		12%		9,492,104.40

		סה"כ ביניים				98,085,079

		מע"מ		17.0%		16,674,463

		מימון		5%		5,737,977.11

		סה"כ עלויות				120,497,519

		חישוב תעריף

				שיעורי העמסה				תעריף מוצע

		קרקע		30%		₪ 36,149,256		₪ 32.13

		בנוי		70%		₪ 84,348,264		₪ 31.70



&C&A

&Lאופיר בוכניק ושות'&C&P&R&F



חישוב  ההיטל

		

				טבלה מספר 5 - שטחים

				שטח קרקע (מ"ר)		מגורים, מסחר ואחר		1,125,152

				שטח בניה (מ"ר)		מגורים, מסחר ואחר		2,661,237

				טבלה מספר 6 - חישוב גובה ההיטל

				סוג ההיטל		צורת החישוב				שיעור העמסה								סוג ההיטל		צורת החישוב				שיעור העמסה						אחוז שינוי

				מגורים ומסחר		מ"ר קרקע		58.88		קרקע		55%						מגורים ומסחר		מ"ר קרקע		20.74		קרקע		0.3				183.94%

						מ"ר בניה		20.37		בניה		45%								מ"ר בניה		20.46		בניה		0.7				-0.44%

				טבלה מספר 7 - חישוב גובה ההיטל  לאחר התחשבות בשיעורי גבייה

				סוג ההיטל		צורת החישוב						תעריף ישן

				מגורים ומסחר		מ"ר קרקע		58.88		21.4		22.01

						מ"ר בניה		20.37		22.14		25.02

						תעריף ההיטל נכון ל-04/2011

												168%

				טבלה מספר 8 - אחוזי גביה								-19%

										עלית ממוצע:		74%

				אחוז גביה		100%

				תשלום היטל לדוגמא

				בנוי כולל שרות		קרקע		סה"כ תשלום

				110		60		5,773.23

				140		60		6,384.26





הכנסות אל מול הוצאות

		

				טבלה מספר 9 - הכנסות מול הוצאות

				גובה היטל למ"ר		אחוזי גבייה		שטחים		סה"כ הכנסות		סה"כ הוצאות

		מ"ר קרקע למגורים ומסחר		58.88		100%		1,125,152		66,248,592

		מ"ר בנוי למגורים ומסחר		20.37		100%		2,661,237		54,203,394

		סה"כ								120,451,986		120,451,986





ריכוז עלויות

		

						טבלה מס' 4 - ריכוז עלויות

										סכום		מקדמים

						סה"כ עלות ישירה				79,100,870

						תכנון ומדידות				7,119,078		9%

						פיקוח צמוד				6,328,070		8%

						בצ"מ				7,403,841		8%

						סה"כ ביניים				99,951,859

						מע"מ				16,991,816		17%

						מימון				3,508,310		3%

						סה"כ עלויות				120,451,986

				*		תקורה והוצאות מימון ללא מע"מ





אחוז ₪ סכום 


כ עלות ישירה "סה


79,100,870                                      


מ"בצ


12% 9,492,104.40                                   


ניהול ופיקוח


12% 9,492,104.40                                   


כ ביניים"סה 98,085,079                          


מ"מע


17.0% 16,674,463                                      


מימון


5% 5,737,977.11                                   


כ עלויות"סה 120,497,519                        
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