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	6.5 נק' – ניקוד מרבי. 
הניקוד יחליף את הניקוד במאפיין 4.2 הקיים. 
אם מצטבר ניקוד נוסף מעבר לניקוד המרבי המתאפשר במאפיין הקיים, יילקח הניקוד הנוסף ממאפיין 9.1 בפרק החדשנות.

	מטרה

	למזער השפעות סביבתיות הנגרמות משינוע חומרים ומוצרים למפעלי הייצור ולאתר הפרויקט ולעודד את הכלכלה המקומית על ידי בחירת חומרים ומוצרים מקומיים.



	 
	קריטריונים להערכה
	ניקוד

	1. 
	תו סימון "מיוצר בישראל"
יוכח כי נעשה שימוש בשטח נבדק בחומרי בנייה ובמוצרי בנייה המסומנים ב"תו מיוצר בישראל" של התאחדות התעשיינים בשיתוף עם משרד הכלכלה והתעשייה. 
הניקוד יתקבל לפי כמות החומרים והמוצרים הסופיים המשולבים במבנה לפי המדרג הזה:
	

	
	· 10 מוצרים
	ללא ניקוד

	
	· 15 מוצרים
	0.5

	
	· 20 מוצרים
	1

	
	· בתנאי שהשטח הנבדק עמד באחד המדרגים מעלה, ונבחרו מוצרים מ-3 יצרנים שונים.
	0.5

	2. 
	חומרי גלם וייצור מקומי
במאפיין זה יתקבל ניקוד לפי אחת משתי השיטות המפורטות מטה (2.1 או 2.2), ללא תלות בסעיף 1.
	

	2.1
	שיטה מרשמית 
יוכח כי נעשה שימוש בחומרים ובמוצרים העומדים בקריטריונים להלן לכל הפחות:
1. 35% מחומרי הגלם לייצור המוצר הסופי הופקו ויוצרו בטווח שאינו עולה על 500 ק"מ בקו אווירי משער מפעל הייצור. שיעור חומרי הגלם המקומיים נמדד ממשקל המוצר הסופי.
2. טווח השינוע של המוצר הסופי משער מפעל הייצור לאתר הבנייה אינו עולה על 500 ק"מ בקו אווירי.
הערה: על האף האמור, לא ייכללו מפעלים וחומרי גלם שמקורם במדינות שאינן נמצאות לחלוטין בתוך הרדיוס של 500 ק"מ בקו אווירי. 
הניקוד יתקבל לפי מספר החומרים והמוצרים הסופיים המשולבים במבנה לפי המדרג הזה:
	

	
	· 1 עד 4 מוצרים 
	0.5

	
	· 5 עד 9 מוצרים
	1

	
	· 10 מוצרים ויותר
	1.5

	
2.2

	או:
השיטה החישובית
הניקוד יתקבל לפי מספר החומרים והמוצרים המקומיים המיושמים בשטח הנבדק על בסיס השיטה החישובית (המפורטת בהערות מאפיין זה), בשקלול הפרמטרים האלה:
· שיעור חומר גלם מקומי במוצר הסופי – 35% או 50% או 65% ויותר
· חומר עיקרי או חומר שאינו עיקרי 
	

	
	1 עד 4 מוצרים 
	0.5

	
	5 עד 9 מוצרים
	1.5

	
	10 מוצרים ויותר
	2

	3. 
	שינוע דל פחמן
יתקבל ניקוד באחד או ביותר מהמאפיינים (3.1, 3.2) לפי עמידה בקריטריונים ובמדרגים הנכללים בהם.
	

	3.1
	צי רכב דל פחמן
יוכח כי נעשה שימוש בחומרים ובמוצרים ששונעו לאתר הבנייה על ידי סַפָּק ש-50% מצי רכבים של יותר מ-3.5 טונות עושים שימוש בדלקים המובילים להפחתה של 80% מפליטות גזי החממה, לעומת סולר בחישוב לפי מחזור חיי הדלק (כגון מימן, חשמל, וכו').
הניקוד יתקבל לפי המדרג להלן:
	

	
	· ספק אחד
	0.5

	
	· שני ספקים
	1

	
	· שלושה ספקים ויותר
	1.5

	3.2
	אם הסַפק עומד בקריטריונים המוגדרים מעלה וסיפק לאתר חומר עיקרי, יתקבל הניקוד לפי המדרג להלן:
	

	
	· חומר או מוצר עיקרי אחד
	0.5

	
	· שני חומרים או מוצרים עיקריים
	1

	
	· שלושה חומרים או מוצרים עיקריים ויותר 
	1.5


 
	שיפוץ

	אין דרישות נוספות.


 
	גרעין ומעטפת

	אין דרישות נוספות.

	ראיות נדרשות

	שלב מקדמי – בקשה להיתר

	הצהרת יזם או מתכנן המפרטת את ההנחיה לעמידה בדרישת המאפיין.




	שלב א – תכנון הבניין
	שלב ב – התאמה בין הביצוע לתכנון

	תו סימון "מיוצר בישראל"
· רשימת חומרים לקבלן או כתב כמויות של חומרים לקבלן או מפרט טכני לקבלן המפרט את ההנחייה לעמידה בדרישת הסעיף
חומרי גלם וייצור מקומי
 שיטה מרשמית
· רשימת חומרים לקבלן או כתב כמויות של חומרים לקבלן או מפרט טכני לקבלן המפרט את ההנחיה לעמידה בדרישת הסעיף
שיטה חישובית
· חישוב משוקלל לניקוד לפי הנחיות חישוביות בהערות הסעיף
· רשימת חומרים לקבלן או כתב כמויות של חומרים לקבלן או מפרט טכני לקבלן המפרט את ההנחיה לעמידה בדרישת המאפיין
שינוע דל פחמן
· מפרט טכני לקבלן המפרט את ההנחיה לעמידה בדרישת הסעיף

	תו סימון "מיוצר בישראל"
· רשימת החומרים בעלי "תו מיוצר בישראל" של התאחדות התעשיינים שיושמו בפרויקט
· "תו מיוצר בישראל" בתוקף של התאחדות הקבלים בעבור כל חומר או מוצר
·  קבלת רכישה או/וגם עדות מצולמת ליישום המוצרים בפרויקט
חומרי גלם וייצור מקומי
 שיטה מרשמית
· רשימת החומרים העומדים בדרישות הסעיף לחומרי גלם ולייצור מקומי
· הצהרת טכנולוג או מהנדס החברה המציינת עמידה בדרישות הסעיף לחומרי גלם ולייצור מקומי
· קבלת רכישה או/וגם עדות מצולמת ליישום המוצרים בפרויקט
שיטה חישובית
· חישוב משוקלל לניקוד על פי ההנחיות החישוביות המופיעות בהערות הסעיף
· רשימת החומרים העומדים בדרישות הסעיף לחומרי גלם ולייצור מקומי
· מסמך רשמי של היצרנים המציינים עמידה בדרישות הסעיף לחומרי גלם ולייצור מקומי
· קבלת רכישה או/וגם עדות מצולמת ליישום המוצרים בפרויקט
שינוע דל פחמן
· רשימת החומרים העומדים בדרישות הסעיף לשינוע דל פחמן
· הצהרת יצרן בעזרת LCA לפי ISO 14040/44 מאומת על ידי גוף שלישי או/וגם EPD לפי ISO 14025 בתוקף המציינת את מקורות האנרגייה לשינוע דל פחמן


 


	הערות

	מוצר סופי – כפי שמגיע לשערי אתר הפרויקט או השטח הנבדק.
חישוב שיעור חומרי הגלם מהמוצר הסופי ייעשה על ידי היחס בין משקל חומרי הגלם למשקל המוצר הסופי.

	מדינות שבכל שטחן נמצאות ברדיוס של 500 ק"מ בקו אווירי:
· ישראל
· קפריסין
· ירדן

	
תקנים רלוונטיים:
ISO 14044 או ת"י 14044
ניהול סביבתי — הערכת מחזור חיים — דרישות וקווים מנחים
Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines
 ISO 14025או ת"י 14025
תיווי והצהרות סביבתיים — הצהרות סביבתיות מטיפוס III — עקרונות ותהליכים EPD
Environmental labels and declarations — Type III environmental declarations — Principles and procedures

	גוף שלישי מתאים:
ISO 14040/44 — גוף שלישי העומד בדרישות ה-ISO או/וגם גוף העומד בדרישות גוף פרסום EPD
ISO 14025 — גוף שלישי העומד בדרישות ה-ISO או/וגם גוף העומד בדרישות גוף פרסום EPD ופורסם על ידי גוף פרסום העומד בדרישות ה-ISO




	השיטה החישובית
הניקוד יתקבל לפי מספר החומרים או המוצרים המקומיים המיושמים בפרויקט.
מוצר או חומר ייחשבו מקומיים אם יעמדו בתנאים אלו:
· מרחק השינוע משער המפעל להפקת חומרי הגלם ועד למפעל הייצור יהיה עד 500 ק"מ.
· מרחק השינוע ממפעל הייצור לאתר הפרויקט יהיה עד 500 ק"מ. 
על האף האמור, לא ייכללו מפעלים וחומרי גלם שמקורם במדינות שאינן נמצאות לחלוטין בתוך רדיוס של 500 ק"מ בקו אווירי. 
מספר החומרים או המוצרים המקומיים ייקבע לפי שקלול הפרמטרים המפורטים מטה. כל מוצר או חומר בנייה מוערכים על בסיס שקלול הפרמטרים השונים, וכתוצאה מקבלים ערך כמותי שונה.
להלן הפרמטרים שעל בסיסם כל חומר או מוצר מקבלים ערך כמותי שונה:  
· שיעור חומר גלם מקומי – לפי משקלו במוצר הסופי. יינתן ערך כמותי גבוה יותר לחומרים או למוצרים לפי המדרג הזה:
· 35% (עד 50% לא כולל) – לא יקבל תוספת, ערכו היחסי ייחשב שווה ערך לחומר אחד. 
· 50% (עד 65% לא כולל) – ייחשב שווה ערך ל-1.25 חומרים.
· 65% ויותר – ייחשב שווה ערך ל-1.5 חומרים.
לדוגמה: שטח נבדק שנעשה בו שימוש ב-2 חומרים או מוצרים מקומיים – חומר אחד עם 35% חומר גלם מקומי וחומר שני עם 65% חומר גלם מקומי – ייחשב שנעשה בו שימוש ב-3 חומרים. 
· חומר עיקרי – חומר או מוצר עיקרי יהיו לפי הגדרתם בפרק 4. יינתן ערך כמותי גבוה יותר לחומרים או למוצרים לפי המדרג הזה:
· חומר או מוצר שאינו עיקרי – לא יקבלו תוספת, ערכם היחסי ייחשב שווה ערך לחומר אחד.
· חומר או מוצר עיקרי – ערכם היחסי ייחשב שווה ערך ל-1.5 חומרים. 
לדוגמה: שטח נבדק שנעשה בו שימוש ב-3 חומרים או מוצרים מקומיים – אחד שאינו עיקרי ושניים עיקריים – ייחשב שנעשה בו שימוש ב-5 חומרים. 
הערות לשיטה החישובית:
1. אף שמוצר יעמוד בפרמטרים שונים מעלה, הוא יוערך לכל היותר כשווה ערך כמותי של שני מוצרים.
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